**石河子大学政采云电子卖场竞价单**

1. **采购内容：**2023年五共同一促进-博湖县农产品加工产业提升与精准控本增效示范项目

总预算：33.6万元（叁拾叁万陆仟元整）

**二、商务需求**

（1）验收标准：货物符合国家标准或行业标准，符合合同规定的要求，严格按照国际、国家或行业的要求进行质量控制；保证产品在正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期限内完全达到产品性能的要求；

（2）质保期：验收合格后1年内，因质量问题，免费更换；

（3）售后服务：在质保期内所供产品如有质量问题，不收取任何费用进行退换；超过质保期需要更换配件的以市场成本价收取费用；

（4）付款方式：合同签订后付80%，全部货物送达指定地点，验收合格后付20%；

（5）交货期：合同签订后1个月内；

（6）交货地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县塔温觉肯乡。

【注】如为实质性条款，请在每项条款前注明，并写明实质性条款理由。

**三、技术需求**

（1）釆购明细名称、数量

示范改造农产品加工烘干电热源材料1批。

（2）技术参数说明

1）远红外薄膜电加辐射膜

1.规格参数：电压≤220v；功率≥750w；

2.采用集成电路封装工艺，将大功率密度半导体薄膜封装在非晶陶瓷/聚酯薄膜中。

2）硅胶高温线

1.规格参数：工作环境温度≥300℃；具有RVV护套；线径≥6mm2；单卷线长≥100m；

2.具有耐高温、绝缘、防火阻燃、耐腐蚀、耐老化、耐气候性、高强度、高模量、防静电、外观光滑等特点。

3）电源电缆

1.YJV三相五线，国标铜芯配置；

2.电线品牌：国内一线品牌；

3.电缆型号：国标铜芯YJV3\*25+2\*16平方；

4.线芯材质：铜芯电线；

5.电缆型号：ZR-JV；

6.配置要求：YJV3\*25+1\*16平方；长度≥10m。

4）温度传感器

1.规格参数：测量范围：0~800℃；精度：±0.5%~±0.1%；

2.配置要求：远程传输温度，可手机APP监测，准确度高，温度可设定。

5）湿度传感器

1.规格参数：测量范围：0%~100%RH；精度：±2%~±3%RH；

2.配置要求：远程传输湿度，可手机APP监测，准确度高，湿度可设定。

6）温度控制箱（触摸屏）

1.规格参数：≥2路温度传感器信号输入（含温度变送器功能模块）；≥2路湿度传感器信号输入（含温度变送器功能模块）；

2.配置要求：包含时间、温度、湿度精准控制，可编程设置≥6套组合控制方案；有手动/自动控制切换功能，手动控制优先权高；

3.预留功能：采用改变自耦变压器的抽头来改变输出电压的高低或变频器输出，从而达到风机运转速度的高低也改变风量的大小目的，输出电压的转换通过接触器输出，确保整机性能稳定、可靠、操作简便。

7）热流交换循环风机

1.规格参数：装机6片风叶，碳钢；

2.配置要求：抗压强度≥180Mpa。

8）支架

1.规格参数：耐高温≥1200℃；线路端子≥2路；尺寸≥15\*15mm；

2.采用防腐耐高温处理，适配薄膜加热膜，起到防碰撞保护作用。

9）陶瓷接线端子

1.规格参数：耐高温≥1200℃；线路端子≥2路；尺寸≥15\*15mm；

2.采用陶瓷耐高温材料绝缘材料，耐高温处理，导电端子材料纯铜材质，灭弧处理，单体承载流量≥6kw。

10）耐高温绝缘胶带

1.耐高温范围：-196~300℃。

11）桥架

1.尺寸：50\*25\*1.0mm，材质铝合金压铸成型。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备**  **名称** | **技术参数** | **品牌** | **型号** | **单价** | **数量** | **合计** | **进口国产** |
| 1 | 远红外薄膜电加辐射膜 | 规格参数：  电压：220v；功率≥750w；  尺寸≥200\*450mm；  采用集成电路封装工艺，将大功率密度半导体薄膜封装在非晶陶瓷/聚酯薄膜中。 | 烯风 | XF-750W | 400 | 600  （一组60个，共10组） | 240000 | 国产 |
| 2 | 硅胶高温线 | 规格参数：  工作环境温度≥300℃；  具有RVV护套；  线径≥6mm2；  具有耐高温、绝缘、防火阻燃、耐腐蚀、耐老化、耐气候性、高强度、高模量、防静电、外观光滑等特点。 | 兴缘 | GN500 | 880 | 30  （一组3卷，单卷线长≥100m，共10组） | 26400 | 国产 |
| 3 | 电源电缆 | 规格参数：  YJV三相五线，国标铜芯配置；  电线品牌：国内一线品牌；  电缆型号：国标铜芯YJV3\*25+2\*16平方；  线芯材质：铜芯电线；  电缆型号：ZR-JV；  配置要求：  YJV3\*25+1\*16平方。 | 津成 | YJV3\*25+2\*16 | 960 | 10卷，单卷长度≥10m | 9600 | 国产 |
| 4 | 温度传感器 | 规格参数：  测量范围：0~800℃；  精度：±0.5%~±0.1%；  配置要求：远程传输温度，可手机APP监测，准确度高，温度可设定。 | 态蒙科技 | WSD007W-BLU | 750 | 10个 | 7500 | 国产 |
| 5 | 湿度传感器 | 规格参数：  测量范围：0%~100%RH；  精度：±2%~±3%RH；  配置要求：远程传输湿度，可手机APP监测，准确度高，湿度可设定。 | 态蒙科技 | PSE-GC50DNBB | 750 | 10个 | 7500 | 国产 |
| 6 | 温度控制箱（触摸屏） | 规格参数：  ≥2路温度传感器信号输入（含温度变送器功能模块）；  ≥2路湿度传感器信号输入（含温度变送器功能模块）；  配置要求：包含时间、温度、湿度精准控制，可编程设置≥6套组合控制方案；有手动/自动控制切换功能，手动控制优先权高；  预留功能：采用改变自耦变压器的抽头来改变输出电压的高低或变频器输出，从而达到风机运转速度的高低也改变风量的大小目的，输出电压的转换通过接触器输出，确保整机性能稳定、可靠、操作简便。 | 触想智能 | TPC150-W200 | 750 | 10个 | 7500 | 国产 |
| 7 | 热流交换  循环风机 | 规格参数：装机6片风叶，碳钢；  配置要求：抗压强度≥180Mpa。 | 源丰 | T35-11-4 | 1000 | 10个 | 10000 | 国产 |
| 8 | 支架 | 规格参数：  耐温≥1200℃；  尺寸≥200\*450mm；  采用防腐耐高温处理，适配薄膜加热膜，起到防碰撞保护作用。 | 恒创 | HC-20M | 10 | 1200个 | 12000 | 国产 |
| 9 | 陶瓷  接线端子 | 规格参数：  耐高温≥1200℃；  线路端子≥2路；  尺寸：≥15\*15mm；  采用陶瓷耐高温材料绝缘材料，耐高温处理，导电端子材料纯铜材质，灭弧处理，单体承载流量≥6kw。 | 华甸电器 | DH-对接型 | 10 | 600个 | 6000 | 国产 |
| 10 | 耐高温  绝缘胶带 | 耐高温范围：-196~300℃ | 名列新材料 | ML7301A | 40 | 50个 | 2000 | 国产 |
| 11 | 桥架 | 尺寸：50\*25\*1.0mm；  铝合金压铸成型。 | 进鑫电器 | JX5025 | 50 | 150个 | 7500 | 国产 |

（3）拟购仪器设备类明细表

**投标人需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴竞价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应竞价文件，作废标处理。**

**四、竞价响应供应商的资格条件**：（未达到以下资格要求的，将被视为无效竞价响应）

1**.**按规定内容填写《兵团政府采购供应商信用承诺函》。

2.本项目不接受联合体投标。

**五、竞价响应文件投标有效期60天。**

**六、竞价文件组成：**

1.竞价响应书（电子版文件在规定区域内按要求盖章或签字）。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，出现选择性报价或多个可选择产品方案的视为未实质性响应，将予以废标。

3.供应商需按照竞价响应文件模板递交资料，**详见附件。**

**七、竞价响应报价要求：**

**1.由采购人（发包人）提供竞价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。**

**2.各供应商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。**

**八、供应商须知：**

1.供应商使用政采云系统进行投标，并在系统限定时间内完成投标。

2.兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台”模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

3.本次采购严格落实财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）；财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库[2020]123号）；《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》(兵财库〔2022〕31号）等政策文件要求。

联系人：张茜 联系电话：15299902258

此项目采购预算总金额33.6万元（叁拾叁万陆仟元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。

单位名称：石河子大学机械电气工程学院

2024 年 04 月 07 日