IPSecVPN设备参数

1.迈普 IPSec VPN NSR1900X-04-AC（商密版）

2.产品采用国产化软硬件设计。

3.业务板槽位数≥2个。固化千兆WAN口数量≥5个，其中可用千兆光口不少于1个;固化干兆LAN口数量≥8个（可切换为WAN口），交流电源，支特千兆光、千兆电、E1/CE1、高速串口，155M POS等接口；所有业务板卡支持热插拔;

4.IPSec 国密加密性能≥100Mbps（1400字节);

5.支持配置文件、日志、History文件SM4加密功能；支持RIP、OSPF、BGP4、ISIS路由协议支持SM3加密认证功能；

6.支持ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TPv2、L2TPv3、GRE、策略路由、AAA、SSH;

7.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS、RIPng、OSPFv3、

BGP4+、兼容EIGRP;

8.支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、流量

整形，HQoS层数≥4；支持流采样功化；

9.支持以太接口Keepalive 链路标活功能；支持双Boot、IOS备份功能；

10.MPLS严格遵循相关标准，与其他主流厂家全面互通，支

持L3的MPLS VPN;

11.提供入网许可证；产品符台《密码模块安全技术要求》

第二级要求，并提供商用密码产品认证证书。