所购买警用装备，具体型号及参数报告如下：

1. 多功能腰带参数：

（1） 符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准；

（2）规格：S、M、L

（3）组成：多功能腰带颜色为黑色，由主腰带、肉带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。（警用水壶套、弹匣套、手枪套，为选配件）；

（4）重量：≤0.91kg（不含选配件）；

（5）使用温度：-30°C~50°C；

（6）抗拉性能：催泪喷射器套、强光手电套以100mm/min

拉伸到350 N，保持30s，连接处不撕裂，能正常使用。斜挂带卡扣在扣合状态下，拉力为 500N 并保持30S，卡扣不破损，能正常使用，腰带钎子在扣合状态下，，拉力为700N并保持30S，针子不破损，能正常使用；

（7）装具套甲醇含量：≤300mg/kg；

（8）腰带钎子插拔性能：插拔 3000次后，能正常使用.

（9）符合GA890-2018《多功能腰带》检测报告

2. 手持式金属探测设备参数：

（1） ESH-10 型高灵敏型多功能手持式金属探测器。

（2）报警型号：声音模式蜂鸣器和红色 L.BD、振动模式振动和红色 LED。

（3）电池为9V碱性或锂电池，电池使用寿命30-40小时（锂电池）

（4）重量225克、宽77毫米、高26毫米、长375毫米。

3. 伸缩警棍装备参数：

（1）主体材料：铝合金（材料：7075-T6）+合金钢（材料：30CrMo及以上）

（2）把握套材质：热塑性橡胶 TPE

（3）规格尺寸：收回长度224mm士1.5mm；伸展长度 508mm±2mm；握把外径26.5mm±1.5mm；。

（4）质量：≤324. 2g

（5）符合《GA 886-2018公安单警装备 伸缩警棍》检测报告。