|  |
| --- |
| 项目名称：不锈钢架定制采购项目 采购内容： 不锈钢架子：不锈钢材质（厚度1.5mm），宽度 20cm，长度 1.1-1.8m（具体尺寸需现场测量确定）； 二、产品规格与技术要求 材质要求： 主体材料：304 不锈钢，厚度1.5mm； 表面处理：抛光处理，焊点平整、无毛刺，符合卫生标准。 宽度：20cm（根据现场测量为准）； 长度范围：1.1-1.8m（最终尺寸以现场测量数据为准，投标人需根据安装墙面实际尺寸提供定制方案）； 示例结构： 双排挂杆设计，挂杆间距≥15cm；分层结构，每层设沥水孔，底部倾斜角度≥2°便于排水； 带杯架孔位（孔径≥8cm）或挂钩，满足悬挂需求。 承重与结构要求： 单个架子承重≥10kg； 安装方式：膨胀螺丝固定（配套提供不锈钢膨胀管及螺丝），安装后水平误差≤2mm/m。 强制性要求： 投标人必须在投标前至现场测量尺寸；现场测量需记录安装墙面的平整度、修改水电位置等细节，投标时需要测量草图及尺寸确认表。 定制方案：包含现场测量后的精确尺寸图、分层结构图、材质截面图； 报价清单：分品类报价（含材料费、加工费、安装费、运输费、税费），注：长度 1.1-1.8m 的价格平均； 售后服务：质保期≥1 年，24 小时上门维修承诺。 |