# 工业写真机及速印机技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| 1 | 工业写真机 | 1 | **技术参数：**爱普生I3200-A1/E1喷头，喷头数量：4个；打印精度：3200DPI，喷头自动清洗，自动闪喷保湿功能打印速度：2PASS 139m²/h 3PASS 108m²/h 4PASS 79²/h 6PASS5 4m²/h墨水类型：水性墨水，弱溶剂墨水，颜色：CMYK系统配置：操作系统：Windows7/10千兆网口，固态硬盘300G，ATI独立显卡，8G内存，DVD光驱打印介质：相纸，背胶PP，PVC硬片，PVC透明片，灯片，写真布，透明膜，车贴，户内PP,喷绘布等标准配置：智能烘干系统、自动收放卷系统、防撞测纸功能。工作环境：温度15-30度，湿度：35%-65%机器尺寸：2970\*945\*1620打印宽度：1800mmRIP软件：Maintop、Photoprint、ONYX、Print Factory图片格式：JPG TIFF BMP PDF等整机重量：255KG功能与特点：1. THK直线导轨，无噪音，运动更平稳，打印更稳定，延长机器使用寿命
2. 双伺服雷赛无刷一体电机，高精度驱动，线性解码，精度更高，长度误差更小，运行更平稳
3. 进口氟橡胶压纸轮，预防静电不飞墨，打印尺寸更精准，多个档位可调节，轻松应对各种打印介质。
4. 智能缺墨废墨报警功能，为持续的高速稳定打印提供支撑。
5. 智能烘干系统：分段控制，跟打印同步，节能减排。
6. 前中后加热：使材料受热更均匀，增加墨水吸附性，打印效果更加绚丽逼真。
7. 智能同步收纸系统：跟打印同步，即打即停。
8. 工业机架设计，打印平台采用风冷淬火，时效处理工艺，精度控制在5丝以内。
9. 防撞小车架，可根据不同的打印耗材自如调整喷头高低，应用广泛，调节方便;两端增加防撞装置，给喷头防护。
10. 智能羽化打印：独特二维智能羽化功能，良好消除打印中的BANDING，打印品质高度提升。
11. 中英文操作界面：人性化操作，根据软件可自动转变中英文字幕，操作更加方便。
12. 可变电压：根据不同温度可自动改变喷头电压，避免断墨、飞墨的问题。
13. 大墨盒供墨：提供四支超大容量墨盒，每支墨管独立为一排喷孔供墨，保证高速输出大面积浓重画面的品质。
14. 喷头底板加热功能：无惧寒冷天气，提前加热喷头，保证喷头处于良好的工状态。内嵌温湿度显示模块，可以实时显示写真机工作环境的温度和湿度。
15. 需提供厂家授权及售后服务承诺证明书
 | **含安装运费税金****含横条红布300米（宽1.5米）****灯箱布300平方.** |
| 2 | 速印机 | 1 | 主要参数：分辨率600dpi,五级调速(60-130张/分钟)，A3扫描(书刊式)\A3走纸\A3幅面印刷，制版时间:约16秒，快速制版14秒，进出纸盘各1600张，废版容量100张，印刷位置调整：水平±15mm，垂直±10mm，用纸重量46-157克，印刷纸张尺寸：100mmX148mm至310mmX432mm；无倍缩放（50%至200%）：3级放大4级缩小，原稿处理模式(文字\照片\图文\铅笔)，油墨：SV黑油墨1000毫升筒装环保米糠油墨，版纸：SV A3版纸37全自动约200张；操作面板：LED+LCD中文液晶面板，标配原装底台；功能：重进纸检查、隔页纸分页、纸张记忆打印、扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、均墨功能、机密排版、计数显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑连接打印、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、RISO iQuality系统；机器重量约100kg。选配彩色印筒（红、蓝等21种颜色）、自动进稿器、IC卡读卡器单元、网络接口卡、JS分页器、厚纸进纸单元、信封进纸单元、宽幅出纸盘。质保：二年或150万张保修。含原厂底柜需提供厂家授权及售后服务承诺证明书 | 含安装运费税金等 |
| 3 | 写真机墨水 | 1 | 原装墨水颜色：CMYK | **除原机油墨外，另外配送CMYK四种颜色油墨各一瓶** |
| 4 | 速印机油墨 | 1 | 原装油墨 | **除原机油墨外，另外配送1件油墨** |
| 5 | 速印机版纸 | 1 | 原装版纸 | **除原机油版纸，另外配送1卷版纸** |

商务要求：

投标参数不得小于招标参数，需提供厂家授权及售后服务承诺书

报价含税、运费、安装等费用

写真机整机质保1年，含喷头；速印机整机质保二年或150万张保修，以先到为准。