IPSecVPN设备参数

1、迈普 IPSec VPN NSR1900X-04-AC(商密販)

2.产品采用国产化软硬件设计。

3.业务板槽位数≥2个，固化千兆WAN 口数量≥5个，其中可用千兆光口不少于1个；固化千兆LAN 口数量≥8个(可切换为WAN 口)，交流电源，支持千兆光、千兆电、E1/CE1、高速串口，155M POs等接口；所有业务板卡支持热插拔:

4.IPSec国密加密性能≥100Mbps(1400字节)；

5.支持配置文件、日志、History文件SM4加密功能；支持RIP、OSPF、BGP4、ISIS 路由协议支持SM3 加密认证功能；

6.支持ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TPv2、L2TPv3.GRE、策略路由、AAA、SSH;

7.支持静态路由、RIP、0SPF、BGP4、IS-IS、RIPng、0SPFv3. BGP4+、兼容 EIGRP;

8. 支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LQ、RSVP、CAR、流量整形，HQoS层数≥4;支持流采样功能；

9.支持以太接口Keepalive链路保活功能；支持双Boot、IOs 备份功能；

10.MPLS严格遵循相关标准，与其他主流厂家全面互通，支

持L3的MPLS VPN;

11.提供入网许可证；产品符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，并提供商用密码产品认证证书。