|  |  |
| --- | --- |
| 悬浮式拼装地板 | **1.请仔细核对参数及采购需求，请勿盲目竞标，如有不清楚的请提前联系沟通。****2.供应商中标后需要提供产品检测报告（符合国标）、悬浮地板样式图、施工效果图以供选择，具体材质要求见采购附件。需要送货到指定地点并按要求施工安装。****3.提供不少于三年颜色质保及不少于五年质量质保。****4.产品要求：**★1.提供符合GB/T 14833-2020标准的出具的球反弹率≥97%的检测报告。★2.提供符合GB/T 11982.1-2015标准的耐污染性检测0级报告。★3.提供符合GB/T 11547-2008标准的耐酸（50%硫酸溶液，50℃，50h），耐碱（50%氢氧化钠溶液，50℃，50h）检测报告。★4.提供符合GB36246-2018标准的化学有害物检测报告。★5.单板侧向承压≥45000N。★6.提供符合GB/T8427-2019 标准的标准出具的耐光色牢度≥8级检测报告。1. 提供温度冲击测试（12h）检测报告。
2. 提供符合GB/T 1633-2000 标准的标准出具的维卡软化点检测报告。

9.提供符合GB/T 1843-2008标准的悬臂梁缺口冲击强度检测报告。10.提供符合GB/T 11982.1-2015标准的加热尺寸变化率检测报告。11.提供符合GB/T 16422.2-2014标准的氙灯老化48h检测报告。12.提供符合GB/T 16422.3-2014标准的紫外老化48h检测报告。13.提供符合GB/T 1842-2008标准的耐环境应力开裂48h检测报告。14.提供不低于224项高关注物质（SVHC）合格检测报告。15.提供根据EN 71-3-2019测试的（十九大可溶性重金属）测试报告。16.提供符合GB 4806.7-2016标准出具的食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测报告。17.提供根据GB/T 2411-2008标准出具的邵氏硬度检测报告。18.提供根据GB/T 5478-2008标准出具的滚动磨损检测报告。19.提供根据GB/T 9345.1-2008标准出具的灰分检测报告。20.提供根据GB/T 9341-2008标准出具的弯曲强度检测报告。21.提供根据GB/T 1040.2-2006标准出具的拉伸强度检测报告。22.提供石棉含量合格检测报告。带“★”的为重要参数，不按要求提供或提供不全者按**废标处理。** |