|  |  |
| --- | --- |
| 悬  浮  式  拼  装  地  板 | **1.请仔细核对参数及采购需求，请勿盲目竞标，如有不清楚的请提前联系沟通。**  **2.供应商中标后需要提供产品检测报告（符合国标）、悬浮地板样式图、施工效果图以供选择，具体材质要求见采购附件。需要送货到指定地点并按要求施工安装。**  **3.提供不少于三年颜色质保及不少于五年质量质保。**  **4.产品要求：**  ★1.提供符合GB/T 14833-2020标准的出具的球反弹率≥97%的检测报告。  ★2.提供符合GB/T 11982.1-2015标准的耐污染性检测0级报告。  ★3.提供符合GB/T 11547-2008标准的耐酸（50%硫酸溶液，50℃，50h），耐碱（50%氢氧化钠溶液，50℃，50h）检测报告。  ★4.提供符合GB36246-2018标准的化学有害物检测报告。  ★5.单板侧向承压≥45000N。  ★6.提供符合GB/T8427-2019 标准的标准出具的耐光色牢度≥8级检测报告。   1. 提供温度冲击测试（12h）检测报告。 2. 提供符合GB/T 1633-2000 标准的标准出具的维卡软化点检测报告。   9.提供符合GB/T 1843-2008标准的悬臂梁缺口冲击强度检测报告。  10.提供符合GB/T 11982.1-2015标准的加热尺寸变化率检测报告。  11.提供符合GB/T 16422.2-2014标准的氙灯老化48h检测报告。  12.提供符合GB/T 16422.3-2014标准的紫外老化48h检测报告。  13.提供符合GB/T 1842-2008标准的耐环境应力开裂48h检测报告。  14.提供不低于224项高关注物质（SVHC）合格检测报告。  15.提供根据EN 71-3-2019测试的（十九大可溶性重金属）测试报告。  16.提供符合GB 4806.7-2016标准出具的食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测报告。  17.提供根据GB/T 2411-2008标准出具的邵氏硬度检测报告。  18.提供根据GB/T 5478-2008标准出具的滚动磨损检测报告。  19.提供根据GB/T 9345.1-2008标准出具的灰分检测报告。  20.提供根据GB/T 9341-2008标准出具的弯曲强度检测报告。  21.提供根据GB/T 1040.2-2006标准出具的拉伸强度检测报告。  22.提供石棉含量合格检测报告。  带“★”的为重要参数，不按要求提供或提供不全者按**废标处理。** |