兵团辐射环境监督站实验室耗材

采购需求

为保障我站实验室监测项目正常开展，现采购一批实验室耗材，具体采购内容及规格如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 数显恒温砂浴  （带水洗砂） | 功率不低于1500w，电源220V，具有自动恒温功能和数显功能，加热最高温度可达360℃；  外观尺寸：长620mm\*宽440mm\*高175mm  加热尺寸：长450mm\*宽350mm\*高70mm | 台 | 2 |
| 2 | 实验室玻璃干燥器 | 内附陶瓷孔板，玻璃加厚中性料，耐热耐高温；盖子为磨砂口，可密封；  尺寸：400mm | 个 | 2 |
| 3 | 实验室玻璃干燥器 | 内附陶瓷孔板，玻璃加厚中性料，耐热耐高温；盖子为磨砂口，可密封；  尺寸：350mm | 个 | 2 |
| 4 | 变色硅胶 | 吸湿率≥20%，水份≤5%，粒度：2.0-5.6mm；规格：500g | 瓶 | 15 |
| 5 | 白凡士林 | 用于实验室；规格：分析纯AR500 mL | 瓶 | 1 |
| 6 | 称量瓶 | 高硼硅；规格：20\*40mm | 个 | 10 |
| 7 | 多功能小推车 | 两层加厚不锈钢，带万向轮（静音和锁轮功能）的手推车，带防护栏；  规格：长60cm\*宽45cm\*高86cm | 个 | 2 |
| 8 | 注射器 | 玻璃材质，刻度清晰耐磨，气密性好，具有高透明度、耐热性和化学稳定性；规格：1mL，普通口，蓝芯 | 个 | 5 |
| 9 | 注射器 | 玻璃材质，刻度清晰耐磨，气密性好，具有高透明度、耐热性和化学稳定性；规格：2mL，普通口，蓝芯 | 个 | 10 |
| 10 | 注射器 | 玻璃材质，刻度清晰耐磨，气密性好，具有高透明度、耐热性和化学稳定性；规格：5mL，普通口，蓝芯 | 个 | 10 |
| 11 | 气流烘干器 | 防腐、耐湿，全不锈钢风管，温度可调节，尺寸：400\*400\*450mm，30孔 | 台 | 2 |
| 12 | 成人救生衣 | 颜色：橘黄色；具有光片、口哨、捆绑带；插扣式可调节绑带、高亮反光条；面料为加厚牛津面料；浮力可适用于体重为50-100kg的人员 | 件 | 6 |
| 13 | 黑色记号笔 | 耐高温、不掉色，防酒精，防水 | 盒 | 1 |
| 14 | 水上救生绳+半身安全带+O型钢扣 | 救生绳长度为20m；半身安全带耐磨性好，后背具有承重挂点；符合GB6095-2021标准 | 套 | 3 |
| 15 | 标准砝码 | 应包括但不限于以下克重：1g 2g 5g 50g 100g 200g | 套 | 1 |
| 16 | 放水瓶 | 高硼硅；2500mL | 个 | 8 |
| 17 | 酒精湿巾 | 大号，75%酒精湿巾，100抽 | 包 | 10 |
| 18 | 瓷蒸发皿 | 圆底，质量小于100g，150mL，耐高温耐腐蚀 | 个 | 15 |
| 19 | 瓷蒸发皿 | 圆底，200mL，耐高温耐腐蚀 | 个 | 15 |
| 20 | 橡胶手套 | 黄色，中号 | 双 | 10 |
| 21 | 橡胶手套 | 黄色，大号 | 双 | 10 |
| 22 | 搪瓷方盘 | 长30cm\*宽25cm | 个 | 10 |

一、供应商资质要求

供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

二、产品要求

1.耗材清单及规格：产品规格、型号必须符合清单要求，确保能正常用于相关实验分析项目。

2.产品质量：提供的产品具有该批次检验合格证明，货物符合《中华人民共和国产品质量法》的国家标准要求。提供正规的产品信息，如：产品名称、规格、生产厂家、生产日期等。

三、服务要求

1.交货地点：供应商负责将货物配送至我单位实验室。

2.验收要求：到货后由双方安排人员对耗材数量、型号规格、外观等进行验收。如有不符，供应商需在7日内负责更换或补货，直至验收合格。

四、上传附件要求

1.营业执照加盖公章；

2.报价单（备注联系人和联系方式）：包括单价和总价。

五、采购限价

采购控制价为9460元。