四师医院自行采购项目申请表 表式：附表1

单位名称：医学装备科 2024年 4 月 12日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 采购项目具体的详细技术、规格、性能指标参数和配置方案 | 备注 |
| 设备采购项目（**包一**）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采 购 项 目  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | ABS治疗车（大） | 辆 | 10 |
| 2 | ABS治疗车（小） | 辆　 | 10 |
| 3 | 不锈钢治疗车（大） | 辆　 | 1 |
| 4 | 病历车 | 辆　 | 1 |
| 5 | 转运平车 | 辆　 | 1 |

  合计金额3.48万元二、基本要求及服务1、**投标文件中需附产品说明、彩页、配置参数等详细的产品资料**（小器械物资如能现场能提供样品更好）。2、设备为整机质保包括所有附件，在质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。3、要求设备到货时为2022年后最新机型，软件为最新版本。4、投标产品注册证有效期不得小于6个月，或到期可提供新注册证，中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致,如 无法提供，采购方有权退货。 5、中标产品所产生的一切费用（包含安装所需材料等）由中标商承担，供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用，并提供完整的使用手册、操作视频等。6、中标方负责设备的首次计量检定。7、维修响应速度：如2小时内无法通过电话或远程维修解决问题，维修人员必须在接到故障报告24小时内到达现场。8、所有设备提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。9、中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价、北疆联盟中标价等）。10、中标设备有网络信息传输需求的，必须与医院信息网络系统连接，产生接口费用由中标单位承担。设备需配套工作站的由中标方免费提供。三、设备性能、配置要求及技术参数（1） ABS治疗车（大）1、规格尺寸：长≥800\*宽≥510\*高≥910mm；双层抽屉2、材质：车体采用优质ABS塑料注塑成型，表面光滑，易擦洗、耐腐蚀；3、ABS 台面配软玻璃，三面304不锈钢护栏，右侧设有白色可分隔储物盒一个；4、两层台面设计，上面板下部配一层抽屉，内置分隔隔片，自由分隔，下面板配两个蓝色垃圾桶方便杂物及垃圾处理5、双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹车装置），防卷发，不会损坏塑胶地面，聚氨酯高分子耐磨材料；6、车体四周安装有ABS 材质防撞角，防止碰撞损（2）ABS治疗车（小）1.车体外形尺寸:600\*400\*900mm±3%2.台面采用ABS 注塑工艺一次成型；双层台面，上下台面三面不锈钢护栏，一侧扶手，配一层抽屉，静音脚轮，其中两只带刹车功能；3.车体可载重≥30kg推动中安静无异音。（3）不锈钢治疗车（大）规格：820\*520\*900mm±3%。2、材质 为优质304不锈钢。管厚度≥1.2mm,板料厚度≥1.0.承载力强。结构强度高。3、表面经过抛光打磨，表面平整光滑，无棱角，无毛刺。4.带整排大抽屉，抽屉滑道为三折滚珠加厚静音滑道，6.配置：污物桶2个，利器盒1个、7.配万向静音轮，带减震弹簧垫。（其中2个带刹车，2个不带刹车）。双层抽屉（4）病历车1.材质: 车体采用优质ABS塑料注塑成型，台面为 ABS 材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢结构； 2.正面: 双排50格病历夹隔层，上部有一层两个可抽拉抽屉，下部隔层有1-50相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；病历夹滑道抽拉自如,无顿挫感，配有中控锁，方便管理; 3.车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；4.配有安全锁以确保病历夹资料安全; 5.规格尺寸: 750\*410\*950mm±3%（5）转运平车1.尺寸规格：1930\*700\*850mm±5%2.背部为液压弹簧控制,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置。3.整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm±5%4.推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作。5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下。6.车上安装有四只三档中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向，分三档控制，前档两轮定向运行，中档四轮万向运行，后档四轮全部制动。7.床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。带有2条安全绑带8.床头底部配备氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，底座上配备杂物篮筐。配有四钩螺钉锁紧可升降9. 配备输液架。此项目包需配翻身垫10个.抬高垫10个。具体以使用科室需求为准。以上器械规格均需满足使用科室要求。四、响应时间及售后服务要求：1、中标设备质保三年, 质保期内设备维护保养每季度一次，终身维修服务。并供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需 的材料和信息。2、厂家工程师对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次，且教会为止。3、质保期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。 4、提供消耗性备品备件报价 。5、新疆境内设有维修机构，维修工程师不得少于2名。（提供工程师维修资质证明）6、接到用户报修电话后立即响应，24小时内到现场(节假日照常服务)开始处理故障。7、交货地点要求：采购方指定地点五、付款方式：货物抵达交货地点安装、调试、验收合格支付合同总金额的60 % ，设备正常运行1年后支付合同价格的30%，设备正常运行3年后支付合同价格的10%（从验收合格之日起算）。卖方应当按照约定或者交易习惯向买方交付货物有关的单证和资料。（如：发票等）。 |

说明：1、本表为采购单位准确、详细、全面填写对拟采购的货物、工程和服务的技术、规格和性能、功能以及质量要求等；

 2、拟采购的项目必须是列入当年政府采购预算内的项目；

 3、采购项目(货物)只能提出技术标准、资格条件、商务要求，不得特定标明某一个或者某几个特定的专利、商标、品牌或生产供应商。如果必须引用某一品牌或生产商才能准确清楚地说明采购项目(货物)的技术标准和要求,则应当在引用某一品牌或生产供应商名称前加上“参照或相当于”的字样，而且所引用的货物品牌或生产供应商在市场上应具有可替代性；

备注：以上设备性能、配置要求及技术参数的制定经使用科室与医学装备科共同讨论决策，论证结果一致同意通过。