1. 测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度；
2. pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调, 精度: ±0.002pH；
3. mV: -2000.0～2000.0; 分辨率:0.1 / 1mV；
4. 温度: -30.0～130.0℃,精度：0.1 °C，℉和℃可选；
5. 自动/手动温度补偿；
6. 7英寸彩色触摸屏
7. 全屏键盘，数据输入更轻松
8. 用户指导和集成式帮助系统
9. 状态指示灯显示仪表读数状态
10. 两级用户权限管理
11. 测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示。
12. IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒。
13. 电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架。
14. 单台配置 ：含SD20主机1台 ，

InLab pure Pro-ISM电极(纯水电极）3支 ，电极支架 3支，磁力搅拌器 1 个，袋装缓冲液 3袋 ，瓶装缓冲液 3瓶 保护罩 1个