**采购标的技术参数**

1. **采购标的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **预算(元)** | **要求** |
| 1 | YUK100-04HD | 1台 | 16000 | ☉采用1U,19’标准机架结构，便于设备的安装使用；  ☉ 在同一芯光纤中传输4路独立的HD/SD-SDI高标清信号和ASI信号  ☉ 向下兼容SD-SDI和ASI信号，HD/SD-SDI/ASI信号自适应  ☉ 采用特有的帧结构，保证4路HD/SD-SDI/ASI信号在发送和接收端一一对应  ☉ 支持均匀模式MTS和突发模式MTS信号  ☉ 信号容量大，每路SDI通道最大数据速率可达2.5Gbps  ☉ 完备的物理层复用及高精度的PCR校正，平均PCR抖动保持在30～60ns  ☉ 数字化传输符合高质量图像传输的要求，可达到广播级的传输质量  ☉ 光接收机具有高的接收灵敏度（最大－30dBm），保证信号无中继的远距离传输  ☉ 光发送机具有环出功能，光接收机具有双输出。  ☉ 通过病态码信号测试  ☉ 双电源冗余备份 |

1. **商务要求**
2. 供应商提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符，应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期，数量、质量及性能不低于本采购标的中提出的要求；
3. 供应商需开具13%增值税专用发票；
4. 确定中标后7个工作日内，中标人与采购单位签订合同，合同签订后7个工作日到货交付；

4.设备验收合格正常运行15个工作日内付款100%；

5.质保期：所有产品及其配件享受厂家承诺的原厂三年质保服务。