## 商品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品名称** | **参数** | **商品数量** | **计量**  **单位** | **控制总价（元）** | **建议品牌及型号** |
| 小型市政扫路车 | 大洗扫宽度：≥2300mm  最大工作效率：≥23000m²/h  爬坡率：≥S12/20 主刷长度：≥700mm 边刷直径：≥前刷600/中刷500 连续工作时间：≥6小时 垃圾箱容量：≥600L 水箱容量≥100L | 1 | 辆 | 260000元 | 格美、哈高、明诺 |
| 小型市政扫路车 | 大洗扫宽度：≥1980mm  最大工作效率:≥13000㎡/h  主刷长度：≥800mm  动力电源：48V（8个6V电池）  连续工作时间:≥8H  垃圾箱容量：≥230L  驱动电机功率:≥3.7KW  过滤面积:≥10㎡  水箱容量：≥60L | 1 | 辆 | 奥科奇，嘉得力，格美 |
| 垃圾清运车 | 箱体容积：容纳240L垃圾桶六个 续驶里程：60-70 km  车速：≥25 km/h  爬坡度：≥15°  充电时间 6--8小时  电机： 国标60V1000W无刷差速电机  电控： 国标18管双排 无刷控制器  电池：60V45A免维护电池  充电器：便携式全自动智能型充电器  智能系统 语音倒车、软启动模式、欠压保护、陡坡缓降（防溜坡）  灯光及信号 LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、底 盘 系  悬架：前悬架：加粗双筒液压前减震  后悬架：非独立悬架，车架与一体桥硬连接  制动：脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | 1 | 辆 | 凯迪科林，中和，明诺 |
| 电动三轮保洁车 | 电机功率：≥500W  电池：≥48V20Ah  箱体容积≥500L  续航里程：≥50Km | 4 | 辆 | 凯迪科林，德高，明诺 |
| 警用巡逻车(可上牌） | 电控：48V6管智能控制系统  电池:48V12Ah超威免维护铅酸电池  电机：48V380W 轮毂电机  续航里程：≥35km  最大行驶速度：25km/h  刹车系统： 前后抱刹  警灯警具： LED频闪前后警灯，CJB30AM警报扬声器  轮胎： 3.0-10 耐磨防刺穿， 品牌真空轮胎 | 2 | 辆 | 苏华特，绿源，雅迪 |
| 四轮电动消防车 | 最高车速：≥40Km/h  续航里程：≥100km  额定载人：2人  蓄电池：≥72V 方向助力：5KW  电机：≥72V150A  转向系统：齿轮齿条式方向机  轮胎：真空子午轮胎  水箱≥1500L  消防泵：≥13匹马力，加油量：4L（汽油）  配件：高射炮，消防剪线钳，消防斧头，消防铁铲，消防扳手，进水消防水带1条、消防水枪，整车配备13匹全自动消防泵，消防泵配备单独的启动电池和断电开关。 | 1 | 辆 | 江烨，智启通达，羽驰 |
| 干湿两用吸尘器 | 电源：h/220V/50-60Hz  最大功率： 2200 w  最大最大空气流量：2x53l/s  最大最大真空度： 225mbar  尘箱容积：70l  吸水量：42l  重量（净重）： 18.5 Kg  尺寸：580 x 510 x 850 mm | 1 | 台 | 凯驰、力奇、坦能 |

## 其他

1、设备质保期不少于一年，设备质量符合国家标准和行业相关标准；质保期内，设备出现质量问题的，由供应商无偿维修或更换。

2、货物要求全新，需是当年度最新产品交付。

3、设备交付至采购方指定地点，运费由供应商承担，供应商应当提供符合设备运输要求的包装，保障运输过程中设备完好无损。设备自交付之日起所有权属于采购方。

4、设备验收存在问题的，供应商应当于10天内免费退换全新的符合合同标准的设备。