**法兰、法兰盲板、钢制冲压弯头采购项目**

一、法兰执行GB/T9112-2010钢制管法兰和GB/T9119-2010钢制管法兰类型国家标准，喷塑需符合GB/18593-2001环氧粉末防腐蚀国家标准。

二、钢制冲压弯头执行GB/T12459-2005钢制对焊无缝管件国家标准。

三、采购项目内容及数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 规格 | 数量 | 报价下浮率（%） |
| 1 | 法兰、法兰盲板、钢制冲压弯头 | 详见报价单 | 1批 |  |

（说明：1、报价包含包装、运输、装卸、保险、税金等一切税金和费用

2、分批次供货，具体根据下单情况供货

3、付款方式中标后面谈

4、供货期为12个月或累计货款达28万元，以先到者为止。）

**备注：**以上材料价格含运费，含装卸车费，含运输损耗，含增值税13%，供应商在报价时需综合考虑，若提供不足13%增值税专用发票，则扣除相应税点。