KWP-100A洗板机技术参数

生产厂家：深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司

型号：KWP-100A

性能指标

1冲 洗 头：可清洗96孔板

2可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

▲3触摸屏操作，没有物理按键，操作便捷。

4有A/B二种清洗液可选，适应多方面的要求。

5用户可自定义64个洗板程序，存储10种酶标板型。

▲6有标准吸和两点吸液功能，洗液距离可调。

▲7有底部洗功能，清洗次数可调，保证洗板效果。

8具有二个清洗液通道，一个冲洗通道。

9两种清洗头8通道，12通道清洗头可互换。

10残留量：平底板≤3µL，V、U型板≤2µL

11清洗次数，吸液次数，清洗排数，加液量，浸泡时间可调。

12有完备的管道冲洗功能，大幅度降低管道堵塞现象。

13 系统能持续产生真空用于排液。