|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置参数及技术要求** | **数量** | **单价** | **总价** | **参考图片** |
| 1 | 活动美术柜 | 尺寸：1000×300×685mm；上层高284下层高295材质：橡胶木指接板边板搁板厚度：18mm五金件：万向轮工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J17-TM1040活动美术柜（1040.340.650）　 |
| 2 | 三格窄柜（小班） | 尺寸：600×300×592mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 3 | 城堡之门（林间城堡组合） | 尺寸：800×40×1447mm材质：橡胶木指接板边板厚度：18mm立柱：40×40mm装饰顶厚度：12mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JS932-02城堡门（正面）　 |
| 4 | 剧院 | 尺寸：836×300×1300mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板，搁板厚度：18mm配件板：P2级中纤板烤漆12mm软饰：纯棉布料工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB836-03剧院(836X300X1300)　 |
| 5 | 45度角扇形柜（小班） | 尺寸：570×300×592mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ扇形柜小班　 |
| 6　 | 45度角扇形柜（中班） | 尺寸：570×300×685mm；上层高168中层高168下层高209材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ扇形柜中班　 |
| 7　 | 多格柜（中班） | 尺寸：891×300×685mm；上层高168中层高168下层高209材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ中班长柜6格柜无背板　 |
| 8 | 五格柜（小班） | 尺寸：891×300×592mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 9 | 直角柜 | 尺寸：600×600×592mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm背板：多层板5mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 10　 | 售卖台 | 尺寸：836×300×1226mm；上层257下层210材质：橡胶木指接板边板，搁板厚度：18mm软饰：纯棉布料工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 11 | 小橱柜 | 尺寸：836×300×610mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板，搁板厚度：18mm配件板：P2级中纤板烤漆工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB836-02CF厨房柜（正侧面）(836X300X574)　 |
| 12　 | 厨房组合1洗衣机×1抽屉柜×1洗漱柜×1炊柜×1角柜×4（需要样品： 洗衣机，抽屉柜，洗漱柜，炊柜） | 尺寸：1400×600×574mm；抽屉柜，上151，中151，下151；角柜，上151，中151，下151；洗漱柜，上202，下194；炊柜，上202，下194材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm配件板：P2级中纤板烤漆透明板：PVC板背板：多层板5mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: C厨房组合1B(1500X700X574)　 |
| 13 | 双层窄柜（小班） | 尺寸：600×300×592mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 14　 | 冰箱厨房组合柜（需要样品） | 尺寸：400×300×923mm；上层隔断，上164，下155；下层隔断，上203，下193材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm背板：多层板5mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB02A400-02A厨房—冰箱(400X350X973)　 |
| 15　 | 组合烟囱小屋（角色柜）烟囱小屋顶×1双层长柜（小班）×1 | 尺寸：836×300×1403mm；上层高209下层高261材质：橡胶木指接板边板，搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB800-W-03多用途烟囱小屋(售卖台或表演台）(836X300X1403)　 |
| 16　 | 90度弯柜（中班） | 尺寸：848×300×685mm；上层高168中层高168下层高209材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ90度弯柜中班　 |
| 17　 | 三层长柜（中班） | 尺寸：836×300×685mm；上层高168中层高168下层高209材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 8 |  |  | 说明: GZ中班长柜无格无背板　 |
| 18 | 双面多层书柜 | 尺寸：800×300×778mm材质：橡胶木指接板边板，搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 8 |  |  | 说明: J18-TH04A800-06俩面书柜（正面）(800X300X778)　 |
| 19 | 90度弧形坐柜（不含坐垫） | 尺寸：848×300×254mm；内径168材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm坐垫：优质环保PU皮，优质环保高密度海绵工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 20　 | 私密小书屋（不含坐垫） | 尺寸：1200×480×1520mm材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm坐垫：优质环保PU皮工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | **以这个黄色为主色，其它有颜色的，都统一换成这个色，** |
| 21　 | 功能藏书矮柜 | 尺寸：600×300×236mm；前挡板深度100后挡板深度160材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 22　 | 大脸猫书柜 | 尺寸：891×300×640mm；上层深度139下层261材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |
| 23 | 挂壁式口杯架 | 尺寸：626×120×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm材质：橡胶木指接板边板厚度：18mm隔板厚度：10mm背板：多层板5mm工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: 49 挂壁式口杯架.jpg　 |
| 24 | 恐龙多功能黑板 | 尺寸：1036×450×1200mm；内径209材质：橡胶木指接板边板,搁板厚度：18mm支架：橡胶木美术板：磁性铁质画板，软木五金件：万向轮工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 　 |