|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置参数及技术要求** | **数量** | **单价** | **总价** | **参考图片** |
| 1 | 活动美术柜 | 尺寸：1000×300×685mm；上层高284下层高295 材质：橡胶木指接板 边板搁板厚度：18mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J17-TM1040活动美术柜（1040.340.650） |
| 2 | 三格窄柜（小班） | 尺寸：600×300×592mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 3 | 城堡之门（林间城堡组合） | 尺寸：800×40×1447mm 材质：橡胶木指接板 边板厚度：18mm 立柱：40×40mm 装饰顶厚度：12mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JS932-02城堡门（正面） |
| 4 | 剧院 | 尺寸：836×300×1300mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆12mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB836-03剧院(836X300X1300) |
| 5 | 45度角扇形柜（小班） | 尺寸：570×300×592mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ扇形柜小班 |
| 6 | 45度角扇形柜（中班） | 尺寸：570×300×685mm；上层高168中层高168下层高209 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ扇形柜中班 |
| 7 | 多格柜（中班） | 尺寸：891×300×685mm；上层高168中层高168下层高209 材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ中班长柜6格柜无背板 |
| 8 | 五格柜（小班） | 尺寸：891×300×592mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 9 | 直角柜 | 尺寸：600×600×592mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 10 | 售卖台 | 尺寸：836×300×1226mm；上层257下层210  材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 11 | 小橱柜 | 尺寸：836×300×610mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB836-02CF厨房柜（正侧面）(836X300X574) |
| 12 | 厨房组合1  洗衣机×1  抽屉柜×1  洗漱柜×1  炊柜×1  角柜×4（需要样品： 洗衣机，  抽屉柜，  洗漱柜，  炊柜） | 尺寸：1400×600×574mm；抽屉柜，上151，中151，下151；角柜，上151，中151，下151；洗漱柜，上202，下194；炊柜，上202，下194 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆 透明板：PVC板 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: C厨房组合1B(1500X700X574) |
| 13 | 双层窄柜（小班） | 尺寸：600×300×592mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 14 | 冰箱厨房组合柜（需要样品） | 尺寸：400×300×923mm；上层隔断，上164，下155；下层隔断，上203，下193 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB02A400-02A厨房—冰箱(400X350X973) |
| 15 | 组合烟囱小屋（角色柜）  烟囱小屋顶×1  双层长柜（小班）×1 | 尺寸：836×300×1403mm；上层高209下层高261 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: J18-JB800-W-03多用途烟囱小屋(售卖台或表演台）(836X300X1403) |
| 16 | 90度弯柜（中班） | 尺寸：848×300×685mm；上层高168中层高168下层高209 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: GZ90度弯柜中班 |
| 17 | 三层长柜（中班） | 尺寸：836×300×685mm；上层高168中层高168下层高209 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 8 |  |  | 说明: GZ中班长柜无格无背板 |
| 18 | 双面多层书柜 | 尺寸：800×300×778mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 8 |  |  | 说明: J18-TH04A800-06俩面书柜（正面）(800X300X778) |
| 19 | 90度弧形坐柜（不含坐垫） | 尺寸：848×300×254mm；内径168 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 坐垫：优质环保PU皮，优质环保高密度海绵 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 20 | 私密小书屋（不含坐垫） | 尺寸：1200×480×1520mm 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 坐垫：优质环保PU皮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | **以这个黄色为主色，其它有颜色的，都统一换成这个色，** |
| 21 | 功能藏书矮柜 | 尺寸：600×300×236mm；前挡板深度100后挡板深度160 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 22 | 大脸猫书柜 | 尺寸：891×300×640mm；上层深度139下层261 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |
| 23 | 挂壁式口杯架 | 尺寸：626×120×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 材质：橡胶木指接板 边板厚度：18mm 隔板厚度：10mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  | 说明: 49 挂壁式口杯架.jpg |
| 24 | 恐龙多功能黑板 | 尺寸：1036×450×1200mm；内径209 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 支架：橡胶木 美术板：磁性铁质画板，软木 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保水性漆。**品牌：布儿森** | 4 |  |  |  |