**反向竞价单**

**技术要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 具体技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 空调 | 海尔3P定频KFRd-72QW/21BAH12 | 能效等级：2 SEER/EER：3.39；制冷量(W)：7200 制冷功率(W)：2122；制热量(W)：7800 制热功率(W)：2250；辅电(W)：2300 循环风量(M3/h)：1400；外机噪音：55 内机噪音：45/41/37；室内机尺寸：840×840×240 室外机尺寸：1030×415×840；面板尺寸：950×950×60 室内机/室外机重量（kg）：31.3/77最大配管长度：30 内外机最大落差：20 |  |  |  |
| 2 | 空调 | 海尔5P定频KFRd-120LW/51BAC12 | 能效等级：2 SEER/EER：3.39；制冷量(W)：12000 制冷功率(W)：3535；制热量(W)：14000 制热功率(W)：3850；辅电(W)：3500 循环风量(M3/h)：2000；外机噪音：58 内机噪音：50/46/41;室内机尺寸：600×350×1880 室外机尺寸：960×415×1250； 电源：3N.380V.50Hz 室内机/室外机重量（kg）：61/104 最大配管长度：50 内外机最大落差：30 |  |  |  |
| 3 | 空调 | 海尔5P定频KFRd-120QW/21CAH12 | 能效等级：2 SEER/EER：3.39；制冷量(W)：12000 制冷功率(W)：3535；制热量(W)：13000 制热功率(W)：3930；辅电(W)：3200 循环风量(M3/h)：2000；外机噪音：58 内机噪音：50/46/41;室内机尺寸：840×840×290 室外机尺寸：1030×415×1250；面板尺寸：950×950×60 室内机/室外机重量（kg）：39.3/104最大配管长度：50 内外机最大落差：30 |  |  |  |
| 4 | 空调 | 海尔2P定频KFR-50GW/19HDA32 | 能效等级：二级 SEER/EER：3.49；制冷量(W)：5100 制冷功率(W)：1461；制热量(W)：5750 制热功率(W)：1584；辅电(W)：1200 循环风量(M3/h)：1200；外机噪音：52 内机噪音：46/41/33；室内机尺寸：1008\*225\*318 室外机尺寸：890\*365\*615；室内机净质量：13 室外机净质量：50 |  |  |  |
| 5 | 空调 | 海尔3P定频380V KFR-72LW/33XDS12 | 能效等级：二级 SEER/EER：3.3制冷量（W）：7350 制冷功率（W）：2230制热量（W）：8220 制热功率（W）：2250辅电（W）：2500 循环风量（M3/h)：1250室内机尺寸：506×302×1765 室外机尺寸：1015×440×765室内机净质量：39 室外机净质量：65室内噪音：34-42 室外噪音：56 |  |  |  |
|  | 合计 | 小写 |
| 大写 |

**商务要求：**

1. **售后服务保障要求：**

本项目整机原厂上门质保六年。维修点须设在杭州市富阳境内，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24小时内提出维修结论，并提供不间断的服务直到结束，维修点需提供足够的备件以适应招标方空调的需求。

1. **本地化服务要求：**要求在杭州富阳区有常驻的售后服务机构。
2. **培训：**对使用人员进行免费培训。
3. **报价要求：**此项目属交钥匙工程，供应商报价含设备、管线延长、支架、打孔等费用，采购方不再额外支付。

**5、★交货时间及地点**

* 1. 交货时间：根据校方要求时间，完成供货、安装、调试。
	2. 地点：杭州市富阳区中小学校（见清单）。

6、**付款方式：**货物自安装完成并正常运行后三个工作日内，采购人向中标方支付全部货款。

7、**特别说明：**本项目为交钥匙工程，供应商报价含设备、管线延长、支架、打孔等费用，采购方不再额外支付。如有缺项、漏项所产生费用由需供应商自行承担。