**大矸中学投影仪设备清单**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参 数 | 数量 |
| 1 | 投影仪 | 优派 pg800hd（高清工程机） | 显示技术：DLP显示技术，DMD芯片大小≥0.65″；分辨率: ≥1920\*1080亮度：≥5000流明（ISO21118标准）；对比度：≥5000：1（节能模式）；配备中置镜头,支持垂直位移,方便安装施工定位.变焦范围1.3X；TR值：1.15-1.5投影机至少具备6种图像模式，可根据不同内容及使用场景。梯形校正: 垂直≥±40°；具备自动梯形功能 内置接口： HDMI 1.4输入: x2,支持MHL，RGB(输入): x2,兼容色差信号, S-Video 输入：x1， AV视频输入x1,JR45接口x1，RS232控制口 : DB-9 (x1), 音频(输入):迷你立体声接口(x2)，RCA(L+R)x1,RGB(输出) : Db-15 (x1)，音频(输出):迷你立体声接口(x1)，USB mini Type B: x 1,USB A 5V供电，USB microB 5V供电，12V 输出, IR红外遥控输出;3D VESA接口.产品具备麦克风功能，方便接入麦克风设备。灯泡寿命：≥2500小时（节能模式）；灯泡功率：≥370W，保证足够亮度输出；功耗：低功耗设计，待机功率≤0.5W；工作噪音：≤33dB；重量 ≤6.2kg；内置扬声器：≥10WX2；遥控器具备激光教鞭功能.产品标配滤网，且机器具备滤网使用计时功能.产品具备遥控ID码功能,机器能够设置ID码,至少能设置1-8位，方便同一个遥控器操控摆放在一起的投影机，不会互相干扰。宽高比设置，至少具备4:3/16:9/2.35:1 三种比例，方便用户使用遥控器快速设定。具备3x Fast input 功能，可于菜单内设置开启关闭此功能，开启功能可降低讯号处理的时间差，画面无延迟， 游戏，竞技体育，电影等快速的画面不会出现卡顿/割裂等信号延迟的现象。直接开机功能：当投影机待机时,插入有信号的VGA信号线可自动开启投影机；3D功能: HDMI 1.4数字接口,支持蓝光3D格式；可选配与投影机同一品牌的MHL接口的无线Dongle（可放置隐藏式扩展槽）,使用iOS /Android/Windows/MAC系统的终端设备无线连接，分享图片的同时,可以实现实时书写/批注并同步投影，通过终端设备摄像头实现实时直播功能，同时也可实现视频的音影同步传输。；多功能拓展应用：选配同一品牌HDBaseT 功能模块HDBaseT 传输技术，只需Cat.5e/6/7网络线即可传输未压缩超高影音、网络、IR 控制讯号、电力等讯号，传输距离高达 70 米，优于HDMI传输效能以及架设成本 | 2台 |
| 2 | 幕布 | 普丽玛 | 白塑16:9 120寸 电动摇控 | 2块 |
| 3 | 显示器 | AOC | 尺寸：19寸分辨率：1440x900，屏幕比例: 16:10屏幕：LED屏接口：VGA功率：<25W电源输入：AC100-240V～50/60Hz 1.1A | 2台 |
| 4 | 施工费 | 配套 | 含安装所需所有线材等系统集成费用等。 | 2套 |
| 5 | 合 计 |  |