|  |  |
| --- | --- |
| **品牌型号** | **HP 600G5 AIO 一体机电脑** |
| **芯片组**▲ | **≥**Q370可选博锐 |
| **处理器**▲ | **≥**Intel Core i5 9500 3.0 Ghz |
| **电源**▲ | **≥**120W 89%高效节能电源，提供国家级电源典型效率认证 |
| **内存**▲ | **≥**8G DDR4 2666最高64GB DDR4 2666MHz，双内存插槽 |
| **显卡** | 英特尔超高清显卡 |
| **硬盘**▲ | **≥256G M.2 PCIeSSD+1TB机械硬盘** |
| **连接/端口** | 侧面：1个耳麦插孔；2个USB 3.1 Gen 1接口（其中一个带快充功能）；1个USB 2.0 Type-C™接口； SD卡读卡器  背面：1个DisplayPort™ 1.2接口；1个电源接口；1个RJ-45接口；2个USB 3.1 Gen 1接口；1个可选配置接口（可选择配置为DisplayPort™ 1.2、HDMI™ 2.0或串口）  内置 802.11 AC双频无线网卡带蓝牙4.2 |
| **硬盘托架** | **（1个）2.5英寸托架、（1个）9.5毫米光驱托架** |
| **插槽** | **（1个）用于可选WLAN的M.2 2230，内置 802.11 AC双频无线网卡带蓝牙4.2** |
| **（1个）用于可选SSD的M.2 2280** |
| **显示屏**▲ | **≥21.5英寸三边微边框全高清IPS宽屏液晶显示器(1920X1080)，内置麦克风/内置双商业级音响** |
| **网络摄像头** | **原厂预装100万像素可升降可隐藏摄像头，集成双麦克风** |
| **支架**▲ | **可调高度可旋转支架（高度变化范围11厘米，且支持左右45°旋转）** |
| **桌面管理系统**▲ | **无需安装客户端，直接浏览器在任意地点访问服务器以软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能**  **支持后台部署和自动推送，支持静默增量更新，不影响客户端上课使用**  **可支持终端跨VLAN、路由、硬件防火墙等复杂网络环境的部署，实现一个平台可对多个公共机房集中管理；**  **能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持各种品牌PC，兼容PC机，瘦终端等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备**  **支持广播和P2P部署和更新系统，支持断电、断点传输**  **管理服务器无需专业服务器，普通PC或工作站即可管理200台客户终端，操作系统和应用运行在客户端；**  **可远程锁定客户桌面的屏幕、键盘，锁定USB、光盘，管理员可批量解锁，也可在服务器上算出解锁密码；**  **支持通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机，远程部署、运维终端操作系统，支持按位置批量设置起始计算机名，起始IP，可反复编辑修改.**  **平台支持下发Windows和Linux系统，支持镜像集中管理、集中增量管理，灵活实现快照更新**  **支持客户端双硬盘配置**  **支持使用硬件虚拟化的方式，进行软件统一注册激活，支持3DMAX、AutoCAD、MAYA等各版本软件；**  **客户端可同时部署多套系统，多个系统可共享本地公有磁盘**  **支持管理服务器动态分配CPU、内存、硬盘等资源，可将教学使用的服务端软件安装在虚拟服务器，实现一机多用**  **支持U盘应急恢复系统，直接在终端插入系统应急U盘，即可实现快速的操作系统恢复和虚拟磁盘数据找回** |
| **安全管理**▲ | **Client Security Manager 运用多要素身份验证、设备存取管理器、 SpareKey 和口令管理器，更好保护您的数据。**  **BIOS固件级自动化工具确保高效工作并减少了故障时间。在自动更新和安全核的 帮助下，您的电脑享有更多保护。**  **BIOS phere主动保护技术，让您的BIOS安全无虞。 防止因外部攻击或者错误操作导致的BIOS故障而无法开机。**  **Manageability Integration Kit 通过微软系统中心配置管理器软件，能帮助您加速映像创建 和管理硬件、BIOS 和安全。** |
| **产品可靠性认证** | **电磁兼容B级及噪音（<20db)认证，**  **国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障工作时间认证**  **具备双防雷及高级防静电认证**  **通过中国军标6项标准认证（冲击•低温•颠震•高温•湿热•振动）提供检测报告和证书**  **通过国家级实验室以下标准检测：1.静电/主板浪涌/电源浪涌; 2.宽电压支持; 3. 防静电检测; 4. 防浪涌检测）** |
| **服务可靠性认证** | **原厂六年保修，中标后提供原厂质保函**  投标品牌产品服务通过CCCS钻石五星级服务体系认证，4PS 联络中心国际标准管理体系认证 |
| **商务条款** | 1、需提供货物原厂家针对本项目的授权书或售后服务承诺书，以保障用户单位享受原厂货物更换及原厂技术支持；签订合同时需提供原件，如无法提供则取消中标资格。 2、设备必须是原厂出品，不接受市场上配件装配；提供原厂开具的叁年上门售后服务承诺书原件，最终用户必须是本单位，否则作无效标处理。3、售后服务：提供7×24技术支持热线，报修后2小时内到达现场服务；为保证设备的可靠性服务，供应商为本市供应商以营业执照注册为准，如有质量问题2小时送货上门免费更换。以保证采购单位的正常使用。 4、交货需送达招标单位指定地点，并根据招标单位要求安装所需软件系统，并完成调试。5、招标文件清单、备注要求所列货物技术参数指标必须全部符合要求，应标文件需全部列举标注响应情况，不符合或负偏离或有遗漏项的作无效投标处理。 |