**上汽大通G10救护车，公告SH5031XJHC1GC**

|  |  |
| --- | --- |
| **基础参数** | |
| 座位数 | 7座 |
| 长\*宽\*高（mm） | 5168\*1980\*1928 |
| 轴距（mm） | 3198 |
| **动力系统** | |
| 发动机型式 | 2.0T |
| 发动机排放 | 国六 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 变速器 | 6AT |
| 最大功率（kW） | 165 |
| 最大扭矩（Nm） | 345 |
| 最高车速（km/h） | 190 |
| 综合油耗 | 10 |
| **底盘系统** | |
| 前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂系统 | 五连杆悬架 |
| 转向系统 | 液压助力转向 |
| 制动器 | 前/后盘式制动 |
| **外观** | |
| 晶钻式投射大灯 | ● |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 主驾侧一键升降防夹电动车窗 | ● |
| 16吋铝合金轮毂 | ● |
| 双侧手动移门 | ● |
| 前电动天窗 | ● |
| FLYING WIND灵动尾翼 | ● |
| **内饰** | |
| 黑色内饰 | ● |
| 前排弹出式杯托 | ● |
| 双侧大容量杯托 | ● |
| 主驾驶座椅手动6向可调 | ● |
| 副驾四向手动座椅 | ● |
| 高质感典雅皮加布座椅 | ● |
| 全席滑轨座椅 | ● |
| 柔光专享阅读灯 | ● |
| 礼宾式前后排衣帽钩 | ● |
| 第三排侧翻座椅（仅7座） |  |
| 最后排座椅5/5分 | ● |
| **安全设备** | |
| 超高强度承载式车身 | ● |
| 前门高刚性防撞钢梁 | ● |
| 溃缩吸能式2向可调转向管柱 | ● |
| ESP+HBA+RMI | ● |
| ABS+EBD | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 全车三点式安全带 | ● |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 感速型车门自动落锁系统 | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● |
| 电加热后玻璃除霜器 | ● |
| 后雨刮 | ● |
| **科技装备** | |
| CANBUS车内局域网智能线控系统 | ● |
| 遥控折叠钥匙 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 全方位后倒车雷达 | ● |
| 全息倒车影像 | ● |
| 前雷达 | ● |
| 蓝牙 | ● |
| **空调系统** | |
| 前后独立电子空调 | ● |
| 后排空调专享出风口 | ● |
| **娱乐系统** | |
| Radio+MP5+AUX | ● |
| 7寸高清触控大屏 | ● |
| Car-Link人机智能交互系统 | ● |
| 6喇叭车载扬声系统 | ● |
| **原厂改装配置** | |
| 救护车外观标识 | ● |
| 警灯警报器-医用 | ● |
| PVC长条座柜-2人 | ● |
| 简易药械柜 | ● |
| 单氧气瓶系统 | ● |
| B/C柱铝塑板中隔断 (含推拉窗） | ● |
| 灭火器 | ● |
| 紫外线消毒灯-圆形 | ● |
| 电气开关及标贴 | ● |
| 折叠式担架 | ● |

注：报价包含裸车价格。