应急指挥车配置参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明（品牌、型号、简单参数） |
|
| 1 | 车型 | SMQ5032XZHB6 | 1台 | 北汽BJ80 国六，排量：2.3T， |
| 2 | 专网通信系统 | 车载电台 | 1套 | 海能达MD780G 频段 UHF3: 350-400MHz 信道容量：1024 区域容量：64 |
| 手持对讲机 | 1台 | 海能达PD780G |
| 3 | 视频监控系统 | 车载云台摄像机 | 1台 | 大华DH-MPTZ3300-2030UWA-NT传感器尺寸CMOS：1/2.8英寸  传感器总像素：200W  视频压缩：H.265  数字变倍：16倍  红外距离(米)：120  补光方式：白光  3D降噪：支持  电子防抖：支持  透雾功能：支持  宽动态：支持  强光抑制：支持  水平解析度：图像水平解析度大于1000TVL  最低照度：支持彩色：0.015Lux@F1.6支持黑白：0.001Lux@F1.6  工作环境：温度-30～65℃； 湿度＜95%  防护等级：支持防水IP66  电气连接：1个RJ45口，1个4芯航空母头供电口，1对RS485控制线 |
| 车内摄像头 | 1只 | 大华DH-IPC-HDP2230C-SA型室内半球摄像头；采用高性能两百万素1/2.7英寸 CMOS 图像传感器；图像清晰度高可输出200万(1920\*1080)@25fps；支持 H .265编码,压缩比高,超低码流；支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境；支持 ROI , SMART H .264/ H .265,灵活编码,适用不同宽和存储环境；支持DC12v/ POE 供电方式 |
| 监控显示器 | 1套 | 保时安BSA-P008-B型7寸监控显示屏，副驾驶仪表台处固定安装 |
| 监控摇杆 | 1套 | 硕欣WL-K021-HM型三维变速控制键盘，可能过摇杆实现变速及变倍功能，Rs485控制，控制距离可达1200米 |
| 无线路由器 | 1套 | H3C 魔术家 Magic，电源电压外置，12V，0.5A，电源功率≤4.8 最高传输速率300Mbps，频率范围双频（2.4GHz，5GHz），网络接口1个10/100Mbps WAN口，3个10/100Mbps LAN口 |
| 平板电脑 | 1套 | 华为M6 10.8英寸（4GB/64GB/WiFi版）香槟金，配保护套 |
| 4 | 信息处理系统 | 5G路由器 | 1套 | 华为5G随行WiFi Pro 通信标准：3GPP Release 15；适用网络：5G/4G；5G组网模式：NSA/SA，SA支持能力取决于可用网络和软件版本。5G传输速率：1.65Gbps/250Mbps（理论值，实际速率以运营商为准）；4G传输速率：300Mbps/75Mbps（理论值，实际速率以运营商为准）；网络频段：5G/4G全网通；巴龙5000芯片、凌霄双频 Wi-Fi 芯片；操作系统支持Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10（不支持Windows RT）、Mac OS X 10.9、10.10、10.11和10.12最新版本 |
| 硬盘录像机 | 1套 | 大华DH-MNVR4208-GFW(1T)，音视频输入：8路POE RJ45接口，全通道1080P视频压缩标准： H.265、smart H.265 、H.264、smart H.264音频压缩标准： G.711A、G.711U、 PCM存储：2个SATA接口，单硬盘最大支持2T；1个前置SD卡接口：单卡最大支持256G，本机标配1块1T硬盘陀螺仪：支持侧翻、撞车、急加速、急减速等事件检测并报警提示GPS：支持内置GPS/北斗双模，可实现定位信息的显示、编码叠加、录像记录3G/4G：支持内置3G/4G全网通模块，1个前置SIM卡槽Wi-Fi：支持内置Wi-Fi模块，可连接Wi-Fi网络视频输出：1路VGA、1路AV OUT、1路HDMI、1路扩展CVBS报警接口：9路输入(8+1，第9路兼容脉冲测试)，2路输出语音对讲：1路，支持车载专用话咪、车载全双工对讲终端USB接口：2个前置USB 2.0接口，1个后置扩展USB 2.0接口网口：1个前置RJ45，8个后置POE RJ45百兆自适应网口其他接口：2个RS485接口、3个RS232接口、1个CAN接口供电：DC 6V～DC 36V功耗：11.1W（不带外设）工作温度： -30℃～＋70℃ |
| 5 | 供配电系统 | 接地装置 | 1套 | 车身及设备增加搭铁螺栓，增减接地钎，连接线长度10米 |
| 供电系统防雷 | 1套 | 正泰NXU-II-40KVA/275-2P型防雷模块 |
| 集中控制系统 | 1套 | 定制集成式控制系统，各路电器保护功能 |
| 整车线束 | 1套 | 浩宏线束，高低压及信号线分离，国标：JB/T8139QVR，线径：1.5mm2/2.5mm2/4mm2 |
| 6 | 警示系统 | 车顶长排警灯 | 1套 | 奥乐TBD-3H5W12A-52型，长度1320mm，全红蓝，DC12V ,可对外喊话，拉钩固定 |
| 车顶号角喇叭 | 2只 | JYH-100型黑色号角喇叭，每只功率100W |
| 警报器主机 | 1套 | 奥乐CJB-400-8BF警报器主机，含防空警报声，集成于长排警灯 |
| 功放 | 1套 | TB-320，含USB接口，2路话筒输入，3路线路输入，内置MP3播放器和FM调谐器，含喊话器 |
| 车内喇叭 | 1对 | 讯谷XG-XD-H30高低音喇叭，配黑色喇叭罩 |
| 爆闪方灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37（红色），DC12V，P≤12W，LED小型警灯，二级发光强度 |
| 7 | 设备机柜 | 机柜隔断墙 | 1套 | SYH-10DSQ型，软包制作 |
| 机柜 | 1套 | SYH-10JGZ型，喷塑制作 |
| 装备柜 | 1套 | SYH-10ZBG型，喷塑制作 |
| 8 | 照明系统 | 车内照明 | 1只 | 奥乐TBD-42 LED灯，DC9-DC36V宽电压供电 |
| 9 | 内饰涂装车体外部定制 | 整车外观涂装 | 1套 | 大河油漆，应急制式喷涂、彩条、徽标，喷字 |
| 低值易耗品、非标件辅材 | 1套 | 辅助材料 |
| 10 | 改制部分 | 车身、车体局部改制 | 1套 | 预埋加强、加固、开孔 |
| 车顶平台 | 1套 | 定制，低顶车顶平台 |
| 倒车影像 | 1套 | 原装倒车影像、导航一体机 |
| 11 | 改装调试费 | | 1项 |  |
| 12 | 国税、地税 | | 1项 |  |
| 13 | 售后服务及利润 | | 1项 |  |
| 14 | 系统总价 | | 1辆 | （预估） |