大公牌TLH5031TXU1巡逻车

| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 底盘车辆 | 日产皮卡，ZN1035U5K6B | 1台 | 尼桑纳瓦拉皮卡,5座。标准型，增加不锈钢轮毂。国六排放。 |
| 2 | 显示系统 | 车载式道路交通信息显示屏 | 1套 | 蓝海大公牌LXP-0820，自主研发。于车辆尾部镶嵌式安装。192×96像素，P6,全彩三合一（1红1绿1兰）；4000CD/平方米。 |
| 3 | 照明系统 | 高位升降式照明灯 | 1套 | 蓝海大公牌 LH1-12150DCX2，安装于车辆顶部。铝合金结构，轻质、防水、防锈，全天候工作。云台全方位可控旋转，高效节能金卤照明灯，150W×2。升降高度1.2米。 |
| 4 | 警示系统 | 长排警灯 | 1套 | 美行，TBD-08L21、杭州产，1.2米 ，LED频闪警灯，300W警报喇叭。公路专用警示灯具。 |
| 导向灯 | 1条 | 三红三蓝，安装于车尾顶部 |
| 5 | 车体改装 | 车后箱体 | 1套 | 1、在原车翻倒式箱体基础上根据车体造形改装成封闭式箱体,并与车头连为一体。外壳体采用汽车钢材，内设加强筋加固，内采用花纹铝板装饰；2、箱体内LED照明灯1个； |
| 车厢两侧开门 | 2套 | 两侧上掀式门,含门锁及门胶条及异形合页1套 |
| 车顶行李架 | 1套 | 1、日产车原装车顶加厚行李架； 2、行李架加固。 |
| 6 | 监控传输系统 | 车载移动信息终端 | 1套 | 蓝海研制，TSCZ-E01:中控台2DIN嵌入式安装，含 十寸大屏，1、主机配置：Intel i5 Haswell 4010 CPU，4G DDR3内存，500G硬盘；2.主机硬件模块包括：FM收音机、GPS、WIFI、车载功放、电源管理（具备过载、欠压、延时开关机等保护功能）3.主机接口包括：标准USB接口、标准485接口、天线接口（包括WIFI、GPS、FM收音机等设备天线）4.操作系统：WINDOWS或LINUX系统5.用户软件应包含：多媒体、地图导航、警用外设集控（专指对警灯警报器、车载高杆灯、车载图文屏、PDT车载集群台的集中软件控制）、抓拍取证、录像取证、文件导入导出等功能。6、预留拓展功能接口，可实现读卡器、指纹识别仪、身份证识别等功能。 |
| 6 | 监控传输系统 | 高清云台摄像 | 1个 | 200万像素数字高清摄像机，支持自动光圈，电子彩转黑(-I：ICR红外滤片式)，1920×1080最大图像尺寸，双码流,360度全角旋转云台，控制方式Multi-protocol,RS485,支持Pelco-D,Pelco-P，带1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，IP67防护 |
| 倒车摄像头 | 1套 | 防水夜视摄像头及圆柱保险杆上安装； |
| 执法专用摄像头 | 2套 | 200万高清像素；其中一个安装于长排警示灯具下方，也可作为行车记录仪使用；另一个安装于车辆后部，显示屏上方。 |
| 7 | 供电系统 | 蓄电池及电池箱 | 1套 | 骆驼牌95D31R,湖北产，12v,80AH。双重供配电系统，当照明功率大于等于150W时安装备用蓄电池，备用蓄电池的续航能力保证3小时及以上。 |
| 相关线束及附料 | 1套 |  |
| 8 | 其它改装 | 后车厢多功能柜 | 1套 | 蓝海大公牌09-2型，自主研发。供各类勘查设备有序存放。 |
| 车辆外观喷涂 | 1套 | 改装部位及后箱体腻子，打磨，面漆；公路专用外观制式。 |
| 专用设备 | 1批 | 警戒带1套，喊话器1只，急救药箱1套，荧光棒1个，防割手套2副，防毒面具2套，强光手电（带破窗功能）1个，反光锥筒（70公分）2个，停车示意牌1套，综合充电器1套，灭火器1只，整车坐椅包覆超纤环保皮 |