**椒江公安新大楼高清视频会议设备清单及参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **性能指标** | **服务内容** |
| 1 | 高清视频会议终端 | 科达 | SKY X510-1080P30 | 1台 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。支持6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。支持5进5出独立的音频输入输出接口，支持3G-SDI、HDMI伴随音频输入输出功能。支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | **设备保修3年，提供人员上门安装、维修服务** |
| 2 | 高清会议摄像机（12倍变焦） | 科达 | MOON50-1080P60 | 1台 | 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持12倍光学变焦。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | **设备保修3年，提供人员上门安装、维修服务** |
| 3 | 高清会议摄像机（30倍变焦） | 科达 | MOON70-1080P60 | 1台 | 镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持30倍光学变焦。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | **设备保修3年，提供人员上门安装、维修服务** |