**电梯**

**主要设备技术参数详细要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **电梯基本参数** |  | | |
| 电梯品牌 | 上海三菱 | | |
| 电梯型号 | **LEHY-MRL-Ⅱ 无机房乘客电梯** | | |
| 台数 | 1 | | |
| 供货代号 | SMT | | |
| 控制方式 | 32位全电脑交流变压变频（VVVF）控制，32位高速数字信号控制器（DSC) | | |
| 曳引系统 | 新一代低能耗永磁同步曳引机，比传统曳引机节能30%， | | |
| 操纵方式 | 单台控制 | | |
| 额定重量 | 1600Kg | | |
| 层站门 | 4层4站4门 | | |
| 额定速度 | 1.0m/s | | |
| 门机系统 | 超薄PM门机直驱技术，变压变频（VVVF）调速，32位数字化门机控制系统 | | |
| 开门方式 | 双扇自动旁开门 | 开门类型：1D1G | |
| 开门尺寸 | 宽（净）1200mm | 高（净）2100mm | |
| 轿厢尺寸 | 宽（净）1400mm | 深（净）2400mm | 高（净）2300 |
| 井道尺寸 | 宽（净）2400mm | 深（净）2900mm | |
| 底坑深度 | 1700mm | 顶层高度：4100mm | |
| 电源要求 | 动力：220V，50Hz | 照明：220V，50Hz | |
| **轿厢内部设计** |  |  | |
| 轿顶型号 | ZCLSS08 | LED节能照明 | |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |  | |
| 轿壁 | 发纹不锈钢 | 轿厢扶手：ZYH-FH10（两侧） 发纹不锈钢 | |
| 轿厢地面 | PVC拼花地板 |  | |
| 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  | |
| **厅门入口设计** |  |  | |
| 厅门 | 首层 | 发纹不锈钢 | |
|  | 其他层 | 发纹不锈钢 | |
| 门套 | 首层 | 发纹不锈钢 小门套E-102 | |
|  | 其他层 | 发纹不锈钢 小门套E-102 | |
| **轿厢操纵箱** |  |  | |
| 轿厢主操纵箱 | ZCBA11-R110 | 面板材质：发纹不锈钢 | |
| 层站召唤 | ZPIA11-G110 | 面板材质：发纹不锈钢 | |

**商务要求1：必须提供质保两年的原厂证明**

**商务要求2：必须包安装和调试使用**