牡丹牌MD5028TXU巡逻车配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能** | **设备名称** | **数量** | **品牌型号、技术参数** |
|
| 1 | 车辆警示 | 长排警灯及警报器 | 1套 | 星际牌TBD295121A型，1.2M、100W |
| 前爆闪灯 | 1套 | 星际牌，两红两蓝进气格栅爆闪灯 |
| 车尾LED | 1套 | 单色P10屏：1086\*286\*55（可根据实际尺寸微调） |
| 车各位置爆闪灯 | 1套 | 尾部及顶部装备箱侧面，星际牌  尺寸：70\*45\*18mm |
| 外观标识 | 1套 | 2004制式警用外观，贴公安字样 |
| 2 | 监控通讯 | 车载电台 | 1套 | 海能达MD780i，车载台  频率：  UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz  信道容量:1024  区域容量:64（每组最多16个信道）  信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz  工作电压:13.6 V ±15%  电流消耗 待机电流:< 0.6A  电流消耗 接收电流:<2.0A  电流消耗 发射电流:5W <5A  25W <8A  45W/50W <12A  频率稳定度:±0.5ppm  天线阻抗:50Ω  外型尺寸（高×宽×深）:60 X 174 X 200 mm |
| 车载取证系统 | 1套 | 海康威视：DS-MI9605-GA/GLE/GA  系统主要由取证主机、车载星光云台、手控器、高清触摸显示屏组成，可实现本地高清录像存储、4G&WIFI无线网络传输、支持双卡传输、卫星定位、远程指挥操控、标记取证、夜间补光拍摄、路名叠加，有效记录取证录像地理信息等功能。主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；铝拉伸机箱，具备良好的车载工作环境适应性；  音视频输入、输出：  对讲：1个，  网络视频输入：目标通道1路：航空插头，对接云台  视频输出：CVBS输出：1路，航空插头（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）  VGA输出：1路航空插头，分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768  HDMI输出：1路，标准HDMI接口，分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768  接口：  天线个数：4G天线1个（可扩展双卡），罗森博格接口；WIFI天线1个（预留），SMA接口；定位天线1个（北斗&GPS双模定位），罗森博格接口  音视频编解码参数：  码流类型：复合流/视频流  支持H.265编码传输，提升无线网络传输效率。  视频分辨率：1080P/960P/720P/D1  存储：  插拔式硬盘盒，支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘，单块硬盘最大2T，支持硬盘USB备份  （根据使用需求供货内一块1T硬盘）  硬件设计上具备断电保护功能，在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失；  无线网络：  3G/4G拨号：可插拔式模块，支持LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM全部网络制式  云台规范：  1/1.8" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005Lux，焦距：5.7-205mm，36倍光学变倍，数字变倍：12倍，  支持3D数字降噪，画面更加细腻，电子防抖，支持透雾，白光补光，有效补光距离不小于70米，红外补光，有效补光距离不小于100米，  标配抗震垫，实现车载安装，支持断电电机闭锁，防止断电后位移。  车载控制键盘：  支持取证主机GUI操作：录像、事件抓取、事件回放、参数设置、程序升级等，支持车载云台控制：变焦、聚焦、亮度、快门、补光、云台预置位等  支持电源锁，能控制整套系统的启动和关闭，四维摇杆设计，操作方便，按键背光支持绿色/红色/黄色三色显示，车载防震设计。  平台：支持台州市公安局车载监控平台无缝对接。 |
| 遮阳板显示器 | 1套 | 定制，要求兼容车载取证系统  显示器屏幕尺寸：9寸  显示比例：16：9  分辨率：1024\*RGB\*600 LED背光一路  对比度：300:1  功率：≤10瓦  电源：直流12伏±10%  储存温度：零下10摄氏度到70摄氏度工作温度：零摄氏度到60摄氏度 |
| 3 | 车内改制 | 车内第二排中间储物箱 | 1个 | 定制304不锈钢厚度1.2mm以上的箱体，上为2.5cm以上的硬木上翻盖板，箱体尺寸:200\*500\*650mm |
| 车副驾驶室门内侧 | 3个 | 装备卡扣：内径26mm、28mm、37mm，可放伸缩警棍、强光手电、催泪瓦斯 |
| 隔断 | 1个 | 直径2.2cm以上的304不锈钢管隔断，间隔小于3cm，管壁厚1.0mm以上，隔断朝向第二排一侧装5mm厚打孔透明PC耐力板 |
| 左右座椅 | 2张 | 定制2.5cm以上硬木坐垫可上翻，下面箱体材质采用304不锈钢厚度1.2mm以上，座椅侧面304不锈钢手铐环，座椅后面安装4根安全带（其中1根采用单人束缚背心安装），座位尺寸:900\*320\*280mm |
| 防暴网 | 1套 | 定制左右两侧窗及后尾窗304不锈钢防爆网 |
| 地板 | 1套 | 定制花纹铝制地板，装4个地环，地环采用304不锈钢材质 |
| 4 | 车外改制 | 车顶装备箱 | 1套 | 定制铝制板厚度2.0mm以上的车顶平台，底部铺设花纹铝板，两侧设有上翻门，内部按功能分隔开的储物空间，装备箱的尺寸:1350\*900\*400mm，内侧分隔尺寸根据实际情况调整价格不增加。 |
| 尾门踏板 | 1套 | 钢制后踏步，结实耐用 |
| 5 | 其他 | 其他费用 |  | 运费及改装费等其他费用 |