病人监护仪招标招标要求

招标数量：12台

招标机型：深圳市理邦精密仪器股份有限公司：IM50

投标商资质要求：企业营业执照、产品经营许可证合法有效；产品授权书完整。

保修要求：整体保修三年。

付款方式：验收合格30天内。

交货方式：落地交货，送到医院指定地点。

**病人监护仪 技术参数**

1. **监护参数**

**标准配置参数**：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

1. **显示**
2. \*屏幕尺寸：8.4英寸显示屏，分辨率：800×600
3. 支持同屏显示11道波形
4. 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联
5. 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，满足不同临床环境需要，使得医护
6. **数据存储、回顾**
7. 120小时趋势图/表存储回顾
8. 1200组无创血压测量回顾
9. 48小时全息波形储存回顾
10. 200组报警事件/心律失常事件回顾
11. 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充
12. **性能特点**
13. 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联
14. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护
15. 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限
16. \*技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（共2个独立的报警指示灯）
17. \*标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）
18. 通过CE认证
19. 通过FDA 注册