**浙江警官职业学院政采云电子卖场反向竞价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **型号/规格** | **货物名称** | **具体配置要求** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价** |
| 1 | 爱普生 | CB-L1070W | 激光投影机 | ★高端工程投影机，投影技术3LCD显示芯片0.76英寸★亮度≥7000流明,亮度均匀值85%,对比度≥2500000:1★标准分辨率WXGA（1280\*800），采用20000小时免维护激光光源多种镜头可选，更换简单，镜头支持电动位移，电动变聚焦，标准镜头垂直位移±67%，水平位移±30%，支持一键复位支持选配0.35投射比零偏移超短焦镜头★支持原厂软件可以通过电脑端对单台或多台投影机进行操控、设置及调试。可监控多台联网投影机的电源状态、故障、警报等（最多2,000台）丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、 BNCX5接口、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口。支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正），四画面分割投影；自带边缘融合功能产品重量≥16.9Kg★质保要求：整机含光源五年或20000小时保修品牌要求：原厂一线正品：爱普生、巴可、松下★投标需提供提供原厂授权，原厂售后质保函，产品检测报告，产品认证证书及节能环保证书；**须含以下配套附件：****1、钻石180寸专业工程拉线幕：****电动拉线幕具有精美铝合金外壳，流线型设计，采用大力矩自锁电机、运行平稳、可靠，幕面尺寸为3984\*2490mm,16：10；****2、冠艺HD60POE HDMI网络延长器：****一个发射端和一个接收端，采用高清传输技术，发射端将HDMI信号转成网络信号，接收端再将网络信号解码成HDMI信号，支持1080P传输，支持所有HDMI标准格式：****3、安装附件及安装调试维护费：****投影机吊架、线材、接插件等安装所需的附件及安装调试维护费等。** | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 联想 | LX-E86R+3(86寸) | 多媒体触控屏 | 屏幕要求：1、型号及屏幕尺寸 ≥(86英寸)；2、分辨率 ≥3840\*2160;3、可视角度≥178;4、显示比例：16:9;5、显示技术：LED背光;6、屏幕亮度≥450cd/㎡;整机要求：1、整机功率≥440W;2、待机功率≥0.5W;3、供电技术≥90pin接口;4、OPS电脑 模块化组件，支持快速插拔更换;5、CPU≥Intel十代I5-10500;6、内存≥8GB DDR3;7、硬盘≥256G 固态硬盘;8、无线：Wifi2.4G/5G模块；支持蓝牙模块;9、有线网口：拥有双Lan口且支持桥接功能;10、前置接口 2个Public USB，1个Touch-USB，1路HDMI-IN;11、屏幕保护：防眩光全钢化玻璃，防划防撞;12、外边框：铝合金材质，前框四角圆弧型设计;13、后壳：全金属后壳，防腐蚀设计，高可靠性;14、维护：采用触摸框前拆式设计，方便售后维护;15、支架：可移动推车支架,支持86-100寸，≥300公斤承重;使用及触控要求：1、多笔书写：支持单笔1.6mm精细书写，支持6笔3mm同时书写2、书写高度：2.0mm3、批注功能：全通道批注，支持安卓系统下白板软件4、设置菜单：智能隐藏在侧边栏5、安卓系统：Android8.0或更高6、锁屏：自带锁屏功能7、防误触 ：★为防止误操作，无需前置除电源键之外的其它按键。8、触控技术：20点红外触控技术，无需安装驱动和校准定位9、触控特性：无遮挡下同时识别20点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768\*3276810、触摸死点：无触摸死点：进行单点或少于最高点数的多点遮挡后，仍能正常书写，不影响书写性能11、防干扰：触摸防干扰技术：局域消除反射功能，保证边缘触控效果白板软件要求：1、书写：支持20点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细。2、支持手背擦除功能，将手背靠在屏幕上，无需其他任何操作，自动变为橡皮檫。3、白板软件左右两端均具有侧边栏，方便老师在一侧上课时使用远侧的功能。桌面悬浮工具栏也具备一键移动到另一侧。4、便签功能：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号，方便文本的输入。5、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯等常用工具。6、插入对象：图片支持PNG/BMP/WMV/JPG/JPEG等格式的插入。7、板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页不影响电脑课件主画面。8、可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。9、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。10、可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求，设置页面背景模板，提供田字格、五线谱等学科页面模板。11、提供分屏书写，2分屏，3分屏，支持多个学生同时上台书写。12、双头笔，粗细识别，不同宽度笔头识别不同颜色笔迹。13、支持精细擦除功能，高精度触摸框模拟铅笔使用习惯，细头识别书写，粗头识别橡皮擦14、支持二维码分享白板记录。15、支持邮件分享白板记录。16、★投标需提供提供原厂授权，原厂售后质保函、提供的大屏具备CCC中国国家强制性产品认证证书，中国节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书、需提供自动批改相关技术的计算机软件著作权登记证书的扫描件、需提供英语口语听说相关技术的计算机软件著作权登记证书扫描件、需提供智能组卷相关技术的计算机软件著作权登记证书扫描件、需提供云平台软件产品著作权登记证书的扫描件。**须含以下配套产品：****冠艺WHD-G801高配版无线投屏器2套**1、功能参数：冠艺G801系列无线投屏协作系统可将Windows/Mac电脑、安卓/苹果手机平板等设备屏幕轻松无线投屏至大屏幕显示；多终端同步连接最多可实现9画面分割同时显示。用户只需将USB口发射器插入电脑，按钮一键投屏，简单方便；手机平板连接主机WiFi即可投屏，所有终端支持影音同步输出，高清1080P，超低延迟，多终端画面无缝切换；配合新品三合一接口发射器，可以将TYPE-C口电脑/手机、HDMI口电脑/机顶盒/摄影机等真正免驱一键投屏；做工品质一流、支持7\*24小时运行、实用新型设计、丰富的功能拓展满足常规会议室，展厅，报告厅，教室，培训，酒店等众多场景应用；2、参数功参方案： Android / RK3288 / ARM Cortex A17 x 4 / RAM2G/ ROM8GWiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac/ 300~1200Mbps/蓝牙模块；支持无阻挡60米内无线传输距离，同时32位待机人数；支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示；支持TYPE-C、HDMI、USB多接口一体式无线发射器，无需驱动安装，不占用WiFi；适配三合一发射器可连接TYPE C接口的安卓智能手机、电脑等设备无线投屏，即插即用，无需额外供电；适配三合一发射器可连接HDMI接口的电脑、视频展台等HDMI接口设备无线投屏，即插即用，无需额外供电；支持电脑手机不同终端同时无线投屏，最高支持4画面、9画面分割（仅旗舰版）；支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转；内置书写批注，书写板工具、会议主持人控制投屏模式；支持鼠标键盘、触控框、电子白板、摄像头等USB数据回传；支持跨网段投屏码投屏，支持Windows，MAC软件投屏；支持待机画面、UI界面自定义，支持管理员密码，支持传屏安全码设置；支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏，支持手机电脑反向接收投屏画面；支持多发一收、一发多收、多发多收，互动传屏，智慧教室（仅旗舰版）；开放网络及RS232控制协议、SDK；集控平台APP，WEB管理（仅旗舰版）；支持功能拓展，可预装office，视频APP，视频会议APP，等第三方应用；800\*600,1024\*768,1280\*720,1280\*800，1920\*1080，1920\*1200,3840\*2160 ；7\*24小时开机稳定无故障，支持定时开关机，定时重启功能；具有无线投影系统会议协作软件著作权登记证书；产品有3C认证及SRRC 无线型号核准证书；通过ISO9001:2015质量管理体系认证； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 爱普生 | L1800 | 彩色喷墨打印机 | 功能：打印；复印；扫描；打印机类型：彩色打印机；网络要求：支持WI-FI无线打印、随心放置， 支持Epson iprint实现多种打印应用等；分辨率:5760\*1440 dpi(带有智能墨滴变换技术) | 1 | 台 |  |  |
| 合计（人民币大写）： ¥ |
| 其他说明（商务要求等） | 1. 交钥匙工程，以上总价包含货物到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。
2. 文件中打★的内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。
3. 合同签订10个工作日内供货。
4. 要求一般纳税人。
 |
|  |

如对具体性能参数、安装环境等有不清楚的，请致电孙宏老师咨询，联系电话：86918679