更正公告

杭州市公共资源交易中心上城分中心关于2023年上城区教育局下属学校幼儿园大中型玩具项目招标文件更正的公告

公告日期：2023年5月18日

一．更正人名称：杭州市上城区教育发展服务中心、杭州市公共资源交易中心上城分中心

二．采购项目名称：2023年上城区教育局下属学校幼儿园大中型玩具项目招标文件

三．采购项目编号：SCCG2023-GK-17

四．原采购公告发布日期：2023年5月9日

五．更正事项：采购文件

六.更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正事项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 评标办法序号1 | 投标企业具有效期内的认证证书：1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)所投儿童滑梯由市级或以上相关质量检测中心符合标准的检测报告：1、投标产品选用的玩具主要材料、配件的检测报告：镀锌管：耐中性盐雾24h内符合GB/ 4340.1-2009；（0-1分）扣件：符合GB/T10125-2012、GB/T6461-2002、GB/T228.1-2010、GB/T4340.1-2009标准要求；（0-1分）护栏：符合GB/T10125-2012、GB/T228.1-2010、GB/T4340.1-2009标准要求；（0-1分）平台：符合GB/T10125-2012、GB/T228.1-2010、GB/T230.1-2018标准要求；（0-1分）工程塑料：符合GB/T16422.2-2014、GB/T7921-2008标准要求；（0-1分）2、投标产品选用的玩具成品的检测报告：抗菌游乐设施检测报告；（0-1分）滑梯：检测报告符合GB6675.11-2014标准要求；（0-1分）备注：T1771-2007、GB/T1766-2008标准要求；壁厚符合GB/T 13793-2016标准要求；维氏硬度符合GB/T①检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，投标时须提供原厂证明，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照并加盖投标人公章。②所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。③投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照并加盖投标人公章。如投标人提供的证书、报告拍照件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 一、投标企业具有效期内的认证证书：1.质量管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)2.环境管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)3.职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品和服务至少包括：游乐设施、塑料玩具；(0-1)二、所投儿童滑梯由市级或以上相关质量检测中心符合标准的检测报告：1、投标产品选用的玩具主要材料、配件的检测报告：镀锌管：耐中性盐雾24h内符合GB/T1771-2007；（0-1分）扣件：符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T228.1-2010、GB/T4340.1-2009标准要求；（0-1分）护栏：符合GB/T10125-2012、GB/T228.1-2010、GB/T4340.1-2009标准要求；（0-1分）平台：符合GB/T10125-2012、GB/T228.1-2010、GB/T230.1-2018标准要求；（0-1分）工程塑料：符合GB/T16422.2022、GB/T7921-2008标准要求；（0-1分）2、投标产品选用的玩具成品的检测报告：抗菌游乐设施检测报告；（0-1分）滑梯：检测报告符合GB6675.11-2014标准要求；（0-1分）T1771-2007、GB/T1766-2008标准要求；壁厚符合GB/T 13793-2016标准要求；维氏硬度符合GB/T4340.1-2009三、备注：1.检测报告送检方必须为所投产品的生产厂家，投标时须提供原厂证明，提供投标产品生产单位出具的委托检测报告原件拍照并加盖投标人公章。2所有证书、报告必须真实、合规。欢迎投标单位提供国家认可玩具最新标准的证书参与投标。提供最新标准证书有效，分值同评分办法中现有标准证书分值一致。3.投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色拍照并加盖投标人公章。4.如投标人提供的证书、报告拍照件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 评标办法序号2 | 投标人提供所投产品的中国环境标志产品认证证书且处于有效期之内的，每提供一个得1分，最高2分 | 投标人或生产厂家提供所投产品的中国环境标志产品认证证书且处于有效期之内的，每提供一个得1分，最高2分 |
| 3 | 评标办法序号6 | 投标人或生产厂家完成本项目所具备下列主要生产设备（与提供检测报告为同一厂家）（提供生产设备现场实景图、生产设备采购发票原件）：1、玩具生产设备（自有）注塑机、龙门数控铣床、全自动弯管机、自动化喷涂流水线、滚塑机、吹塑机；每提供1项得0.2分（0-1分）2、质量检测设备（自有）综合力学测试机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、VOC分析仪；每提供一项得0.25分（0-1分） | 投标人或生产厂家完成本项目所具备下列主要生产设备【提供生产设备现场实景图、生产设备采购发票原件复印件（加盖公章）或提供租赁协议复印件（加盖公章）】：1、玩具生产设备（自有或租赁）注塑机、龙门数控铣床、全自动弯管机、自动化喷涂流水线、滚塑机、吹塑机；每提供1项得0.2分（0-1分）2、质量检测设备（自有或租赁）综合力学测试机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、VOC分析仪；每提供一项得0.25分（0-1分） |
| 4 | 第三部分采购需求中四、样品清单 | 塑料、航海船用缆绳、封口；五金扣件（包含但不限于螺丝、螺帽）、防腐木 | 塑料、航海船用缆绳、封口；五金扣件（包含但不限于螺丝、螺帽）、防腐木（巴蒂木） |
| 5 | 投标文件递交截止时间 | 2023年5月29 日10点00分00秒 | 2023年6月2 日10点00分00秒 |
| 6 | 开标时间 | 2023年5月29日10点00分00秒 | 2023年6月2 日10点00分00秒 |
| 7 | 样品递交时间 | 2023年5月29日9:00起至提交投标文件截止时间止 | 2023年6月2日9:00起至提交投标文件截止时间止 |

七．更正事项：无

八．其他事项：无

 杭州市上城区教育发展服务中心

2023年5月18日