**杭州老年大学（杭州老干部大学）
全彩LED显示屏设备采购项目**

**招标文件**

采购方式：公开招标

采购编号：ZYTC-201902009057

杭州老年大学（杭州老干部大学）

杭州中易招标代理有限公司

二O一九年六月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 采购合同的一般和特殊条款

第五部分 评分办法（综合评分法）

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州老年大学（杭州老干部大学）就全彩LED显示屏设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: ZYTC-201902009057

二．采购组织类型：分散采购

三．招标项目概况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| 1 | 全彩LED显示屏设备采购项目 | 批 | 1 | 50.0 | 详见招标文件 |

四．投标供应商资格要求:

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体报名。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2019-06-14 至2019-07-04 (双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30 ；下午：13:30-17:00

2．报名/发售地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼三楼

3．标书售价(元)：每本500（现金或转账售后不退）

收款单位（户名）：杭州中易招标代理有限公司

开户银行： 中国银行杭州建中支行

银行账号：3714 6816 5579

4．供应商报名方式：现场报名/在线报名

5．现场报名需提交的文件资料:有效的营业执照复印件、法定代表人授权书或介绍信（均需加盖公章）、投标报名表。

6. 在线报名：潜在供应商登录浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行在线报名。

六．投标截止时间： 2019-07-15 14:30

七．投标地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼三楼302

八．开标时间： 2019-07-15 14:30

九．开标地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼三楼302

十．投标保证金：无

十一．其他事项：

 1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

 **2、采购项目需要落实的政府采购政策**

  本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

 **3、其他事项**

    1）潜在供应商可在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，进入浙江政府采购供应商库，具体详见供应商注册要求。

 2）拒绝单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或存在招标文件中明文限制的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

十二．联系方式

1、采购人名称：杭州老年大学（杭州老干部大学）

联系人：杨女士

联系电话：0571-87787722

传真：0571-87787722

地址：杭州市庆春路50-1号

2、采购代理机构名称：杭州中易招标代理有限公司

联系人：王红红

联系电话：0571-85273567

传真：0571-87851567

地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼三楼

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

 杭州老年大学（杭州老干部大学）

 杭州中易招标代理有限公司

2019年6月 14日

**第二部分 编制和提交采购响应文件须知**

**前附表**

| **序号** | **项 目** | **内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全彩LED显示屏设备采购项目 |
| 2 | 实施地点 | 杭州老年大学（杭州老干部大学）及其指定地点 |
| 3 | 招标编号 | ZYTC-201902009057 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 全彩LED显示屏设备采购项目，详见第三部分——项目技术规范和服务要求。**质量标准：符合国家质量验收标准。** |
| 6 | 供货期 | 20天内完成供货安装调试并交付验收 |
| 7 | **▲采购预算** | 50.0万元，总报价超过或单项报价超过采购预算的投标无效。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审。资格后审是指在开标后由甲方/采购代理机构根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查，资格后审不合格的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 9 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2019年 07月 04 日17时之前、将要求答疑的问题传真至0571-87851567**,**并发电子邮件至982595527@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十七条采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。第二十八条采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止日后**90日历天**内有效 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 投标文件递交地址及截止时间 | 地址： 杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼）会议室时间：2019年07 月 15日 14时30分 |
| 14 | 开标时间及地点 | 地址：杭州市拱墅区莫干山路188-200号（杭州之江饭店5号楼3楼）会议室时间：2019年 07 月15日 14时30分 |
| 15 | 投标文件 | **正本一份、副本五份，电子文档一份。每份标书分为商务报价文件、商务技术文件、资格文件三册，不接受活页装订的标书。****投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含商务报价文件、商务技术文件、资格文件、光盘/U盘四部分，其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。** |
| 16 | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：转账支票、电汇、银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；（2）金额：合同总价的5 %；（3）递交时间：合同签订之后7个工作日；（4）履约保证金退还时间：完成合同全部内容后。 |
| 17 | 质疑 | 根据《政府采购法》第五十二条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 18 | 投诉 | 参照《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 现场组织管理： | 依据《浙财采监（2015）13号》文之规定执行。 |
| 20 | 讲解**环节** | □本项目不设讲解，但须有专人负责解答专家提问（若有）√本项目设有现场讲解环节，时间不超过10分钟。讲解人员要求为项目负责人。**讲解代理公司提供投影仪，如不能连接，需自带转换器。** |
| 21 | **企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 22 | **企业信用查询** | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。**被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。** |
| 23 | **中小企业扶持政策** | **价格扣除：**根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。注：① 中小企业声明函(格式见第六章)；② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；③ 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖供应商公章。备注：同时提供①②③证明材料的供应商被认定为小型、微型企业。 |
| 24 | **节能环保产品** | 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。1、节能要求根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。**▲本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的，投标无效）**2、环保要求投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。施行优先采购的产品按照优先采购执行。**（需按附件的格式提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页。）** |

**一、总则**

## 一、总则

项目名称见供应商须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

**1．适用范围**

1.1 本招标文件仅适用于杭州老年大学（杭州老干部大学）全彩LED显示屏设备采购项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

**2．定义**

2.1 “采购人”系指杭州老年大学（杭州老干部大学）。

2.2 “采购代理机构”系指杭州中易招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的供应商。

2.4 “服务”系指招标文件或合同规定供应商须承担的服务。

**3．合格的供应商及合格的投标货物和服务**

3.1 合格的供应商，详见招标公告第四条规定的供应商必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

3.2 合格的投标服务，所述的“服务”是指招标文件规定中标人须承担的技术服务义务。

**4．相关说明**

4.1 投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人与代理机构对这些费用不负任何责任。

4.2 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处。

4.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件

**5．招标文件构成**

5.1 本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。

**6．招标文件的澄清**

6.1 供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人和采购代理机构进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-87851567，同时将问题发电子邮件至982595527@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

**7．招标文件的修改**

7.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人和采购代理机构可能会对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力，同时媒体上发布更正公告。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更公告。

7.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.5招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。

7.6在招标文件发售截止后，经采购人及采购代理机构同意购买招标文件的供应商不得对招标文件及其补充文件提出答疑或质疑。

## 三、投标文件的编制

**供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。**

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及供应商与采购人和采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

**9．投标文件构成**

投标文件一般应当包括以下主要内容：商务报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表]，商务技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，资信文件、招标文件要求提供的其他资料），资格文件以及电子文档（WORD/WPS格式）组成。

 9.1 投标人的商务报价文件应至少包括以下内容（均需加盖公章）：

 （1）投标响应函；

 （2）投标(开标)一览表；

 （3）投标报价明细清单；

 （4）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

 9.2 投标人商务技术文件应至少包括以下内容：

 （1）法人资格证明及授权委托书；

 （2）法人授权委托书，法定代表人及授权代表的身份证（复印件）

 （3）声明书；

 （4）投标人已取得的银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件。（如果有）

 （5）投标人已取得的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、注册商标等复印件等；（如果有）

 （6）廉政承诺书；

 （7）公司介绍及相关的主要业绩证明：近三年以来投标人承担类似项目情况，参考合同实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明合同原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

 （8）商务偏离说明表；

 （9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 ；(如果有)

 （10）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

 （11）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

 （12）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

 （13）项目实施进度及计划；包括对本项目完整详细的服务保障方案、组织实施方案、验收方案、管理制度和规范等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

 （14）验收、售后服务、培训方案（若有，提供培训方案：包含培训计划、培训目标，培训保障措施等内容；

 （15）项目团队情况：项目负责人简历表及项目团队情况，提供相关人员的简历及职称、学历、资格证书、社保等复印件；

 （16）优惠条件及特殊承诺；

 （17）实施保障措施及应急方案；

 （18）技术偏离说明表；

 （19）备品备件情况（如果有）；

 （20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

 （21）与技术资信标评分有关的其他材料；

 （22）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

 **9.3 资格文件**

应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

 9.4投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，并制作电子文档（光盘/u盘）。电子文档内容为招标文件第五部分中相关表格（商务报价部分、商务技术部分、资格部分）。

 10．投标函

 10.1 供应商应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件；

 10.2 投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

 11．投标报价

 11.1 标的物

 详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

 11.2 报价

本项目所需的技术方案编写、项目维保的实施费用、服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

 11.3 其它费用处理

 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

 12．投标货币

 投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，代理机构将不接受有选择的报价。

 13．投标方案

 本项目不接受备选方案，若出现备选方案，做无效标处理。

 14．投标有效期

 14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。

 14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，同时受投标有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

 14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

 15．投标文件的式样和签署

 15.1 供应商应按照本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2 供应商递交的纸质投标文件按前附表要求份数递交投标文件。正本、副本分开装订。每份投标文件包含商务报价文件、商务技术文件、资格文件三部分内容，分别以胶装形式装订成册，不接受活页装订的投标文件。在投标文件封面的右上角须清楚的注明“正本”或“副本”。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含商务报价文件、商务技术文件、资格文件、光盘/U盘四部分。其中，商务报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

 15.3 投标文件的投标函应加盖供应商公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据招标文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件。副本可复印正本内容。

15.4 除供应商对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。供应商应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

## 四、投标文件的递交

**16．投标文件的密封与标志**

**16.1 供应商须将投标文件密封包装。**

16.2密封处加盖供应商公章或密封章。

密封袋均应注明：

（1）采购人名称：

采购人地址：

（2）供应商名称：

供应商地址：

（3）项目名称：

项目编号：

（4）在2019年 月 日 时 分之前不得启封”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

在包封外层上还应写明供应商名称与地址、邮政编码。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给供应商。

**17．投标截止期**

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人和采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人和采购代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**18．迟交的投标文件**

采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

**19．投标文件的修改与撤回**

19.1 供应商在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则按扰乱招投标市场报监管部门。

**20．无效投标的认定**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

在初审（资格性审查及符合性审查阶段）和商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

**20.1资格审查无效标的情形**

**（1）被拒绝的投标文件；**

**（2）未通过报名的；**

**（3）投标文件份数不符合要求；**

**（4）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“合格投标人的资格要求”）；**

**（5）信用审查不通过的；**

**20.2符合性审查及其他无效投标的情形**

1. **提供虚假证明材料；**
2. **投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；**
3. **投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；**
4. **投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；**
5. **未按照招标文件标明的币种报价；**
6. **报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；**
7. **含多个标项的采购项目,各标项报价超过对应标项预算价的；**
8. **投标报价具有选择性；**
9. **报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；**
10. **投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；**
11. **投标人串通投标的；**
12. **本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；**
13. **投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；**
14. **投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**
15. **投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的情形；**
16. **法律法规及招标文件规定的其他无效情形。**

## 五、开标与评标

**21．开标**

21.1 采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

21.1.1 采购代理机构将核验出席开标活动现场的各供应商法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各供应商法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21.1.2采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

21.1.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

21.1.4提请供应商或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

21.1.5开标时，按供应商提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由采购代理机构送至评审地点，各供应商法定代表人或其授权代表等候采购代理机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还供应商法定代表人或其授权代表。供应商提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由供应商自行承担相关责任。

21.1.6商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效供应商名单及理由，无效供应商可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单及其商务和技术得分之和。

21.1.7采购代理机构拆封供应商报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各供应商法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

21.1.8评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

**22．评标**

**22.1 评标组织**

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由相关专家等组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，采购人派1名专家。

**22.2评标纪律**

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

**22.3评标办法**

采用综合评分法，详见招标文件第五部分“评标办法”。

**22.4 评标程序**

22.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。采购人/采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.3评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.4.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.5推荐中标候选供应商名单。

22.4.6编写评标报告，并签字确认**。**

22.4.7评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**23．废标**

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

**24．中标人的确定**

24.1 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.2 中标人确定后，中标结果将在发布招标公告的同一媒体上公告。

24.3 供应商对中标公告有异议的，可以以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。对质疑答复不满的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**25．合同授予**

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，也可以依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

**26．签订合同**

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后30天内借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失还应当对予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人。

26.3 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

26.4 中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn）进行注册并将书面资料提交复核备案。

**27．履约保证金**

27.1 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金以转账支票、电汇、银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。服务期满经考核后无异议全额退回履约保证金（无息）。

27.2 如果中标人没有按照上述第26或27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同标授予下一个中标候选人。

**28.采购代理服务费**

本项目的采购代理费由中标人支付。

采购代理费：按计价格2002（1980）号文收取，不足陆仟元按陆仟元计。

结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

**29．采购结束**

29.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2 本项目的投标文件不予退回。

**30、解释权**

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州老年大学（杭州老干部大学）和杭州中易招标代理有限公司。

**第三部分 项目技术规范和服务要求**

**第三部分 项目技术规范和服务要求**

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的人员驻场技术服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

本项目招标内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额** | **简要规格描述** |
| 1 | 全彩LED显示屏设备采购及安装。有效显示尺寸：6.6528m±5cm×2.7216m±5cm(分辨率：3520×1440点 ）；像素密度**＞**279000点/m² | 1 | 项 | 50万元 | 详见招标文件 |

## 一、LED显示屏项目背景

大屏幕作为展示中心的信息显示终端，是本次建设的重点设备。整个系统建设以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，把无缝拼接技术、多终端共享技术、信号切换技术、网络视频通讯技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个真正无缝拼接，拥有高对比度、画面清晰流畅、高灰度，高刷新，技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统，提供一个及多媒体展示，视频会议，数字白板、互动体验于一体的高科技电视墙显示系统。

## 二、本项目总体设计原则

针对传统显示产品存在的诸多缺陷及视角效果差等问题，本项目需要建设一套高清一体化大尺寸电视墙，作为企业形象宣传，数据监控、监控显示的显示终端，有效提升执行展示中心显示效果。

以需求为第一出发点，系统的设计核心就是提供全方位、方便、快捷位置共享和数据服务。

**高起点:** 即先进性，系统采用的硬件设备应是目前世界上较为先进的设备，能够满足业务和应用的发展需要。产品设计上应着眼于超前打算，综合利用，有较长的使用周期。

**高度集成：**将计算机处理、网络通讯技术、视像显示以及所有信息处理集成在统一的平台上同步、集中控制，各功能子系统可实现同步联动。并可通过强大的通用接口，将企业不同的业务单元接入显示屏系统，实现同步显示，操作便捷的展示中心。

系统化的设计：突破传统设计惯式，运用LED显示技术的科技内涵，结合行业特色，对系统进行完善的细部设计，使之与机关单位显示终端紧密配合，营造一个统一决策部署的管理平台。

**实用性与先进性相结合：**系统的各种设备及软件系统应讲求实用，满足现有的应用需求，并对未来需求提供良好的扩展能力。

**安全性：**充分考虑系统对信息安全的需求，保证各类信息安全可靠运行。设计时各分关键线路、设备、数据均采用相应的技术措施。

**易用性：**充分满足用户的功能要求，易于操作，保证系统信息处理、传递安全，可靠，准确。作为执行指挥中心显示终端设备在满足遥控器操作的前提下，提供远程操作接口，便于网络控制和统一管理。

**前瞻性：**即系统具有可扩展性并适度超前。采用的硬件设备和软件系统应具有足够的扩展接口、支持相应的协议和升级能力。同时，由于当前显示技术和计算机技术发展十分迅速，而随着应用的不断增长，对计算机系统资源（包括速度、容量、网络）的要求会越来越大。因此，本系统在保证技术先进性的基础上，适度超前。

## 三、项目建设内容和需求清单

1、为了保证LED显示系统的信号稳定性，画面质量，要求本系统主要以下几组成部分为同一品牌并提供相应的证明材料：

* 全彩LED显示屏1块
* 控制系统一套
* 视频拼接处理器一套
* 控制系统软件一套
* 配电系统

2、LED背景显示系统的施工依据

* 《LED 显示屏通用规范》（SJ/T11141）
* 《LED 显示屏测试方法》 （SJ/T 11281-2003）
* 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79－85）
* 《通用用电设备设计规范》（GB50055－93）
* 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150－91）
* 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16－92）
* 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）
* 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）
* 《电工电子产品基本环境试验规则》名称术语（GB2422）
* 《计算机站场地安全要求》（GB9366-88）
* 《信息技术设备包括电气设备的安全》（GB4943-95）
* 《软件工程国家标准》（GTB856）
* 《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）2001 修订
* 《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-88）
* 《建筑及建筑群中和布线工程设计规范》（CECS72-79）
* 《民用建筑线缆标准》（EIS-TIA-568）
* 《电力设备接地设计技术规范》（SDJ8-98）

3、设备采购需求清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **招标技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | LED显示屏（核心硬件） | **★1、像素间距＜1.9mm，有效显示尺寸：6.6528m±5cm×2.7216m±5cm(分辨率：3520×1440点 ）****★2、对比度＞7000:1****★3、刷新频率≥3840HZ**4、可视角度：水平视角≥160°，垂直视角≥160°**★5、低亮高灰：符合亮度在100%时，16bits灰度;20%亮度时12bits灰度。**6、模组分辨率（W×H）:160\*907、单元面积（㎡）：0.2058**8、模组尺寸（mm）（W×H×D）:** 604.8\*340.2\*72.5**★9、像素密度：＞279000点/㎡****★10、箱体平整度：≤0.12mm****★11、箱体间缝隙：≤0.12mm****★12、白平衡亮度≤700cd/㎡（6500K，校正后）**13、色温（K）：3000－10000可调★**14、发光点中心距偏差≤3%**★**15、亮度均匀性（校正后）：≥98%**16、峰值功耗≤650W/㎡平均功耗≤200W/㎡17、驱动方式：恒流驱动18、换帧频率：50/60 Hz。19、具有单点象素的亮度、颜色校正功能，并具备网络同步控制，点点对应的控制方式。20、具有屏体拼缝亮线、暗线的校正功能。21、具有LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控的自检功能。22、具备可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号的远程监控功能。23、具备智能伽玛矫正技术以及动态节能降低功耗的功能。24、工作温度范围-10℃-40℃25、存储温度范围-20℃-60℃26、在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常。★**为了保证投标单位的投标参数真实性，投标产品需满足或优于以上技术参数，投标时提供CNAS或CMA认可的实验室出具的检测报告复印件（复印件加盖生产厂家的公章）并对上述技术参数进行逐条核对。**★**需提供LED全彩显示面板的3C认证证书复印件（3C认证证书复印件上注明的生产厂家必须与投标品牌一致，并加盖生产厂家的公章，拒绝OEM品牌）。**★**为了避免LED屏蓝光照射环境下对人的眼睛造成伤害，投标产品应通过TUV低蓝光含量(Low Blue Light Content) 认证，并提供含有与投标产品型号一致的TUV低蓝光认证证书复印件并加盖生产厂家公章（低蓝光证书持证人与LED全彩显示面板的3C认证支持人、制造商名称一致）。**★**为保证室内安全无火灾消防隐患， LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准v-0级（提供检测报告复印件并加盖原厂公章复印件）** | 18.1062 | ㎡ |
| 2 | 高清发送器 | 1、接口类型：1×DVI+1×HDMI+1×HDMI信号LOOP输出；，支持HDCP2、输入分辨率：最大支持1920\*1200像素。支持此分辨率内的任意输入分辨率。3、视频源帧率：标准60Hz，并可以自动适应帧率。4、接收视频区域：可以任意设定接收视频源的位置。5、网口数量：4个千兆网口，支持上下、左右及混合型任意拼接；6、网口控制面积：单发送最大带载230万像素，最宽支持4096点，最高支持2560点。7、传输距离：超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制。8、网口拼接：四个网口可以做上下或者左右的任意拼接。以像素为单位。9、数据传输格式：按照千兆网络的帧格式。并附加CRC校验。10、支持外围设备：多功能卡，光纤收发器，千兆交换机。12、板卡尺寸：1U标准机箱13、输入电压：AC 100~240V 宽电压14、额定功耗：20W15、工作温度：-20~70℃16、配置参数接口：USB 2.0\*117、DVI信息显示：显示帧率，消隐及点时钟信息。用于诊断显卡和视频处理器的状态。18、实时调整参数：Gamma值，控制区域，控制参数。所见即所得。19、支持亮度和色温调节，支持低亮高灰。20、智能侦测系统：支持DVI视频接口信息检测，发送卡温度监测。21、多卡级联：支持，采用双USB接口实现多卡级联，支持同步参数设定，回读等22、多屏设置：支持同时控制不同规格的多个显示屏23、后台播放：支持（扩展模式）24、网络误码率探测：探测屏体、接收卡之间的网线质量以及故障诊断。 | 3 | 台 |
| 3 | 多视频控制器 | ★1、背板交换架构，单路输出通道带宽达到 20Gbps，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降；2、模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计， 便于日后系统的升级和维护；3、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示；4、支持信号源裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示；5、窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法更变窗口设置；6、支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；7、信号源支持自定义名称，可根据实际需要修改名称；8、支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡；9、输出通道映射，可随意调整输出通道顺序。10、支持自定义输出分辨率，随意可视化直观定义。11、在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，自定义加载本地图片即可， 并可在软件上设置底图功能的开启和关闭。12、在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整。13、在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。14、在控制软件上可以查看信号源以及拼接布局的实时显示画面。15、画面无缝同步切换，无黑场，无延时。16、多屏显示，保证图像全同步，无撕裂。17、图像开窗响应速度快，无延时。★18、支持 3840×2160@30Hz、1920×1080@60 Hz 等分辨率格式接入。★19、多组屏管理，支持多组（4种不同分辨率输出）LED屏幕同时控制。20、支持远程对拼接处理器的开关机控制。21、支持全面可视化操作，信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等。22、支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。★23、支持双控制卡备份，即使其中一张控制卡出现问题，另一张控制卡仍能控制设备。24、控制卡的故障或者被拔出不会影响当前的拼接现状，更换控制卡后即可实现对设备的控制。25、支持冗余电源，单个电源的故障不会影响整机的运行。26、支持系统数据自动、手动备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息。27、图形化展示设备当前配置情况，管理人员可以一目了然的看到设备的整体状态。28、支持设备运行状态及温度的监测及报警，管理人员可以实时了解设备的运行情况。29、支持异常告警提示，便于及时排查及处理，可对历史告警信息进行搜索及管理。30、支持设备生产信息查询、设备固件版本在线查询。31、支持系统的整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡等每一张板卡的升级，用户可以直接在控制界面上进行升级操作。32、精细化分级权限管理，分区分权操作。33、管理人员可以设置软件界面每一项功能的操作权限。34、管理人员可以设置输入输出板卡每一个接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现精细的信号源及大屏显示权限划分。35、支持多用户同步操作，操作界面实时同步。★36、硬件配置机箱及容量：6 输入槽位、2 输出槽位、1 电源槽位、1 控制卡槽位；3U 机箱、电源及控制卡1、控制卡说明：1)控制卡负责与上位机软件通讯，管理输入卡、输出卡及切换卡工作。3U 机箱支持双控制卡槽位，两个控制卡均接入局域网中时，默认运行小槽位号的控制卡，设备运行时，控制卡拔出不影响正常运行。2)状态指示灯：①、M/S：主备指示灯，常亮为主控制卡，常暗为备控制卡；②、ALM ： 告警指示灯，常亮代表运行出现故障，常暗为正常；③、RDY：程序状态指示灯， 常亮表示程序启动完毕，常暗为正在启动或启动异常；④、RUN:运行指示灯，常亮表示板卡正在运行，常暗表示出现故障或运行异常。2、输入接口说明：1)、支持8路DVI 双链路(Dual Link)信号输入；2)、支持 3840X2160@30Hz 及以下任意分辨率；3)、自动检测分辨率变化；4)、支持信号源裁剪；5)、先进的 EDID 管理，支持 EDID 更改3、输出接口说明：1)、支持 4路DVI 双链路(Dual Link)信号输出；2)、1920 x 1080@60Hz 以下任意分辨率；3)、DVI-I 接头，通过 DVI-VGA 转接头可输出 VGA 信号；4)、每个输出通道可开 4 个窗口；5)、窗口随意漫游叠加；6)、多通道图像同步输出；4、网络预监功能说明：支持单卡支持 64 路信号预监，支持双卡卡支持 128 路信号预监，10 帧/秒，所见即所得。 | 1 | 台 |
| 4 | 专用LED控制软件 | 1、包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 2、利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。★3、为了后续维护软件升级需要,控制软件必须与LED显示屏为同一品牌,生产厂商具有CMMI软件开发业务成熟度认证证书（投标时提供软件著作权相关证书复印件加盖厂家鲜章）。 | 1 | 台 |
| 5 | 系统操作主机 | 1、控制主机配置不低于：I7-7500/8GB/500GB/DVD/独立显卡/键鼠/3年/23寸显示器； 2、操作系统：WINDOWS（98、2000、XP、Vista、7）中文版。 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | ★1、低频部分：：8"低音单元，1.2〞音圈，PP盆，橡皮边2、高频部分：0.75 〞软球顶高音3、频率响应：80 Hz – 20 kHz （±4 dB）4、灵敏度 ：91dB(1W/1m，8Ω)5、阻抗：8Ω★6、功率：90W，通过转换器可转换60W、30W、15W、7.5W、3.75W(70V)、100V7、覆盖角度（H × V）：90°× 90°★8、最大声压级：110.5dB SPL（连续）；116.5dB SPL（峰值） 9、交叉频率：4 kHz10、外部尺寸：28.7cm ×31.6cm 11、开孔口径：29cm  | 8 | 只 |
| 7 | D类4通道数字功放 | 1、立体声功放≥300W×4(8Ω)，≥500W×4(4Ω)2、桥接模式（2x8Ω）≥1000W；3、总谐波失真：@1kHz<0.2%(1kHz,-10dB/4Ohms)；4、频率响应：10Hz to 20kHz,+/-1dB；5、输入阻抗（平衡/不平衡）：20K/10K；6、输入灵敏度：0.775V；7、信噪比：>100dB(20Hz-20KHz,4Ohms)；8、分离度：>70dB(1KHz,4Ohms)；9、阻尼系数：>300(10-400Hz,8Ohms)；★10、输出级：Class D； ★11、保护：短路，直流输出，过载，低压；12、控制：前排：电源开关，通道1-4增益控制；13、后排：单声/立体声/桥接； | 1 | 台 |
| 8 | 蓝牙调音台 | ★1、10通道，4组合XLR和6.35mm低噪声麦克前置放大器，5/6 立体声输入（6.35mm接口/RCA接口/ 3.5mm 接口），通道9/10立体声返回/输入；2、主输出有平衡XLR接口和6.35mm接口，一个推子前辅助发送，4通道直接输出，可选择双控制室输出，录音室品质耳机输出；3、前4个输入通道具备可选择的高通滤波器，所有通道上3段均衡★4、4通道Peavey独有的Mid-Morph，每通道均衡器旁路，每个通道上立体声声像控制，Kosmos®-C低音和高音增强★5、配备了蓝牙无线连接，蓝牙3.0 + EDR，A2DP，机载USB-A MP3播放功能，立体声USB-B的流式音频输入和输出6、Peavey的独有的机载高阻抗吉他输入7、48V幻象供电8、60mm推子 | 1 | 台 |
| 9 | Stride系统 | ★制端口实现系统的远程定时控制，与学校智能管理中心主机无缝对接，具体技术需求如下:1、32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。2、内置网络音频插卡，可扩展4路Dante输入、4路Dante输出3、本地8个通道可选择独立话放带+48V幻像供电，话放增益可单独调节4、频率响应：20Hz-20KHz，+/-0.3dB 5、信噪比：>115dB6、谐波失真：<0.005%，1KHz（0dBV） 7、分离度：<100dB8、数字处理：24bit sigma-delta转换器，96KHz采样率 9、最大输入电平：+18dBu 10、最大输出电平：+18dBu 11、输入阻抗：1MΩ立体声，500KΩ单声道12、输出阻抗：<500Ω | 1 | 套 |
| 10 | Stride系统Dante卡 | 先进的网络同步技术，能提供低延迟、低抖晃率和高采样精度；同步学校高性能数字媒体网络影音设施、广播和录音系统1、使用24-bit精度，4进/4出Dante网络总线；2、2x RJ-45 接口供给Dante；3、双以太网的冗余使Dante有完美的音频； | 1 | 张 |
| 11 | Stride系统软件 | 1、音量控制模块，不低于16路动态电平表显示和音量的控制，应采用推杆方式调音，需支持不少于7个点的图形显示直接调整频率。★2、视频控制模块，支持不低于4路摄像头控制，不少于12路的输入控制，不少于2台终端显示控制。★3、与学校智能管理中心主机共享模块4、界面UI模块。5、数据库模块。6、用户权限模块，不低于9个用户，通讯基础模块，看门狗模块。 ★7、提供软件操作界面截图。 | 1 | 套 |
| 12 | 配电系统 | 1、配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。2、具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置（但需包括避雷器、时间继电器、电压电流表、微电脑时控开关及远程控制口等），具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。3、与LED显示屏为同一品牌。（提供交流配电柜（低压成套开关设备）3C认证复印件和LED显示器PLC智能监控系统软件著作权证书复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |
| 13 | 供电电缆 | JVR5×25电缆线根据现场敷设屏体至配电房 | 80 | 米 |
| 14 | 扬声器线缆 | ECEVJ2×2.5mm²，Φ11.2mm[(497/0.10mm裸铜+10/0.10纤维铜丝)x2C+填充+绵纸]x1C，100M/卷 | 400 | 米 |
| 15 | 通讯电缆 | CAT6规格，根据现场敷设屏体配套的通讯线缆 | 600 | 米 |
| 16 | 外框钢结构 | 1、与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图）、制作及安装。 2、屏幕安装平整度：模块拼接间隙≤1㎜；发光点中心距：偏差小于3%。 ★3、显示屏生产企业具有钢结构工程专业承包叁级，及电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 4、施工前，提供LED钢支架施工图纸, 在中标人确认安全的情况下方可施工；否则，由此造成的损失全部由中标人负责。 | 1 | 套 |
| 17 | 背景墙装修 | 原LED屏、屏体结构拆除、根据用户要求产品保护，墙面拆除及修补，根据LED配套装修背景墙。 | 1 | 项 |
| 18 | 安装调试 | 设备运输、安装、集成、调试 | 1 | 项 |
| ★**备注：为了项目的效果和质量、供货渠道的合法性，投标人须提供LED屏以及屏体配套音响系统的生产厂家或中国总代理商针的授权及三年售后服务承诺函。** |

三**、项目实施期：20天内完成供货安装调试并交付验收；**

 **四、投标人需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合采购需求规定的质量、规格和性能的要求。要求：近一年出厂的，提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的合格产品。**

**货物到达用户指定的现场后，由甲方核对装箱单，共同开箱（若有争议，请第三方质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。**

**五、质保期及售后要求：**

 **1）本项目设备设施质保期不少于3年；**

 **2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）**

**在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7\*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。**

 **3）质保期内设施若产生质量问题，乙方须在收到甲方的通知后，五个工作日内无偿修复，若长时间无法修复，提供备机给甲方使用。**

**六、其他**

**本项目产品★指标为重要参数指标，若发生重大偏离或多指标负偏离使得项目质量无法保障的情况，有可能会被认定为无效标。**

**第四部分 采购合同的一般和特殊条款**

1. 定义

1．1 “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州老年大学（杭州老干部大学）（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1．2 “合同价格”系指根据合同规定，在投标人全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给投标人的款项。

1．3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1．4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州老年大学（杭州老干部大学）。

1．5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1．6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1．7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

1. 实施内容及地点：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |

 交货地点：杭州老年大学（杭州老干部大学）及其指定地点。

1. 付款方式：

3.1、合同签订后10日内支付合同价款的30%；

3.2、设备全部到货支付合同价款的50%；

3.3、项目验收通过后支付合同价款的20%；

1. 履约保证金：合同签订后7个工作日内缴纳合同金额5%的履约保证金，即 元；递交形式：转账支票、电汇、银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；项目验收后转为质保金，质保期结束后无异议全额无息退回。
2. 供货期：从 年 月 日至 年 月 日，不超过30日完成供货安装调试并交付验收；

质保期期限：从 年 月 日零时至 年 月 日24时，共 年。（自项目验收合格之日起）

1. 质保要求：
2. 在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7\*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。
3. 质保期内设施若产生质量问题，乙方须在收到甲方的通知后，五个工作日内无偿修复，若长时间无法修复，提供备机给甲方使用。
4. 为了使用单位系统的正常运行，系统投入使用后中标单位需提供技术人员1人派驻甲方项目现场系统维护一年（工作日上班），完成甲方单位相关场地的日常设备维护以及活动现场调试任务。驻场人员： ；联系电话： ；
5. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。
6. 对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。
7. 乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务。
8. 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请杭州仲裁委员会仲裁。
9. 乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。
10. 乙方对在项目维护期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。
11. 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
12. 不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
13. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力的持续影响超过10周，被影响的一方应通知另一方解决问题。如果另一方未能及时作出回应或在收到前者通知后1个月内双方未能达成一致意见，被应影响的一方有权取消部分或全部的合同。解除合同后，乙方应返还未完成合同部分的费用（基本服务、培训按月平均计算，其他按实计算）。
14. 转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
15. 招标文件（编号： ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
16. 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，经鉴证方鉴证后生效。
17. 本合同一式 份，甲方执 份、乙方执 份、鉴证方执一份。
18. 本合同有效期限：自合同生效之日起至年月日止。
19. 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

鉴证方（盖章）：杭州中易招标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：王红红

地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼3楼

电话：85273567

传真：（0571）87851567

签 约 地：

 签约日期： 年 月 日

**第五部分****评标办法（综合评分法）**

**第五部分 评标办法（综合评分法）**

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观。

## 二、评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由相关专家等组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，采购人最多派1名用户代表。

## 三、评标程序

1．本项目评标的依据为招标文件和投标文件

2．熟悉招标文件和评标办法。

3．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有响应招标文件的实质性条款要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

4．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。接到评委会澄清要求的供应商应派人安评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5．比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐1名以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 四、评标细则及标准

**本项目采用综合评分法**，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的供应商，由各评委记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各供应商的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+供应商的资质和业绩得分之和，**总分为100分**，其中：**投标价格得分30分，商务技术和服务方案 70分，各供应商总分为：综合得分**-**供应商的信誉情况扣分。**

**各供应商的技术和服务方案（评标委员会独立打分）、供应商的资质和业绩（评标委员会统一打分）得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。**根据上述评标原则，分值安排如下：

**投标价格（A=30分）：**

**（1）报价的合理性：**分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，当场统一计算)。

**▲（2）投标报价高于本项目总投资，将作无效标处理。**

**报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。**

**商务技术和服务方案（B=70分）：**主要包含方案的先进性、科学性、完整性和可持续发展性，方案与需求的吻合程度，提供的服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项** | **评分内容** | **评分标准** |
| 资信技术（70分） | 投标人资质（4分） | 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康管理体系认证证书的得1分，缺项不得分。认证范围内含有音响视听多媒体设备系统集成的内容的，能对应本项目专业的，加1分。**（复印件加盖公章，原件备查，资料不全或未提供不得分）** |
| 投标人具有中国演艺设备技术协会等相关省级及以上协会颁发的音视频系统集成工程综合技术能力等级贰级或以上的得1分。**（复印件加盖公章，原件备查，资料不全或未提供不得分）** |
|  | 投标人具有企业信用“AAA”等级证书得1分。**（复印件加盖公章，原件备查，资料不全或未提供不得分）** |
| 生产厂家实力（6分） | 为了确保投标人所投LED屏生产厂家的产品可靠性，拒绝OEM产品，生产厂家具有相应的能力资质，生产厂家需要提供以下证明：（1）具有与LED屏品牌一致的控制系统，控制软件的得3分。**（提供LED面板电视显示设备通信控制系统、控制软件的LED屏生产厂家独立自主知识产权相关证书复印件并加盖厂家公章，否则不得分）**（2）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的得1分。（3）具有钢结构工程专业承包三级及以上资质证书的得1分。（4）具备计算机系统集成贰级及以上资质得1分。**（以上须提供加盖厂家公章的证书复印件，否则不得分）** |
| 企业业绩（3分） | 投标人类似专业项目建设的成功经验（3分）：投标人截止投标时间近三年以来承担类似政府采购项目实施的成功经验情况，每提供一个得1分，同时提供中标通知书以及合同复印件予以确认其内容的真实性和有效性**（须提供证书原件备查，否则不得分）** |
| 技术服务方案（4分） | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等；横向比较0-4分; |
| 项目施工组织（3分） | 项目实施方案中管理是否规范、制度是否完善、是否具有项目进度、是否具有质量保证措施、是否具有项目保障及人员管理措施、系统培训、验收方案等情况，0－3分。 |
| 拟派项目技术团队实力（4分） | （1）项目和术负责人人具有国家行政主管部门核发的机电类国家二级建造师资格的且具备中级及中级以上网络工程师国家职业资格证书以及人力资源和社会保障局发的音响中级职称及以上职称证书**（须提供证书原件备查，否则不得分）**（2分）；（2）项目组实施人员专业人员素质（包括项目组专业认证工程师，需提供证书原件备查。）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，人员是否稳定。（**以社保机构出具的社保证明为准，投标时提供开标日期前6个月的养老保险缴纳证明复印件和提供证书原件备查**）。不提供的不得分（0-2分）。 |
| 品牌实力（4分） | 投标产品品牌知名度，市场占有率、性能参数、稳定性等，横向比较，0-4分； |
| 产品技术参数指标情况（22分） | LED屏为本次招标的核心硬件，参照检测报告参数进行打分。投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等，是否能够满足投标文件要求。全部满足得20分；技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止；对于标★的技术指标负偏离每一项扣5分，扣完为止。产品参数发生正偏离且经评审小组认定有利于项目实施的，可酌情加分，0-2分； |
| 售后服务及技术支持能力（11分） | （1）设备生产厂家具有完善的服务保障体系（非本地厂家需提供在浙江杭州注册的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；（2）投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，（2分）；承诺延长质保期，每延长一年加1分，加满至5分（5分）；（3）投标设备原厂需三年质保期限及售后服务承诺是否满足采购需求，是否提供设备原厂商的质保服务承诺书等证明材料；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（2分）。 |
| 标书质量（2分） | 标书制作情况，内容齐全，叙述清晰无前后矛盾得2分，有一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 节能环保（2分） | 投标货物优势1）主要产品列入财政部公布的《节能产品政府采购清单》的，得1分;（提供有效期内的《节能产品政府采购清单》）2）主要产品列入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》的，得1分;（提供有效期内的《环境标志产品政府采购清单》） |
| 现场演示（5分） | 投标人通过样品滚动播放一段视频（该视频不得出现可识别投标人信息的内容，否则该项得0分），评委观察全彩LED显示屏体（显示图像的分辨率、色深、色域、对比度与帧率等）产品显示特性进行对比酌情打分（0-5分）。中标单位投标样品需留存至供货完成。 |

**注：以上所涉及的证书（原件备查）及证明材料，需提供复印件，加盖公章，未提供的不得分。参考合同或用户验收报告等项目实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。**

**综合得分=A+B+C**

**减分：供应商的信誉情况（D）：**政府采购领域中供应商在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 供应商在参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣2分。

**总分=综合得分-D**

评标委员会根据供应商提供的有效证明材料和采购代理机构提供的相关数据进行打分。

采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**一、投标人提交投标文件须知：**

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

**二、投标文件编制格式及规范要求：**

商务报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表和相关的报价明细清单]、技术文件（技术和服务方案等）、商务文件（商务资格等）三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册。

**商务报价部分**

**目录**

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

（4）报价相关的其他材料（如小微企业）………………………（页码）

**一、投标响应函**

杭州老年大学（杭州老干部大学）、杭州中易招标代理有限公司：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州老年大学（杭州老干部大学）全彩LED显示屏设备采购项目(招标编号：ZYTC-201902009057)的招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份，电子版（光盘/U盘）1份，。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担由此产生损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期： 年 月日

**注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。**

二、投标(开标)一览表

杭州老年大学（杭州老干部大学）、杭州中易招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成招标编号为ZYTC-201902009057的招标文件[项目名称：杭州老年大学（杭州老干部大学）全彩LED显示屏设备采购项目]的实施。

**投标(开标)一览表(单位均为人民币元)**

供应商名称（盖章）： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **供货期** | **项目负责人** | **备注** |
|  |  |  |  |
| 投标报价（小写）： |  |
| 投标报价（大写）： |  |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起60天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

3、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权委托人（签字）：

 日期：2019年 月 日

**三、报价明细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格配置** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（小写） |  |
| 投标报价总计（大写） |  |

注： 1、以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的方案编写费、维保所需的人员设备费、运输费、安装调试费、维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

 投标人名称(公章)：

 法定代表人或授权委托人(签字)：

 日期：2019年 月 日

**四、与报价相关的其他材料**

**（如小微企业材料）**

**商务技术文件部分**

**目录**

 （1）法人资格证明书……………………………………………………（页码）

（2）授权委托书………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（4）声明书……………………………………………………………（页码）

（5）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（6）公司概况及相关资料……………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明……………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表…………………………………………………（页码）

（9）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明………………………（页码）

 （11）技术解决方案……………………………………………………（页码）

 （12）组织实施方案……………………………………………………（页码）

 （13）项目实施计划及进度……………………………………………（页码）

 （14）验收、售后服务方案……………………………………………（页码）

 （15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

 （16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

 （17）实施保障措施及应急方案………………………………………（页码）

 （18）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

 （19）拟投入的仪器设备一览表……………………………………………（页码）

 （20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

 （21）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

 （22）与技术资信标评分有关的其他材料。…………………………（页码）

 **注：以上目录是编制投标技术文件的参考目录，各投标人可根据评标办法及自身情况进一步细化。**

**评审检索表**

**（根据评分细则自行编制）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审细则** | **投标响应** | **对应页码** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**一、法定代表人资格证明书**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称(公章)：

 签发日期：2019年 月 日

**二、授权委托书**

杭州老年大学（杭州老干部大学）、杭州中易招标代理有限公司：

兹委派我公司先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理杭州老年大学（杭州老干部大学）全彩LED显示屏设备采购项目 (编号：ZYTC-201902009057)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

 本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 投标人名称(公章)：

 法定代表人(签字)：

 签发日期：年 月 日

**三、法定代表人及授权代表的身份证（复印件）**

**四、声明书**

杭州老年大学（杭州老干部大学）、杭州中易招标代理有限公司：

本单位自愿参加杭州老年大学（杭州老干部大学）全彩LED显示屏设备采购项目 (编号: ZYTC-201902009057)政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人名称(公章)：

 法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年 月 日

**五、廉政承诺书**

杭州老年大学（杭州老干部大学）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处； 六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

**六、供应商简况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  单位名称 |  | 成立时间 |  |
| 资质等级 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位职工 | 人数 | 具有执业资格的管理人员人数 |
|  |  |
| 获奖情况(荣誉) |  |
| 单位简历 |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

 投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**七、主要业绩证明**

**附表 :相关项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目规模 | 合同签订日期 | 项目地址与采购人联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**八、商务偏离说明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条目号 | 检测内容指标 | 投标人检测能力响应 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**九、对招标文件中有关条款的拒绝声明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十、其他商务文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年 月 日

**十一、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**十二、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**十三、项目实施计划及进度**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十四、验收、售后服务**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十五、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况项目经理曾担任负责人的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目项目组成员表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **年龄** | **专业** | **职称** | **工作经验** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**本表格式可调整，要求体现不少于以上信息，并提供相关证书及证明材料；**

**本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表**（以社保缴纳凭证作为附件）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十六、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十七、实施保障措施及应急方案**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十八、技术偏离说明表**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**十九、投入仪器设备一览表**

附表：拟投入本招标项目的主要设备、试验和检测仪器表；

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 用 途 | 现状 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**二十、对招标文件中有关条款的拒绝声明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**二十一、其他技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**二十二、与技术资信标评分有关的其他材料**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：年 月 日

**资格文件部分**

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件…………（页码）

（2）上年度财务审计报告/资产负债表等财务报表资料文件……………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）税务缴纳证明材料、社保缴纳证明材料………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

**资格审查自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件要求** | **供应商情况** | **自查结论** | **备注** |
| 1 | 有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 上年度财务审计报告/资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明) |  |  |  |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |  |  |
| 4 | 企业纳税材料及社保缴纳证明材料 |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
| 6 | 招标文件要求的特殊资质 |  |  |  |

 投标人名称(公章)：

 法定代表人或其授权代表(签字)：

日期： 年 月日

**一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）**

**二、审计报告/财务报表资料文件（复印件）**

**三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**四、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）**

**五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明**

杭州老年大学（杭州老干部大学）、杭州中易招标代理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

 投标人名称(公章)：

 法定代表人或其授权代表(签字)：

日期： 年 月日

**六、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购人或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、甲方或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各甲方和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

（注：如投标人不是中小企业，残疾人福利性单位，无需提供以下材料。）

附1：

中小企业声明函

 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

 1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

附2

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。