## 西湖区教育系统2024年触控一体机及配套教学

## 设备采购项目采购文件更正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 1 | 第二部分投标人须知（前附表第9点） | 🗹依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对**LED液晶屏（液晶显示器）**实施政府优先采购，详见评分标准；▲对/实施政府强制采购，**投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效**。🗹依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的**LED液晶屏（液晶显示器）**实施政府优先采购，详见评分标准。 | 🗹依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对 **显示设备** 实施政府优先采购，详见评分标准；▲对/实施政府强制采购，**投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效**。🗹依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的 **显示设备** 实施政府优先采购，详见评分标准。 |
| 2 | 第三部分 采购需求—**标项一** 标的清单（86寸触控一体机，整体要求中的第5点） | 5.★护眼模式：可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现护眼模式的调用，支持多种护眼模式；支持自定义调节；支持根据环境光自动调节**（提供国家认可的质检机构出具的检测报告复印件）。** | 5.★护眼模式：整机具备护眼模式的调用，支持多种护眼模式，支持自定义调节，支持根据环境光自动调节。**（提供国家认可的质检机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。** |
| 3 | 第三部分 采购需求—**标项一** 标的清单（86寸触控一体机，内置电脑模块） | 1、★电脑，CPU：主频≥2.0GHZ；核心数≥8核；内存：≥16GDDR4；SSD固态硬盘，容量：≥512G；集成显卡或独立显卡，双屏输出（HDMI+VGA）；集成声卡；支持WIFI无线网络，带RJ45接口100M/1000Mbps。自带PC管理系统，可通过移动设备进行远程管理，管理系统支持电脑本地硬盘操作（提供产品图片或相关证明材料）。2、★操作系统：预装正版操作系统≥6年服务（提供相关证明材料）。3、★还原卡：出厂自带BIOS版还原卡（提供产品图片或相关证明材料）。▲**电脑模块安装在整机箱体内，维护时可以快速提供整机替换维护，不接受电路板方案。** | 1.★电脑，CPU：主频≥2.0GHZ；核心数≥8核；内存：≥16GDDR4；SSD固态硬盘，容量：≥512G；集成显卡或独立显卡；HDMI输出；集成声卡；支持WIFI无线网络，带RJ45接口100M/1000Mbps。自带PC管理系统，可通过移动设备进行远程管理，管理系统支持电脑本地硬盘操作（提供产品图片或相关证明材料）。2.★操作系统：预装正版操作系统≥6年服务（提供相关证明材料）。▲**电脑模块安装在整机箱体内，维护时可以快速提供整机替换维护，不接受电路板方案。** |
| 4 | 第三部分 采购需求—**标项一** 标的清单（推拉绿板的第5点） | 5.推拉板关闭时要能完全遮盖住触摸一体机，一体机及OPS检修时不用拆除整套绿板。 | 删除 |
| 5 | 第三部分 采购需求—**标项一** 标的清单（推拉绿板的第6点） | 6.推拉板关闭时要能完全遮盖住触摸一体机，一体机及OPS检修时不用拆除整套绿板。 | 6.推拉板关闭时要能完全遮盖住触摸一体机，一体机及内置电脑检修时不用拆除整套绿板。 |
| 6 | 第三部分 采购需求—**标项二** 标的清单（86寸智能交互一体机，整机设计中的第8点） | 8.★护眼模式：可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现护眼模式的调用，支持多种护眼模式；支持自定义调节；支持根据环境光自动调节**（提供国家认可的质检机构出具的检测报告复印件）。** | 8.★护眼模式：整机具备护眼模式的调用，支持多种护眼模式，支持自定义调节，支持根据环境光自动调节。**（提供国家认可的质检机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。** |
| 7 | 第三部分 采购需求—**标项二** 标的清单（86寸智能交互一体机，内置电脑模块） | 1、★电脑，CPU：主频≥2.0GHZ；核心数≥8核；内存：≥16GDDR4；SSD固态硬盘，容量：≥512G；集成显卡或独立显卡，双屏输出（HDMI+VGA）；集成声卡；支持WIFI无线网络，带RJ45接口100M/1000Mbps。自带PC管理系统，可通过移动设备进行远程管理，管理系统支持电脑本地硬盘操作（提供产品图片或相关证明材料）。2、★操作系统：预装正版操作系统≥6年服务（提供相关证明材料）。3、★还原卡：出厂自带BIOS版还原卡（提供产品图片或相关证明材料）。▲**电脑模块安装在整机箱体内，维护时可以快速提供整机替换维护，不接受电路板方案。** | 1.★电脑，CPU：主频≥2.0GHZ；核心数≥8核；内存：≥16GDDR4；SSD固态硬盘，容量：≥512G；集成显卡或独立显卡；HDMI输出；集成声卡；支持WIFI无线网络，带RJ45接口100M/1000Mbps。自带PC管理系统，可通过移动设备进行远程管理，管理系统支持电脑本地硬盘操作（提供产品图片或相关证明材料）。2.★操作系统：预装正版操作系统≥6年服务（提供相关证明材料）。▲**电脑模块安装在整机箱体内，维护时可以快速提供整机替换维护，不接受电路板方案。** |