# 2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目

#### （电子招投标方式）

**招标文件**

项目编号：HZHB2025-WL003

采购人（章）：温岭市温峤镇人民政府

采购代理机构（章）：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2025 年 6月

**目 录**

第一章 招 标 公 告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 采购需求

第五章 政府采购合同主要条款指引第六章 投标文件格式附件

**第一章 招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况：**  2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在“**政府采购云平台**”获取招标文件，并于 **2025年7月15日9点00分**（北京时间）前递交投标文件。 |

#### 一、项目基本情况：

项目编号: HZHB2025-WL003

项目名称：2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目

预算金额：116万元

最高限价：116万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述 | 服务期限 |
| 1 | 2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目 | 项 | 1 | 116万 | 污水管网日常养护疏通约120公里，及江厦、青屿四个泵站污水处理服务（污水处理量为100m³/天•座）。具体要求详见第四章采购需求。 | 一年 |

合同履行期限：详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无；

（三）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”

[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1. 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。
2. **落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（本项目由符合政策要求的中小企业承接）：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。**

#### 三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

3、采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年7月15日9:00:00

2、投标地点：供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

3、开标时间：2025年7月15日9:00:00

4、开标地址：“政府采购云平台”线上开标。**五、公告期限：**自本公告发布之日起 5 个工作日。**六、其他补充事宜**

#### （一）电子招投标相关事宜：

1.供应商注册：供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

2.本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行谈判响应文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

**（二）投标保证金：**本项目不收取投标保证金。

#### （三）质疑和投诉：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、书面质疑受理地点：

联系人：林丹峰 联系电话：13566662115

地址：温岭市城西街道恒隆商业中心7幢308室

#### （四）公告发布媒体：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和温岭市公共资源交易中心网http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

**（一）采购代理机构：杭州好邦建筑工程咨询有限公司**

联系人：林丹峰、朱鑫钢

联系电话：13566662115、15988962507

地址：温岭市城西街道恒隆商业中心7幢308室

#### （二）采购人：温岭市温峤镇人民政府

联系人： 林劲

联系电话：13906863030

地址：台州市温岭市中心大道900号

#### （三）同级政府采购监督管理部门：温岭市财政局

联系人：温岭市财政局政府采购监管科监督投诉电话：0576-86086511

地址：浙江省温岭市太平街道中华路29号

**第二章 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目  项目编号：HZHB2025-WL003  项目内容：详见采购需求 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标文件形式 | 1.电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。  2.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  3.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），**其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。** |
| 4 | 投标文件份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。  2.每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。  3.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 5 | 电子加密投标文件 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。  **1.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。**  2.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 6 | 备份投标文件 | 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：温岭市城西街道恒隆商业中心7幢308室，接收人：林丹峰，电话：13566662115）。  a. 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。  b. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的“备份投标文件”自动失效。**投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效**。 |
| 7 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：  1.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。  **3.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。** |
| 8 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；  开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后 上传相关文件，均认可；  政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 9 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；  2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代 理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密；  3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮 箱（邮箱地址：[110208672@qq.com](mailto:360745117@qq.com)，联系人：林丹峰，电话：13566662115）；  4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。  5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资 格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。  符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文 件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。  商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。  商务技术评分汇总  商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称 及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得 分情况。  开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应 商报价情况。  代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。  报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。  得分汇总  结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。  注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作  方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 11 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按  少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |
| 13 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价；  2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 14 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑ 不组织 |
| 15 | 样品 | □ 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考  ☑ 不提供 |
| 16 | 演示 | □ 要求，具体详见招标文件  ☑ 不要求 |
| 17 | 评标办法 | ☑ 综合评分法  □ 最低评标价法 |
| 18 | 是否进口 | □ 允许进口  ☑ 不允许进口 |
| 19 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品  □ 优先采购节能产品  ☑ 不适用 |
| 20 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品  ☑ 不适用 |
| 21 | 促进小微企业发  展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、  微型企业。 |
| 22 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 23 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28 号 ） ， 供 应 商 中 标 后 必 须 注 册 成 为 浙 江 政 府 采 购 网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |
| 24 | 履约保证金 | 1.金额：合同总价的1%；  2.中标单位在签订合同前须交纳本项目履约保证金存到采购人指定账户；  3.退还条件详见合同条款。 |
| 25 | 代理服务费 | 金额：本项目采购代理服务费按发改价格【2011】534 号文件中的收费标准 8 折计取；本项目按服务招标类型收费计取，不足8000元的按8000元收取。  收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 |
| 26 | 现场组织实施 | 根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采  购活动现场组织管理办法的通知》实施。 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙 财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他  法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |
| 29 | 注意事项 | 投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投 标文件过程中,应严格遵循实事求是、诚信投标的原则,如有偏离,应如实填写响应偏离。  如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请投标人 在获取招标文件后,在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。  采购结果公告期间,投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会  (包括其他相关人员)应当保密的相关内容。 |
| 30 | 所属行业 | 本项目所属行业为其他未列明行业，请供应商按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)进行自测,判断属于中型、小型还是微型企业，也可登录其他未列明行业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序(http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html)进行测算。（证明文件加盖企业公章） 特别提醒:中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》或证明文件将随中标结果公告一同公布,接受社会监督。 |

#### 一、总则

#### （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为

（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### （二）定义

1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

#### （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

#### （四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致， 不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构

成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。（或者本项目允许部分分包，若分包如下：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

#### 

**三、投标文件**

#### （一）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报

价文件。

#### 1、资格证明文件的组成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| **▲**3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| **▲**4 | 授权委托书（附上法定代表人及代理人的身份证正反面扫描件） | 如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后 |
| **▲**5 | 投标人营业执照或法人登记证书； | 格式、内容自拟 |
| **▲**6 | 投标人资格承诺函 | 格式附后 |
| **7** | 中小企业声明函（若属于中小企业）；  残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）；  省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业） | 声明函格式附后；若属于监狱企业的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库【2014】68号）的规定， 格式自拟。 |
| 8 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

#### 2、商务技术文件的组成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 供应商自评表 | 格式附后 |
| 4 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 5 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 6 | 项目负责人资格情况表 | 格式附后 |
| 7 | 技术、商务偏离表 | 格式附后 |
| 8 | 证书一览表 | 格式附后（可选择性提供） |
| 9 | 投标人类似项目实施情况一览表 | 格式附后 |
| 10 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制 | 内容自拟 |
| 11 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选择性提供） |

#### 3、报价文件的组成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 投标函 | 格式附后 |
| 4 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 5 | 报价明细表 | 格式附后 |
| 6 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 格式、内容自拟 |

**（二）投标文件的制作、封装及递交要求**

#### 1、投标文件的制作要求

1.1投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

1.2投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

1.3投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

1.4投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

1.5若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

#### 2、投标文件的式样

2.1投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

2.2投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

2.2.1“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2.2.2“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

2.2.3一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

2.2.4每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价文件三部分内容。

**2.3投标文件中投标声明书、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。**

2.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

#### 3、投标文件的递交要求

3.1电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

3.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

3.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

3.2备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

#### 3.2.1备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

3.2.2投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

#### 4、投标文件的补充、修改和撤回

4.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

4.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

4.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### （三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、开标**

#### （一）开标事项

1、 采购人将于招标文件规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2、开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3、开标程序

#### 开标第一阶段

3.1.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3.1.2投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

3.1.3开启投标文件，进入资格审查；

3.1.4开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

3.1.5第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

#### 开标第二阶段

3.2.1符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

3.2.2开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3.2.3评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

4、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

**五、评标**

#### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

#### （二）评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。 如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2、澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章） 后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

7、评价采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

#### （三）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、未按时上传电子投标文件的；

2、未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

3、在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6、投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；

7、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

9、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

10、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

11、投标文件提供虚假材料的；

12、符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

12.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

12.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

12.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

12.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

12.10未按要求提供“中小企业声明函”或“中小企业声明函”中实质性条款填写错误的。

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

#### （四）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准， 采取其他方式组织采购。

#### （六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

#### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

**七、合同签订及公告**

#### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的， 应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

#### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

**第三章 评标办法及评分标准**

#### （综合评分法）

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本项目的评标方法为综合评分法，总计100分，商务技术70分，报价30分。

1、商务技术文件由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

2、各投标人商务技术文件得分按照评委的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

3、投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。**

4、政府采购政策及优惠：

本项目专门面向中小企业采购，价格评审时小微企业的投标报价不再执行评审优惠的扶持政策。

5、每个投标人综合得分=商务技术分+报价分。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则以采购人现场抽签为准。

五、评标委员会不向投标单位解释具体评审内容。

六、本次评分具体分值细化条款如下表（70分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **分值** | | **评分内容及标准** |
| **1** | **投标人信誉及实力** | 3 | | 具有ISO9001质量管理体系认证证书  具有GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书  具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书  每提供一个得1分，最高得3分。  **以上证书的认证范围须包含管道养护、管道疏通、管道检测及污泥处置内容且在有效期内，提供证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书清晰的网页截图并加盖公章，否则不得分。** |
| **2** | **企业业绩** | 3 | | 自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来投标单位承包过城镇污水管网日常养护疏通类项目的，每个得0.5分，最高得3分。  **须提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。** |
| **3** | **资质及安全证书** | 2 | | 投标人具有市政公用工程施工总承包资质及安全生产许可证的，得2分。  **需提供资质证书及安全生产许可证原件扫描件并加盖公章，否则不得分。** |
| 2 | | 投标人具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，得2分。  **需提供资质证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。** |
| **4** | **项目负责人** | 2 | | 项目负责人具备给排水或市政专业中级工程师或以上职称，得2分。  **需提供项目负责人职称证书原件扫描件及开标前三个月以上（含三个月）的社保缴纳记录并加盖公章，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。** |
| **5** | **项目实施方案** | 6 | | **管网巡查疏通方案：**必须包含市政排水管网养护作业的流程、方法，可能遇到的重点、难点以及解决措施。  ①作业流程清晰完整、方法合理可行、重点难点分析详细到位、解决措施科学可行的，得4-6分；  ②作业流程方法基本合理，重点难点等分析有所欠缺，解决措施可行性一般的，得2-4分；  ③提供的流程方法欠缺合理，措施可操作性低或有缺陷的，得0-2分；  ④未提供流程方法或未做重点难点分析的，得0分。 |
| 5 | | **污水处理终端维护方案：**制定详细的污水处理终端维护方案，阐述如何优化污水处理终端运行工艺，合理增加应急措施，确保污水处理终端达标排放；根据投标人提供方案的合理性、科学性、可行性进行酌情给分：  ①方案详细阐述优化工艺，提出的应急措施合理、科学、可行的，得3-5分；  ②方案未提出优化工艺和相关应急措施，或提出的工艺及措施欠③合理或有缺陷或可行度不高的，得0-3分。  ④未提供不得分。 |
| 6 | | **进度控制方案：**以报表形式体现进度控制，并附说明，应详细到月进度，根据报表设置及方案说明的合理性、科学性、可行性进行评审：  ①进度报表设置详细到月进度且安排科学合理，所附说明详细明确的，得4-6分；  ②进度报表设置详细到月进度但安排欠合理，所附说明不明确或可行度不高的，得2-4分。  ③进度报表设置未详细到月进度或未附说明或及进度安排不合理的，得0-2 分。  ④未提供进度控制方案或未提供进度报表的，不得分。 |
| **6** | **质量、安全、文明施工措施** | 3 | | 根据投标人质量、安全、文明施工措施方案的合理性、科学性、全面性进行综合评定：  ①施工质量、安全、文明施工措施描述合理、科学、详细、可行的，得2-3分；  ②施工质量、安全、文明施工措施描述有缺陷、合理性欠缺的，得0-2分；  ③未提供质量、安全、文明施工措施方案的，不得分。 |
| **7** | **合理化**  **建议** | 6 | | 根据投标人对本项目所涉及到的所有管道现场实际情况的了解程度进行综合评议，酌情给分：  ①投标人提供管线分布图、现场图片，并对项目涉及管道存在问题及养护重点难点描述详细的，得4-6分。  ②投标人提供管线分布图但准确度不高，无现场图片，对项目涉及管道存在问题及养护重点难点描述一般的，得2-4分。  ③无管线分布图、无现场图片，对管道实际情况描述不多的，得0-2分。  ④未提供不得分。 |
| **8** | 4 | | 根据投标人针对管道现场实际情况提出的合理化建议进行综合评定：  ①合理化建议针对性强，提出措施科学、合理、详细的，得2-4分；  ②合理化建议针对性不强或无针对性，无具体措施说明或措施欠科学可行的，得0-2分；  ③未提供合理化建议的，不得分。 |
| **9** | **应急预案** | 4 | | 根据投标人应急预案的合理性、科学性、全面性进行综合评定（应包括防台抗汛方案）：  ①应急预案内容描述合理、科学、详细、可行的，得2-4分；  ②应急预案内容简单、不合理、不太符合本项目的，得0-2分；  ③未提供应急预案的，不得分。 |
| **10** | **拟投项目作业人员** | 7 | | 1、项目作业人员具有下水道养护工证书的，每人得1分，最高得2分；  2、项目作业人员具有排水管道检测操作工技能证书的，每人得1分，最高得1分；  3、项目作业人员具有给排水工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；  4、项目作业人员具有应急管理部门（或应急管理部门授权的相关单位）颁发的有限空间作业证书的，每人得1分，最高得3分；  **需提供以上相关人员有效期内证书原件扫描件及开标前三个月以上（含三个月）的社保缴纳记录，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。** |
| **11** | **拟投项目**  **设备** | 11 | | 1、投标人具有清洗吸污车，每辆得2分，最高得2分 ；  2、投标人具有污泥自卸车，每辆得3分，最高得3分；  3、投标人具有市政清淤车，每辆得3分，最高得3分；  4、投标人具有抽水流量600m³/小时及以上大流量排水抢险车，每辆得3分，最高得3分；  **需提供车辆行驶证扫描件和购车合同及发票扫描件并加盖公章,如租赁的须提供租赁协议、租赁发票、租金支付银行流水凭证、租赁方购置发票原件扫描件等证明材料(租赁协议中租赁期限至少包含本项目合同履行期)，否则不得分。** |
| 4 | | 5、投标人自有CCTV检测设备的，得1分；  6、投标人自有QV检测设备的，得1分；  7、投标人自有毒气检测仪的，得1分  8、投标人自有DN300-DN1000封堵气囊的（全套需包含DN300、DN400、DN600、DN800、DN1000），每套得0.5分，最高得1分；  **需提供设备购买发票原件扫描件并加盖公章，否则不得分。** |
| **12** | **淤泥倾倒销纳场所** | 2 | | 投标人具有或承诺中标后提供固定临时堆放场所及合法的淤泥倾倒销纳场所的，得2分；  **需提供相关堆放、销纳场所证明材料或提供承诺书（承诺中标后提供相关场所），否则不得分。** |
| 合计 | | | 70 |  |

**第四章 采购需求**

#### 一、采购内容及数量

#### 温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通约120公里，及江厦、青屿四个泵站污水处理服务（污水处理量为100m³/天•座）。具体要求详见技术要求及商务要求。

#### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求描述 | 服务期限 |
| 2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目 | 项 | 1 | 116万元 | 污水管网日常养护疏通约120公里，及江厦、青屿四个泵站污水处理服务（污水处理量为100m³/天•座）。具体要求详见技术要求及商务要求。 | 一年 |

**1、维护目标**

保证在一年服务期内所承包的本项目范围内的管道保持畅通，如有堵塞、积淤现象需及时清理，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。合同履行期间四座污水处理终端（江厦工业区有1座，青屿工业区有3座）均稳定运行，出水稳定达到国家污水综合排放标准中一级A标准指标。详见下表：

表1《标准》基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本控制项目 | | 一级标准 | | 二级标准 | 三级标准 |
| A 标准 | B 标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD）（mg/l） | | 50／60 | 60 | 100／120 | 120 |
| 2 | 生化需氧量（BOD）（mg/l） | | 10／20 | 20 | 30 | 60 |
| 3 | 悬浮物（SS）（mg/l） | | 10／20 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油（mg/l） | | 1／20 | 3／20 | 5／20 | 20 |
| 5 | 石油类（mg/l） | | 1／10 | 3／10 | 5／10 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/l） | | 0.5／5 | 1／5 | 2／5 | 5 |
| 7 | 总氮（以N 计）（mg/l） | | 15 | 20 | － | － |
| 8 | 氨氮（以N 计）（mg/l） | | 5(8)/15 | 8(15)/15 | 25(30)/25 | － |
| 9 | 总磷(以P 计)（mg/l） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
| 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | | 30／50 | 30／50 | 40／80 | 50 |
| 11 | pH | | 6－9 | | | |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | | 103 | 104 | 104 | － |

**2、具体维护要求**

#### 2.1基础资料要求：

#### 2.1.1制定相关的季度维护计划和月度维护计划。

#### 2.1.2建立巡视记录、维护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

#### 2.1.3按要求及时报送相关报表，并做到记录完整、准确。

#### 2.2日常维护要求：

#### 2.2.1各污水处理终端上下午各巡查1次，各污水处理终端主要设备（易调停设备）增加短信报警器，对于主要易调停设备加强监控，处于调停状态以短信形式直接通知管理员，及时处理设备故障问题，增强管理效率。

#### 2.2.2污水处理终端运行日常药剂投放：各污水处理终端配药1-2次/天，主要使用药剂品种为：PAC、PAM、氢氧化钠、次氯化钠，严格执行药剂配制管理规定进行适量投加。

#### 2.2.3对各污水处理终端原水及出水水质进行检测，检测频率为1次/日，检测指标为COD、氨氮、TP。

#### 2.2.4对生化系统参数进行定期检测，主要检测生化系统SV30、MLSS、微生物镜检、溶氧等指标，便于及时调整系统运行，确保排水达标。

#### 2.2.5泵站每季度至少清理一次，包括：进水池污泥处理、垃圾清理、油渍清理、水泵养护、配电箱和流量计等维护。

#### 2.2.6泵站水质需委托具备相应资质的第三方检测机构进行每季度检测一次，检测报告纳入台账资料。

#### 2.2.7专人进行日常管网巡查，不少于2次/月，巡查记录真实、齐全。

#### 2.2.8保证管网全线至少疏通一次，对于易堵塞淤积的管段或招标人指定的一些特定管段需确保畅通。

#### 2.2.9防汛抗台期间配合相关部门确保管网正常运行。

#### 2.2.10配合招标人进行管网水质检测等工作，包括：开井、取水样等内容。

#### 2.2.11协助招标人新管验收移交工作。

#### 2.2.12协助招标人调查企业等生产生活排水是否接入市政管网。

#### 2.2.13配合招标人对公建单位进行管网养护及清淤工作。

**3、管网疏通，泵站日常养护清理质量及验收标准**

#### 按《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978--1996) 、CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行。

#### 商务要求

#### 1、服务期限：一年。

#### 2、人员组织要求

#### 中标供应商需在温峤设立办公室，拟投入项目组成员不得少于以下数量：项目负责人1名，巡查人员6人，资料员1名；

#### 3、项目养护到期后，在下一轮养护单位接手前，乙方须配合甲方继续项目养护，费用按合同价每月单价进行支付；

#### 4、服务期间供应商不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经招标人同意确认。

#### 5、安全文明施工（养护）要求：供应商必须重视安全生产工作，按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，确保全年不出安全生产责任事故。道路作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。合同履约期间，如发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

#### 6、合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，招标人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由供应商承担。

#### 7、中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。

#### 8、服务组织实施方案：中标供应商须制定完整、可行、详细的维护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

#### 9、合同履行期间，中标供应商承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

#### 10、合同履行期间，维护人员发现井盖缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报招标人并保证在井盖维修完毕前做好围护工作。因围护不当或维护时未及时发现井盖缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由中标供应商负责赔偿。

#### 11、合同履行期间四座污水处理终端（江厦工业区有1座，青屿工业区有3座）均稳定运行，出水稳定达标。

#### 12、考核和奖惩

#### 12.1考核内容

#### 12.1.1 对月度计划内的排水管网及窨井的养护绩效；

#### 12.1.2 相关的台帐编报工作；

#### 12.1.3 养护作业安全工作；

#### 12.1.4 配合完成指令性任务（防汛抗台等）及文明作业。

#### 具体详见：《城镇污水管网运营维护管理工作考核办法（第三方运维单位）评分标准细则》。

#### 12.2考核办法

#### 12.2.1 考核镇（街道）月考核与市考核相结合的方式，镇（街道）月考核、市考核分别占 70%、30%。

#### 12.2.2 考核时间：

#### 考核镇（街道）月考核每月一次，采取资料核查和现场检查相结合的方式。现场检查采用检查表法，考核范围为当月养护计划内的排水管道，每条道路检查点不少于 2 处，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是对管网养护单位日常管理工作进行检查考核。

#### 市考核由行政主管部门确定。

#### 对于每次考核中发现的问题要求养护单位在下次考核前整改完毕，并在下次考核时检查整改情况。

#### 12.2.3奖惩办法

#### 季度考核得分=镇（街道）月考核平均得分×70%+市考核得分×30%；每季度考核分与当季度拨付养护经费挂钩。

#### 当季考核分90分（含）以上的全额支付；

#### 考核低于90分高于85分（含），扣减金额为（90-实际得分）×当季结算金额×1%；

#### 当季考核低于85分高于80分（含），扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×1.5%；

#### 当月考核分数低于80分，扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×2%。

## 第五章 政府采购合同主要条款指引

（本合同为参考，具体结合招标需求及中标单位投标承诺，以实际签署为准）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标供应商） 所在地：

根据 年 月 日 采购（招标编号： ）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

**第一条、采购服务内容及要求**

1.1本项目为2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目，服务内容包括温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通约120公里，及江厦、青屿四个泵站污水处理服务（污水处理量为100m³/天•座）。

1.2维护目标：

保证在一年服务期内所承包的本项目范围内的管道保持畅通，如有堵塞、积淤现象需及时清理，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。合同履行期间四座污水处理终端（江厦工业区有1座，青屿工业区有3座）均稳定运行，出水稳定达到国家污水综合排放标准中一级A标准指标。详见下表：

**表1 《标准》基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本控制项目 | | 一级标准 | | 二级标准 | 三级标准 |
| A 标准 | B 标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD）（mg/l） | | 50／60 | 60 | 100／120 | 120 |
| 2 | 生化需氧量（BOD）（mg/l） | | 10／20 | 20 | 30 | 60 |
| 3 | 悬浮物（SS）（mg/l） | | 10／20 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油（mg/l） | | 1／20 | 3／20 | 5／20 | 20 |
| 5 | 石油类（mg/l） | | 1／10 | 3／10 | 5／10 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/l） | | 0.5／5 | 1／5 | 2／5 | 5 |
| 7 | 总氮（以N 计）（mg/l） | | 15 | 20 | － | － |
| 8 | 氨氮（以N 计）（mg/l） | | 5(8)/15 | 8(15)/15 | 25(30)/25 | － |
| 9 | 总磷(以P 计)（mg/l） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
| 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | | 30／50 | 30／50 | 40／80 | 50 |
| 11 | pH | | 6－9 | | | |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | | 103 | 104 | 104 | － |

1.3维护要求

1.3.1基础资料要求：

（1）制定相关的季度维护计划和月度维护计划。

（2）建立巡视记录、维护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

（3）按要求及时报送相关报表，并做到记录完整、准确。

（4）工作完成后经甲方验收检查后提交相关管网线路图（图中标注相关工作计划信息）。

1.3.2日常维护要求：

（1）专人进行日常管网巡查，不少于2次/月，巡查记录真实、齐全；

（2）日常管线巡查；日常管网疏通养护

（3）各污水处理终端上下午各巡查1次，各污水处理终端主要设备（易调停设备）增加短信报警器，对于主要易调停设备加强监控，处于调停状态以短信形式直接通知管理员，及时处理设备故障问题，增强管理效率。

（4）污水处理终端运行日常药剂投放：各污水处理终端配药1-2次/天，主要使用药剂品种为：PAC、PAM、氢氧化钠、次氯化钠，严格执行药剂配制管理规定进行适量投加。

（5）对各污水处理终端原水及出水水质进行检测，检测频率为1次/天，检测指标为COD、氨氮、TP。

（6）日常定时检测生化系统参数，SV30、溶氧、温度检测频率为1次/天，便于及时调整系统运行，确保排水达标。

（7）泵站每季度至少清理一次，包括：垃圾清理、油渍清理、水泵养护、配电箱和流量计等维护；

（8）泵站水质需委托具备相应资质的第三方检测机构进行每季度检测一次，检测报告纳入台账资料。

（9）防汛抗台期间配合相关部门确保管网正常运行；

（10）乙方配合甲方进行管网水质检测等工作，包括：开井、取水样等内容；

（11）乙方应协助甲方新管验收移交工作；

（12）乙方应协助甲方调查企业等生产生活排水是否接入市政管网。

（13）乙方应协助甲方对公建单位进行管网养护及清淤工作。

**第二条、合同价格**

2.1 签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：温峤镇建成区范围主管网疏通养护费用：

人民币（大写） (¥ 元)；

污水处理终端（泵站）污水处理费用：

人民币（大写） (¥ 元)；

2.2 以上价款以人民币进行结算，合同价款包含管网疏通、巡查和清淤、泵站的改造维护和日常清洁养护、检修，配电箱和流量计的维护、淤泥及杂物清运消纳、窨井清掏、井盖更换、安全网更换、村级管网中裸露在外管网出现损坏的修复和更换费用；PAM、PAC、氢氧化钠、次氯化钠投放材料费、水质检测费、人工工资及机械维护保养费用，其中水质检测为承包人自行检测费用，不包括第三方检测费用；及乙方的利润和应交纳的税金等一切费用，但不包含居民化粪池、六小行业（包括菜场）隔油池（沉砂池）等预处理设施的清掏养护费用。

2.3本合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。固定总价范围内的服务、工作不作拆解审计。

**第三条、服务期限**

3.1服务期限：壹年（2025年 月 日—2026年 月 日）。

3.2乙方接甲方通知后三小时内作出回应，二天内予以解决，不能按时施工，乙方须向甲方赔偿逾期费用1000元/天，从当季服务费用中予以扣除。

**第四条、付款方式：**

4.1付款时间：服务期间的服务经费按季度支付。甲方于次季度的第一个月根据上季度考核情况拨付给乙方当季应付服务费。

4.2考核及付款方式：考核镇（街道）月考核每月一次，采取资料核查和现场检查相结合的方式。现场检查采用检查表法，考核范围为当月养护计划内的排水管道，每条道路检查点不少于 2 处，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是对管网养护单位日常管理工作进行检查考核。

市考核由行政主管部门确定。

考评标准以《城镇污水管网运营维护管理工作考核办法（第三方运维单位）评分标准细则》为准，考评结果与每季度服务经费拨付额挂钩：

季度考核得分=镇（街道）月考核平均得分×70%+市考核得分×30%；每季度考核分与当季度拨付养护经费挂钩。

当季考核分90分（含）以上的全额支付；

考核低于90分高于85分（含），扣减金额为（90-实际得分）×当季结算金额×1%；

当季考核低于85分高于80分（含），扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×1.5%；

当月考核分数低于80分，扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×2%。

**第五条、履约保证金**

1.金额：合同价的1%；

2.收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函、保险公司保单形式；

3.履约保证金的退还：履约保证金在服务期满（全部完成验收合格）且无异议情况下10日内无息退还（采用银行保函或保险公司保单形式的，在合同履行到期且无异议情况下10日内自动解除）。

**第六条、技术资料**

6.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

6.2乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**第七条、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**第八条、甲方责任**

8.1甲方提供调查所需的基础资料，具体如下：

8.1.1维护疏通管线范围图；

8.1.2排水管网规划图、排水管道系统概况、排水管线施工图、竣工图及测量成果。

8.1.3排水管线资料等。

8.1.4服务区域内排水户接管信息。

8.1.5服务区域现状图等。

8.1.6其他乙方所需的相关资料。

8.2甲方解决乙方外业调查过程中政策处理及协调沟通的工作。

8.3甲方及时组织各管网疏通养护后成果验收评定工作。

**第九条、乙方责任**

9.1服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

9.2乙方必须重视安全生产工作，按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，如发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

9.3乙方必须为全体作业员工购买社保及人身意外险。

9.4乙方须制定完整、可行、详细的维护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等

9.5乙方须根据甲方需求和实施方案，制定工作计划，报甲方审核后进行施工作业。

9.6经甲方审批后项目，按甲方要求及时完成，同时提交完成工作报告，报告内容根据甲方具体需求调整。

9.7接甲方通知后，乙方须在3小时内作出回应，2天内处理好相关突发情况。

**第十条、转包或分包**

10.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

10.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同部分分包给他人供应；

10.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**第十一条、质量及验收**

11.1工程的质量目标是保证在一年工期内所承包的本项目范围内的管道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理。

11.2质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

11.3工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》、《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978--1996)相关标准执行。

11.4服务期满后，乙方须向甲方提供完整维护资料。

11.5项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

**第十二条、质保服务**

12.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

12.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

12.3如在服务过程中发生问题，乙方接甲方通知后3小时内作出回应，2天内予以解决，不能按时解决，乙方须向甲方赔偿逾期费用1000元/天，从当季服务费用中予以扣除。

12.4服务质量保证期：本项目服务质量保证期不少于3个月，自服务期限到期之日起计。

12.5在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**第十三条、安全措施**

13.1施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

13.2道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

13.3项目完成过程中，乙方应加强安全管理以及道路交通安全，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故以及道路交通事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。

13.4乙方需自行配备毒气检测仪，在下井作业前做好毒气检测，防止人员中毒。如在下井作业中出现人员中毒伤亡事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

13.5甲方对乙方服务质量进行检查并提出整改意见时，乙方应立即整改。

**第十四条、违约责任**

14.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

14.2甲方无故逾期验收或逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

14.3乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合同签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付合同总价5%的违约金，同时不予退还履约保证金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方未能如期提供服务的，乙方向甲方每日偿付合同总价6‰的违约金。乙方超过约定日期7日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方已完成施工项目未能达到甲方验收标准要求或者未按计划进行施工项目，甲方有权扣除当季服务费的10%，同时乙方须在7天之内按计划完成工作。乙方在本合同履约中出现以上情形两次及以上（含两次），甲方有权单方解除合同，同时不予退还履约保证金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**第十五条、不可抗力事件处理**

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十六条、考评办法**

按《城镇污水管网运营维护管理工作考核办法（第三方运维单位）评分标准细则》（详见附件）执行。

**第十七条、争议的解决**

在发生工程质量和服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

**第十八条、合同的效力及份数**

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。合同附件、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份均具有同等法律效力，甲方、乙方双方执贰份，其余送有关部门备案。

甲方（公章） 乙方（公章）

法人或授权委托人签名： 法人或授权委托人签名：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

开户账号： 开户账号：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

**第六章 投标文件格式附件**

**附件 1**

项目名称

项目编号：

投

标文件

（**资 格 证 明 文 件 ）**

投标人名称（盖公章）： 地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

1、投标声明书（附件 2）

2、授权委托书（附件 3）（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件）

3、法人或者其他组织的营业执照等复印件

4、投标人资格承诺函（附件 4）

5、中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件 6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件

6、其他投标人认为需要提供的资料

**附件 2**

**投标声明书**

杭州好邦建筑工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6. 我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在中标公告发布之日起5个工作日内按采购文件约定支付代理服务费。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：

**附件 3**

**授权委托书**

（填写采购人单位名称）：

我单位全权委托 （身份证号： ）作为我单位合法代理人，参加

（填写政府采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特此委托 |  | | | |
| 代理人姓名（签字）： | 日期： | 年 | 月 | 日 |
| 法定代表人（签字）： | 日期： | 年 | 月 | 日  （委托单位加盖公章） |

附：1、代理人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

**附件 4：**

**投标人资格承诺函**

致：杭州好邦建筑工程咨询有限公司

（投标人名称） 符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二 、 未 被 “ 信 用 中 国 ” （ www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖章）

年 月 日

**附件 5：**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：

备注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。所属行业投标人可从中小企业划型标准规定中选择填写。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**附件 6**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日 期：

备注：①本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**附件 7：**

项目名称

项目编号：

投

标文件

（商务技术文件**）**

投标人名称（盖公章）： 地 址：

时 间：

### 商务技术文件目录

（投标人根据投标文件内容自行编制）

**附件 8**

# 供应商自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分内容及标准 | 自评分值 | 评分依据  对应页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 70 |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：：

**附件9 投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业名 称 |  | | | | | 法人代表 | | |  | |
| 地 址 |  | | | | | 企业性质 | | |  | |
| 股 东姓 名 |  | 股权结构（ %） |  | | | 股东关系 | | |  | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | | | 传真 | | |  | |
| 手 机 |  | | |
| 1.  企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | | 国 家 授 予 技 术职称人数 | | |  | |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米   * 自有 * 租賃 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 | | |  | |
| 注册资金 |  | 注册发证机 关 |  | | | | | 公司成立时间 |  |
| 核准经营  范围 |  | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | |
| 2．  企业有 关 资 质 获 证 情 况 | 产品生产许可证情况（ 对 需 获得 生 产 许 可证 的 产品要填写此栏） | | 产品名称 | | 发证机关 | | 编 号 | 发证时间 | | 期 限 |
|  | |  | |  |  | | |
| 企 业 通 过 质  量 体 系 、 环 保体系、计量等认证情况 | |  | | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：：

**附件 10**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前个×月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：

**附件11**

**项目负责人资格情况表**

采购项目： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任**  **主要工作** |  | |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：

**附件 12**

**技术、商务偏离表**

为了采购人评议的需要，投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次招标文件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：

**附件13**

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**要求：如有填写，没有无需提供。**

1.填写供应商获得资质、认证或企业信誉证书等。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人全称(单位公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件14**

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 合同内容 | 联系人及电话 | 项目内容 | 合同金额  （万元） | 合同签订时间 | 证明材料  所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表可扩展；

2、若发现供应商提供虚假业绩的，作无效标处理；

3、本页装订在投标文件相关业绩证明材料（根据招标文件要求）的首页。

投标人全称(单位公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件15**

项目名称

项目编号：

**报**

**价文件**

投标人名称（盖公章）： 地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1. 投标函；
2. 开标一览表；
3. 报价明细表；

**下列内容如有可提供：**

4、针对报价投标人认为其他需要说明的；

**附件 16**

**投 标 函**

致：温岭市温峤镇人民政府

（投标人名称）授权 （全权代表 姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的 （招标项目名称）（编号为HZHB2025-WL003）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标报价详见《开标一览表》。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称： （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件 17**

**开标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 服务期限 | 预算金额 | 投标报价（元） |
| 2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目 | 1年 | 116万 |  |
| 合同总价：人民币（大写） 元整 | | | |
| **在政采云系统的开标一览表中填写合同总价金额** | | | |

注：1.投标报价不得超过预算价，否则为无效投标。

2.投标价格应包括为完成本项目需要的和可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等，包括招标文件虽未明示，但作为一个有经验的供应商应该预计到的费用等，对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。如有遗漏处，一律视为已包括在内，不再另外支付。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：

**附件 18**

**报价明细表**

项目名称：2025年温岭市温峤镇建成区污水管网日常养护疏通及泵站污水处理服务采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规模 | 单价 | 单位 | 合计 |
| 1 | 管网日常养护疏通 | 108公里 |  |  |  |
| 2 | 泵站污水处理服务 | 4座 |  |  |  |
| 合同总价： | | 人民币（大写） 元整 | | | |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日 期：

**附件 19**

**说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至杭州好邦建筑工程咨询有限公司 QQ 邮箱：[110208672@qq.com](mailto:532194026@qq.com)。 谢谢配合！**

确认函

**杭州好邦建筑工程咨询有限公司**：

我公司因原因，对于已获取采购文件的项目（项目编号），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

**附件 20**

**政府采购活动现场确认声明书**

杭州好邦建筑工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

1. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
2. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

1. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
2. 其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）： 日期： 年 月 日

**附件 21**

**城镇污水管网运营维护管理工作考核办法（第三方运维单位）评分标准细则**

为保证排水管网（污水）使用功能的正常发挥，规范排水管网养护行为，提升排水管网管养水平，稳步推进温岭市城东街道排水管网及窨井养护工作的制度化、规范化，特制定本细则。

**一、考核内容**

1.1 对月度计划内的排水管网及窨井的养护绩效；

1.2 相关的台帐编报工作；

1.3 养护作业安全工作；

1.4 配合完成指令性任务（防汛抗台等）及文明作业。

**二、考核办法**

2.1 考核镇（街道）月考核与市考核相结合的方式，镇（街道）月考核、市考核分别占 70%、30%。

2.2 考核时间：

考核镇（街道）月考核每月一次，采取资料核查和现场检查相结合的方式。现场检查采用检查表法，考核范围为当月养护计划内的排水管道，每条道路检查点不少于 2 处，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是对管网养护单位日常管理工作进行检查考核。

市考核由行政主管部门确定。

对于每次考核中发现的问题要求养护单位在下次考核前整改完毕，并在下次考核时检查整改情况。

2.4奖惩办法

季度考核得分=镇（街道）月考核平均得分×70%+市考核得分×30%；每季度考核分与当季度拨付养护经费挂钩。

当季考核分90分（含）以上的全额支付；

考核低于90分高于85分（含），扣减金额为（90-实际得分）×当季结算金额×1%；

当季考核低于85分高于80分（含），扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×1.5%；

当月考核分数低于80分，扣减金额为（90-实际得分）×应结算金额×2%。

**三、考核标准**

| **序号** | **类别** | **分值** | **内容** | **分值** | **目标要求** | **分值** | **评分细则** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理  机制 | 25分 | 管理机构 | 4分 | 建立管理构架，成立运维团队。 | 2分 | 未建立运维团队的，扣2分。 |
| 制定运维日常管理和长效机制。 | 2分 | 未建立相关机制的，扣2分。 |
| 内部考核 | 4分 | 与运维人员签订污水管网设施运行维护管理目标责任书，对运维工作进行自查。 | 2分 | 未签订责任书的，扣1分；未定期进行检查或无法提供相关检查资料的，扣1分。 |
| 对运维人员进行考核。 | 2分 | 对运维人员未完成考核或无法提供相关考核资料的，扣2分。完成部分考核的，按完成比例扣分。 |
| 业务培训 | 2分 | 组织运维管理人员和专业管护单位具体负责人参加培训。 | 2分 | 未组织运维管理人员和专业管护人参加培训，或无法提供相关证明材料的，扣1分。 |
| 运维方案 | 5分 | 制定运行维护方案或年度工作计划，责任到人，将运维区域按片区分段包干到组，依次包干，层层落实在每一个运维人员。每个片区必须有固定人员，并按照合同约定配备相应的设施和设备。 | 5分 | 未明确片区人员的扣1分；未明确每一个运维人员职责的扣2分；无固定人员的扣1分；设备不到位的扣1分；扣完为止。 |
| 档案和台账 | 4分 | 建立管护范围内污水管网设施资料档案。 | 2分 | 未建立档案的，扣1分；档案不完整的，扣1分。 |
| 建立管网设施运行维护台账，并于每月5日前完成台账上报。 | 2分 | 未建立维护台账的，扣1分；台账不齐全的，扣0.5分，台账上报不及时的扣0.5分。 |
| 社会监督 | 4分 | 在镇街公示栏公示管护范围、标准、工作人员及其联系电话、责任人、监督电话等内容，接受社会监督 | 2分 | 未按要求公示的，扣2分。 |
| 确定专人负责处置“数字城管”和“12345”市长热线应急（井盖缺损、污水冒溢、路面积水等）事件，确保24小时电话畅通； | 2分 | 未设专人负责处理或联系不到专人的，每次扣2分。 |
| 配合宣传 | 2分 | 配合相关部门开展污水管网设施运维管理宣传，并及时报送相关工作信息及材料。 | 2分 | 不积极配合的，扣1分。 |
| 2 | 应急与安全 | 25分 | 日常应急处理 | 4分 | 在巡查中发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8小时内恢复正常 | 2分 | 未及时恢复正常的，每次扣2分。 |
| 在接到因排水不畅引起的路面积水或溢流等管网应急事件，应在1小时以内到达现场进行处理。 | 2分 | 发现到场时间超过1小时的，每次扣2分。 |
| 防台防汛应急 | 3分 | 接到“防汛防台警报”及时安排人员值班的。接警后1小时内到达现场。 | 3分 | 接到“防汛防台警报”后不能及时安排人员值班的，每次扣1分。接警后未在1小时内到达现场的，每次扣2分。 |
| 应急预案 | 2分 | 制定养护工作相关的事故应急救援预案（如有限空间作业、高温中暑、设备触电等），并应按相关规定定期进行演练。 | 2分 | 无应急预案的，扣1分；年度内无演练的，扣1分。 |
| 安全警示 | 4分 | 养护现场周围设置明显警示标志或警示护栏；在市区交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序。 | 4分 | 发现一处未设置警示标志扣2分。 发现一次无人维护秩序扣2分。若发生交通安全事故，一次扣4分。 |
| 安全防护 | 2分 | 养护单位在养护作业中必须穿戴劳动安全防护用品佩戴安全帽；作业操作流程规范，自觉接受管理部门、各级领导和社会群众监督。 | 2分 | 发现未穿戴劳动安全防护用品或佩戴安全帽的，每次扣1分。不文明作业的，每次扣2分。 |
| 安全作业 | 8分 | 下井时应做好井内有毒有害气体检测，确保有下井条件后应系好安全带，井上安排专人看护；严格按照规范操作要求实施，不得违章指挥、违章作业，并做好安全作业台账。 | 8分 | 下井作业时未佩戴安全物件，每次扣2分。下井前未进行有毒有害气体检测的，每次扣2分。下井作业时未设监护人或监护人擅离职守的，每次扣2分。未按规范操作，违章指挥，违章作业的，每次扣2分。无安全作业台账（下井单）的扣2分。若发生生产安全事故，一次扣8分。 |
| 安全台账 | 2分 | 按照相关要求开展安全技术交底；每季度至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。 | 2分 | 发现无安全作业台帐或者作业台帐模糊不清、内容不全的，每次扣2分。 |
| 3 | 运维  成效 | 45分 | 定期巡视 | 10分 | 1.按周计划、月计划对管道（含污水立管、雨落水管）、检查井、雨水口进行巡查、清淤、疏通。巡查内容应满足《浙江省地方标准城镇“污水零直排区”建设技术规范第 5 部分：运行维护》（DB33/T 2450.5—2022）附录B要求。  2.将巡查发现的问题及时上报。在巡查中发现排水设施破损、雨污混接、错接、建筑工地泥浆、污水偷排、乱排等现象要及时记录并上报业主单位 | 10分 | 未对运维范围管道开展巡查或没有巡查记录的，扣1分；未及时上报的，扣1分；扣完为止。 |
| 管网养护成效 | 10分 | 管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，管道允许积淤深度为管径的1/5，检查井（沉井）有沉泥槽的，允许积淤深度为管底以下50毫米；无沉泥槽的，允许积淤深度为主管径的1/5。 | 10分 | 抽检30%的井位及管道（至少5处以上），若超过允许允许积淤深度，每处扣1分。排水不畅的，每发现一处扣2分。 |
| 检查井养护成效 | 10分 | 定期检查各类井盖的完整性、安全性，井盖的标识应与管道的属性一致。井盖损坏，应及时维修或更换；发现盖板上杂物、覆土等及时清理。 | 10分 | 抽检30%个井位（至少5个以上），  井盖的缺失，每只扣2分。井盖破损、沉降、井盖标识不对应，每只扣1分。检查井浮渣积聚大于井截面2/3，每处扣1分。检查井内无安全网的，每处扣1分。 |
| 提升泵站（泵站）养护成效① | 10分 | 定期检查泵站设备设施，并按合同约定要求进行清理、维护、保养、检修。及时清理污泥和垃圾。 | 10分 | 抽检30%个泵站（至少5个以上），  提升泵站设施未检查上报，每次扣1分。养护未做台账记录，每次扣1分。因为养护不到位导致不能正常运行，每次扣2分。泵站污泥清理不及时，扣每次1分，扣完为止。水质检测（以第三方检测报告为准）发现污水处理终端排水超标的，每发现一次扣5分。 |
| 二次污染防治 | 5分 | 污泥和垃圾禁止违规堆放，运输途中保持道路清洁，严格按照相关要求处理。 | 5分 | 污泥和垃圾违规堆放或运输途中造成二次污染的，每次扣2分。违规处理污泥和垃圾的，每次扣3分。 |
| 4 | 社会  评价 | 5分 | 社会反响 | 5分 | 积极处理涉及污水管网设施的群众报修，及时维修，无污水溢流事件发生，不发生安全生产事故、上级通报、媒体曝光。 | 5分 | 出现下列等情况要扣分：1.有效信访的，一次扣1分。2.市级主管部门及以上通报批评的，每次扣1分。3.市级主管部门及以上新闻媒体负面报道的，扣1分。4.发生人员安全生产事故的，扣5分。 |
| 5 | 加分  内容 | 5分 | 管理体制机制有创新、工作成效突出。 | 5分 | 对在运行维护管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分。 | 5分 | 1.县（市区）级以上主流媒体（电视台、电台、报纸）正面报道的，加1分。2. 县（市区）级及以上经验交流发言的，加1分。3.作为县（市区）级以上现场会看点的，加2分。4. 县（市区）级及以上领导批示的，加1分。最多5分。 |