**2022年永嘉县疾病预防控制中心实验室仪器设备采购清单**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 品 名 称 | 技 术 配 置 需 求 | 单 位 申 报 数 | | | 中 标 金 额 | | |
| 数量 | 预算单价 | 总金额 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| 电感耦合等离子体质谱仪  (ICP-MS) | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为串级质谱仪结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成 | 1 | 1600000 | 1600000 |  |  |  |
| 气相色谱仪+顶空 | 气相主机+SPL进样口\*2+FID+ECD+50位液体自动进样器+48位顶空自动进样器+色谱柱等消耗品 | 1 | 600000 | 600000 |  |  |  |
| 洗板机 | 1. 注液体积：50-3000ul洗涤, 50ul增量；50-400ul 注液，50ul增量。  2. 残留量：交叉吸液模式，每孔洗液残留量：≤2ul；  3. 注液准确度：≤2%（300ul注液量，96孔板）；  4. 注液均一性:整板CV≤4% （96孔板）； | 1 | 42000 | 42000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3 | 2242000 | 2242000 |  |  |  |