**乐清市公共资源交易中心关于乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程的更正公告**

一、项目基本情况

   原公告的采购项目编号：CG202011A01

   原公告的采购项目名称：乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程

   首次公告日期：2020年11月9日

二、更正信息

   更正事项：招标文件

   更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 采购清单 | 见招标文件第二部分第三条第（一）款采购清单内容 | 见招标文件第二部分第三条第（一）款采购清单内容增加供应室采购清单内容：见附件。 |
| 3 | 商务、技术综合评分条款第1项“备注”内容 | 供应商具有有效的ISO9001 质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO140001 环境管理体系认证证书且三个证书覆盖范围含有空气净化或医用气体，每提供 1 个有效的证书扫描件的得 1分，最高得 3 分，不提供不得分。（证明资料：投标文件提供认证证书复印件并加盖供应商公章。） | 供应商具有有效的ISO9001 质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO140001 环境管理体系认证证书且三个证书覆盖范围含有空气净化或医用气体或中心供氧系统或吸引系统，每提供 1 个有效的证书复印件的得 1分，最高得 3 分，不提供不得分。（证明资料：投标文件提供认证证书复印件并加盖供应商公章。） |

    更正日期：2020年11月13日

三、其他补充事宜

   本更正公告与原采购公告、原采购文件不一致的以本更正公告内容为准。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乐清市第五人民医院

地 址：浙江省乐清市大荆镇小荆路27号

传 真：/

项目联系人（询问）：潘先生

项目联系方式（询问）：13706779527

质疑联系人：章先生

质疑联系方式：15867778837

2.采购代理机构信息

名 称：乐清市公共资源交易中心

地 址：浙江省乐清市市府路1号

传 真：0577-61882627

项目联系人（询问）：张 女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-61882629

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：乐清市财政局

地 址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传 真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-57571330

**附件：新增采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 空调器 | 1、组合式空调机组，风量：8000m3/h,机外余压：700Pa,新风比：15%；表冷段；加湿段；电加段 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、新风机组，新风量：3000m3/h，预处理 | 台 | 1 |
| 3 | 离心式通风机 | 1、中效排风机，2000m3/h | 台 | 2 |
| 4 | 空调器 | 1、5P吸顶空调，去污间 | 台 | 1 |
| 5 | 空调器 | 1、1.5P吸顶空调 办公室、敷料打包 | 台 | 2 |
| 6 | 过滤器 | 1、高效过滤送风口，500m3/h，四件套 | 台 | 3 |
| 7 | 过滤器 | 1、高效过滤送风口，1500m3/h，四件套 | 台 | 3 |
| 8 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、百叶回风口 250\*250 | 个 | 3 |
| 9 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、百叶回风口 300\*250 | 个 | 3 |
| 10 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 200\*200 | 个 | 3 |
| 11 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 300\*300 | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 400\*400 | 个 | 1 |
| 13 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、新风防雨百叶（带防虫网）320\*250 | 个 | 1 |
| 14 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、新风防雨百叶（带防虫网）400\*320 | 个 | 1 |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金方形散流器 200\*200 | 个 | 3 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）320\*250 | 个 | 2 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）400\*320 | 个 | 2 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）500\*400 | 个 | 2 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 320\*250 | 个 | 3 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 400\*320 | 个 | 4 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 500\*400 | 个 | 4 |
| 22 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 320\*250 | 个 | 2 |
| 23 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 320\*250\*1000 | 个 | 1 |
| 24 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 400\*320\*1000 | 个 | 1 |
| 25 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 500\*400\*1000 | 个 | 1 |
| 26 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320含支吊架 | m2 | 107.21 |
| 27 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450含支吊架 | m2 | 20.63 |
| 28 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤1000含支吊架 | m2 | 20.10 |
| 29 | 通风管道绝热 | 1、橡塑板安装 风管(厚度mm)20mm | m3 | 2.96 |
| 30 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ25.4 | m | 15.00 |
| 31 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ15.88 | m | 15.00 |
| 32 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ19.05 | m | 30.00 |
| 33 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ12.7 | m | 30.00 |
|  | 强电系统 |  |  |  |
| 34 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 AP总配电箱 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1AP照明配电箱 | 台 | 1 |
| 36 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 空调、新风机组配电箱 | 台 | 2 |
| 37 | 普通灯具 | 1、LED照明灯 48W | 套 | 22 |
| 38 | 普通灯具 | 1、LED照明灯(带应急) 48W | 套 | 3 |
| 39 | 普通灯具 | 1、嵌入式LED灯盘 48W | 套 | 2 |
| 40 | 普通灯具 | 1、嵌入式LED灯盘带应急 48W | 套 | 6 |
| 41 | 普通灯具 | 1、防水防尘灯 25W | 套 | 3 |
| 42 | 照明开关 | 1、单联开关 | 个 | 16 |
| 43 | 照明开关 | 1、双联开关 | 个 | 2 |
| 44 | 插座 | 1、五孔插座 | 个 | 32 |
| 45 | 插座 | 1、插座（防水安全型） | 个 | 5 |
| 46 | 插座 | 1、地面插座（安全型） | 个 | 4 |
| 47 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配KBG管 KBG20 | m | 417.69 |
| 48 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配KBG管 KBG32 | m | 142.00 |
| 49 | 配线 | 1、穿照明线 BV-2.5 | m | 646.23 |
| 50 | 配线 | 1、穿照明线 BV-4 | m | 572.30 |
| 51 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5\*6 | m | 90.00 |
| 52 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-3\*25+2\*16 | m | 52.00 |
| 53 | 桥架 | 1、强电桥架 200\*100 | m | 30.00 |
| 54 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
|  | 给排水系统 |  |  |  |
| 55 | 淋浴器 | 1、淋浴混水龙头、升降杆、手握式花洒 | 套 | 1 |
| 56 | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢成品地漏 DN100 | 组 | 8 |
| 57 | 洗涤盆 | 1、不锈钢拖布池 单嘴 | 组 | 2 |
| 58 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 1 |
| 59 | 洗涤盆 | 1、不锈钢洗手盆单人位，感应水龙头 | 组 | 4 |
| 60 | 洗涤盆 | 1、不锈钢污洗池 单人位 | 组 | 4 |
| 61 | 螺纹阀门 | 1、螺纹截止阀 DN40 | 个 | 1 |
| 62 | 水表 | 1、螺纹水表组成安装 DN40 | 组 | 1 |
| 63 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN15  2、管道消毒、冲洗 | m | 20.00 |
| 64 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN20  2、管道消毒、冲洗 | m | 11.00 |
| 65 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN25  2、管道消毒、冲洗 | m | 5.00 |
| 66 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN32  2、管道消毒、冲洗 | m | 5.00 |
| 67 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN40  2、管道消毒、冲洗 | m | 23.00 |
| 68 | 塑料管 | 1、室内UPVC排水管（粘接） DN100 | m | 25.00 |
| 69 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN50 | m | 13.00 |
| 70 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN75 | m | 6.00 |
| 71 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN100 | m | 21.00 |
|  | 附属不锈钢等器具 |  |  |  |
| 72 | 304不锈钢换鞋凳 | 1、304不锈钢换鞋凳 | 条 | 1 |
| 73 | 钢制更衣柜900\*500\*1800 | 1、钢制更衣柜900\*500\*1800 | 套 | 4 |
| 74 | 烘手器 | 1、感应式干手器 | 个 | 4 |
| 75 | 感应式酒精消毒器 | 1、感应式酒精消毒器 | 台 | 4 |
| 76 | 控制器 | 1、温湿度计 | 台 | 5 |
| 77 | 不锈钢传递窗 | 1、不锈钢传递窗 600\*600\*600 | 套 | 1 |
| 78 | 不锈钢传递窗 | 1、不锈钢传递窗 900\*300\*1500,304不锈钢制作 | 套 | 2 |