**嘉善县泗洲中学台式计算机采购项目**

**第二次更正后相关内容：**

## **一、招标文件P7“二、技术参数表”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **参数要求** |
| 1 | 台式计算机 | ▲1、处理器：兆芯开先KX-U6780A，8核，2.7GHz主频；  2、主板：具有≥1个PCI-E x 16，≥2个PCI-E x 1，≥2个SATA接口，≥1个M.2接口； 3、内存：容量≥16GB；DDR4 2666MT/s及以上； 4、硬盘：≥256G M.2 NVme SSD，加一块1T机械硬盘； 5、网卡：≥1个 LAN 1000M；  6、显卡：集成显卡； 7、鼠标键盘：标配商用抗菌防水键盘，USB抗菌光电鼠标； 8、接口：≥8个USB接口，前置4个（其中至少2个USB3.0；前置支持扩展到6个USB）+后置4个USB接口（其中至少2个USB3.0），≥1个VGA，≥1个HDMI，≥1个PS/2，≥5个音频接口，≥1个RJ45 千兆以太网口，1个COM口；  9、机箱：MATX立式机箱，可立可卧，顶置隐藏式提手，顶置电源开关，前置≥4个USB接口，支持扩展到前置6个USB；分离式USB接口设计、音频输入输出接口，机箱防盗防拆锁孔，机箱免工具板卡扩展设计；  10、23.8英寸全高清液晶显示器，三边窄边框设计，分辨率不低于1920\*1080，具有VGA+HDMI接口，显示器拥有置物架功能，与主机同品牌。 |

**二、招标文件P25“技术参数响应情况30分”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数响应情况30分 | 对招标文件要求的主板、内存、硬盘、键鼠、接口、显示器等指标打分：   1. 主板：低于招标文件要求的，得0-2分；符合或优于招标文件要求的，得3-4分； 2. 内存：低于招标文件要求的，得0-2分；符合或优于招标文件要求的，得3-5分； 3. 硬盘：低于招标文件要求的，得0-3分；符合或优于招标文件要求的，得4-6分； 4. 键鼠：低于招标文件要求的，得0-2分；符合或优于招标文件要求的，得3-5分； 5. 接口：低于招标文件要求的，得0-2分；符合或优于招标文件要求的，得3-5分； 6. 显示器：低于招标文件要求的，得0-2分；符合或优于招标文件要求的，得3-5分；   **本项需提供制造商证明材料或检测报告。** | 0-30 | 专家打分 |

1. **提交投标文件截止时间、开标时间**

## 2022年11月2日9点30分。