**诸暨市崇真初中体育器材采购项目**

（项目编号：诸浣江2024-04-17 ）

**招标文件**

**（电子招投标）**

**采购人：诸暨市人民政府陶朱街道办事处**

**代理机构：诸暨市浣江工程咨询有限公司**

**二〇二四年四月**

目录

[第一章 招标公告 1](#_Toc830)

[第二章 投标人须知 4](#_Toc31020)

[第三章 采购需求 16](#_Toc21669)

[第四章 评标办法 16](#_Toc3421)

[第五章 拟签订的合同文本 34](#_Toc14586)

[第六章 应提交的有关格式范例 43](#_Toc20295)

[第七章 附件 57](#_Toc12708)

**请各位投标人详细阅读各项条款**

# 第一章 招标公告

|  |
| --- |
| **项目概况**  诸暨市崇真初中体育器材采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 05 月 29 日 09 点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：诸浣江2024-04-17

项目名称：诸暨市崇真初中体育器材采购项目

预算金额（元）：2200000.00

最高限价（元）：2200000.00

采购需求：诸暨市崇真初中体育器材采购项目，预算金额2200000.00元，具体内容详见招标文件采购需求。

合同履约期限：详见招标文件

本项目**（否）**接受联合体投标

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：预留合同份额的40%专门面向中小企业。要求获得采购合同的供应商将采购项目合同份额40%（含）以上分包给中小企业，投标供应商应提供中小企业声明函（只需对分包产品进行声明）和分包意向协议。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。供应商本身提供的所有货物均由中小企业制造，视同符合资格条件，仅需提供中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目【不】接受联合体投标。

**三、获取招标文件**

时间：\_\_/\_\_至2024年 05 月 29 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：**潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。**仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

售价（元）：免费

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2024年 05 月 29 日 09 :30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年 05 月 29 日 09 点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

**1.**供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**2.其他事项：**

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二章投标人须知-总则。

（2）电子招投标（电子交易）说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。**备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二章第15点—“备份投标文件”；** ⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（4）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（5）为进一步优化政府采购营商环境，拓展发挥政府采购政策功能，缓解供应商资金压力，供应商中标（成交）后可在“政府采购云平台”申请“政采贷”，操作路径：登录“政府采购云平台”——金融服务中心——融资服务，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名称：诸暨市人民政府陶朱街道办事处

地址：陶朱街道环城北路368号

项目联系人（询问）：李津津

工作电话（询问）： 0575-87596302

质疑联系人：朱伟明

工作电话：0575-87389110

**2.采购代理机构信息**

名称：诸暨市浣江工程咨询有限公司

地址：浙江省诸暨市暨南街道江新路1号梦想小城11幢2层223室

项目联系人（询问）：沈航汀

工作电话（询问）：18888778110

质疑联系人：汪明淞

工作电话：18989585968

**3.同级政府采购监督管理部门**

名称：诸暨市财政局

地址：诸暨市人民中路356号

联系人：吕康玮

监督投诉电话：0575-87111685

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 投标人须知

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **评标办法** | 本项目采用  **综合评分法** |
| **2** | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。  开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**   1. **①**投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2. **②**投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3. **③**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理; 4. **④**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| **3** | **分包** | 🗹 同意分包。 |
| **4** | **资格文件** | 1. **①**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； 2. **②**具有独立承担民事责任的能力的证明材料；   **③**落实政府采购政策需满足的资格要求：预留合同份额的40%专门面向中小企业。要求获得采购合同的供应商将采购项目合同份额40%（含）以上分包给中小企业，投标供应商应提供中小企业声明函（只需对分包产品进行声明）和分包意向协议。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。供应商本身提供的所有货物均由中小企业制造，视同符合资格条件，仅需提供中小企业声明函。   1. 本项目的特定资格要求：无。   **投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。** |
| **5** | **商务技术文件** | 1. **①**投标函； 2. **②**授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； 3. **③**联合协议（如需）； 4. **④**分包意向协议（如需）； 5. **⑤**符合性审查资料； 6. **⑥**评标标准相应的商务技术资料； 7. **⑦**商务技术偏离表； 8. **⑧**政府采购供应商廉洁自律承诺书。   **投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。** |
| **6** | **报价文件** | 1. **①**开标一览表（报价表）； 2. **②**中小企业声明函**（如需）**。   **投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。** |
| **7** | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| **8** | **样品提供** | 🞎 A不要求提供。  🗹 B要求提供：详见采购文件 |
| **9** | **方案讲解演示** | 🗹 A不组织。  🞎B组织。 |
| **10** | **保证金收取** | **①**投标保证金：/；  **②**履约保证金：按采购需求要求执行。 |
| **11** | **采购进口产品** | 如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| **12** | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类，单一产品或核心产品为： 电动篮球架  🞎B服务类： / 。 |
| **13** | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | **①**采购标的：详见招标文件采购需求；  **②**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。  **注：供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。自测时企业所属行业请选择 工业 。** |
| **14** | **中小企业信用融资** | 供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| **15** | **备份投标文件** | 以电子邮件方式发送至诸暨市浣江工程咨询有限公司邮箱（[704621755@qq.com](mailto:zjztb001@aliyun.com)）。 |
| **16** | **其他** | 1. **招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。招标代理服务费=（100万\*1.5%）+（超出100万部分\*1.1%）；采购代理费不足3000元按3000元收取.**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 服务类型     中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | | 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ | | 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ | | 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ | | 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ | | 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ | | 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ | | 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |   **2、以上费用在领取中标通知书前付清。**  **3、代理费缴纳账户：诸暨市浣江工程咨询有限公司，开户行：中国银行股份有限公司诸暨新世纪支行 账号：357183203604。** |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“🗹” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**20%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.3.4**符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

**3.3.5**符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符或未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**4.询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

**4.2.2.4针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。**

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以在浙江政府采购网下载专区下载《政府采购供应商质疑函范本》。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3质疑供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。供应商可以在浙江政府采购网下载专区下载《政府采购供应商投诉书范本》。

4.4鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**二、招标文件的构成、澄清、补充、修改**

**5．招标文件的构成**

**5.1 招标文件包括下列文件及附件：**

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

**5.2与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。**

**6.招标文件的澄清、补充、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

**三、投标**

**7.招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二章投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10.投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11.投标文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如需）。

**11.2商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如需）；

11.2.4分包意向协议（如需）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料（如需）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

**11.3报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函**（如需）**。

**11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12.投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。**★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章（签名）。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章（签名）。

**14.投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向诸暨市浣江工程咨询有限公司邮箱（704621755@qq.com）递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

15.3采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

**15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

15.5投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四章第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成在线解密。

18.3“电子加密投标文件”因在线解密异常而导致无法按时解密，投标人提供了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”作为依据，否则视为投标文件撤回。“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

**19.资格审查**

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。详见招标文件第四章评标办法。

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书面提交给采购代理机构。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五章拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**27.电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**28.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三章 采购需求

## **一、采购清单及产品基本技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
| 1 | 扩音设备 | 手提折叠式，传输距离≥300米，录音功能，便携式喇叭，配电池、充电器、5W电源两用。  便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB； 使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；材质为ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200㎡以上。 |  | 台 | 15 |
| 2 | 打气简 | 长58.5cm带气压表，多功能气针组合，产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成；踏脚材质选用高强度PVC制成；带储气罐和人工充气,适合给各种球类充气。 |  | 个 | 5 |
| 3 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命1年,二种秒表功能模式分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s。 |  | 块 | 10 |
| 4 | 布卷尺 | 1、供中小学体育教学测试用，30m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 |  | 盒 | 8 |
| 5 | 钢卷米尺 | 一、适用范围、型号规格 1.供中小学体育课测量长度使用。 2.规格：5m。  二、技术要求 尺带采用钢带，伸缩性小，精密度高，挺值强劲不易折断，工程塑料外壳，有锁紧装置。 |  | 卷 | 6 |
| 6 | 沙包 | 沙包为不规则形状，色彩鲜艳，可以激励学生的兴趣；外包用优质帆布手工缝制，缝制做工精细，无线头，内装有大颗河沙；表面无毛刺，有弹性，光滑，大小适合小学生单手紧握，重量为200g，质保期：2年 |  | 个 | 60 |
| 7 | 接力棒 | 1.长290mm-300mm,直径30mm-32mm,。  2.用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。  3.表面涂彩色油漆，色泽鲜艳。  4.质保期：5年 |  | 根 | 30 |
| 8 | 跳高架 | 1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架,微调支脚构成。底座：28mm\*380mm，产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。 2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理，固定立柱采用50\*80mm的铝合金异型方管，刻度调节范围500-2500mm，升降立柱采用30\*30mm的铝合金异型方管，两端塑料塞封口。 3.底座铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。  4.跳高架具有防腐蚀性，安全，牢固等优点且上下移动方便。  5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。  6.产品涂层厚度70-80μm，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。  7.质保期：5年 |  | 付 | 6 |
| 9 | 跳高垫 | 跳高垫3000mm×2000mm×300mm牛津布外皮；内胆为26#优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实.色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙稀高泡海棉。 |  | 个 | 6 |
| 10 | 跳高横杆 | 比赛型。1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2．横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,重量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm。质保期：2年 |  | 根 | 20 |
| 11 | 起跑器 | 主要由底座和脚踏组成，起跑器长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整，调节范围为0-55cm可调，高14-16cm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 |  | 付 | 16 |
| 12 | 发令枪 | 双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100米处不小于60分贝；烟雾：150米处清晰可见。 |  | 支 | 2 |
| 13 | 发令弹 | 100发/盒（100颗发令弹）。 |  | 盒 | 4 |
| 14 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳。质保期：3年 |  | 个 | 40 |
| 15 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm,重量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。 |  | 个 | 60 |
| 16 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面。  质保期：3年 |  | 根 | 30 |
| 17 | 划线器 | 1、干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm（±10mm），车身采用优质钢板一次折弯成斗形；2、有直径为25mm 厚≥2.5mm 的钢制扶手；3、有与地面接触的三个橡胶轮，轮子滚动带动粉末撒落；4、表面抛丸喷砂或酸洗磷化，静电喷涂；带轮可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 |  | 件 | 2 |
| 18 | 可调节跨栏架 | 栏板长度1200mm，宽度70mm；栏架底座长700mm，四档高度调节分别为：550mm、650mm、760mm和840mm，铝合金或塑料等轻材料制成，可拆卸组装，方便搬用。  质保期：3年 |  | 付 | 60 |
| 19 | 软式标枪 | 重量400g，长1850mm～1950mm；枪头和枪尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制成。  质保期：2年 |  | 支 | 20 |
| 20 | 软式标枪 | 重量500g，长2000mm～2100mm,枪头和枪尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制成。  质保期：2年 |  | 支 | 10 |
| 21 | 软式铁饼 | 重量800g， 直径φ180-190mm； 中心厚度35-40mm； 边缘厚度12-15mm； 饼心直径50-55mm。 |  | 个 | 15 |
| 22 | 软式铁饼 | 重量1000g， 直径φ190-200mm； 中心厚度40-45mm； 边缘厚度12-15mm； 饼心直径55-60mm。 |  | 个 | 15 |
| 23 | 软式铅球 | 重量3000g，直径100mm～110mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成。质保期：2年 |  | 个 | 20 |
| 24 | 软式铅球 | 重量4000g，直径100mm～110mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成。质保期：2年 |  | 个 | 20 |
| 25 | 小哑铃 | 浸塑哑铃（足重）1B=0.45KG  每副2 只，每只3LB，外表浸塑，内层铸铁。  质保期：2年 |  | 付 | 30 |
| 26 | 跳箱 | 1. 跳箱分为五级或七级，总高800mm。用25mm厚红松木制成，之间拼装应采用燕尾槽，级间用内撑木插联组合，木柱出头高40～50mm，并附于其他加固措施。箱体颜色：采用明漆，器材颜色搭配要协调。 2. 跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，各层结合应平直、稳定牢固，接地面应平稳。各项技术指标符合GB/T 19851.2-2005 标准。  3.质保期：2年 | a83f16830c7d19b497c5c150ce83117 | 套 | 4 |
| 27 | 助跳板 | 1．助跳板长×宽×高1200mm×600mm×250mm。上板厚18mm，下板厚24mm四簧直径大8mm，小6mm。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 |  | 块 | 6 |
| 28 | 山羊 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm；羊脚底椭圆面长泾100mm，短径80mm，铸铁材料.山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80μm，色彩鲜艳。质保期：2年。 | 6234fcc14209144b8f4ddd17dce852f | 台 | 4 |
| 29 | 小跳垫 | 1. 体操垫规格为长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm）。 2. 内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼湊；环保材料。 3. 垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。   4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 |  | 块 | 200 |
| 30 | 大跳垫 | 大体操垫采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 |  | 块 | 20 |
| 31 | 体操棒 | 采用塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm。质保期：2年 |  | 根 | 100 |
| 32 | 艺术体操带 | 带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上； 棍长500mm～600mm，直径9mm-10mm。 |  | 条 | 30 |
| 33 | 初中生用篮球 | 规格：7号篮球，重量：567g-650g，圆周：749mm-780mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好。 | 360截图16720404504979 | 个 | 150 |
| 初中生用篮球 | 规格：6号篮球，重量：510g-567g，圆周：724mm-737mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：丁基内胆，中胎，超纤外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 360截图16720404504979 | 个 | 150 |
| 34 | 篮球记分牌 | 尺寸：长1230mm\*宽570mm\*高1560mm（±10mm） 1.移动拆装式,适用于中小学生教学训练用。 2.立柱采用直径30mm的优质管焊接而成 3.采用优质工程塑料板做成的推动式字幕框，推动式字幕框与支架能牢固连接； 4.金属架抛丸喷砂，静电喷涂 5、轻便简易、手动反分。 6、使用方便、可折叠收起。 7、必须为特制纸板。 8、四套数字(两大两小)。  9、翻分牌为6 位 。  10.质保期：2年 |  | 套 | 3 |
| 35 | 乒乓球计分牌 | 折叠尺寸388mm\*21mm\*35mm（±5mm） ,比分牌0-31分（110mm\*130mm）（±5mm） ，局分0-5（50mm\*80mm）（±5mm） 1、轻便简易、手动反分。  2、使用方便、可折叠收起。  3、必须为特制纸板。  4、四套数字(两大两小)。  5、质保期：2年。 |  | 套 | 5 |
| 36 | 初中生用排球 | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好。 |  | 个 | 50 |
| 37 | 软式排球 | 软式排球5#：圆周长650mm～670mm，重量220g～310g． 1.软质聚氨酯泡沫塑料，使用软质聚氨酯泡沫塑料；2.成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；  3．球体颜色均匀，产品标志图案完整，接缝表面平整。 | fddcd70294ee1e0c0c2470cb855799e | 个 | 60 |
| 38 | 排球网柱 | 1、移动式，高度调节范围1550mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为89mm\*2.5mm，内管直径为76mm\*2mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：600mm\*400mm\*300mm（±10mm）；箱体盖板厚度≥1.5mm，箱体铁板厚≥1.2mm。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。  4、质保期：2年。 |  | 付 | 2 |
| 39 | 少年足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350g-380g，圆周：620mm-650mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳。 |  | 个 | 100 |
| 40 | 足球门 | 2号足球门1、移动式。内门宽5000mm，门高为2000mm,下深1500mm,上深900mm。2、门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接。3、球门为白色，表面色泽一致。4.割角焊接 ，接触地面部分采用4\*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度≥2.5mm。5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。足球门应能承受的水平拉力≥1000N，足球门横梁应能承受≥2700N的静负荷。6、质保期：2年。 |  | 副 | 4 |
| 41 | 足球网 | 2号足球网宽5500mm，高2000mm，聚乙烯合股网。 |  | 件 | 4 |
| 42 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm。 |  | 个 | 500 |
| 43 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 |  | 付 | 100 |
| 44 | 乒乓球台 | 1、台面尺寸规格：2740mm×1525mm,台高760mm，配置铁制球网高150mm，长1530mm，符合标准要求。 2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止使用者在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度48mm, 翻边厚度5mm；主加强筋高度25mm，厚度4mm。背面小方格内有对角加强筋，高3mm，宽5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形，彩虹腿用圆管加固框连接。 4、台面能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用5年内不变形、不开裂、不损坏。 5、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。  8、质保期：5年。 |  | 张 | 10 |
| 45 | 乒乓球挡板 | 规格：75×140cm 其他要求：特制牛津材质，铁管T型脚可折叠。质保期：3年 | 38c6c0d9d381fcfbf1c9bd978a58635 | 个 | 50 |
| 46 | 羽毛球 | 12个装，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，重量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 |  | 桶 | 50 |
| 47 | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，重量≤100g,握柄直径23mm～25mm。 |  | 付 | 100 |
| 48 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。不锈钢材质。  质保期：5年 |  | 辆 | 6 |
| 49 | 剑(刀) | 1、长600～680mm，宽20～30mm。2、钢制有弹性，木制把手,表面镀鉻。质保期：5年 |  | 把 | 50 |
| 50 | 棍 | 木制品，长度1800mm，φ20mm-30mm，材质：白蜡杆。 木制品，直径20mm～30mm。质保期：3年 |  | 根 | 26 |
| 51 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，重量60g～80g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，重量70g～90g。 |  | 根 | 100 |
| 52 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，重量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，重量70g～90g。 |  | 根 | 50 |
| 53 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g。 |  | 个 | 60 |
| 54 | 软式飞盘 | 采用硅胶制作,柔软易折叠。软式，直径22cm。 |  | 个 | 50 |
| 55 | 拔河绳 | 1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2．绳长约30m，直径φ30mm；3．绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。30m，重量10kg左右，采用天然麻棕线绞制。质保期：2年 |  | 根 | 4 |
| 56 | 道次牌 | 上160mm，下420mm，高450mm，字高240mm，八个为一套。 材质：玻璃钢制道次墩，形状：方形道次墩用途：塑胶跑道用，田径器材，数字分色（黑色两面，红色一面）。要求：数字1-8号。质保期：2年 |  | 套 | 2 |
| 57 | 器材架 | 规格：2000mm\*600mm\*2000mm（±20mm），立柱为：40mm\*80mm\*0.6mmC 型钢，冲孔为：蝴蝶孔，横梁为40mm\*80mm\*0.5mmP型钢。板0.3mm 四层 说明：组装式，高度可调，上边平均分成四层：上面三层两边有（15cm高）护栏。每层底部两条横杠平均分开。每层的宽侧有有护栏。质保期：5年 |  | 个 | 10 |
| 58 | 器材车 | 尺寸：750mm\*850mm\*900mm 材质：20mm\*20mm不锈钢方管，可折叠，带4个可移动轮子。顶上有盖子，可以上锁打开。四角为圆角，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。要求：可装25-30个篮球。质保期：5年 |  | 辆 | 5 |
| 59 | 哑铃 | 包胶哑铃 重量：20KG=10kg\*2，包胶。  质保期：5年 |  | 付 | 20 |
| 60 | 杠铃 | 规格： 片(10kg+10kg+7.5kg+5kg)x2+1.8米奥杆加粗直杆，总重80公斤（包黑胶）。质保期：5年 |  | 套 | 3 |
| 61 | 平沙板 | 长1700mm，宽780mm，圆管直径280mm，齿长60mm |  | 个 | 2 |
| 62 | 羽毛球场地地胶垫 | 规格：16.4\*7.1米 产品要求：厚度≥4.6mm主材质为PVC，100%原生料生产加工而成，面层纹理美观、防滑、耐磨，彩晶纹理，面层经LN-EXRM技术处理形成水晶盾防护层，耐磨防污性强，厚度不低于4.6mm ，耐磨层厚度不低于1.3mm ，泡层采用双色双倍率发泡，背部采用六角吸盘结构。 1.外观质量:色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷； 2.硬度（邵A）:55-90（度） 3.阻燃性:Ⅰ级 4.高温试验:（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、。无明显色差 5.低温试验:（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差 6.检测邵氏硬度50-90（度） 7.维卡软化点℃：≥65 8.拉伸强度：紫外线老化1000H后与初始对比拉伸强力度变化≤1MPa。 9.弯曲强度:紫外线老化1000H后与初始对比弯曲强度变化≤2MPa 10.光照检测光线反射率≤10% 11.抗菌测试金黄色葡萄球菌24小时活菌数值对比≤48 12.耐压痕卸荷 24h 后压入深度≤0.02（压头φ25mm，施加 500N 载荷，保持 5h） 13.门尼粘度≥53 N.m 14.剪切强度≥2.46Mpa 15.为保证产品在雨季湿热条件下产品整体稳定性，不会因为潮湿环境发生变形伸缩，湿热条件下≥3000h，外观无明显变化，灰卡评级≥5级 16.加热尺寸变化率（80℃，6h）长宽厚≤0.4 17.冷冻尺寸变化率（-30℃，6h）长宽厚≤0.4 18.二硫化碳释放量≤7.0 19.MOCA含量≤1.0 20.高关注物质（SVHC）含量不少于191项检验符合 21.邻苯二甲酸酯类（39P）含量未检出 22.自然气候暴露试验（十二个月）表面无开裂，粉化等破坏现象  23.质保期：2年 |  | 块 | 2 |
| 63 | 排球场地地胶垫 | 规格：9\*18米 产品要求：厚度≥4.6mm主材质为PVC，100%原生料生产加工而成，面层纹理美观、防滑、耐磨，彩晶纹理，面层经LN-EXRM技术处理形成水晶盾防护层，耐磨防污性强，厚度不低于4.6mm ，耐磨层厚度不低于1.3mm ，泡层采用双色双倍率发泡，背部采用六角吸盘结构。 1.外观质量:色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷； 2.硬度（邵A）:55-90（度）； 3.阻燃性:Ⅰ级； 4.高温试验:（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差； 5.低温试验:（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差； 6.检测邵氏硬度50-90（度） 7.维卡软化点℃：≥65； 8.拉伸强度：紫外线老化1000H后与初始对比拉伸强力度变化≤1MPa。 9.弯曲强度:紫外线老化1000H后与初始对比弯曲强度变化≤2MPa； 10.光照检测光线反射率≤10%； 11.抗菌测试金黄色葡萄球菌24小时活菌数值对比≤48； 12.耐压痕卸荷 24h 后压入深度≤0.02（压头φ25mm，施加 500N 载荷，保持 5h）； 13.门尼粘度≥53 N.m； 14.剪切强度≥2.46Mpa； 15.为保证产品在雨季湿热条件下产品整体稳定性，不会因为潮湿环境发生变形伸缩，湿热条件下≥3000h，外观无明显变化，灰卡评级≥5级； 16.加热尺寸变化率（80℃，6h）长宽厚≤0.4； 17.冷冻尺寸变化率（-30℃，6h）长宽厚≤0.4； 18.二硫化碳释放量≤7.0； 19.MOCA含量≤1.0； 20.高关注物质（SVHC）含量不少于191项检验符合； 21.邻苯二甲酸酯类（39P）含量未检出； 22.自然气候暴露试验（十二个月）表面无开裂，粉化等破坏现象；  23.质保期：2年 |  | 块 | 1 |
| 64 | 气排球场地地胶垫 | 规格：13.5\*8米 产品要求：厚度4.6mm主材质为PVC，100%原生料生产加工而成，面层纹理美观、防滑、耐磨，彩晶纹理，面层经LN-EXRM技术处理形成水晶盾防护层，耐磨防污性强，厚度不低于4.6mm ，耐磨层厚度不低于1.3mm ，泡层采用双色双倍率发泡，背部采用六角吸盘结构。 1.外观质量:色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷； 2.硬度（邵A）:55-90（度）； 3.阻燃性:Ⅰ级； 4.高温试验:（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差； 5.低温试验:（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差； 6.检测邵氏硬度50-90（度） 7.维卡软化点℃：≥65； 8.拉伸强度：紫外线老化1000H后与初始对比拉伸强力度变化≤1MPa。 9.弯曲强度:紫外线老化1000H后与初始对比弯曲强度变化≤2MPa； 10.光照检测光线反射率≤10%； 11.抗菌测试金黄色葡萄球菌24小时活菌数值对比≤48； 12.耐压痕卸荷 24h 后压入深度≤0.02（压头φ25mm，施加 500N 载荷，保持 5h）； 13.门尼粘度≥53 N.m； 14.剪切强度≥2.46Mpa； 15.为保证产品在雨季湿热条件下产品整体稳定性，不会因为潮湿环境发生变形伸缩，湿热条件下≥3000h，外观无明显变化，灰卡评级≥5级； 16.加热尺寸变化率（80℃，6h）长宽厚≤0.4； 17.冷冻尺寸变化率（-30℃，6h）长宽厚≤0.4； 18.二硫化碳释放量≤7.0； 19.MOCA含量≤1.0； 20.高关注物质（SVHC）含量不少于191项检验符合； 21.邻苯二甲酸酯类（39P）含量未检出； 22.自然气候暴露试验（十二个月）表面无开裂，粉化等破坏现象；  23.质保期：2年 |  | 块 | 1 |
| 65 | 收卷器 | 收卷器规格: 内径:140mm， 外径:160mm， 外包装尺寸: 21cm＊37cm＊380cm； 产品重量:33千克。 |  | 根 | 4 |
| 66 | 羽毛球网架 | 1．移动式。底座外形尺寸：400mm\*300mm\*170mm，石子配重90kg，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2.柱高1550mm，使用￠42mm钢管，壁厚2.5mm,支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3．外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4.各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。  5.质保期：2年。 | 365c7792c72ef64cc55a9adadedf397 | 付 | 2 |
| 67 | 排球网架 | 1、材质为ABS，移动式， 2、零部件全部采用金属结构件，立柱为80mm\*80mm方管，壁厚≥3.0mm，立柱高1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：900mm\*460mm\*210mm。重量为≥320kg。 3、立柱配有安全保护帽； 4、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好； 5.外包装采用木箱包装，结实牢固，运输方便。  6.质保期：2年。 |  | 付 | 1 |
| 68 | 气排球网架 | 1、材质为ABS，移动式， 2、零部件全部采用金属结构件，立柱为80mm\*80mm方管，壁厚≥3.0mm，立柱高1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：900mm\*460mm\*210mm。重量为≥320kg。 3、立柱配有安全保护帽； 4、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好； 5.外包装采用木箱包装，结实牢固，运输方便。  6.质保期：2年 |  | 付 | 1 |
| 69 | 裁判椅 | 1. 高档羽毛球裁判椅，尺寸900mm\*800mm\*1720mm。座位采用中空吹塑材质，整体采用直径为38mm优质钢管焊接，写字板采用钢板720mm\*140mm\*16mm； 2. 裁判椅底部带两个轮，方便移动； 3. 金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。   4、质保期：2年。 | e4f24a5ace52fc082afe96369473143 | 张 | 1 |
| 70 | 乒乓球桌 | 高级单折式乒乓球台 系列:国际经典系列 折叠方式:单折式  台面颜色:蓝色室内球台/室外球台:室内球台有无脚轮:有脚轮,脚轮可推移； 台面材质:MDF 物理性能:  台面尺寸:标准赛事尺寸 弹性:230-260mm ； 标准尺寸: 弹性均匀度:≤5mm ； 台长:2740mm 球台稳定性:<10mm ； 台宽:1525mm 台面光泽度:≤8 度； 台高:760mm； 乒乓球3只包含:高档网架1副、高档球拍2只。  质保期：5年。 |  | 张 | 6 |
| 71 | 电动升降篮球架+配4面24秒计时器 | 1、篮球架伸臂2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，适用场地至少35m篮球架，为国际篮联（FIBA）认证产品。 2、球架底座尺寸：长2200mm x宽1200mm x前高980mm x后高660mm，产品适合国际赛事。篮球架底座采用≥100×3.0mm方管和≥120×100×3.0mm矩形管拼焊而成，配重箱采用≥3mm铁板在专用折边机上折边拼焊而成。 3、篮架前后立柱采用≥100×3.0mm方管拼焊而成，篮架伸臂主骨架采用≥150×150×3.0mm方管和≥3.0mm钢板拼焊而成。焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密的钢件，性能安全可靠，锁紧杆采用Φ（50-70）mm和Φ（50-60）mm无缝钢管组合而成，篮架上拉杆采用Φ（50-60）mmx3优质圆管一次成型，免调节，顶端与末端采用封口焊接，防水、防腐、防锈，防划伤。 4、篮球架前立柱正面侧面、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击,专用护套符合篮联认证标准，材料采用高档PU革，密度≥70#软体海绵，护套前厚度≥100mm，侧面厚≥50mm。 5、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800x1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板外围边框采用≥4mm厚，宽≥50mm的铝型材经模具压制而成，带有灯带卡槽；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，内置筋板结构，使用强度高；篮板自带内嵌式红黄灯带，符合国际篮联认证标准。国标安装孔距。  6、篮圈采用Φ（15-20）mm实心圆钢，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，符合FIBA国际篮联认证标准。 7、产品结构原理：电源采用220V单相电源，电动篮球架采用微电脑控制系统，可实现篮球架伸臂电动遥控操作、电动升降高度、电动行走，左右转向等功能。通过伺服电机带动准双曲面减速机控制滚珠丝杆进行升降。使用铸铁聚氨酯轮子，接触面积大不易碰伤地板。配电盘加装滤波器抗干扰性能强。可通过液晶显示屏查看微电脑各项操作功能，可实现手机同步各项操作功能。 8、篮球架配4面24秒计时器。  9、质保期：5年。 | 022f69562637149b3f133afc1d40e74 | 付 | 1 |
| 72 | 人造草坪 | 草丝材质：聚乙烯PE+曲丝高分子材； 草丝形状：S形直丝+双层曲丝；  草丝纤度（Dtex）：18000 ±5 ； 草坪高度：30mm ±2mm ；  行距（inch）：3/16； 针距（针/10cm）：24 ±1针； 簇密度（针/㎡）：50400 ±5% ；  草坪总重量（g/㎡）：≥4200；  颜色：森林绿/田野绿/白；  底布：双层PP增强毛面基布+特种网格底布； 背胶：绿色环保亮面SPU背胶；  底布材料：双层PP增强毛面基布+特种网格底布；  背胶材料：绿色亮面环保SPU背胶；  辅料要求：聚氨酯专业粘接胶水； 渗水孔直径（mm）：9 ；  渗水性： 孔式排水 透水率:≥30升/分钟/ m2(无填充物)； 幅宽（m）：4；  卷长（m）：25；  阻燃性： G/BT20394-2019标准 色牢度：大于等于8级； 质保期：2年； 适合场地 ：免充砂足球场； 减震垫： XPE材质，厚度10mm，提供检测报告。 |  | 平方 | 7812 |
| 73 | 仰卧起坐测试仪 | 单机: 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。 2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 3.标配有≥96\*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊，配有红外遥控器，操作距离可达3～5米。 4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数 测量范围：0～9999次；  分度值：1次。 |  | 台 | 2 |
| 74 | 立定跳远测试仪 | 单机: 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 3.测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 主机: 1.主机采用原生Android7.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机具有AI语音智能识别功能，可通过语音智能调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数； 量程：0～320cm；  分度值：1cm 。 |  | 台 | 2 |
| 75 | 身高体重测量仪 | 机械式，最大秤量：120kg ，自重：23kg，承重板面积：375mm×270mm，身长器测量范围（分度值为5mm）：700mm-1900mm ，最小分度值：0.5kg。 | de668c1aa8d3ca40744a6b18e564b98 | 台 | 15 |
| 76 | 电子肺活量测量仪 | 产品量程：10000ml； 分度值: 1ML；  产品精度：正负1.5%；  适用温度：-10～50℃；  测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩张能力。 |  | 台 | 20 |
| 77 | 坐位体前屈测量仪 | 1. 将电子显示器推致标尺前端，按下开关键,开始测试。 2. 用双手中指轻轻匀速向前，推动电子显示器的推板。   3、(不得有突然前冲动作)，直到不能继续前伸为止。4、测试完成(有1次“滴”声提示)后电子显示器将显示数值。 | 56097bcc9fedc5e9809a422e4497375 | 台 | 10 |
| **注：1、以上所列图片只作为生产制作时的参考款式与样式，具体制作以“规格、参数”中要求为准；** **2、若所投设备有规定外形尺寸，则外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在1-3mm以内偏差。** | | | | | |

**（二）质量、售后服务要求**

1基本要求

1.1中标人所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、配件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

1.2由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，中标人亦应负责修理，所产生的费用由使用单位承担。

2、工期和质保期要求

2.1交货地点：采购人指定地点。

2.2交货时间：本采购项目在合同签订后 30天内供货并完成安装调试(人造草坪安装施工如遇阴雨天气工期顺延)。本项目包含所有设备的安装材料、人工等相关费用。中标人逾期交货（包括技术安装）的，（a）逾期在5日以内的，每日应按合同总金额的 3‰向甲方支付违约金；（b）逾期在5日以上10日以内的，每日应按合同总金额的 1%向甲方支付违约金；（c）逾期超过10日的，每日应按合同总金额的3%向甲方支付违约金。违约金的支付并不免除或减轻中标人继续履行合同的义务。

2.3质保期：

（1）本项目所有设备质保期均为 1 年（技术参数中有详细要求的，以技术参数中要求为准），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

（2）在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

（3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；质保期内，中标人应当在接到采购人维修通知后30分钟内作出响应，24小时内到达维修现场进行处置，48小时内修复。若不能即时完成维修的，应当书面告知采购人，由采购人根据现场实际情况另行组织维修工作；若无法修复的，中标人必须免费提供后备或替代产品，且该后备或替代产品必须经过采购人确认合格后，方可进行免费改换；若中标人在规定时间内未到达维修现场进行处置的，采购人有权另派维修人员（或单位）进行维修，由此造成的全部费用由中标单位承担。质保期内，维修或改换的所有费用均由中标人承担。

**（三）验收要求**

1.中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验，验收申请提交后7个工作日内，组织验收。

2.按照国家相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，招标方或采购方组织相关部门、人员进行验收。验收前所有设备的随箱保修卡、说明书和有关技术资料等其他一切附带物品，应提交并得到接受。如资料不符合要求需要整改的，中标人必须无条件接受。

3.若供货完成后验收不合格（未按投标文件要求供货或达不到投标时所提供样品质量要求的），则由中标方进行整改或换货，为不影响业主方正常使用，整改或换货期间原供货产品供业主方使用，待整改或换货完成直至验收合格后付款。如产品不满足招标要求，采购人将作退货处理，所有损失由中标人承担。

**（四）包装及运输要求**

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏的，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

**（五）供货范围及要求**

1. 中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2. 中标方应对整个运输、安装、验收过程中的安全负责。在服务期内，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

3.采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

**（六）投标样品**

1、样品种类及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参考图片 | 规格及材质 |
| 三色人造草坪 | 401f6450e191658ed8e9f362c8a3309 | 投标人需提供三色人造草坪样品一块  1.人造草坪规格：100cmX100cm的人造草坪样品一块（样品上需包含森林绿/田野绿/白色三种颜色）样品尺寸外观需符合要求； 2.样品：草丝形状、草丝高度、行距、针距、簇密度、重量、颜色符合参数要求，无明显气味；  具体参数如下： 草丝形状： “S”型直丝＋双层曲丝  草坪高度 ：30mm±2mm  行距（inch）：3/16 （21行/10cm）  针距（针/10cm）：24 ±1针  簇密度（针/㎡）：50400 ±5%（计算方法：行距×针距）  草坪总重量（g/㎡）：≥4200  草丝颜色 ：森林绿/田野绿/白 3.草坪外观挺立，草丝手感顺滑。 |
| PVC运动地板 | 1e0ef80e6c26a6d48902045628b8e97 | 投标人需提供PVC运动地板样品一块：  1、PVC运动地板样品的工艺、外观、材料等进行评议：  主材质为PVC，100%原生料生产加工而成，面层纹理美观、防滑，彩晶纹理，耐磨防污性强，泡层采用双色双倍率发泡，背部采用六角吸盘结构。工艺精良截面细腻，色彩饱和，表面光亮，无刺激性气味 不允许裂纹、断裂、分层；无褶皱、漏印、气泡、缺膜、团变形；无明显套印偏色、色差污染。  PVC运动地板规格：210mm×297mm 1块，厚度不低于4.6mm。 |
| 篮板边框连接件 | 360截图171403059412098 | 1.提供篮板边框连接件样品一件。  材质：铝  工艺：经模具一次浇筑成型。 |
| 360截图17630327154266 | 2.提供篮板与蓝圈连接件样品一件。  材质：铝  工艺：经模具一次浇筑成型。 |
| 360截图18720123273954 | 3.提供篮板与上拉杆连接件样品一件。  材质：铝  工艺：经模具一次浇筑成型。 |
| 360截图17390222115103142 | 4.提供篮板边框样品一件（长度不小于20cm）。  材质：铝  工艺：经模具一次浇筑成型。 |

**备注：样品提供时间：投标文件提交截止时间前；样品提供地点：诸暨市暨南街道江新路1号梦想小城11幢2层；样品接收联系人：沈航汀；联系电话：18888778110。**

**（七）报价要求**

本项目采用总价合同，中标（成交）供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需材料设备、设计与优化、制造、运输、安装（含部件预埋、场地开挖、场地修复、场地浇筑等配套施工以及安装所需的所有辅材辅料）、调试、培训、售后服务、人工、管理、税费、保险、利润、相关政策性文件规定及本项目包含的所有成本、风险、责任等各项应有费用（以上所有费用包含在投标报价中）。投标供应商应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

**（八）付款方式**

1、合同生效及具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的40%为预付款（签订合同时如中标人明确表示无需支付预付款或者主动要求降低支付预付款比例的，采购人可按实际情况不支付预付款或降低支付预付款金额）；

2、在中标供应商完成相关安装调试并验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项。

**（九）最高限价**

**本次采购最高限价为人民币贰佰贰拾万元整（￥2200000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、商务技术评分标准（商务技术分70分）** | | | |
| **序号** | **评审内容** | **商务技术评分细则** | **分值** |
| 1 | 企业认证证书 | 所投产品电动升降篮球架生产企业具有：   1. 质量管理体系认证证书得1分； 2. 环境管理体系认证证书得1分； 3. 职业健康安全管理体系认证证书得1分。   **商务技术文件中提供有效期内证书并加盖生产企业公章，不满足不得分**。 | 3分 |
| 1. 所投产品PVC运动地板生产企业具有质量检验标准化合格产品证书的得1分； 2、所投产品PVC运动地板生产企业通过国际羽联认证级别为1级得0.5分； 3、所投产品PVC运动地板生产企业具有安全生产标准化生产企业证书得0.5分； 4、所投产品PVC运动地板生产企业具有：质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书；三证总得1分缺一不得分；   **商务技术文件中提供有效期内证书并加盖生产企业公章，不满足不得分** | 3分 |
| 2 | 样品 | 投标人需提供三色人造草坪样品一块  1.人造草坪规格：100cmX100cm的人造草坪样品一块（样品上需包含森林绿/田野绿/白色三种颜色）样品尺寸外观符合（0-1分）； 2.样品：草丝形状、草丝高度、行距、针距、簇密度、重量、颜色符合参数要求，无明显气味（0-2分）。  具体参数如下：  草丝形状： “S”型直丝＋双层曲丝；  草坪高度 ：30mm±2mm；  行距（inch）：3/16 （21行/10cm）；  针距（针/10cm）：24 ±1针；  簇密度（针/㎡）：50400 ±5%（计算方法：行距×针距）；  草坪总重量（g/㎡）：≥4200；  草丝颜色 ：森林绿/田野绿/白；   1. 草坪外观挺立，草丝手感顺滑（0-1分）。   **未提供样品的不得分。** | 4分 |
| 投标人需提供篮球架篮板边框样品及篮板连接件样品四件。 1.提供篮板边框连接件样品一件。材质：铝；工艺：经模具一次浇筑成型，无拼接，无焊接。（0-1分）； 2.提供篮板与蓝圈连接件样品一件。材质：铝；工艺：经模具一次浇筑成型，无拼接，无焊接。（0-1分）； 3.提供篮板与上拉杆连接件样品一件。材质：铝；工艺：经模具一次浇筑成型，无拼接，无焊接。（0-1分）； 4.提供篮板边框样品一件（长度不小于20cm）。材质：铝，工艺：经模具一次浇筑成型，无拼接，无焊接。（0-1分）；  **未提供样品或样品不全不得分。** | 4分 |
| 投标人需提供PVC运动地板样品一块：  1、PVC运动地板样品的工艺、外观、材料等进行评议：  主材质为PVC，100%原生料生产加工而成，面层纹理美观、防滑，彩晶纹理，耐磨防污性强，泡层采用双色双倍率发泡，背部采用六角吸盘结构。工艺精良截面细腻，色彩饱和，表面光亮，无刺激性气味，不允许裂纹、断裂、分层；无褶皱、漏印、气泡、缺膜、团变形；无明显套印偏色、色差污染。（0-1分）。  PVC运动地板规格：210mm×297mm 1块，厚度不低于4.6mm （0-1分）。  **未提供样品或样品不全不得分。** | 2分 |
| 3 | 产品性能 | 1. 所投电动升降篮球架产品具有FIBA认证证书加盖生产商公章得1分。 2、所投电动升降篮球架原材料钢管符合GB/T228.1-2021标准，针对屈服强度（ReH）≥340N/mm²、抗拉强度≥400N/mm²、断后伸长率≥20%的检测，提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产商公章（0-2分）。 3、所投电动升降篮球架经喷涂后的原材料管材耐冲击性:符合GB/T 1732一2020标准针对≥50CM的管材涂层检测未出现裂纹、皱纹及剥落现象；耐弯曲性:符合 GB/T 6742-2007标准针对≤3mm的管材涂层检测未开裂现象;耐划痕性:符合 GB/T 9279.1一2015标准针对管材涂层检验均未能划透至底部，通过；并且需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产商公章（0-2分）。 4、所投电动升降篮球架塑料件依据GB/T2411-2008标准，在环境条件23°C，49%RH下，针对硬度测试≥80Shore D、依据GB/T1040.1-2018标准针对拉伸强度测试≥25MPa。提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产商公章（0-2分）。5、所投电动升降篮球架**结构尺寸**符合GB/T23176-2008《篮球架》及企业技术条件标准，篮板边框厚度≥4mm，边框宽50mm的铸铝浇注而成，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂商公章（0-2分）。 2. 所投电动升降篮球架**连接结构**符合GB/T23176-2008《篮球架》及企业技术条件标准，篮板边框连接件、篮板与蓝圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝件连接一次浇注成型，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂商公章（0-2分）。 7、所投电动升降篮球架灯带符合GB/T23176-2008《篮球架》及企业技术条件标准，红色灯带，每节比赛结束时亮起，覆盖篮板边缘≥90%;黄色灯带在红色灯带下方，红、黄灯带为内嵌式，不外露，宽度≥10mm，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂商公章（0-2分）。   **商务技术文件中提供检测报告复印件并加盖生产企业公章，不满足不得分。** | 13分 |
| 1、为保证人造草坪质量，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的通过新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，对有害物质含量、有害物质释放量、物理机械性能检测结果均为合格的检测报告，加盖生产厂商公章（0-2分）；  2、为保证人造草坪质量，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的通过新国标GB/T20394-2019《体育用人造草》28项检测结果均为合格的检测报告，加盖生产厂商公章（0-2分）；  3、为保证厂家及产品对环境的环保，投标文件中需提供依据GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明 自我环境声明（Ⅱ型环保标志）》要求的中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书，加盖生产厂商公章（0-2分）；  4、为保证人造草坪的环保安全无毒害，投标文件中需提供对人造草坪的草丝、底布、背胶分别进行特定元素迁移测试检测，检测结果均未超过限量的检测报告，加盖生产厂商公章（0-2分）；  5、为保证人造草坪的阻燃性能，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的符合G/BT20394-2019标准，得1分；投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，达到B1级阻燃检测报告，得1分，以上报告需加盖生产厂商公章（0-2分）  6、为保证人造草坪的抗静电性能，投标文件中需提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的依据GB/T12703.4-2010《静电性能的评定》标准，抗静电等级为B级以上的的检测报告，加盖生产厂商公章得（0-2分）；  7、为保证人造草坪的环保性能和无毒无害，提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的依据《GB/T21604-2022化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》标准，无刺激性的检测报告，加盖生产厂商公章得（0-1分）；  8、为保证减震垫的回弹性能，投标文件需提供具有CNAS认可的第三方检测机构出具的符合GB36246-2018标准的检验报告，加盖生产厂商公章（0-2分）；  9、为保证减震垫的环保性能，投标文件需提供具有CMA、CNAS认可的检测机构出具GB/11713-2015标准减震垫产品放射性核素比活度为未检出的检测报告，加盖生产厂商公章（0-2分）；  **商务技术文件中提供检测报告复印件并加盖生产企业公章，不满足不得分。** | 17分 |
| 提供投标产品PVC运动地板经第三方检测机构出具的检测报告，检测结果判定结论必须为符合：  1.“PVC运动地板”的检测报告，须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准加盖生产厂商公章（0-1分）；  2.“PVC运动地板”的检测报告，须符合GB/T 14833-2020标准加盖生产厂商公章（0-1分）；  3.“PVC运动地板”的检测报告，须符合GB/T 9345.5-2010标准加盖生产厂商公章（0-1分）；  4.“PVC运动地板”的检测报告，须符合GB/T 7760-2003标准加盖生产厂商公章（0-1分）；  5.“PVC运动地板”的检测报告，须符合GB/T18204.2-2014标准加盖生产厂商公章（0-1分）；  6.所投PVC产品企业提供权威检测机构依据GB/T 14833-2020冲击吸收≥20%加盖生产厂商公章（0-1分）；  7.所投PVC运动地板产品企业提供权威机构依据GBT 22517.4-2017标准检测邵氏硬度50-90（度）的检测报告，加盖生产厂商公章（0-1分）  8.所投PVC产品企业提供权威检测机构依据GB/T 7760-2003标准出具粘合强度≥1.0KN/M加盖生产厂商公章（0-1分）；  9.所投PVC产品企业提供权威检测机构依据GB/T 14833-2020 （合成材料运动场地面层）二硫化碳释放量≤7.0mg/(m²·h)加盖生产厂商公章（0-1分）；  **商务技术文件中提供检测报告复印件并加盖生产企业公章，不满足不得分。** | 9分 |
| 4 | 质量保障 | 根据投标人提供的质量保障措施、安全文明措施等进行打分。  安全文明措施、质量保障措施切实可行的得4分；  安全文明措施基本明确、质量保障措施基本可行的得2分；  安全文明措施未明确、质量保障措施可行性不高的1分；  未提供项目质量、安全文明、等措施不得分。 | 4分 |
| 5 | 进度控制 | 根据投标人对项目了解、时间进度规划、进场设备调试进度安排等进行打分。  项目了解全面清晰、进度安排科学可行的得3分；  项目了解相对清晰、进度安排基本科学的得2分；  项目了解模糊、进度安排可行性不高的得1分；  项目不了解、进度安排不可行不得分; | 3分 |
| 6 | 安装调试验收方案 | 安装调试验收方案包括:安装调试的组织形式、程序、注意事项;验收依据和相关的技术标准;验收环节和内容。  安装调试验收方案具体全面、科学合理、操作性强，得2分;  安装调试验收方案较为全面、较合理、操作性较好，得1分;  安装调试验收方案不全面、不合理、不具有一定的操作性不得分; | 2分 |
| 7 | 施工方案 | 1.根据投标人提供的施工组织内容是否全面、可靠合理，是否能够结合本项目特点进行整体施工组织计划等进行打分。 施工组织内容是否全面、可靠合理，是否能够结合本项目特点进行整体施工组织计划等，得2分； 施工组织内容较为全面、较为合理，能够结合本项目特点进行整体施工组织计划等，得1分；  施工组织内容、不全面、不合理，不能够结合本项目特点进行整体施工组织计划等，不得分。 | 2分 |
| 8 | 应急方案 | 据各投标人针对本项目突发情况的相关应急预案（包括采购单位报修通知后赶到现场的响应时间）是否全面可行等，应急方案包括但不限于项目执行过程中采购人的紧急情况或突发事情的处理方案:  方案描述详细、合理、可行性高，得2分;  方案描述完整但不够详细、合理性一般，可行性一般，得1分;  方案描述不够完整、合理性一般、可行性较差，或无应急方案不得分。 | 2分 |
| 9 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、响应时间、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及对服务承诺的保障措施等进行打分：  方案阐述详细全面，有提供明确且合理可行的服务计划及措施，总体能够充分保障及时有效售后服务的，得1分；  方案阐述有欠缺但基本全面，有提供较为明确可行的服务计划及措施，总体能较好的提供售后服务的，得0.5分；  方案阐述粗略，提供的服务计划、措施等内容缺陷较多、合理可行性欠缺，总体售后服务响应保障较为一般的，不得分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。  2、质保期在招标文件要求的基础上每增加半年得0.5分，最高得1分。  提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。 | 2分 |
| **备注：①以上涉及相关资质、证书、业绩等评分内容须在商务技术文件中提供相关资质、证书、业绩等证明材料扫描件加盖投标人CA签章，证书须在有效期内，未提供不得分；②通过资格审查和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。** | | | |
| **二、报价得分计算方法（报价分30分）** | | | |
| 报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，**价格权值=30%**。  **备注：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。** | | | |

**备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件）时，建议按照本表“商务技术评分标准”提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

**二、评标标准**

见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。**本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。**

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**4.3.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**4.4.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**4.5.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.5.1-4.5.4规定处理。

# 第五章 拟签订的合同文本

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起**三十日**内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1货物名称、品牌、规格型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

1.2.2货物数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

1.2.3货物质量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在***合同专用条款***中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：***合同专用条款；***

1.5.2 交付地点：***合同专用条款；***

1.5.3 交付方式：***合同专用条款。***

**1.6 违约责任**

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的***0.05％***计算，最高限额为本合同总价的***20.00％***；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的***0.05％***计算，最高限额为本合同总价的***20.00％***；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15.3对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.16 检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款***。

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于**3个工作日**内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同总价***1%***的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2甲方在项目**最终验收**结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过**最终验收**之日起***10***个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的***0.05％***计算，最高限额为本合同履约保证金的***20％***；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

**2.21合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| **条款号** | **约定内容** |
| --- | --- |
| 1.4.3 |  |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.21 |  |

**注：1、该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。**

**2、在正式签订前，应根据招标文件要求、投标文件承诺及项目实际情况拟定更为详尽的合同书。**

# 第六章 应提交的有关格式范例

**（注：未提供格式部分由投标人自拟）**

**第一部分 封面（格式）**

**商务技术文件或报价文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人： （盖章）**

**日期： 年 月 日**

**第二部分 资格文件部分（格式）**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（2）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）

（4）本项目的特定资格要求（如需）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

致：诸暨市人民政府陶朱街道办事处：

诸暨市浣江工程咨询有限公司：

我方参与（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**『编制说明』：1.供应商须按本格式和要求提供本函，否则投标无效；2.投标人为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则投标无效。**

**二、具有独立承担民事责任能力的证明材料**

A.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“营业执照”；

B.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书，以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

C.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

D.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

E.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

F.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

1. 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件2）。
2. 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件3）和中小企业声明函（附件2），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
3. 要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件4）和中小企业声明函（格式见附件2），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**第三部分 商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议（如需）……………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如需）………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料（如需）………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

1. **投标函**

致：诸暨市人民政府陶朱街道办事处：

诸暨市浣江工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有，格式按附件3）；

2.2.4分包意向协议（如果有，格式按附件4）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

诸暨市人民政府陶朱街道办事处：

诸暨市浣江工程咨询有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

诸暨市人民政府陶朱街道办事处：

诸暨市浣江工程咨询有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **页码** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 |  |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |  |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |  |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） |  |

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**五、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |

**注：**

此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

**六、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

诸暨市人民政府陶朱街道办事处：

诸暨市浣江工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**第四部分 报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函**（如需）**……………………………………………………（页码）

**一、开标一览表（报价表）**

项目名称：

项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌/产地（如有）** | **规格型号（如有）** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注（如有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价合计人民币（小写）** | | **￥** | | | | | |
| **投标报价合计人民币（大写）** | | **\*\*\*\*\*元整** | | | | | |

投标人名称（电子签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**『编制说明』：**

**（1）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**（2）投标报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理；**

**（3）特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。**

**（4）符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

**（5）供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表（报价表）为准进行修正。**

**二、中小企业声明函**

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件2）。]**

# 第七章 附件

**附件1：****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

**本公司*（联合体）*郑重声明，**根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加**（单位名称）**的**（项目名称）**采购活动，**提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

*（采购标的1）*，属于\_\_*（采购文件明确的行业）*；制造商为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*（企业名称）*，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_\_\_\_*（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）*；

*（采购标的2）*，属于\_*（采购文件明确的行业）*；制造商为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*（企业名称）*，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_\_\_\_*（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）*；

……

**以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。**

**本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**附件3：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**附件4：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号：诸浣江2024-\*\*-\*\*）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的产品全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日