**2025年囿山小学厨房建设工程（厨房设备采购）的更正公告**

一、项目基本情况

   原公告的采购项目编号：浙明丽采2025024号

   原公告的采购项目名称：2025年囿山小学厨房建设工程（厨房设备采购）

   首次公告日期：2025年06月18日

二、更正信息

   更正事项：采购文件

   更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三章 采购需求 | F01 电磁双头大锅灶  ●10、投标时提供所投产品电磁双头大锅灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》样品选取测试空间为20m，低温试验：试验温度（-25±2）℃的环境状态下运行时间≥86h，试验后取出电磁炉应能正常工作，泄露电流和电气强度依据GB4706.1-2005加强绝缘电阻≥2MΩ检测结果为未击穿≤0.03ΩGB/T4208-2017整机及显示屏与开关通过防水与防尘IP67判定结果为合格的检测报告作为佐证。 | F01 电磁双头大锅灶  ●10、投标时提供所投产品电磁双头大锅灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》样品选取测试空间为≤20m³，低温试验：试验温度（-25±2）℃的环境状态下运行时间≥86h，试验后取出电磁炉应能正常工作，泄露电流和电气强度依据GB4706.1-2005加强绝缘电阻≥2MΩ检测结果为未击穿≤0.03ΩGB/T4208-2017整机及显示屏与开关通过防水与防尘IP67判定结果为合格的检测报告作为佐证。 |
| 2 | 第三章 采购需求 | I01 五格保温台  ●3、投标时提供所投产品五格保温售卖台具有依据QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 保温台》、GB4806.9-2023、GB/T2651-2023《焊接接头拉伸试验方法》外观表面纹理及焊接外表面粗糙度 Ra应不大于 3.2μm 检测结果单项为合格，立柱与台面垂直度应不大于5mm，台面承载试验应能承受300kg载荷下变形量≤0.5mm，水平受力试验下框架变形量≤0.7mm，整体破坏载荷≥60kN,中性盐雾62h,保护检测结果判定为≥10级，耐温度性能（≧100℃）6h 后，样品无变形变色等异常，全部符合的检验报告作为佐证。 | I01 五格保温台  ●3、投标时提供所投产品五格保温台具有依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备 保温台》、GB4806.9-2023、GB/T2651-2023《焊接接头拉伸试验方法》外观表面纹理及焊接外表面粗糙度 Ra应不大于 3.2μm 检测结果单项为合格，立柱与台面垂直度应不大于5mm，台面承载试验应能承受300kg载荷下变形量≤0.5mm，水平受力试验下框架变形量≤0.7mm，整体破坏载荷≥60kN,中性盐雾62h,保护检测结果判定为≥10级，耐温度性能（≧100℃）6h 后，样品无变形变色等异常，全部符合的检验报告作为佐证。 |

**更正日期：2025年06月23日**

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人名称：丽水市莲都区囿山小学教育集团

项目负责人：唐树军 联系电话： 0578-2024626

质疑联系人：李剑 联系电话： 0578-2024626

地址：丽水市莲都区囿山路47号

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

项目负责人：叶丽萍 联系电话/传真：0578-2178552、13884388548

质疑联系人：王鑫鑫 联系电话/传真：0578-2178552、18157830816

地址：丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市莲都区财政局

联系人：张 鹏

监督投诉电话：0578-2131236 传真：0578-2131236

地 址：丽水市解放街71号