# 招标项目要求

**一、概况**

**1.采购内容**

养护范围：二级绿地面积约243416.8005㎡、三级绿地面积约1243655.414㎡、行道树(Ф10（含）-15cm)3084株、行道树(Ф15（含）-25cm)1392株、行道树(Ф25（含）-40cm)2771株、厕所保洁11座、花箱（1.2㎡以内）840只、四季时花面积2625㎡、野花组合面积约1623.02㎡、铺装面积约27938.41㎡，栈桥维修面积约397.1㎡（其中养护面积按总面积的10%返修工程量计），农村公路约88.341KM。

绿化养护内容包括所有绿地、行道树养护（包括除草、病虫害防治、施肥、整枝、修剪、抗旱、抗台、排捞、防冻、复壮、补植、灭芽、树穴松土、冷季型草籽播种及养护等）、常绿树敲雪、绿地卫生、保洁及标段内的绿化补种，建筑、小品等所有园林设施和附属物的保洁和管理维护，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。农村公路养护主要包括沿线绿化带内、人行道等侧石边、护栏下白色垃圾、石块等拾捡，除草；清理公路两侧路肩、边坡（除草、削高补低、清理垃圾）；清理边沟、涵洞内杂草、垃圾、淤泥，确保排水畅通；公路抛洒滴漏物的突击清理、交通事故垃圾清理及偷倒垃圾的清理；沿路垃圾、堆积物收集清运、清理塌方（3立方米以下）；消杀修剪：绿化带修剪，灌木修剪，虫害消杀，预防杂草喷杀；护栏、标志标牌等公路附属设施日常清洁、维护；公路两侧压顶刷白，行道树刷白，百米桩、K桩、桥栏杆、警示桩油漆（压顶刷白、油漆半年一次，行道树刷白一年一次）；桥梁伸缩缝清理，泄水孔疏通，牛皮癣、垃圾（包括桥下锥坡、护坡面上的垃圾清理）等清理；做好保洁记录及相关文件组卷存档等。绿化及公路养护面积及养护月份按实结算，不得超出预算总投资18817322元，超出部分不另行支付。

本次养护项目（以各区块的养护现状为准）实行公开招标，主要目的是美化城市环境，维持绿地面貌，使绿地长期保持良好的生长态势。

**2.养护工期**

2.1本次招标的养护起止时间以实际移交时间为准。

**3.工作内容及工作范围**

3.1养护范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **义乌市佛堂镇绿化养护服务项目—工程量清单汇总表** | | |
| 绿地养护 | | |
| 序号 | 养护等级 | 养护面积（㎡） |
| 1 | 二级 | 243416.8005 |
| 2 | 三级 | 1243655.414 |
| 合计 | | 1487072.215 |
| 行道树养护 | | |
| 序号 | 胸径 | 数量（株） |
| 1 | 10cm以下 | 0 |
| 2 | 10（含）-15cm | 3084 |
| 3 | 15（含）-25cm | 1392 |
| 4 | 25（含）-40cm | 2771 |
| 5 | 40cm（含）以上 | 0 |
| 合计 | | 7247 |
| 其他 | | |
| 1 | 厕所保洁（座） | 11 |
| 2 | 花箱1.2㎡以内（只） | 840 |
| 3 | 四季时花（㎡） | 2625 |
| 4 | 野花组合（㎡） | 1623.02 |
| 5 | 铺装（㎡） | 27938.41 |
| 6 | 栈桥（按总面积3971.02㎡的10%返修工程量） | 397.1 |
| 7 | 农村公路（KM） | 88.341 |

3.3标段内所有园林设施及附属物的保洁和维护管理，设施破损的修复（不含室外电器维修）。

3.4在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务。

3.5草坪根据甲方要求混播草籽。

3.6以下补种苗木的费用（含苗木）及其养护费包含在投标报价中，补种苗木的名称和数量仅做参考，中标以后补种苗木名称和数量与清单中如有出入，风险由中标单位自负。苗木补植要求在合同履行之日起20天内完成。

4. 养护面积、行道树及农村公路清单

**4.1二级绿化养护清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **路名** | | **级别** | **路段名** | | **行道树 （株）** | | **绿化面积 （平方米）** | | **合计行道树 （株）** | | **合计绿化面积 （平方米）** | |
| 佛赤线 | | 二级 | 佛赤线一（佛堂大道-吴溪桥） | | 9 | | 4374.6795 | | 269 | | 49024.1889 | |
| 佛赤线二（吴溪桥-溪南路） | | 35 | | 8030.9954 | |
| 佛赤线三（溪南路-培德路） | | 45 | | 11720.6703 | |
| 佛赤线四（培德路-义武公路） | | 180 | | 24897.8437 | |
| 佛堂大道 | | 二级 | 佛堂大道一（蟠龙东路-双林路） | | 8 | | 2828.6164 | | 255 | | 61906.3836 | |
| 佛堂大道二（双林路-建设东路） | | 55 | | 9366.1446 | |
| 佛堂大道三（建设东路-大士路） | | 66 | | 10112.9311 | |
| 佛堂大道四（大士路-朝阳东路） | | 27 | | 8821.3129 | |
| 佛堂大道五（朝阳东路-双峰路） | | 15 | | 4581.4354 | |
| 佛堂大道六（双峰路-佛赤线） | | 47 | | 8356.6017 | |
| 佛堂大道七（佛赤线-后塘村） | | 37 | | 17839.3415 | |
| **二级合计** | |  |  | |  | |  | | **524** | | **110930.5725** | |
| **美丽乡村精品线工程养护量清单（二级）** | | | | | | | | | | | | |
|  | 项目名称 | | | 绿化 | | 铺装 | | 时花 | | 栈桥 | | 野花组合 |
| 1 | 美丽乡村“千年古镇”文化慢旅精品线项目（太平古桥—小六石段） | | | 61515.22 | | 18933.41 | | 125 | | 1600.67 | | 0 |
| 2 | 美丽乡村“画里南江”山水休闲精品线路—梅林停车场及公厕工程 | | | 70971.008 | | 9005 | | 6只花箱 | | 2370.35 | | 1623.02 |
|  | 面积合计 | | | 132486.228 | | 27938.41 | | 125 | | 3971.02 | | 1623.02 |

**4.2三级绿化养护清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地养护面积统计表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 路名 | 级别 | 路段名 | 行道树 （株） | 绿化面积 （平方米） | | 合计行道树 （株） | | 合计绿化面积 （平方米） |
| 1 | 塔山路 | 三级 | 塔山路一（佛堂大道-友龙路） | 163 | 5392.5101 | | 498 | | 16980.3251 |
| 塔山路二（友龙路-培德路） | 62 | 1407.8011 | |
| 塔山路三（培德路-芳山路） | 64 | 2391.1456 | |
| 塔山路四（芳山路-葛仙路） | 77 | 2456.8767 | |
| 塔山路五（葛仙路-达摩路） | 68 | 2929.4026 | |
| 塔山路六（达摩路-禅花路） | 64 | 2402.5890 | |
| 2 | 大士路 | 三级 | 大士路一（佛堂大道-天吉路） | 51 | 1721.8865 | | 401 | | 19519.4773 |
| 大士路二（天吉路-天祥路） | 36 | 1573.7650 | |
| 大士路三（天祥路-友龙路） | 33 | 1552.3468 | |
| 大士路四（友龙路-培德路） | 30 | 1800.2835 | |
| 大士路五（培德路-芳山路） | 57 | 3566.7673 | |
| 大士路六（芳山路-葛仙路） | 54 | 2856.3682 | |
| 大士路七（葛仙路-达摩路） | 85 | 3746.0226 | |
| 大士路八（达摩路-禅花路） | 55 | 2702.0374 | |
| 3 | 朝阳东 | 三级 | 朝阳东路十（达摩路-禅花路） | 27 | 1365.7781 | | 27 | | 1365.7781 |
| 4 | 双峰路 | 三级 | 双峰路一（清润路-佛堂大道） | 25 | 72.6256 | | 320 | | 20911.3800 |
| 双峰路二（佛堂大道-天吉路） | 18 | 1289.9973 | |
| 双峰路三（天吉路-天祥路） | 30 | 1161.7381 | |
| 双峰路四（天祥路-友龙路） | 26 | 1238.7460 | |
| 双峰路五（友龙路-培德路） | 25 | 1534.4414 | |
| 双峰路六（培德路-芳山路） | 47 | 2782.5698 | |
| 双峰路七（芳山路-新潘路） | 55 | 3756.7982 | |
| 双峰路八（葛仙路-达摩路） | 46 | 2696.0365 | |
| 双峰路九（达摩路-禅花路） | 11 | 731.5769 | |
| 双峰路十（禅花路-剡溪路） | 37 | 5646.8502 | |
| 5 | 天吉路 | 三级 | 天吉路一（双峰路-玉兰路） | 20 | 766.8229 | | 94 | | 2989.5464 |
| 天吉路二（玉兰路-朝阳东路） | 16 | 597.2966 | |
| 天吉路三（朝阳东路-丹桂路） | 21 | 698.4640 | |
| 天吉路四（丹桂路-大士路） | 37 | 926.9629 | |
| 6 | 天祥路 | 三级 | 天祥路一（双峰路-玉兰路） | 23 | 1810.4282 | | 112 | | 8591.3428 |
| 天祥路二（玉兰路-云书路） | 16 | 1493.5510 | |
| 天祥路三（云书路-朝阳东路） | 10 | 823.5566 | |
| 天祥路四（朝阳东路-丹桂路） | 26 | 2068.8839 | |
| 天祥路五（丹桂路-大士路） | 37 | 2394.9231 | |
| 7 | 友龙路 | 三级 | 友龙路一（双峰路-玉兰路） | 20 | 641.6750 | | 147 | | 6143.2941 |
| 友龙路二（玉兰路-云书路） | 24 | 1003.0009 | |
| 友龙路三（云书路-朝阳东路） | 11 | 398.2058 | |
| 友龙路四（朝阳东路-丹桂路） | 26 | 1196.0836 | |
| 友龙路五（丹桂路-大士路） | 21 | 989.0789 | |
| 友龙路六（大士路-塔山路） | 45 | 1915.2499 | |
| 8 | 培德路 | 三级 | 培德路一（稠岭线-雅西路） | 18 | 2895.6479 | | 369 | | 17348.9431 |
| 培德路二（雅西路-吴溪） | 28 | 1534.9145 | |
| 培德路三（吴溪-双峰路） | 45 | 1468.6369 | |
| 培德路四（双峰路-云书路） | 105 | 6054.9904 | |
| 培德路五（云书路-朝阳东路） | 45 | 2011.8027 | |
| 培德路六（朝阳东路-白马路） | 24 | 405.0610 | |
| 培德路七（白马路-丹桂路） | 19 | 724.6378 | |
| 培德路八（丹桂路-大士路） | 23 | 651.7609 | |
| 培德路九（大士路-前案路） | 27 | 794.1274 | |
| 培德路十（前案路-塔山路） | 35 | 807.3636 | |
| 9 | 芳山路 | 三级 | 芳山路一（双峰路-朝阳东路） | 11 | 2065.8042 | | 89 | | 6141.1935 |
| 芳山路二（朝阳东路-白马路） | 34 | 210.6975 | |
| 芳山路三（白马路-含笑路） | 8 | 943.0644 | |
| 芳山路四（含笑路-大士路） | 12 | 1450.9666 | |
| 芳山路五（大士路-前案路） | 4 | 1099.6957 | |
| 芳山路六（前案路-塔山路） |  | 370.9651 | |
| 芳山路七（塔山路-佛画线） | 20 |  | |
| 10 | 葛仙路 | 三级 | 葛仙路一（双峰路-朝阳东路） | 128 | 1937.0141 | | 273 | | 6246.7541 |
| 葛仙路二（朝阳东路-彩云路） | 21 | 856.2549 | |
| 葛仙路三（彩云路-白马路） | 16 | 752.8780 | |
| 葛仙路四（白马路-含笑路） | 14 | 315.8575 | |
| 葛仙路五（含笑路-大士路） | 14 | 748.5469 | |
| 葛仙路六（大士路-前案路） | 30 | 924.1597 | |
| 葛仙路七（前案路-塔山路） | 10 | 712.0430 | |
| 葛仙路八（塔山路-佛画线） | 40 |  | |
| 11 | 达摩路 | 三级 | 达摩路一（双峰路-朝阳东路） | 85 | 843.2733 | | 304 | | 6670.4449 |
| 达摩路二（朝阳东路-彩云路） | 44 | 1184.7369 | |
| 达摩路三（彩云路-白马路） | 40 | 1010.2582 | |
| 达摩路四（白马路-含笑路） | 36 | 901.8451 | |
| 达摩路五（含笑路-大士路） | 41 | 1101.2710 | |
| 达摩路六（大士路-前案路） | 32 | 976.2000 | |
| 达摩路七（前案路-塔山路） | 26 | 652.8604 | |
| 12 | 禅花路（上傅段） | 三级 | 一（义乌市天然气有限公司佛堂LNG气源站-大士路） | 59 | 380.2722 | | 150 | | 1619.8823 |
| 二（大士路-前案路） | 52 | 620.2603 | |
| 三（前案路-塔山路） | 39 | 619.3498 | |
| 13 | 白马路 | 三级 | 白马路一（培德路-芳山路） | 30 | 1750.6208 | | 169 | | 4945.2083 |
| 白马路二（芳山路-葛仙路） | 37 | 1422.7181 | |
| 白马路三（葛仙路-达摩路） | 50 | 833.6225 | |
| 白马路四（达摩路-三禾绿色包装产业园） | 52 | 938.2469 | |
| 14 | 彩云路 | 三级 | 彩云路一（葛仙路-达摩路） | 28 | 1532.7375 | | 77 | | 2727.7878 |
| 彩云路二（达摩路-浙江环龙科技有限公司） | 49 | 1195.0503 | |
| 15 | 丹桂路 | 三级 | 丹桂路一（天吉路-天祥路） | 25 | 683.9307 | | 77 | | 2663.4063 |
| 丹桂路二（天祥路-友龙路） | 22 | 822.2006 | |
| 丹桂路三（友龙路-培德路） | 30 | 1157.2750 | |
| 16 | 含笑路 | 三级 | 含笑路一（芳山路-葛仙路） | 44 | 1713.5098 | | 108 | | 2769.0098 |
| 含笑路二（葛仙路-达摩路） | 64 | 1055.5000 | |
| 17 | 前案路 | 三级 | 前案路一（培德路-芳山路） | 26 | 945.9567 | | 235 | | 5297.8668 |
| 前案路二（芳山路-葛仙路） | 66 | 1418.5818 | |
| 前案路三（葛仙路-达摩路） | 99 | 1643.5545 | |
| 前案路四（达摩路-禅花路） | 44 | 1289.7738 | |
| 18 | 禅花路 | 三级 | 禅花路（双峰路-朝阳东路） | 103 | 12400.8777 | | 103 | | 12400.8777 |
| 19 | 玉兰路 | 三级 | 玉兰路一（天吉路-天祥路） | 19 | 801.8807 | | 43 | | 1271.8538 |
| 玉兰路二（天祥路-友龙路） | 24 | 469.9731 | |
| 20 | 云黄路 | 三级 | 云黄路（双林路-大成路） | 23 |  | | 23 | |  |
| 21 | 云书路 | 三级 | 云书路一（天祥路-友龙路） | 24 | 636.4078 | | 24 | | 1724.3467 |
| 云书路二（友龙路-培德路） |  | 1087.9389 | |
| 22 | 大成路 | 三级 | 大成路一（云黄路-双林路） | 22 |  | | 364 | | 905.0187 |
| 大成路二（建设中路-云黄路） | 69 |  | |
| 大成路三（建设中路-道院路） | 13 |  | |
| 大成路四（道院路-文化东路） | 63 |  | |
| 大成路五（文化东路-朝阳路） | 20 | 64.2247 | |
| 大成路六（朝阳路-渡磬南路） | 61 | 332.4062 | |
| 大成路七（渡磬南路-无名路） | 116 | 508.3878 | |
| 23 | 隔水新区 | 三级 | 隔水新区绿化 |  | 8583.6003 | |  | | 8583.6003 |
| 24 | 渡磬路 | 三级 | 渡磬北路一（湖山路-朝阳西路) | 58 |  | | 196 | | 1880.1995 |
| 渡磬中路二（义乌江-建设西路) | 52 | 56.5555 | |
| 渡磬南路三（建设西路-大成路) | 61 | 47.1943 | |
| 渡磬南路四（大成路-清河路) | 22 |  | |
| 渡磬南路五（清河路-佛堂大道) | 3 | 1776.4497 | |
| 25 | 佛江路 | 三级 | 佛江路一（涌泉路-莲池路） | 72 | 704.5575 | | 93 | | 976.2362 |
| 佛江路二（莲池路-蟠龙花园二期） | 21 | 271.6787 | |
| 26 | 佛堂大道绿道 | 三级 | 佛堂大道绿道一（江南街-石塔下） |  | 63336.8655 | |  | | 284826.7987 |
| 佛堂大道绿道二（石塔下-古塘） |  | 69061.6567 | |
| 佛堂大道绿道三（古塘-蟠龙东路） |  | 123419.1707 | |
| 佛堂大道绿道四（蟠龙东路-双林路） |  | 29009.1058 | |
| 27 | 佛堂镇行政服务中心 | 三级 | 佛堂镇行政服务中心绿化 |  | 18171.7680 | |  | | 18171.7680 |
| 28 | 湖山路 | 三级 | 湖山路一（蟠龙西路-江滨路） | 6 |  | | 77 | | 2322.4746 |
| 湖山路一（文昌里小区-蟠龙西路） | 71 | 2322.4746 | |
| 29 | 建设路 | 三级 | 建设东路一（佛堂大道-王斗村） | 16 |  | | 331 | | 1534.6213 |
| 建设西路二（大成路-佛堂大道） | 108 | 916.6074 | |
| 建设东路三（文化东路-大成路） | 109 | 381.2999 | |
| 建设西路四（文化东路-渡磬南路） | 38 | 236.7140 | |
| 建设西路五（渡磬南路-无名路） | 60 |  | |
| 30 | 江北路 | 三级 | 江北路一（蟠龙东路-佛堂镇 实验幼儿园） |  | 4406.5547 | | 91 | | 7583.3512 |
| 江北路二（江滨路-蟠龙东路） | 91 | 3176.7965 | |
| 31 | 江滨路 | 三级 | 江滨路一（蟠龙东路-无名路） | 43 |  | | 107 | | 629.6243 |
| 江滨路二（无名路-江北路） | 50 | 629.6243 | |
| 江滨路三（江北路-义乌江） | 14 |  | |
| 32 | 莲池路 | 三级 | 莲池路一（蟠龙东路-佛江路） | 60 | 564.5745 | | 100 | | 798.8132 |
| 莲池路二（佛江路-双林路） | 40 | 234.2387 | |
| 33 | 蟠龙路 | 三级 | 蟠龙东路一（佛堂大道-莲池路） | 106 | 4880.4917 | | 572 | | 19994.4519 |
| 蟠龙东路二（莲池路-蟠龙大桥） | 121 | 5546.3736 | |
| 蟠龙东路三（蟠龙大桥-江北路） | 93 | 32.1297 | |
| 蟠龙西路四（湖山路-江北路） | 79 |  | |
| 蟠龙西路五（朝阳西路-湖山路） | 98 | 1209.2550 | |
| 蟠龙西路六（江滨路-朝阳西路） | 75 | 8326.2019 | |
| 34 | 清润路 | 三级 | 清润路一（双峰路-朝阳路） | 25 |  | | 145 | | 985.0417 |
| 清润路二（渡磬南路-双峰路） | 40 | 224.4666 | |
| 清润路三（渡磬南路-无名路） | 80 | 760.5751 | |
| 35 | 双林路 | 三级 | 双林路一（佛堂大道-云黄路） | 118 |  | | 135 | | 244.6526 |
| 双林路二（云黄路-大成路） | 17 | 244.6526 | |
| 36 | 文化东路 | 三级 | 文化东路（大成路-建设中路） | 40 |  | | 40 | |  |
| 37 | 无名路 | 三级 | 无名路一（建设西路-大成路） | 26 |  | | 192 | | 669.9568 |
| 无名路二（大成路-清润路） | 60 |  | |
| 无名路三（清润路-佛堂大道） | 52 |  | |
| 无名路（江滨路-江北路） | 54 | 669.9568 | |
| 38 | 溪南路 | 三级 | 溪南路一（佛赤线-培德路） | 23 | 1665.1404 | | 56 | | 1890.1597 |
| 溪南路二（培德路-垃圾中转站） | 33 | 225.0193 | |
| 39 | 雅西路 | 三级 | 雅西路一（溪南路-培德路） | 122 | 1348.3241 | | 197 | | 2071.9156 |
| 雅西路二（培德路-浙江蜜蜂集团） | 75 | 723.5915 | |
| 40 | 义乌江 | 三级 | 义乌江（江北路-渡磬中路） |  | 23036.6830 | |  | | 23036.6830 |
| 41 | 朝江府寺 | 三级 | 朝江府寺绿化 |  | 18617.1191 | |  | | 18617.1191 |
| 42 | 乌皮塘公园 | 三级 | 乌皮塘公园绿化 |  | 49324.3729 | |  | | 49324.3729 |
| 43 | 道院山公园 | 三级 | 道院山公园绿化 |  | 105228.0355 | |  | | 105228.0355 |
| 44 | 吴溪 | 三级 | 吴溪一（义乌江-建设西路） |  | 69174.0058 | |  | | 308011.8205 |
| 吴溪二（建设西路-佛堂大道） |  | 34217.5839 | |
| 吴溪三（佛堂大道-佛赤线） |  | 26314.2499 | |
| 吴溪四（佛赤线-培德路） |  | 35954.8037 | |
| 吴溪五（培德路-芳山路） |  | 32548.2078 | |
| 吴溪六（芳山路-双峰路） |  | 53668.6959 | |
| 吴溪七（双峰路-禅花路） |  | 17541.5912 | |
| 吴溪八（禅花路-太平桥） |  | 38592.6823 | |
|  | 三级合计 |  |  |  |  | | 6339 | | 1006615.434 |
| **佛堂镇部分绿化养护量清单（三级）** | | | | | | | | | |
| 序号 | 路名 | | | | | 绿化面积（平方米） | | 行道树（棵） | |
| 1 | 佛堂公交车站前 | | | | | 4944 | |  | |
| 2 | 恐龙蛋公园 | | | | | 3670 | |  | |
| 3 | 双峰路（剡溪路-环塘二路） | | | | | 9863 | | 60 | |
| 4 | 众创园 | | | | | 4087 | |  | |
| 5 | 剡溪路靠厂房侧 | | | | | 1969 | | 239 | |
| 6 | 双江超市四周 | | | | | 8966 | |  | |
| 7 | 渡磬北路一区 | | | | | 1732 | |  | |
| 8 | 渡磬中路（建材市场） | | | | | 657 | |  | |
| 9 | 大成河两侧绿化 | | | | | 2613 | |  | |
| 10 | 锦纶一号路 | | | | | 3318 | |  | |
| 11 | 朝阳西路（雪峰中学-五洲大道）两侧森林通道工程 | | | | | 71632.43 | |  | |
| 12 | 佛堂镇二院门口临时停车场工程 | | | | | 528.45 | |  | |
| 13 | 湖山一区二区六区 | | | | | 1200 | |  | |
| 14 | 疏港快速路两侧绿化工程 | | | | | 19743 | |  | |
| 15 | 佛堂镇区道路绿化工程二标 | | | | | 11881.5 | | 65 | |
| 16 | 佛低线（古民居苑至前王村路口）绿化工程 | | | | | 15035 | |  | |
| 17 | 倍鱼线绿化工程 | | | | | 7680 | |  | |
| 18 | 美丽城防伏虎桥至蟠龙桥段绿化工程 | | | | | 21540 | |  | |
| 19 | 盘塘区块绿化工程 | | | | | 24073 | | 20 | |
| 20 | 美丽城防蟠龙桥至杨宅水电站段绿化工程 | | | | | 13500 | |  | |
| 21 | 义乌市佛堂镇江北三个路口绿化工程（北入口） | | | | | 3660 | |  | |
| 22 | 义乌市佛堂镇江北三个路口绿化工程（佛低线） | | | | | 1062.6 | |  | |
| 23 | 义武公路绿化 | | | | | 3685 | |  | |
| 24 | 合计 | | | | | 237039.98 | | 384 | |

**4.3农村公路养护清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛堂镇管养路线统计表** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 路线名称 | 路线编号 | 行政等级 | 起点名称 | 止点名称 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 里程（km) | 路面类型 | 技术等级 | 路基宽度(km) | 路面宽度（km) | 备注 |
| 1 | 佛双线 | Y067330782 | 乡道 | 佛画线 | 双林寺 | 0 | 1.686 | 1.686 | 水泥 | 四级 | 8 | 6 |  |
| 2 | 剡石线 | Y070330782 | 乡道 | 剡溪 | 石门坑 | 0 | 4.132 | 4.132 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 3 | 佛八线 | Y524330782 | 乡道 | 佛画线 | 八岭坑 | 0 | 1.176 | 1.176 | 水泥 | 四级 | 5.5 | 5 |  |
| 4 | 剡塔线 | Y530330782 | 乡道 | 剡溪 | 塔山村 | 0 | 2.729 | 2.729 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 5 | 平上线 | Y075330782 | 乡道 | 平望 | 上陈 | 0 | 1.726 | 1.726 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 6 | 朱陈线 | Y074330782 | 乡道 | 南朱村 | 陈坑 | 0 | 1.195 | 1.195 | 水泥 | 四级 | 6.5 | 6 |  |
| 7 | 倍花线 | Y519330782 | 乡道 | 埠头 | 花园口 | 0 | 1.734 | 1.734 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 8 | 赤寺线 | Y073330782 | 乡道 | 塘西 | 上村 | 2.5 | 5.868 | 3.368 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 9 | 佛张线 | Y518330782 | 乡道 | 下前王 | 张宅 | 0 | 2.803 | 2.803 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平湾线 | C013330782 | 村道 | 平望 | 湾塘 | 0 | 2.399 | 2.399 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 2 | 上陈线 | C029330782 | 村道 | 上村 | 陈坑 | 0 | 1.43 | 1.43 | 水泥 | 四级 | 7 | 6.2 |  |
| 3 | 南泽线 | C070330782 | 村道 | 南山下村 | 泽塘村 | 0 | 1.896 | 1.896 | 水泥 | 四级 | 8 | 6.2 |  |
| 4 | 新毛线 | C073330782 | 村道 | 新店村 | 毛陈村 | 0 | 0.598 | 0.598 | 水泥 | 四级 | 8 | 7 |  |
| 5 | 南葛线 | C074330782 | 村道 | 南泽线 | 葛仙村 | 0 | 0.526 | 0.526 | 水泥 | 四级 | 7 | 6.2 |  |
| 6 | 毛倍线 | C287330782 | 村道 | 毛陈 | 倍磊 | 0 | 3.904 | 3.904 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 7 | 金湖线 | C288330782 | 村道 | 倍磊 | 湖滨 | 0 | 2.222 | 2.222 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 8 | 倍竹线 | C516330782 | 村道 | 倍鱼线 | 竹坑 | 0 | 1.472 | 1.472 | 水泥 | 四级 | 6 | 5 |  |
| 9 | 花南线 | C944330782 | 村道 | 花园口 | 南山下 | 0 | 0.881 | 0.881 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 10 | 后毛线 | C945330782 | 村道 | 后塘 | 毛陈 | 0 | 0.645 | 0.645 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 11 | 葛花线 | C948330782 | 村道 | 葛仙 | 花园口 | 0 | 1.905 | 1.905 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 12 | 后新线 | C058330782 | 村道 | 后阳村 | 新店村 | 0 | 0.68 | 0.68 | 水泥 | 四级 | 8 | 7 |  |
| 13 | 下市村环村公路 | C989330782 | 村道 | 环徐线 | 下市 | 0 | 0.817 | 0.817 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 14 | 倍埠线 | C962330782 | 村道 | 倍磊二村 | 埠头 | 0 | 0.945 | 0.945 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 15 | 杨方线 | C021330782 | 村道 | 杨横线 | 方前 | 0 | 1.412 | 1.412 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 16 | 上下线 | C280330782 | 村道 | 上叶 | 下叶 | 0 | 1.091 | 1.091 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 17 | 稠后线 | C045330782 | 村道 | 佛低线 | 东山头 | 0 | 1.047 | 1.047 | 水泥 | 四级 | 9 | 8 |  |
| 18 | 稠丹线 | C055330782 | 村道 | 稠岭线 | 五洲大道 | 0 | 1.102 | 1.102 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 19 | 宝丹线 | C065330782 | 村道 | 宝山村 | 丹山村 | 0 | 0.932 | 0.932 | 水泥 | 四级 | 8 | 6.2 |  |
| 20 | 王上线 | C278330782 | 村道 | 王存 | 上佛路 | 0 | 1.556 | 1.556 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 21 | 五靖线 | C315330782 | 村道 | 五洲大道 | 靖安塘 | 0 | 0.72 | 0.72 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 22 | 殿上线 | C326330782 | 村道 | 殿口 | 上佛路 | 0 | 1.166 | 1.166 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 23 | 上雅线 | C328330782 | 村道 | 上佛路 | 雅畈 | 0 | 0.668 | 0.668 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 24 | 前前线 | C543330782 | 村道 | 前王 | 下前王 | 0 | 1.359 | 1.359 | 水泥 | 四级 | 8 | 6 |  |
| 25 | 东桥线 | C954330782 | 村道 | 东山村 | 桥西村 | 0 | 0.653 | 0.653 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 26 | 上张线 | C049330782 | 村道 | 上佛线 | 张宅二村 | 0 | 0.615 | 0.615 | 水泥 | 四级 | 8 | 6 |  |
| 27 | 佛前线 | C542330782 | 村道 | 佛低线 | 前王 | 0 | 0.945 | 0.945 | 水泥 | 四级 | 9 | 7 |  |
| 28 | 稠塘线 | C025330782 | 村道 | 稠岭线 | 塘下洋 | 0 | 1.965 | 1.965 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 29 | 佛光线 | C026330782 | 村道 | 佛赤路 | 光明村 | 0 | 0.491 | 0.491 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 30 | 稠鲁线 | C258330782 | 村道 | 稠岭线 | 鲁雅 | 0 | 0.305 | 0.305 | 水泥 | 四级 | 11 | 9 |  |
| 31 | 稠田线 | C259330782 | 村道 | 稠岭线 | 田心二村 | 0 | 0.402 | 0.402 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 32 | 新塘线 | C947330782 | 村道 | 塘下洋 | 新塘西 | 0 | 2.469 | 2.469 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 33 | 塘田线 | C517330782 | 村道 | 塘下洋 | 田心三村 | 0 | 1.266 | 1.266 | 水泥 | 四级 | 5 | 4 |  |
| 34 | 后田线 | C950330782 | 村道 | 后阳 | 田心 | 0 | 1.36 | 1.36 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 35 | 佛田线 | C057330782 | 村道 | 佛赤线 | 田心村 | 0 | 0.548 | 0.548 | 水泥 | 四级 | 9 | 8 |  |
| 36 | 后金线 | C078330782 | 村道 | 后田线 | 金义东南线 | 0 | 1 | 1 | 水泥 | 四级 | 6.5 | 6 |  |
| 37 | 稠田支线 | C075330782 | 村道 | 稠塘线 | 田心四村 | 0 | 0.35 | 0.35 | 水泥 | 四级 | 7 | 6.2 |  |
| 38 | 稠田线 | C260330782 | 村道 | 稠岭线 | 田心四村 | 0 | 0.979 | 0.979 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 39 | 稠雅线 | C261330782 | 村道 | 稠岭线 | 双峰路 | 0 | 2.22 | 2.22 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 40 | 金义东田心连接线 | C990330782 | 村道 | 金义东南线 | 田心 | 0 | 0.695 | 0.695 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 41 | 南钟线 | C040330782 | 村道 | 南王店村 | 钟村 | 0 | 3.4 | 3.4 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 | 改成省道 |
| 42 | 佛陈线 | C264330782 | 村道 | 佛画线 | 陈村 | 0 | 0.247 | 0.247 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 43 | 佛云线 | C265330782 | 村道 | 佛画线 | 云黃寺 | 0 | 1.748 | 1.748 | 水泥 | 四级 | 6 | 5 |  |
| 44 | 剡佛线 | C268330782 | 村道 | 剡塔线 | 佛画线 | 0 | 1.628 | 1.628 | 水泥 | 四级 | 12 | 5 |  |
| 45 | 剡六线 | C269330782 | 村道 | 剡塔线 | 六石村 | 0 | 0.395 | 0.395 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 46 | 佛王线 | C324330782 | 村道 | 坑口 | 王坞坑 | 0 | 0.495 | 0.495 | 水泥 | 四级 | 5 | 4 |  |
| 47 | 稠起线 | C515330782 | 村道 | 稠佛路 | 起鸣 | 0 | 1.249 | 1.249 | 水泥 | 四级 | 10 | 8 |  |
| 48 | 起燕线 | C541330782 | 村道 | 起鸣新村 | 燕里 | 0 | 1.325 | 1.325 | 水泥 | 四级 | 8 | 6 |  |
| 49 | 环奕线 | C135330782 | 村道 | X712330782 | 奕岩头 | 0 | 1.656 | 1.656 | 水泥 | 四级 | 6 | 5 |  |
| 50 | 稠稽线 | C068330782 | 村道 | 稠佛路 | 稽亭村 | 0 | 1.007 | 1.007 | 水泥 | 四级 | 10 | 8 |  |
| 51 | 骆三线 | C325330782 | 村道 | 骆村 | 王新 | 0 | 0.934 | 0.934 | 水泥 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 52 | 寺双线 | C028330782 | 村道 | 寺前西 | 双林寺 | 0 | 1.622 | 1.622 | 水泥 | 四级 | 6.5 | 5.5 |  |
| 53 | 环团线 | C334330782 | 村道 | 环院 | 团力 | 0 | 1.2 | 1.2 | 沥青 | 四级 | 7 | 6 |  |
| 54 | 骆团线 |  | 村道 | 骆村 | 团力 | 0 | 1.12 | 1.12 | 沥青 | 四级 | 8 | 7 |  |
| 55 | 杨横线 |  | 村道 | 王宅 | 杨方线 | 0 | 2.13 | 2.13 | 沥青 | 四级 | 7 | 6 |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  | **88.341** |  |  |  |  |  |

## 二、技术要求

**1.绿地养护管理要求：**

1.1成活率：年度养护结束发现因乙方养护不力导致乔木死亡，每株按同品种同规格补种。单株大规格树木或名贵树木单价在5000元以上的除同品种规格补种外，按树木价格的300%扣款（确因实际情况，经采购人同意确认需更换品种规格的，按义乌市当季苗木市场信息价的补差进行扣款）。树木存活率第一次检查时间为每年4月底，第二次检查时间为当年10月底，成活率低于98%每下降1%，考核扣减当年养护费总额的3%。

1.2修剪：灌木修剪根据实际情况修剪，一般每年不少于8次（新枝高度不得高于25cm），其它绿化按实际情况修剪，达到树木造型整齐、美观。

1.3施肥：

（1）施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定，树木休眠期施基肥，树木生长期施追肥。

（2）乔灌木每年冬季施一次有机肥，在生长季施两次复合肥。

（3）地被植物每年施一次有机肥，一次复合肥。

（4）草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，冷季型草坪在10月—次年3月施四次复合肥，暖季型草坪在4月—9月施四次复合肥。

（5）月季每年施两次有机肥，追肥。

施肥后通知采购人，由采购人到场验收记录及施肥考核情况。

1.4病虫害防治：植物生长期间应及时治虫防病，植株无明显病虫害，绿化受病虫害侵蚀面积不大于同一绿化品种总面积的0.5%。

1.5垃圾清理：枯树枝、树叶、草沫、杂草做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

1.6遇到灾害性气候发生，应及时组织人员进行抗旱、浇水、抗台扶树、抗雪保绿，及时完成所有损坏树木的扶植、加固、清枝等工作。

1.7无明显的人为损坏，绿地内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。施工文明礼貌，如有损绿、毁绿行为及时有效制止，并及时书面上报采购人。新增护栏、被侵占绿地整治3个月内完成，完成后报验。

1.8设施维护(不含室外电器)：设施按相同材质、工艺、颜色维护好绿地内的园林建筑和设施，使设施保持完好的状态，合同到期没有及时完成此项工作，按定额扣除相应费用。要求对深水泵做好定期保养维修。

1.9养护人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方及执法部门。

1.10人员到岗率要求：

（1）专业技工、养护工人到岗率要求100%，中标单位应自行作好书面考勤记录，采购人组织不定期抽查，抽查中发现未按实到岗或考勤记录弄需作假的，采购人在考核中可以扣罚中标单位月度考核分0.5分/人（不超过3分/月）。

（2）中标单位派遣本项目的项目负责人和技术负责人到岗率达90%以上，在考核、验收时必须到场，否则采购人在考核中可以扣罚中标单位季度考核分1分/次。

1.11管理用房：做到管理用房安全文明使用，岗位职责明确。若采购人需要用到管理用房，中标单位应予以归还。

1.12本项目绿地范围内必须按采购人要求制作安装养护责任牌，明确单位名称、负责人及联系电话。

1.13绿地需及时除草，杂草率不高于3%，杂草高度不高于7cm。

1.14标段内有苗木补种的地块，及时补植同品种、同规格苗木，并确保成活。否则，在养护期满综合验收前从结算金额中扣除苗木费及补植费用。

1.15及时维修、更换同品种、同规格设施，需要报甲方验收，否则，在养护期满综合验收前从结算金额中扣除设施费用。

1.16必须做好园林绿化养护台帐。

**2.公路养护内容**

标段辖区内农村公路，养护里程总计88.341KM，包括公路的道路日常养护、道路沥青混凝土面层的平整及设施损坏修复、人行道、块石路面、侧平石顶面的平整等绿化管护及水土保持卫生保洁等内容的道路养护管理。公路路面（含人行道）清扫保洁；沿线绿化带内、人行道等侧石边、护栏下白色垃圾、石块等拾捡，除草；清理公路两侧路肩、边坡（除草、削高补低、清理垃圾）；清理边沟、涵洞内杂草、垃圾、淤泥，确保排水畅通；公路抛洒滴漏物的突击清理、交通事故垃圾清理及偷倒垃圾的清理；沿路垃圾、堆积物收集清运、清理塌方；消杀修剪：绿化带行道树修剪，绿化带补种，灌木修剪，虫害消杀，预防杂草喷杀；护栏、标志标牌等公路附属设施日常清洁、维护；公路两侧压顶刷白，行道树刷白，百米桩、K桩、桥栏杆、警示桩油漆（压顶刷白、油漆半年一次，行道树刷白一年一次）；桥梁伸缩缝清理，泄水孔疏通，牛皮癣、垃圾（包括桥下锥坡、护坡面上的垃圾清理）等清理；做好保洁记录及相关文件组卷存档等。

**3.养护安全要求：**

3.1养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

**4.养护质量要求：**

4.1要求养护质量达到《义乌市城区绿地养护管理质量标准》（试行）、《义乌市农村公路养护管理工作考核细则》要求。

4.2中标单位必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保养护质量。

**5.人员和机械设备：**

5.1包括五大员在内的总人数不少于120名，其中农村公路专职养护工人不得少于10人。投标人须需投入具有检验合格有效期内的**核定载质量8吨及以上的洒水车八辆及以上，皮卡车两辆及以上，具有检验合格有效期内的载重量在1.4吨以上的轻型作业货车十辆及以上等机械设备。**人员和机械设备的安排必须充分满足各岗位和工作量的需要，并在投标时做出具体承诺。因人员和机械设备原因造成养护质量不符合要求而引起的处罚，责任由中标单位负责。

中标人在养护服务期内，养护材料需由中标人自行存放，要求养护材料存放点内干净整洁，地面无垃圾、杂草、堆放物、污水、污迹，墙面无乱贴、乱画、乱挂以及小广告等。**7.工作量：**

以本次招标工作量为准，因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的养护绿地面积及数量\*投标单价/4个季度\*养护时间（季度）为本项目结算方式。

## 三、考核验收

1.绿化及农村公路养护考核采取倒计分制度，根据《绿地分项管理考核办法》、《公路养护考核表》，对照维护企业的维护管理实绩和日常管理工作等情况，参照文件实行扣分，当季度扣分在3分（含）以内的，全额核拨当季度养护费用，扣分在3-7分（含）以内的，每分扣除当季度养护费的5%，扣分累计超过7分的，该季度养护费用全额扣除。

2.依据《义乌市城区绿地养护管理质量标准》（试行），以绿地养护管理实绩和日常管理工作相结合的原则进行考评。每季度由园林管理部门汇总“日常巡查、重点核查、随机抽查、定期检查”情况综合评定绿地养护质量，并以其考核得分做为核拨绿化养护经费的主要依据。

3.绿化养护考核验收参照《义乌市城区绿地养护管理质量标准》（试行）执行，如有新考核办法，参照新办法执行。

4.农村公路考核验收参照《义乌市农村公路养护管理工作考核细则》执行，如有新考核办法，参照新办法执行。

5.以季度为单位对绿化及农村公路养护工作进行考核。每季度考核综合得分=绿化养护质量检查评分细则考核得分×权重80%+农村公路养护考核得分×权重20%，考核得分95分（含）以上为优秀，年度考核评分＝4个季度考核分数总和的平均分，年度考核评分的结果分为95分（含）以上的，经双方协商，可以按原中标价且服务内容不变续签一年合同，续签不得超过两次。

**四、考核相关办法**

**绿地分项管理考核办法**

规范绿地养护管理，实现绿地考核的公开、公平、公正，增强养护管理等单位的服务意识，特制定本考核办法。

1. 本办法目前适用于佛堂镇负责管养的城区各类绿地中管理项目分为：绿地管理及保洁服务、绿地养护、绿地设施维护等。
2. 依据《义乌市人民政府关于加强公园（广场）管理的通知》《义乌市城市绿地养护管理质量标准（试行）》进行考核工作。
3. 考评内容包括但不限于：

绿地养护管理：城区公园、道路、街心绿地、河道、防护、零星绿化等绿地的绿化树木、花、草、地被、时花、水生植物等生长养护质量情况，养护企业养护项目管理水平、机械设备、人员投入、技能培训等。

绿地管理及保洁服务：各类绿地的管理及保洁等各项制度、公园及绿地秩序管理、巡逻情况、管理台账、保洁台账、实操应急演练、着装和佩戴装备，文明执勤、应急预案、突发事件处置、灾害预防、安全文明作业管理、绿地环境卫生保洁等。企业养护项目管理水平、机械设备、人员投入、技能培训等。

绿地设施维护：公园、道路、街心绿地等绿地内的园路广场铺装、护栏、亭廊、管理用房及各类展馆、雕塑、健身器材、喷泉、儿童游乐设施、警示牌、给排水管道、花箱、树池侧石及格栅、小品类构筑物等设施维护情况，维护企业维护项目管理水平、机械设备、人员投入、技能培训等。

第四条 考核检查的方式包括：日常巡查、季度考核、专项检查。

第五条考核评分：

1、绿地养护、设施维护等考核采取倒计分制度，评分值保留一位小数。

2、绿地管理及保洁服务考核采取百分制，评分值保留一位小数。

所得分值作为核拨绿地管理及保洁服务、绿地养护、绿地设施维护等经费的主要依据。

附件1：《绿地养护质量检查评分细则》

附件2：《绿地管理及保洁服务质量评分细则》

附件3：《绿地设施维护质量检查评分细则》

附件1

**绿地养护质量检查评分细则**

对照《义乌市城市绿地养护管理质量标准（试行）》，出现以下问题的，依据扣分标准条款予以扣分。依据扣分标准条款予以扣分。

**一、植物养护**

| 项目 | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 乔  木 | 按树木生长习性进行修剪：修剪整齐、留枝均匀、疏密适度，剪口平滑 | 修剪不及时,每处扣0.2分；  出现因修剪而产生的树皮拉伤现象，每处扣0.4分； |
| 绿地内无死树、死株现象 | 绿地内发现有死树、死株未及时清除的，每处扣0.4分；  死亡苗木未及时补种的，每处扣0.4分；  补种苗木达不到原规格的，每处扣1分。 |
| 植株无歪斜、倒伏现象 | 歪斜、倒伏植株不及时扶正的，每处扣0.4分。 |
| 树上无藤蔓、钉子，铁丝、电线等捆绑物及杂物 | 发现树上有藤蔓、钉子，铁丝、电线等捆绑物及杂物，每处扣0.6分。 |
| 绿地内无断枝、死枝及明显枯枝现象 | 绿地内发现有断枝、死枝、枯枝，每处扣0.2分 |
| 叶片在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶 | 因养护不当造成生长不良、叶片枯黄、焦叶、卷叶、落叶的，每处扣0.2分 |
| 树穴无杂草 | 树穴有杂草的，每处扣0.2分 |
| 每年冬季完成树木冬季涂白 | 涂白季节不涂白，每处扣1分  涂白不均匀不细致，树皮的裂隙没涂，每处扣0.2分  行道树涂白高度不一致，每条道路扣0.2分  涂白剂不符合要求，每次扣1分； |
| 灌木色块  绿篱  球类 | 灌木修剪及时、准确，色块、绿篱适期修剪曲线润畅，轮廓明显，球类修剪圆整，灌木叶片无污渍灰尘 | 10%色块面积的枝条超高的，每处扣0.2分；  相同品种同色块灌木高度不一，曲线不流畅的，每次扣0.8分；  边缘线不清晰的，每处扣0.6分  观感质量达不到要求，每处扣0.4分  叶片污渍、积尘影响生长及观感的，每处扣0.4分 |
| 球类无缺株，绿篱及色块无死亡、空缺，无脱脚现象 | 灌木球类有缺株的，每处扣0.4分，  绿篱及色块有死亡、空缺的，每1㎡扣0.2分  灌木球类有破损未更换或未采取补救措施的，每处扣0.4分  未经允许，随意更换品种的，每处扣1分  灌木缺株补种的规格不符合要求的，每处扣0.4分 |
| 色块内杂草、杂株控制达到绿地等级规定要求 | 色块绿篱内杂草、杂株控制未达到绿地等级规定要求的，每处扣0.2分。 |
| 无色块苗木生长不良现象 | 色块苗木明显生长不良，每1㎡扣0.2分。 |
| 草坪  地被 | 草坪地被应长势良好，无黄化现象；草坪地被适时修剪 | 草坪地被未及时修剪，每处扣0.2分；  草坪长势不良、黄化，每处扣0.2分。 |
| 绿地内杂草、杂株控制达到绿地等级规定要求 | 草坪、地被等杂草、杂株控制未达到绿地等级规定要求的，每处扣0.2分  草坪以修剪代替除草的，每次扣1分。 |
| 草坪地被无空缺，如有空缺应及时重播或重铺 | 草坪地被空缺面积超1㎡，每处扣0.2分 |
| 花卉花境 | 时花花卉植株生长健壮，株行距适宜，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花 | 换花期绿地裸露时间超过 2 天的，每处扣0.2分  明显生长不良的，每1㎡扣0.2分；  株距不适宜，底土裸露的，每处扣0.2分  植株倒伏未处理的，每处扣0.2分  有枯枝、残花未修剪的，每处扣0.2分  缺株未补种，影响景观的，每处扣0.2分  种植土高度高于设计种植土高度的，每处扣0.2分  花卉品质达不到要求的，每处扣0.2分 |
| 花坛、花境无杂草 | 花坛、花境内杂草未拔除，每处扣0.2分 |
| 月月有花，花期整齐，观赏性强，图案美观 | 图案不美观，无整体效果，每处扣0.2分  时花花卉花期不整齐，每处扣0.2分 |
| 球根花卉应及时复壮、更新，宜 2～3 年翻种一次。球宿根花卉冬季应剪除地上枯黄部分；观赏草宜在春季发芽前剪除地上枯黄部分 | 球根花卉未及时翻种，每处扣0.2分  未剪除地上枯黄部分，每处扣0.2分  球根花卉未复壮、更新，每处扣0.2分 |
| 木本花卉应及时修枝，不宜规整式修剪，易倒伏的高杆花卉应立支柱绑扎；应及时修剪残花；球、宿根植物应控制高度 | 未按植物生长特性修剪的，每处扣0.2分  木本花卉未及时修枝，每处扣0.2分  易倒伏的高杆花卉未立支柱绑扎，每处扣0.2分 |
| 水生植物 | 水生植物生长健康，无倒伏，无缺株、死株 | 缺株、死株的，每处扣0.2分  明显生长不良，每处扣0.2分 |
| 控制水生植物的生长范围，超出范围的植株，应在水面以下随时割除 | 有超出范围的植株的，每处扣0.2分 |
| 生长季节及时修剪整理，无枯枝败叶和杂草，无残花衰果。应在冬季枯黄后，及时清除枯黄部分 | 未按植物生长特性修剪的，每处扣0.2分  未及时清除枯黄部分，每处扣0.2分  有枯枝败叶和杂草、残花衰果的，每处扣0.2分 |
| 病虫害  防治 | 无明显病虫害 | 出现白蚁、蚧壳虫、天牛等重点害虫危害症状，每处扣0.2分；  病虫害危害严重并产生严重后果的，每处扣1分  因病虫害原因造成的苗木死亡的，每处扣1分 |
| 安全使用农药，应选用高效、低毒、污染少的无公害药剂，不得使用国家明令禁止的农药，并按 NY/T 1276 相关要求执行 | 使用国家明令禁止的农药的，每次扣1分  使用不当造成苗木枯黄、死亡的，每处扣0.6分  使用不当造成苗木生长不良的，每处扣0.4分 |
| 冬季应清园用药，以减少越冬病虫基数。树干的空洞应及时进行防腐、防病虫处理，必要时对空洞进行封堵 | 冬季未清园的，每处扣0.2分  树干的空洞未进行堵塞、防腐、防病虫的，每处扣0.2分 |
| 施肥 | 栽培基质应具有一定的透水、透气、保肥能力，土壤疏松，无积水，每年施有机肥二次；合理施肥，增加土壤肥力，改善土壤理化性状；冬季施基肥，生长季节施追肥，开花植物应在花前、花后施肥；公园、景点、重要路段的绿地禁用未完全发酵的有机肥 | 没有施肥记录或不按标准施肥的，每次扣0.4分  土壤板结，每处扣0.2分  因施肥不当造成苗木损害的，每处扣0.4分 |
| 公园、景点、重要路段的绿地施用未完全发酵的有机肥，每处扣0.2分 |
| 灌溉排涝 | 应根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，不应出现缺水造成的萎蔫和干枯现象。汛期出现涝情，及时进行排涝，绿地内积水不应超过24小时 | 浇水不当造成苗木枯黄的，每处扣0.2分  干旱天气未及时浇水，因管理不善引起苗木死亡的，每处扣1分  干旱天气未及时浇水，造成苗木卷叶萎靡枯黄的，每处扣0.6分  绿地内积水超过24小时未排涝的，每处扣0.2分  道路绿化带及挂箱植物冬季浇水溢出，造成路面结冰的，每处扣0.2分。 |

二、**绿地养护项目管理**

| 序号 | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立绿地养护方案，应急处置及演练方案、组织架构、人员录用、管理人员的日常管理工作制度、技能安全培训等规章制度落实到位。 | 1、规章制度未落实到位、未制定当月工作计划及工作总结，每例扣0.5分  2、编制计划不完善、不符合实际的，扣0.2分  3、未进行技能培训或不能提供培训资料及台账的，每次扣0.4分  4、考勤考核未执行的，每次扣0.2分  5、养护责任人无故缺岗的，每次扣1分  6、无考核考勤台账或台帐记录混乱的，每次扣0.4分  7、他人代签考勤的，每人次扣0.2分  8、信息报送不及时的，扣0.1分/次 |
| 2 | 养护现场做到安全文明作业。 | 1、不文明作业的，每次扣1分  2、道路作业无安全措施的，每次扣1分  3、未统一服装的，每人扣0.2分  4、养护人员在道路绿化带作业时不穿有反光条的工作服，每人扣0.2分  5、植物垃圾未日产日销的，每处扣0.1分；  6、发生安全事故的，每次扣3分  7、树木修剪（特别是行道树）时未放置安全提示标志的，每次扣1分  8、浇水作业时，使用不规范车辆、未悬挂安全标志标牌、未打开安全警示灯的，每车次扣1分  9、养护工人随意横穿道路，每人次扣0.2分 |
| 3 | 应做好防台、防雪、防旱、防涝等工作的应急预案，在灾害性天气来临前加强管理，以增加抵御灾害的能力。对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施。遇灾害天气及时组织抢扶，使绿化景观尽快恢复。 | 1、抗灾制度不落实的，每次扣1分  2、未对危树及时采取有效措施并因此造成事故的，每次扣1分  3、遇灾害性天气未及时进行抢扶的，每次扣1分  4、养护应急物资准备不充足，每次扣0.2分  5、绿地出现紧急情况，应急人员未及时赶到、未及时汇报、未处理，每次扣5分；造成不良影响的扣10分。 |
| 4 | 养护管理用房的使用必须符合相关规定，保持管理用房内及四周安全、整洁有序。 | 1、存在用火、用电安全隐患的，每次扣0.6分  2、管理用房屋内各类物资存在混放有安全隐患的，每次扣0.6分  3、管理用房内存在有毒有害物品与食品类同放一处的，每次扣0.6分  4、管理用房挪作他用的，每例扣1分 |
| 5 | 每日巡查，并记录工作内容并上报，工作台账记录全、内容实，及时反馈 | 1、无养护台账、无养护计划，每次扣0.4分  2、养护日志及记录不及时，每次扣0.4分  3、养护台帐不能反映养护实际工作的，每次扣0.4分  4、养护计划不符合养护实际要求的，需重新计划，每次扣1分 |
| 6 | 群众来信、来电、来访举报、媒体曝光，属实 | 1、因养护不到位，被群众来信、来电、来访举报、媒体曝光，造成不良影响的，每次扣1分  2、因处理事件方式不妥造成负面影响，被群众投诉的，每次扣2分，被新闻媒体曝光，每例扣5分 |
| 数字城市、市长信箱、96150、商城E管家录入派遣单，属实 | 1、未按时完成整改的，每次扣0.4分  2、未按要求完成整改的，每次扣0.4分 |
| 7 | 在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，做好各项应急的突击性任务；按主管部门要求，准时参加会议，完成交办任务 | 1、不配合做好各项应急的突击性任务，每次扣1分  2、在重大节日及发生突发情况时，未及时完成交办的任务，及被上级领导督查批评或其他单位投诉的，每例扣5-10分，  3、未及时完成交办的任务，及被上级领导督查批评或其他单位投诉的，每例扣2分  4、无故不参加或他人替开会的，每次扣0.4分 |
| 8 | 机械车辆按合同要求到位并投入养护使用 | 1、机械车辆未按合同要求投入养护使用的，每台（辆）扣0.2分；  2、应急预案启动时，机械状态不良、影响使用的，每次扣0.6分 |
| 9 | 绿地养护的队伍相对稳定，熟悉绿地环境，总人数不少于合同规定人数。 | 1、不按规定定岗、定人，每缺1人扣0.2分  2、组织管理人员进行现场培训，出现无故不参加的，每人次扣0.2分 |

附件2

**绿地管理及保洁服务质量评分细则**

对照《义乌市城市绿地养护管理质量标准（试行）》，出现以下问题的，依据扣分标准条款予以扣分。

**一、绿地管理**

| 检评  项目 | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 管理制度 | 建立管理人员的日常管理工作制度，防偷盗、防破坏、防火灾、防恐、治安等安防措施及各项管理制度、突发事件的应急处置及演练方案、技能安全培训、信息报送等规章制度落实到位。 | 1、未报当月工作总结，每例扣2分  2、无考核考勤台账的，台帐记录混乱的，每次扣0.4分；  3、不按规定定岗、定人，每缺1人扣1分  4、未按计划进行技能培训或不能提供培训资料及台账的，每例扣1分  5、未按计划组织开展安全保卫工作的实操演练，每例扣2分  6、在重大节日及发生突发情况时，未加强管理力量，未及时完成交办的任务，及被上级领导督查批评或其他单位投诉的，情况属实的，每例扣5-10分  7、不配合做好各项应急的突击性任务，每次扣1分  8、信息报送不及时，扣0.1分/次 |
| 装备设施管理 | 常规管理装备及相关材料设备等能正常使用，管理人员能熟悉使用。  管理用房安全文明使用，每天做好管理房的消防安全检查； | 1、未按工作需求配备管理装备,每例扣0.5分  2、管理人员对各种机（器）械、消防器材的使用不熟悉，每人次扣1分  3、机械车辆未按合同要求投入管理使用的，每台（辆）扣0.2分  4、管理设备、设施不能正常使用，每例扣2分  5、消防安全检查未登记的，扣1分  未禁止私拉乱接电源等行为，每例扣2分；管理房及内附设备、设施未合理使用，每例扣2分；造成安全事故的，扣10分 |
| 绿地管理人员 | 派驻到公园绿地管理的队伍相对稳定，熟悉绿地环境，总人数不少于合同规定人数。管理人员按规定着装和佩戴装备，文明执勤、言语规范、训练有素，认真履行职责。对违反《义乌市人民政府关于加强公园（广场）管理的通知》等的游客，管理人员必须以礼貌劝止和教育为原则，在劝阻游客不文明行为时须注意文明用词用语，不可与游客发生冲突，如游客屡劝不听，要及时报告，禁止管理人员采用粗暴行为执勤。 | 1、已定岗、定人，每缺岗1人扣1分  2、组织管理人员进行现场培训，出现无故不参加的，每人次扣1分  3、值岗时管理人员姿势随意、懒散，每人次扣0.5分  4、管理值班人员着装不整、形象不好；未按要求佩戴管理装备执勤，每人次扣0.5分  5、被投诉采用粗暴行为执勤，粗言秽语，核查属实，每次扣1分；造成不良影响的，情节严重扣2-4分  6、执勤期间不按规定履行职责、无故脱岗、串岗、打闹、看书报、收听广播、玩手机游戏、打瞌睡，每人每次扣0.5分  7、管理人员考勤考核未执行的，每次扣1分；无考核考勤台账的，每次扣0.4分；他人代签考勤的，每人次扣0.2分  8、管理责任人无故缺岗的，每次扣1分 |
| 绿地管理服务 | 严格执行值班及巡逻制度，可根据岗位要求分班排班，为绿地提供区域内日常执勤。绿地出现紧急情况，应急管理人员及时赶到，及时汇报和处理。 | 1、未按规定巡逻的，每次扣2分  2、无巡查记录，每次扣1分  3、巡查记录混乱、不清楚的，每次扣0.1分  4、巡查记录不全的，每次扣0.1分  5、绿地出现紧急情况，应急管理人员未及时赶到、未及时汇报、未处理，每次扣5分；造成不良影响的扣10分  6、设施设备损坏、铺装、建构筑物破损等未及时报告、设置安全警示标志，每处扣0.2分 |
| 无故意破坏、侵占绿地、停放车辆、进入车辆、非法设摊、违章设置悬挂物、广告、晾晒衣服、乱拉绳索、吊床等现象；公园游客不文明行为及时进行劝阻与制止；协助相关单位做好各项公益性活动的秩序维护和保卫工作。公园绿地秩序井然有序。 | 1、非法施工、故意破坏侵占绿地行为未及时阻止、上报的，每次扣1分  2、绿地内进入及停放车辆未劝导、  非法设摊、晾晒衣服、乱拉绳索、吊床、违章设置广告、噪声污染、私拉乱接电源等现象，每处扣0.4分  3、公园游客有踩踏、破坏等不文明不安全行为未及时进行劝阻与制止，每例扣0.1分  4、未做好各项公益性活动的秩序维护和保卫工作，影响不良的，每次扣5分  5、安全隐患未及时汇报或存在不安全行为，每次扣2分；造成安全事故的，扣10分 |
| 喷泉设施、各类场所正常开放 | 1、喷泉设施、场所未按通知要求开放的，每次扣1分  2、场馆内物品放置混乱，每次扣1分 |
| 养护作业、其他施工作业、文体活动、管理用房、各类场馆等必须符合相关规定，保持绿地安全、文明施工、环境整洁有序 | 1、未发现不文明作业的，每次扣1分  2、未发现道路作业、审批施工作业等无安全措施的，每次扣1分  3、未发现养护人员未穿统一服装，不穿有反光条的工作服等，每次扣0.2分  4、未发现养护浇水作业时，使用不规范车辆、未悬挂安全标志标牌、未打开安全警示灯的，每次扣0.2分  5、未发现管理用房、各类场馆存在用火、用电安全隐患的，每次扣0.6分  6、未发现管理用房、各类场馆存在不按规范存在混放混住现象的，每次扣0.6分  7、未发现管理用房、各类场馆挪作他用的，每例扣1分  8、未发现铺装破损、墙面脱落、漏水等情况，每例扣1分  9、超出审批许可范围施工作业、污水污染绿地、土石方堆放绿地等行为未阻止的，每处扣1分；  10、建筑垃圾、生活垃圾、材料等堆放审批许可范围外未阻止的，每处扣0.5分  11、未发现施工未做防尘措施的，每次扣0.5分；  12、文体活动等噪声污染、环境污染、生活垃圾乱丢等未劝阻的，每次扣0.2分； |
| 做好防台、防雪、防旱、防涝等工作的应急预案，在灾害性天气来临前加强管理，以增加抵御灾害的能力。。 | 1、抗灾制度不落实的，每次扣1分  存在安全隐患未及时通知且未采取有效措施并因此造成事故的，每次扣1分  2、遇灾害性天气未及时进行抢扶的，每次扣1分  3、遇灾害性天气，公园内未及时采取相应措施造成人员伤亡的，每次扣5分 |
| 绿地内各类设施安全、完好、整洁、美观；园路、铺装平整，无破损；管网设施维护良好，使用正常；指示牌、禁令牌、宣传牌、监督牌、公益广告及小品等内容完整清晰美观，标牌完好无破损。 | 未发现各类设施安全完好的，每处扣0.2分 |
| 社会服务管理 | 群众来信、来电、来访举报、媒体曝光，属实 | 1、因管理不到位，被群众来信、来电、来访举报、媒体曝光，造成不良影响的，每次扣2分  2、因处理事件方式不妥造成负面影响，被游客投诉的，每次扣2分，被新闻媒体曝光，每例扣5-10分 |
| 数字城市、市长信箱、96150、商城E管家录入派遣单 | 1、未按时完成整改的，每次扣0.4分  2、整改达不到要求的，每次扣0.2分 |

二、**绿地环境卫生**

| 检评  项目 | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 保洁制度 | 建立内部考核管理制度，认真开展自查考核，有明确详细的日常检查、督查考核、整改反馈及自查自纠等相关工作情况的记录，建立应急处置预案、方案。明确责任人，确定保洁人数，按区域定时定人分配保洁工作。作业人员文明、安全作业，着装整洁规范，严格遵守工作纪律。做好数据、资料的收集、整理、统计和上报。应服从各项突击性任务和指令，建立相应的应对机制，根据工作实际制定有关措施、方案，并将突击性任务和指令的完成情况书面报备。 | 1、保洁人数达不到保洁方案要求，每人次扣1分  2、清扫人员不穿规定的安全工作服作业的，每人次扣0.2分  3、有保洁员名册，未开展考勤的扣2分；  4、上级交办或督办任务的，实突击性任务和指令的，未落实的，每次扣0.2分  5、环境卫生问题被上级文件或内刊通报批评或问责的，扣2-5分；被媒体曝光的，每曝光一次扣2分。  6、保洁作业质量未开展自查考核的，扣0.2分；  7、整改通知书，未按期完成整改的，每次扣0.2分；整改反馈内容不符合要求的，扣0.1分/次；  8、保洁人员在上班期间有睡觉、喝酒、玩手机、穿拖鞋、闲聊、车上载人、车外沿挂物、车容不洁等不文明或有损环卫形象的行为，每发现一人次扣0.2分  9、清扫保洁作业，包括人工清扫保洁、园路机械化作业等应遵守文明作业规范，不影响游客，违反文明作业规范行为的，每发现一处扣0.1分 |
| 保洁装备设施 | 保洁工具按要求配备齐全。车辆应做到标识规范，保持设备设施及外观完好，保持车容车貌整洁干净，车身无污物、灰垢，无积尘，无明显油渍、污渍、泥沙粘附；厢体无破损、锈蚀、变形、脱焊等现象，行驶过程中保持密闭状态；车牌清晰，无遮挡、无污物、无泥沙覆盖。 | 1、保洁机械状态不良、影响保洁的，每次扣0.6分  2、车辆标识不规范，外观不完好，每次扣0.2分  3、车辆保洁不到位、存在脏乱、外挂、残破及其他影响保洁作业质量和形象情况的，每次扣0.2分  4、车辆清扫作业时未开启警示灯等安全提示的，每发现一次扣0.1分  5、保洁工具乱放置的，每次扣0.1分 |
| 绿地保洁 | 清扫保洁要达到 “五无五净”标准，即：无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无痰迹烟蒂、无垃圾堆积；铺装路面干净、绿地树圈干净、边角侧石干净、窨井盖沟槽畅通干净、垃圾桶等环卫设施整齐干净。垃圾桶不满溢；园林建筑、构筑物、设施、景观小品等整洁无蛛网、无积尘、无涂刻、无粘贴。树木无钉子、铁丝、塑料等其他杂物，保持水体、排水沟的清洁，无漂浮杂物，无杂生水生植物，无臭味。绿地内水池定期清理换水。 | 1、生活垃圾分类收集清运，不及时每次扣1分，未分类清运每次扣2分。  2、有焚烧垃圾现象的，每次扣1分  3、公园铺装、绿地内（果皮、纸屑、塑膜、烟蒂等）未及时清除的，散装、袋装垃圾滞留路面及绿地的，每发现一处扣0.2分；  4、作业时将清扫的垃圾（灰尘）扫入、停留在窨井上或将清扫的垃圾倒入绿地内等，每发现一人次扣0.2分；  5、绿地设施、设备等外表未定时擦洗的，每处扣0.2分  6、垃圾桶满溢未处理的，每处扣0.2分；表面或内外有垃圾积存,有明显积尘、污迹,有“牛皮癣”滞留或有破损移位的，每处扣0.1分  7、园路、广场等铺装有淤泥、积水的，每处扣0.2分  8、园林建筑、构筑物、景观小品等有乱涂乱画、“牛皮癣”、蛛网等未清理的、每处扣0.2分  9、因保洁不到位相关或引起污水横流的，每发现一处扣0.5分  10、水面有漂浮垃圾或落叶的，1平方米范围内算一处，每处扣0.2分  11、有杂生水生植物，每处扣0.2分  12、水质较差、有臭味，每次扣0.2分  13、水池未定期清理淤泥等沉积物，每处扣0.5分  14、树木钉子、铁丝、塑料等其他杂物未清理的，每处扣0.1分 |

附件3

**绿地设施维护质量检查评分细则**

对照《义乌市城市绿地养护管理质量标准（试行）》，出现以下问题的，依据扣分标准条款予以扣分。依据扣分标准条款予以扣分。

| 项目 | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- |
| 制度管理 | 建立安全生产管理制度，维护计划，安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练、突发事件处置台账等；定期组织专业培训。按要求报日报、周报和月报。建立档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档 | 1、无安全隐患处置情况记录、突发事件处置等台账、台帐记录混乱，缺一项扣0.2分；  2、未定期组织专业培训及台账，每次扣0.2分。  3、未按要求报日报、周报和月报，每次扣0.2分  4、各项作业记录、质检记录、计量记录等资料未整理归档，每缺一项扣0.2分 |
| 安全作业文明施工 | 现场做到安全文明作业。杜绝各类安全事故；做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。 | 未按要求在作业现场设置施工铭牌、安全警示标志等围挡设施的，发现一次扣0.5分；  作业人员未穿着统一标志服，发现一次扣0.2分；  施工中铣刨、切割等工序未采取有效防扬尘措施的，发现一次扣0.5分；  维修完成养护期内未设置养护提示信息的，发现一次扣0.2分；  维修结束后，未做到料完场地清，发现一次扣0.2分。沥青施工中道路铣刨后24小时内未恢复面层的，发现一次扣1分。 |
| 人员设备 | 需按承诺及要求配足人员设备、智能化系统、项目部和材料场地，熟悉绿地环境 | 人员少一人扣0.1分，车辆机械设备少一台扣1分，项目部和材料场地少一项扣1分；人员、机械、场地等发生变更未及时上报的，发现一次扣1分；投标的智能化系统不能满足使用要求或未投入本项目施工的，扣3分。 |
| 社会服务管理 | 群众来信、来电、来访举报、媒体曝光，属实 | 发生有责媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣3分；被上级领导部门检查发现问题，每次扣3分。 |
| 96150、商城e管家、园林处任务单等交办的绿地设施问题需按时整改 | 未按时整改的，发生一次扣0.2分；社会反映的热点、焦点问题、园林处任务和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，发生一次扣2分。 |
| 绿地设施维修维护 | 沥青混凝土、透水混凝土、模纹路等面层平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象；园路广场等石材路面应经常处于完好状态，表面保持平整、稳固，排水良好，无积水、坑槽、松动、缺失、破损、拱起、沉陷等现象；无障碍设施设置应规范、全线贯通；建、构筑物面层完整无脱落，结构完整无破损。雕塑完整无破损。侧石顶面平整、线形应顺直及圆滑、无破损残缺、歪斜等现象，格珊完整。护栏线形应顺直及圆滑，无破损残缺、歪斜等现象。花箱完整无破损；游乐健身设施完好无破损残缺、老化现象，外观完好无损坏、脱漆。喷泉设施完整无缺失、给排水管道无破损； | 园路广场铺装接缝或相邻板错台高差＞5mm，每处扣0.1分；  修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣0.2分。  各类铺装、设施未及时维修、每处扣0.2分  木质、铁质设施未做防锈、防腐、防老化处理的，每处扣0.2分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-2： | | | |  | |  | |  |  | |  | | | |
| **公路养护考核表（公路日常养护、小修、绿化）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 受检单位： 考核类型： 考核时间： | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 序号 | | 考核类目 | | 分值 | | 考核细则 | 扣分情况 | | 得分 | | | |
| 公路日常养护、小修、绿化（40分） | | 1 | | 细化农村公路日常养护、小修管理工作制度，内业资料整理到位 | | 2分 | | 建立农村公路日常养护、小修管理制度、体系，及时填写各项资料并存档。未建立农村公路日常养护、小修管理工作制度、体系的，扣1分，虽建立但不完善、不规范未及时整改，扣0.2分，职责分工不明确，扣0.5分。小修经费占养护经费总额低于30%扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 2 | | 实施日常巡查，特殊气候条件下增加巡查频率 | | 4分 | | 日常巡查范围包括：公路路基、路面、桥隧构造物、交通工程及沿线设施、沿线绿化等。日常巡查频率二级及以上公路不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.5分，其他等级公路不少于2次/周，少于2次/周的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 雨雪、冰冻等特殊气候条件下的日常巡查，二级及以上公路不少于2次/天，少于2次/天的，扣0.5分，其他等级公路不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 道路通阻情况未及时上报的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 3 | | 及时清扫养护保洁范围，规范处理保洁垃圾 | | 10分 | | 发现行车道、人行道、沿线绿化带、人行道侧石边缘、护栏底部、公路两侧路肩等因清扫不及时或不彻底而造成杂物或白色污染的，每处扣0.1分。 |  | |  | | | |
| 车辆运输中的抛洒物、路面上3立方米以下塌方等未及时清扫、清除的，每处扣0.5分；未及时或不恰当清除保洁垃圾，存在偷倒、焚烧现象的，每处扣0.5分； |  | |  | | | |
| 二级及以上公路路面保洁不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.5分，其他等级公路不少于2次/周，少于2次/周的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 桥梁清洁应做到外观整洁、排水顺畅，伸缩缝内无淤积，桥梁标志标线、安全设施应整洁齐全醒目，无损坏，未到位的每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 隧道清洁应综合考虑隧道养护等级、交通组成、结构物脏污程度、清洁方式及效率和环境条件等因素确定清洁方案和频率，并按照要求开展，并做好保洁记录，未到位的每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 如遇极端天气、检查等特殊情况，应相应增加保洁频次，未到位的每处扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 4 | | 及时处置路面积水，清理边沟、涵洞 | | 2分 | | 存在塌方或排水不畅，未在12小时内及时处置的，每次扣0.5分，如遇特殊情况无法及时处置，未采取临时性措施的，每次扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 边沟、涵洞有明显淤泥堵塞，每处扣0.2分，有较多垃圾或杂草的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 5 | | 保持边坡、路肩平整、无杂草 | | 2分 | | 边坡、路肩明显不平整，杂草较多的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 边坡、路肩除草不少于1次/月，少于1次/月的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 6 | | 公路交通设施整洁醒目 | | 2分 | | 公路护栏、 标志牌、里程碑、百米桩、警示桩、路长牌等设施欠整洁或不醒目的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 7 | | 路面、路肩、路基等日常维护、修复及时到位 | | 4分 | | 每季度灌缝一次，水泥路面每年清缝两次，每季度灌缝一次，未按要求实施的，扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 路面坑洞24小时内未处置或不符合规范的,每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 路肩、路基损坏一周内未处置或不符合规范的，扣0.2分，如遇特殊情况无法及时处置，未采取临时性措施的，扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 路侧石明显起伏不平、缺损，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 8 | | 及时处置挡墙、边沟等构造物破损 | | 4分 | | 挡墙、边沟等构造物破损、存在安全隐患，未及时处置或不符合规范的，每处扣0.5分。 |  | |  | | | |
| 9 | | 公路交通附属设施维护及时到位 | | 4分 | | 里程牌、百米桩、桥栏杆、安全墩等附属设施损坏，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 交通标志标线、护栏标牌等安全设施缺损，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 树木杂草等遮挡标牌，每处扣0.2分；沿线设施倾斜、不牢固，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 精品线标识标线缺损、模糊，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 10 | | 公路绿化乔木、灌木、草坪及附属设施等养护到位 | | 6分 | | 乔木修剪、补种、养护、清理应到位。未及时修剪，每处扣0.2分；死树、死株未及时清除、未及时补种的，每处扣0.2分；涂白季节不涂白、涂白不均匀高度不一致的，每处扣0.2分；观感质量差的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 灌木色块绿篱球类修剪、补种、养护、清理应到位。未及时修剪有窜枝的，每处扣0.2分；有死亡、空缺的，每处扣0.2分；杂草、杂株未达要求的，每处扣0.2分；观感质量差的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 草坪、地被修剪、补种、养护、清理应到位。未及时修剪，每处扣0.2分；草坪长势不良、黄化、空秃的，每处扣0.2分；杂草、杂株未达要求的，每处扣0.2分；观感质量差的，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 设施维护及日常管理应到位。绿化内游步道、铺装等附属设施破损的，每处扣0.2分；绿地卫生保洁不到位的，每处扣0.2分；整枝修剪后树枝乱放不及时清运、未做到垃圾随产随清，每处扣0.2分。 |  | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 考核部门： 考核成员： | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件2-3： | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **公路养护考核表（公路桥隧养护）** | | | | | | | | | | | | |
| 受检单位： 考核类型： 考核时间： | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 序号 | 考核类目 | | 分值 | | 考核细则 | | | 扣分情况 | | 得分 | |
| 公路桥隧养护（40分） | 1 | 细化桥隧养护管理工作制度，内业资料整理到位 | | 4分 | | 建立桥隧养护管理制度、体系，及时填写各项资料并存档。未建立桥隧养护管理工作制度、体系的，每项扣2分，虽建立但不完善、不规范未及时整改，扣1分，职责分工不明确，扣1分。 | | |  | |  | |
| 2 | 养护运营管理到位 | | 4分 | | 根据桥隧养护规范要求频率及内容进行日常保洁、日常巡查、经常检查、定期检查、特殊区域检查并进行数据收集填报，并根据检查监测情况，及时制订预防性养护、维修加固、拆除重建等分级分类处置计划。检查记录不明确、不细致、不规范每处扣0.2分。处置计划未提供的扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 3 | 实施日常巡查 | | 6分 | | Ⅰ、Ⅱ级的桥梁日常巡查不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.5分，Ⅲ级桥梁不少于1次/周，少于1次/周的，扣0.5分，异常情况应增加巡查频率，未到位的每处扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 隧道日常巡查应隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查，频率宜不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.5分； | | |  | |  | |
| 对隧道机电设施外观和运行状态进行一般巡视检查，频率不少于1次/3天，未到位的扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 发现异常应视情况予以清除或报告，并做好记录，未到位的每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 4 | 实施经常检查、定期检查 | | 8分 | | 养护等级Ⅰ级的桥梁，经常检查每月不少于1次，定期检查不得超过1年；Ⅱ级的桥梁，经常检查每两个月不应少于1次；Ⅲ级的桥梁，经常检查每季度不应少于1次；Ⅱ、Ⅲ级的桥梁定期检查不得超过3年；对支座的经常检查每季度不应少于1次。未按规定频次开展检查，每项扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 隧道土建经常检查应当场填写“公路隧道经常检查记录表”并对破损状况进行判定，对判定结果进行相应处置。隧道定期检查应根据隧道技术状况确定，宜每年1次，最长不得超过3年1次。未按规定频次开展检查，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 隧道供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施、监控与通信设施等经常检查、定期检查频次，应严格按照相应养护技术规范实施。未按规定频次开展检查，每项扣0.2分。 | | |  | |  | |
| 5 | 实施预防性养护 | | 6分 | | 贯彻全生命周期理念，建立桥隧运营期预防性养护机制（方案）。未建立机制（方案）扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 加强桥梁钢筋保护层不足部位、裂缝、支座、桥面铺装、伸缩缝、钢护栏和隧道衬砌渗漏部位、洞内地下水与洞口排水设施的预防性养护，注重轻微病害的早期处治，强化桥梁保养标准化和常态化。未按预防性养护计划采取相应养护措施，发现1次扣扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 6 | 实施修复养护 | | 6分 | | 未按修复计划实施的，发现1次扣0.2分；未对技术状况达到3类的主要承重构件在1年内进行维修处治，扣0.5分； | | |  | |  | |
| 未对技术状况达到4类的主要承重构件，立即采取临时处治措施，并在1年内进行加固处治，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 技术状况达到3类、4类的主要承重构件，其评定时间距本次监测时间不足1年，已经列入处治计划，但未针对4类构件采取临时处治措施，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 因养护不到位而导致的危桥（隧），每发现1座扣3分。 | | |  | |  | |
| 7 | 加强桥隧应急抢险能力建设 | | 6分 | | 着重提升公路特长隧道、长隧道火灾预警系统完好率和可靠度，城市下穿隧道防汛抢通能力。未到位的每处扣0.2分。 | | |  | |  | |
| 对隧道安全标识设置、应急逃生通道设置、火灾感知触发警报等细化制定具体要求，实现桥梁隧道突发应急演练制度化、常态化。要求一隧一预案，长大桥梁制订专项预案，每年开展长大桥梁（隧道）专项应急演练各不少于1次，未制定预案或按规定频次开展，每处扣1分。 | | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | |  | |
| 考核部门： 考核成员： | | | | | | | | | | | | |
| 附件2-4： | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **公路养护考核表（安全生产与应急管理）** | | | | | | | | | | | |
| 受检单位： 考核类型： 考核时间： | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 序号 | 考核类目 | | 分值 | | 考核细则 | | | 扣分情况 | | 得分 |
| 安全生产与应急管理（20分） | 1 | 细化日常养护与养护工程安全生产管理制度，内业资料整理到位 | | 2分 | | 建立日常养护与养护工程安全生产管理制度、体系、应急预案等，及时填写各项资料并存档。未制定安全生产管理制度、体系，应急预案的，扣1分，虽建立但不完善、不规范未及时整改，扣0.5分，职责分工不明确，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 2 | 日常养护与养护工程安全生产到位 | | 8分 | | 开展出工前教育不少于1次/天，少于1次/天的，扣0.2分。 | | |  | |  | |
| 开展安全生产会议不少于1次/月，少于1次/月的，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 开展安全生产培训不少于1次/月，少于1次/月的，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 开展安全生产检查不少于4次/月，少于4次/月的，扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 做好安全生产各项工作，杜绝各类安全事故，因未及时发现安全隐患、管理不到位等原因造成安全事故的，每次扣2分。 | | |  | |  | |
| 3 | 建立应急处置预案 | | 4分 | | 建立各类重大活动、创建活动、重要工作、突发事件、恶劣天气应对等内容的应急处置预案、方案。未建立应急处置预案、方案的，每次扣0.5分，预案、方案不合理、不完善且整改不及时的，每次扣0.5分，直至纠正为止。 | | |  | |  | |
| 组建应急抢险队伍，配备处置突发事件所需的专用车辆、通讯、工具、材料等，未严格按要求执行，每处扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 未按照规范配置消防设备、器材及其他安全设施，器材设备存在破损、过期等情况的，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 4 | 应急处置工作及时、规范 | | 6分 | | 实施应急处置作业时，上路作业人员未穿标志服及标志帽，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 面向行车方向作业时，清扫车辆应开启作业警示灯，未严格按要求执行，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 作业时未在身后设立明显的养护作业牌及警示标志，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 隧道内作业时应未加强照明亮度，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 因处置事故、抢修工作而中断交通时，及时修改电子情报板和车道指示器，并设置好封道标牌和交通锥桶，未按要求处置的，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| 如隧道内发生火灾或重大交通事故，养护单位应立即向主管部门报告并启动应急预案，瞒报或未及时上报的每次扣3分。 | | |  | |  | |
| 事故发生后，在最短的时间内清理现场，恢复隧道的正常通车，未及时处置的每次扣1分。 | | |  | |  | |
| 道路路面、绿化养护应急施工，涉及占用道路，影响交通安全的，需提前报备，信息报备应写明具体时间段、具体位置、施工计划、施工单位现场负责人姓名和联系方式。未提前报备的，每次扣0.5分，信息报备不全面的，每次扣0.5分。 | | |  | |  | |
| **合理安排错峰施工，尽量避开早高峰（7:30—9：30）、晚高峰（16：00—18：30）时段内施工。未合理安排错峰施工的，每次扣0.5分。** | | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | |  | |
| 考核部门： 考核成员： | | | | | | | | | | | | |

## 五、现场条件

1.本养护招标项目范围内养护用水、用电由中标单位自理，并按时交纳水电费，采购人积极提供便利。养护用电用水将单独装表计量，按市场价结算，费用由中标单位负担。

2.本次养护范围内的自来水及喷管设施，投标人应考虑由此引起的水费增加值。

3.本次养护有部分重要路段，是市、区检查及居民投诉热点，本次报价必须考虑各类因素。

## 六、履约验收

采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。

## 六、服务期限要求及服务地点

1.服务期限：一年，具体时间甲乙双方在签订合同时确定。年度服务期限内，中标单位在工作综合考核年平均得分95分（含）及以上，合同到期后，在服务内容不变且合同价不超过原中标价的情况下，经双方协商，可以续签一年合同，续签不得超过两次。

2.服务地点：采购人指定地点。

## 七、商务要求

**1.报价要求**

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。**投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。**

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标单位不得要求追加任何费用。

**2.付款方式**

详见《投标须知前附表》第16条；费用凭合同、发票等相关资料由采购人直接支付。

## 八、其他

1.投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的详细要求。在完全了解招标项目的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

**★**2.投标人须对养护质量的目标做出具体承诺。确保养护效果与原来相比有明显提升。养护质量达不到《义乌市城区绿地养护管理质量标准》（试行）、《义乌市农村公路养护管理工作考核细则》要求的，采购人将报行政主管部门对企业和项目负责人问责。

3.投标人所投服务的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

**4.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，**该中标人对由此产生的一切后果负责。

5.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。