**义乌市文化广场LED显示屏项目**

**招标文件**

**采购编号：ZJKP2019YW239G**

**义乌市文化馆**

**浙江开平企业管理咨询有限公司**

**二0一九年八月**

**招标文件目录**

[第一章　采购公告](#_Toc362250684)

[第二章　投标须知和投标须知前附表](#_Toc362250685)

[第三章招标项目内容及技术要求](#_Toc362250692)

[第四章开标、评标和定标须知](#_Toc362250703)

[第五章投标文件的有效性](#_Toc362250707)

[第六章评标办法](#_Toc362250708)

[第七章合同主要条款](#_Toc362250711)

[第八章投标文件部分格式](#_Toc362250712)

# 第一章　采购公告

浙江开平企业管理咨询有限公司受义乌市文化馆的委托，就义乌市文化广场LED显示屏进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

**1、采购编号**：ZJKP2019YW239G

**2、采购内容及数量**：义乌市文化广场LED显示屏一批。

**3、采购预算及最高限价：**采购预算为324.9万元，本项目设最高限价，最高限价为预算价。

**4、投标人的资格要求：**

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的企业；

（2）投标人自2016年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（3）投标人近3年内无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

**5、**供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**报名时间和地点：**2019年月日至月日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外）在浙江开平企业管理咨询有限公司报名。招标文件获取截止时间之后至开标前一日的11时前，潜在的投标人仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。详细地址：义乌市贝村路178号6楼。

**6、报名时所需资料**：

（1）投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本原件及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）；

（2）法定代表人授权书；

（3）被授权人身份证；

（5）投标人简介等资料。

**7、递交投标文件截止及开标时间：**2019年月日上午09：30。

投标人应于月日09：30时前将投标文件密封送交到义乌市行政服务中心大楼4楼开标室（望道路300号），逾期送达或未密封将予以拒收。

1. **递交投标文件及开标地点：**义乌市行政服务中心大楼4楼开标室（望道路300号）。
2. 投标保证金：无。

**10、业务咨询：**

采购单位：义乌市文化馆

联系人：傅秀松 联系电话：0579-85329051

采购代理机构：浙江开平企业管理咨询有限公司

详细地址：义乌市贝村路178号6楼

邮编：322000 联系人：赵棋明

电话：0579—85317081、85328516

传真：0579—85321521

财务及报名热线：0579—85321863

监管部门：义乌市财政局联系电话：0579—89915078

**第二章　投标须知和投标须知前附表**

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容规定** |
| 1 | 项目综合说明 | **项目名称**：义乌市文化广场LED显示屏一批 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后一个月内供货并安装调试完毕。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（报名截止日之后收到采购文件的，以报名截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市行政服务中心大楼4楼开标室（望道路300号） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份；技术标正本一份，副本四份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 2019年月日09：00-09：30止，超出时限概不接收。 |
| 12 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2019年月日上午09：30开标地点：义乌市行政服务中心大楼4楼开标室（望道路300号） |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 设备到货安装调试、通电验收合格后支付货款总价的95%；质保期满无质量问题后30天内付清余款。货款凭合同、发票、政府采购验收单由采购人直接支付。 |
| 17 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 18 | 信用记录 | 投标人近3年内无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对最终认定为小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件（格式自拟）。”**(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，投标人属于小微企业，但其代理的LED屏由大、中型企业制造的，不按小微企业认定）**。 |
| 21 | 政采贷 | 本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》：http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220\_3720981\_2.html |
| 22 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；（2）有意串标或提供虚假材料者的；（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

**投标须知**

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市文化馆。

2.2招标代理机构：系指浙江开平企业管理咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。

**2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。**

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

**2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。**

**2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。**

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.10监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定单位。

2.12“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

1. 合格的投标人

3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的企业；

3.2投标人自2016年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

3.3投标人近3年内无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.4根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

3.5符合采购公告中要求的条件。

**4、保证**

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

**5、招标投标费用**

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

**6、现场勘察**

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

**7、联合体投标**

本项目不允许转包与分包，不接受联合体投标。

## 二、招标文件

**8、招标文件的组成**

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标

第五章 投标文件的有效性

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

 8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4**投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。**

**9、招标文件的澄清**

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至浙江开平企业管理咨询有限公司（义乌市贝村路178号6楼）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将以书面形式答复；答复内容是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

**10、投标文件的语言及度量衡单位**

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**11、对投标文件的要求**

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供说明其拟提供的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

**12、投标文件的组成**

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

**★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封**。**技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理**。

**12.3技术标:**

**应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)**

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的投标方营业执照复印件；

（3）资格的声明函；

（4）法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；

（5）授权委托书、授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（6）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（7）类似项目的成功案例；

（8）投标产品技术响应表。

（9）产品宣传册、操作说明书等印刷资料

（10）设备的技术服务、售后服务的内容及措施；

（11）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需投标人作出说明或描述的；

（12）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（13）投标人认为须提供的其他资料。

**12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：**

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函及其相关的充分的说明材料（如有）；

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的说明材料（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

**14、报价要求**

14.1投标人应根据国家的有关规定和**招标文件要求**并结合企业的实际情况进行报价。报价以人民币为结算货币，投标报价包括①货物价款、配件、备品备件费；②制作费、材料费；③运输费、装卸费、维护费；④就位、安装、调试、验收费；⑤劳动、劳务、管理费；⑥保险、利润、税金；⑦质保期内的服务、维修、保养费；⑧完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.9投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

14.10在施工中出现任何安全事故由投标人负全责。

**15、投标文件格式**

**15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。**

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

**16、投标文件编制要求**

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，**技术标中不得包含商务报价**，否则按废标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（**除本招标文件特别约定外**）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订，否则按废标处理。

16.5**投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，**否则按废标处理。

**17、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：**

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同的。

（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。

**18、履约保证金：无**

**19、采购代理服务费**

19.1采购代理服务费：具体详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标人单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

19.2采购代理服务费在领取中标通知时向中标人收取，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付。未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

采购代理服务费收款人：浙江开平企业管理咨询有限公司

账 号：33001676248059000088

开户银行：义乌市建行乐园分理处

注：缴纳凭证应注明“采购代理服务费”字样。

**20、投标有效期**

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

**21、投标文件的密封和标记**

21.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于**2019年月日上午09:30前不准启封”**的字样；封口应加盖单位公章。

**22、递交投标文件的地点和截止时间**

22.1开标地点即为投标文件的递交地点，采购人在招标仪式开始前半个小时，即**2019年月日09:00—09:30接收投标文件**。

22.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

**23、迟交的投标文件**

23.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

**24、投标文件的补充、修改与撤回**

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

24.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

24.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

25、本招标文件解释权归采购人。

**第三章 招标项目内容及技术要求**

**一、招标范围**

此份规格书包括下列项目：义乌市文化广场LED系统屏的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。

**1、招标货物一览表**

**1.1、剧院LED电子显示屏（四块侧屏）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标规格及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内P4全彩LED屏 | 详见招标文件技术需求表 | ㎡ | 45.5 |
| 2 | LED视频处理器（多媒体终端） | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 详见招标文件技术需求表 | 套 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 112 |
| 5 | 交流配电柜（配电箱） | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 6 | 可移动屏体钢结构架 | 镀锌方钢，采用万向轮+配重+屏幕包边 | ㎡ | 46 |
| 7 | 附件 |  | 批 | 1 |

**1.2、户外LED电子显示广告屏**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标规格及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户外P4全彩LED电子显示广告屏 | 详见招标文件技术需求表 | ㎡ | 30 |
| 2 | LED视频处理器 | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 详见招标文件技术需求表 | 套 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 详见招标文件技术需求表 | 套 | 1 |
| 5 | 服务器（多媒体智能终端） | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 6 | 交流配电柜（配电箱） | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 7 | 屏体钢结构及基础 | 钢结构、混泥土基础，屏体离地1.3米、屏体外框尺寸8.8米（长）\*6米（高） | ㎡ | 30 |
| 8 | 附件 |  | 批 | 1 |

**1.3、户外LED电子显示演出屏**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标规格及配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户外P4全彩LED电子显示演出屏 | 详见招标文件技术需求表 | ㎡ | 56 |
| 2 | 发送卡 | 详见招标文件技术需求表 | 张 | 2 |
| 3 | LED视频处理器 | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 4 | 音视频控制一体机 | 详见招标文件技术需求表 | 套 | 1 |
| 5 | 交流配电柜（配电箱） | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 6 | 多导信号耦合器 | 详见招标文件技术需求表 | 台 | 1 |
| 7 | 附件 |  | 批 | 1 |

**二、技术要求**

**1、剧院LED电子显示屏（四块侧屏）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **数量** |
| 1 | 室内P4全彩LED屏 | ★1.像素间距：≤4mm2.模组尺寸：320mm\*160mm ，模组分辨率80点×40点，像素组成：共阴表贴三合一，采用精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低50%左右。3..整屏尺寸：1.92宽\*5.92高=12平方\*4块4.整屏分辨率：480点\*1480点=710400点像素，像素密度：≥62500点/㎡5.显示屏模组采用3.8V直流电供电6.显示屏亮度：校正后≥600cd/㎡7.色温可调范围：2500K～15000K（投标时提供投标产品具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章）▲8.对比度≥10000:1、峰值功耗：≤350W/㎡、平均功耗：≤120W/㎡、刷新率：≥3800Hz（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章）9.驱动方式：恒流驱动20S10.换帧率：50/60Hz11.发光点中心偏差：<3%12.屏幕水平视角：≥160°、垂直视角：≥160°（投标时提供具有CNAS认可的检测报告加盖生产厂家公章）13.模组间亮度均匀性：≥98%14.色度均匀性：校正后±0.003Cx,Cy之内15.具备热拔插功能16.平整度≤0.1mm▲17.所投产品具备智能节电的功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上（投标时提供CNAS认可的检测报告复印件）18.所投产品具备故障自动报警、多点测温与电源温度实时监控功能，从而保证显示屏的正常运行（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件）▲19.所投产品采用黑色面罩安装技术，从而实现防眩光效果,对比度高（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件）▲20.投标时提供所投产品通过国家强制性3C认证复印件★22为确保大屏幕整个系统运行稳定，LED显示屏、LED视频处理器、控制系统为同一品牌 | ㎡ | 45.5㎡ |
| 2 | LED视频处理器（多媒体终端） | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI，3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop;2.支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 3840x1200@60Hz；3. 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容；4.支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加；5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；6. 预监接口支持四宫格预监四路视频；7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用；▲8.提供所投产品国家强制性3C认证复印件 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | ★1.发送盒：一路 DVI 视频输入； 一路 HDMI 高清视频输入； 一路音频输入； 四路网口输出； USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 一路光探头接口；支持逐点校正校正系统；2.接收卡：集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式；采用千兆网口,可以连接PC 端；支持接收卡预存画面设置；支持灯板Flash 管理；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 3提供所投产品LEADSHOW5G显示屏控制系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件 | 套 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 1. 3.8V低压节能电源，1台电源带8张模组，电源转化效率≥75%；

★2.提供所投产品国家强制性3C认证复印件 | 台 | 112 |
| 5 | 交流配电柜（配电箱） | 1. 交流配电柜2.提供所投产品通过国家3C认证和省级以上政府产品质量监督检验研究院出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章▲3.投标时提供PLC智能监控系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件 | 台 | 1 |
| 6 | 可移动屏体钢结构架 | ★1.镀锌方钢，采用万向轮+配重+屏幕包边（投标时提供具有住房和城乡建设部颁发的轻型钢结构设计专项甲级资质单位的设计蓝图并加盖出图章和设计单位符合该项设计资质的证书复印件）  | 平方 | 46 |
| 7 | 附件 | 安装附材 | 批 | 1 |

**2、户外LED电子显示广告屏**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **数量** |
| 1 | 户外P4全彩LED电子显示广告屏 | ★1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm；2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）；像素密度：≥62500点/㎡。屏体显示尺寸；7.168m\*4.096m。单块屏幕像素；长1728点\*高1120点=1935360点，模组尺寸：256mm\*128mm ，模组分辨率64点×32点，采用简易箱体箱体尺寸自定义； 3、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥97%；显示屏亮度：校正后5000-6000。  ▲4、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥140°(投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章) 5、平整度：任意相邻模组间≤0.2mm；箱体拼接间隙≤0.2mm。 6、单点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。  7、色温：3000K—10000K可调。8、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。(投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章) 9、支持单点校正功能▲10、对比度≥6000:1（提供具有CNAS认可的检测报告复印件）11、通过高低温工作、存储测试以及盐雾10级测试▲12、峰值功耗：≤850W/㎡。平均功耗:≤290W/m²(投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章加盖生产厂家公章)13、燃烧试验通过V-0等级要求(投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章) 14、换帧率：50/60 Hz。寿命典型值大于或等于10万小时 15、控制方式:网络同步控制，点点对应  16、刷新率：≥3000Hz。 17、软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP。 18、显示屏图像质量等级:优▲19、投标时提供所投产品制造商具有国家版权局颁发的“边缘亮暗线调节软件”的计算机软件著作权登记证书复印件20、为了周边安全，PCB具有使用阻燃材料，屏幕面罩使用阻燃材料。▲21.为了保护人眼视力，为确保观众不受LED显示屏蓝光危害，生产厂家获得德国莱茵低蓝光认证（投标时提供认证文件复印件）22.提供所投产品国家强制性3C认证复印件★23.为确保大屏幕整个系统运行稳定，LED显示屏、LED视频处理器、控制系统为同一品牌 | ㎡ | 30 |
| 2 | LED视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放2.支持 3 个窗口和 1 路 OSD3.支持快捷配屏和高级配屏功能4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节5.支持设备间备份设置6.视频输出最大带载高达 390 万像素7.支持带载屏体亮度调节8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步11.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏▲12.提供所投产品国家强制性3C认证复印件 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 发送卡；1. 一路 DVI 视频输入； 2.一路 HDMI 高清视频输入； 3.一路音频输入； 4.四路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7.一路光探头接口；8．支持逐点校正校正系统；接收卡；1、集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式。2、采用千兆网口,可以连接PC 端。3、支持接收卡预存画面设置。4、支持灯板Flash 管理。5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。▲6. 投标时提供LEADSHOW5G显示屏控制系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件 | 套 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 1.200W5V，超薄型、有过压、过流、短路等自保功能▲2.提供所投产品国家强制性3C认证复印件 | 套 | 1 |
| 5 | 多媒体智能终端 | 1.集成一体化设备，非多种设备的物理搭建。一键式提醒按钮，支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio同步输出，Intel 嵌入式工控四核处理器,主频1.99GHz,最大睿频2.41GHz ； 内存双通道DDR3≥4G 固态硬盘≥64G，64位操作系统。支持USB鼠标键盘及19寸、22寸显示器多分辨率工作场景。2.X86架构Windows系统，自带一键还原功能支持1920\*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840\*1080长条形画面、不少于3路以太网RJ45输入、不少于4路USB接口，自带1路5V不间断电源输出接口，满足本地多样式操控管理及物联网智能管理需求（物理网、无线网），支持局域网同网管理、支持互联网扫码认证管理。支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。3.市电输入：AC220V 输入处装置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），节能功耗（待机时小于5W，工作状态30W），管控 1路220V/400W稳压延时电源输出，在计算机模块开、关机时自动上电或延时断电保障后端设备（视频处理器、拼接器、功放、显示屏）同步开、关机；内置浪涌防护装置（设备遇到强浪涌时，设备会采取自护模式，自动断电保护所连设备）。★4.根据管理要求可执行每天、每周不同时段计划开、关机任务：执行开机命令时，将同步开启外接设备（视频处理器，功放、显示屏等）后，并同步播放节目列表选定文件；反之执行关机命令时，首先自动关机播放窗口，并逐步关闭外接设备。并发送计划任务执行情况发信息给主管理人员。5.保证节目播放管理安全，配置密码认证命令；支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv等）进行自动解码导播。保障高清片源播放的流畅性，播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30%；多个1080P或4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%。6.每台设备都具备唯一的二维码，进行物联网管控时，通过智能设备（手机、IPAD等）采用微信扫描设备二维码，通过多重双向安全认证后提交授权通过后才可操控设备。内置双重网络防火墙，可实现断联网认证。7.管理者可在微信端实时查看授权设备（1套及多套）的工作状态：设备运行状态、当前节目播放状态及节目列表。通过微信客户端可进行节目任意切换、组合播放、增加内容等，添加跑马灯信息（天气状况、重要通知等）于显示终端。实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。8.设备面板采用钢化玻璃材质、机箱采用钢合金一次性成型材质及采用无风扇铝板散热（长时间工作不高于手感温度）、工作时设备处于静音状态；适应于-45℃及65℃工作环境、支持7\*24小时稳定工作。★9.在办公室需要管理显示屏时登录任意PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，能达到众多本地操作功能。▲10.投标时提供所投产品国家CCC认证复印件加盖生产厂家公章▲11.投标时提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心对所投设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告复印件加盖生产厂家公章▲12.所投产品具有基于微信客户端控制功能（投标时提供省级及以上的政府电子信息产品监督检验院出具的检测报告复印件或国家知识产权局关于对该功能的认定证书复印件）▲13.投标时提供所投产品视频自动导播软件V1.0具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件。 | 台 | 1 |
| 6 | 交流配电柜（配电箱） | 1.交流配电柜，2.提供所投产品通过国家3C认证证书复印件和省级以上政府产品质量监督检验研究院出具的检测报告复印件 ▲3.投标时提供PLC智能监控系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件 | 台 | 1 |
| 7 | 屏体钢结构及基础 | ★1. 屏体为30平方，钢结构、混泥土基础，屏体离地1.3米、屏体外框尺寸8.8米长\*6米高、用1.0不锈钢包边和后立面整体覆盖、有检修门、结构安全、造型美观（投标时提供具有住房和城乡建设部颁发的轻型钢结构设计专项甲级资质单位的设计蓝图并加盖出图章和设计单位符合该项设计资质的证书复印件）； ★2.该钢结构竣工后需提供由采购单位指定的具有钢结构检测资质的检测机构出具检测报告原件（中标费用包含检测费） | 平方 | 30 |
| 8 | 附件 | 接插件、电缆 | 批 | 1 |

## 3、户外LED电子显示演出屏

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **数量** |
| 1 | 户外P4全彩LED电子显示演出屏 | ★1、像素间距：纵向：≤3.91mm，横向：≤3.91m2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）；3、像素密度：≥65536点/㎡，主屏幕显示尺寸；8m\*4m（1块），副屏幕显示尺寸；1.5m\*4m（4块）。主屏像素：长2048点\*高1024点=2097152点；副屏像素：384\*1024。模组尺寸：250mm\*250mm ，箱体分辨率128点×128点，采用全压铸铝箱体，含电源、接收卡▲4、模组产品通过平整度检测；亮度、亮度均匀性、可视角检测、对比度检测；刷新率检测、高低温检测；灰度等级，且符合国家相关技术标准要求；模块解析度及尺寸：250mm\*250mm\*17mm。（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件）★5、PCB及屏幕面罩使用阻燃材料6、箱体解析度及尺寸：500mm\*500mm\*77mm；（要求原厂商箱体）7、模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能；8、在每个模块上都装有CPU，将每个像素的R、G、B亮度及色度数据保存在模块CPU上，更换模块的同时也更换了亮度和色度数据，彻底消除因更换模块就导致整屏花屏的现象；达到亮度和色度自适应校正功能，方便维修；9、箱体材料：防护等级前壳符合标准IP66，后壳符合标准IP5410、箱体间连接：箱体之间信号连接采用冗余连接方式；11、箱体内部连接：最优连接方式，避免模块出现连续性故障。▲12、显示屏亮度校正后≥5000cd/㎡、屏幕水平视角：≥150°。（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章）13、亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥98%。14、平整度：任意相邻模组间≤0.5mm；箱体拼接间隙<0.3mm。15、逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。▲16、色温：3000K—10000K可调。(投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章）▲17、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度（提供具有CNAS认可的检测报告复印件）▲18、支持屏体拼缝亮线、暗线校正；最大对比度（全白/全黑，环境照度0.05lux）：≥6000:1。（标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件）19、屏体功耗：≤1000W/㎡。20、驱动方式：恒流驱动；采用LED专用驱动器件芯片。21、换帧率：50/60 Hz。22、控制方式:网络同步控制，点点对应23、刷新率：≥3840Hz；具有自检技术、远程监控测试。24、软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP。25、提供所投产品国家3C认证。 (投标时需提供3C证书复印件加盖生产厂家公章)26.提供投标人所投产品制造商具有国家版权局颁发的“边缘亮暗线调节软件”的计算机软件著作权登记证书复印件▲27.为了后续软件服务需要,LED显示屏厂商具有CMMI三级软件开发业务成熟度等级证书（投标时提供证书文件复印件）；▲28、为了节能环保，LED厂商通过节能认证且列入低碳节能示范案例推荐目录（投标时提供政府部门认可的说明文件复印件）★29.为确保大屏幕整个系统运行稳定，LED显示屏、发送卡、LED视频处理器为同一品牌生产 | ㎡ | 56 |
| 2 | 发送卡 | 一路 DVI 视频输入； 2.一路 HDMI 高清视频输入； 2.一路音频输入； 3.四路网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 6.一路光探头接口；7．支持逐点校正校正系统； | 张 | 2 |
| 3 | LED视频处理器 | 集视频处理，画面拼接，特效切换和多画面显示的高性能多画面拼接处理器。具备强大的视频信号接收和处理能力，最大支持 4K×2K@30Hz 视频输入，并最大可同时支持 7 路输入和 5 个独立窗口。最大支持 4 路DVI 拼接输出，单机最大带载可达 8KK。基于强大的 FPGA 处理平台，支持输入输出 EDID 管理和画质调整，多种输入源的无缝切换和淡入淡出等切换特效。支持市面常见的视频输入接口−  DVI 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入−  HDMI1.3 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入−  3G-SDI 接口，支持 1920×1080@60Hz 输入−  DP1.1 接口，支持 3840×2160@30Hz 输入−  HDMI1.4 接口，支持 3840×2160@30Hz 输入l  单机 4 个 DVI 接口拼接输出最大支持 4 接口拼接输出，支持水平拼接、垂直拼接和田字拼接，且最大带载高达 920 万像素，且四路拼接最宽可支持 15360多窗口显示支持添加 5 个 3840×2160 窗口任意布局，且每个窗口支持跨接口输出l  HDMI 预监输出−  支持单一输入源预监或输出画面预监−  支持所有输入源和输出画面预监−  支持叠加显示输入分辨率和帧频等信息l  画面控制功能：支持画面一键黑屏，冻结，EDID 管理支持 DVI、HDMI 和 DP 接口的输入分辨率管理画面特效切换支持窗口切源特效，并支持特效切换持续时长设置BKG 抓取支持输入源和输出画面抓取，并将抓取的图片用于 BKG支持选择图片或者配置纯色作为 BKG，最大支持保存 6 张 BKG 图片支持输入源画质，窗口画质和输出画质调整支持创建 10 个用户自定义场景，可一键调用内置 7 个窗口模板，直接调用窗口模板进行快速窗口布局多种操控方式支持使用智能控制软件或设备前面板操控设备直观的前面板彩色 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作▲投标时提供投标产品国家3C认证复印件 | 台 | 1 |
| 4 | 音视频控制一体机（智慧会议系统） | 1.机架式箱体设计，集成了音频、视频、控制于一体的综合产品，便于现场演出的操控管理。系统操作与管理通过设备自带的7寸触摸屏（或外接IPAD无线控制端）实现一键调用与场景预设2.提供3个网口接入，3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制3.可通过8路RS232/485端口，8路弱继电器，8路红外端口，4个IO端口对受控设备进行控制4. 4.5G宽带，支持高清输入输出，所有通道支持独立的EDID管理5.支持3D画面，蓝光DVD▲6.支持4路HDMI输入/输出，4路VGA输入/输出，输入（8路）输出（8路），可自由切换画面（投标时提供具有CNAS认可的检测报告原件）7 . 8/16路音频输入通道，8/16路音频输出通道，8/16路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件加盖生产厂家公章）8.支持4路Dante网络音频信号输入，4路Dante网络音频信号输出（选配）9.独立的自适应反馈抑制器，可多档调节10.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声▲11.具有自动混音和矩阵混音功能，具有前级放大、噪声门、压缩器，31段参量均衡（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件）12.支持32路场景预设功能13.支持手机、平板、安卓、苹果、微软等不同的移动控制及模式调用▲14.系统软件具有简单明确的中文界面，编程软件支持C类语言的代码规则，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面（投标时提供具有CNAS认可的检测报告复印件关于对该功能的描述）15.根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面等功能，适用于各种复杂工程应用16.软件支持音频DSP状态实时显示17.支持220-240宽电压供电▲18.需免费提供该系统管理平台软件，投标时提供著作权登记证书复印件 | 套 | 1 |
| 5 | 交流配电柜（配电箱） | 1. 交流配电柜，2.提供所投产品通过3C认证和省级以上政府产品质量监督检验研究院出具的检测报告复印件加盖生产单位公章3.投标时提供PLC智能监控系统具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件 | 台 | 1 |
| 6 | 多导信号耦合器 | ★1、无缝衔接信号的输出和输入。1. 多种输入、输出接口，适配主流信号接口。
2. 多个相互独立的信号通道。

4、无源设计。 | 台 | 1 |
| 7 | 附件 | 箱体支撑架、配重、快速拆装日子架、飞机带、电源线、网线接插件、电缆 | 批 | 1 |

**备注：**

1、本次要求对投标产品进行现场产品品质确认、产品演示两方面：

（1）要求提供户外LED电子显示演出屏进行现场亮屏演示，演示的屏幕大小以能完整（图片、视频源由采购人提供）演示的最小单元为准，评标委员会将对包括但不仅限于产品材质、加工工艺、外观、显示效果等内容进行评判，如投标单位不提供演示，演示部分不得分。

（2）要求提供音视频一体机进行功能演示，要求提供一体机及配套控制设备进行演示，并由投标人提供演示操作说明书。

★（3）在LED屏供货完毕后采购人将根据供货质量，视情随机抽取供货产品中部分重要产品性能发送到第三方检验机构进行抽样检测，如检测参数与招标要求不符的，采购人有权要求中标方更换所有设备或重新组织招标。

★(4)检测所需费用由中标方自行承担，投标方在投标时需将检测费用计算入内，检测实际所需费用由中标后在收到采购人通知后依据实际所需费用缴纳。

2、标“★”为实质性响应条款，不允许负偏离；标“▲”作为设备的重要参数，为保证投标产品技术参数的真实性，技术要求中明确要求提供该项检测报告的，投标文件未提供的视为该条技术参数不满足招标要求，即为负偏离。

★3、中标后签订合同前采购方对标书内涉及检测报告、国家3C认证证书和软件著作权登记证书的内容，将视情与发证机关或网上查询对所提供证书内容的真实性进行核对，若核对无此证书或内容不符，视为虚假应标，则取消中标资格，中标方承担一切后果与相应法律责任。

★4、中标方需在中标后签订合同前提供强制要求内容中要求提供的检测报告复印件并加盖所投产品生产厂家原厂公章，未能提供的，采购人有权重新组织招标。

★5、中标方需在中标后签订合同前提供LED屏生产厂家对本项目质保承诺书原件加盖生产厂家公章。

# 二、商务要求

**1、供货及安装时间要求**

供货时间**：**合同签订后根据一个月内供货并安装。

地点：采购人指定地点。

**2、售后服务**

**（1）质保期**

★服务时间从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算，所有设备保修期为**一**年，除非采购人另有要求，免费服务期内所有的服务均为免费上门服务**，与保修和维修相关的所有费用由中标方负责**。

**（2）售后服务和响应时间**

在服务期内，使用单位有故障申报，中标方必须在2小时内响应， 24小时内解决。若不能在24小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换。

1. **供货要求、安装及调试**

3.1供货单位要包质量、包数量、包运输、包安装调试。所投产品必须是全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。

3.2设备安装调试完成后中标人有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置设置、性能优化以及硬件基本维护知识；费用均须包括在此次报价总价中。

3.3中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

**4、验收办法及其标准**

**根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收**。

**五、付款方法和条件：**

设备到货安装调试、通电验收合格后支付货款总价的95%；质保期满无质量问题后30天内付清余款。货款凭合同、发票、政府采购验收单由采购人直接支付。

**第四章开标、评标和定标须知**

## 一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。其他人员不得进入开标现场。

2、开标程序：

2.1开标由采购人或委托招标代理机构主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确定投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员。

2.2开标前由采购人和招标代理机构工作人员共同检查签到单位、投标书受理情况；由采购人代表随机抽取一名投标人代表检查标书的密封情况。

2.3待技术标评标结束，进行商务标开标。在商务标开标时，随机抽取一名投标人代表现场检查标书密封情况和监督开标唱标情况。

2.4由工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、供货价格和投标文件的其他主要内容。对包封不符合招标文件要求的标书应予剔除，采购人当场宣布，该投标人应签字确认。

2.5采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人、监督人（如有）当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

## 二、评标

**3、评标小组**

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

**4、评标原则**

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

**5、评标过程的保密**

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**6、投标人的认定**

不同供应商所投的LED显示屏为同一品牌或同一企业生产的，应当按一个供应商认定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**7、投标文件的澄清**

**7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。**

8、**投标文件的初步评标**

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评标不予通过，不列入商务标详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

**9、投标文件计算错误的修正**

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1《报价一览表》内容与组价分析表内容不一致的，以《报价一览表》为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

**10、投标文件的评标、比较和否决**

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

**10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；**

**10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；**

**10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；**

**10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。**

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

**11、评标办法**

**11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。**

**12、决标**

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标候选人。

## 三、定标

**13、中标通知**

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江省政府采购网 <http://www.zjzfcg.gov.cn/>、义乌市公共资源交易平台http://www.ywjypt.com。。

13.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应在中国裁判文书网上查询供应商自2016年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标供应商有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

13.3公告期结束后，由采购人和浙江开平企业管理咨询有限公司共同签发《中标通知书》，中标方凭有效说明到浙江开平企业管理咨询有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评标委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

**14、合同签订**

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

**第五章 投标文件的有效性**

**1、投标文件有下列情形之一的，采购人将不予受理：**

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

**2、采购人按照招标文件要求在开标现场对所有签收的投标文件进行开标审查，有下列情形之一的应在开标会议上当场宣布，并提交评标小组作废标处理，均不列入商务标评标。**

2.1投标文件包封不符合招标文件要求；

2.2投标报价高于预算价或最高限价的；

2.3报价关键字迹模糊，无法辩认的；

2.4一份投标书中出现两个或多个报价，且未在投标书中声明哪个有效的；

**3、投标文件出现下列情形之一的，由评标小组初审后按无效投标文件处理：**

3.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

3.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份说明等；超出经营范围投标的；

3.3投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.4如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.5投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3. 6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3.7借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

3.8采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争；

3.9有影响评标公正性或不正当行为的投标；

3.10投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

3.11投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3.12对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.13投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.14技术标中体现或包含商务报价。

3.15若发现有意串标或提供虚假说明材料者；

3.16评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

3.17未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》。

**4、招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标委员会根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件资料，作资格评标不予通过处理。**

# 5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 第六章评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

**一、评标程序**

1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务文件进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

5、推荐中标候选人、出具评标报告

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，**先评技术标，技术标有效单位进行商务报价评标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；对技术无效的投标人不再进行商务标的评审。**

**二、评标办法**

**1、技术标评标**

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供设备的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7技术标详细评审（技术分满分为70分）

1. 评标委员会根据评分细则，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终技术得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| 业绩 | 3分 | 投标人自2017年1月1日以来有类似LED显示屏业绩，每提供1个得1分，最高得3分。（投标时提供中标通知书、合同复印件，缺一不得分，原件备查） |
| 产品性能、技术指标 | 45分 | 由评委根据投标人对设备的产品性能、配置等进行评比打分，不满足“▲”项，每项扣2分；其他项不满足，扣1分，满分为45分，扣完为止。(技术要求中明确要求提供该项检测报告的，投标文件未提供的视为该条技术参数不满足招标要求。) |
| 主要产品现场演示 | 12分 | 投标设备中的音视频一体机和户外LED电子显示演出屏箱体单元演示，演示内容包括：1.在音视频一体机触摸屏上控制音频系统、视频系统和中央控制系统，分别进行演示，全部满足的得3分，不满足的不得分； 2.在音视频一体机上，音频系统输入通过DANTE传输进行演示、通过模拟传输进行演示，全部满足的得2分，不满足的不得分； 3.在音视频一体机上，视频系统可随意切换进行演示，满足的得2分，不满足的不得分；4演示通过音视频一体机控制大屏系统电源的开关（220V或380V，电源开关自行匹配），满足的得2分，不满足的不得分；5.根据投标人提供的户外LED电子显示演出屏显示效果（包括色度、亮度、对比度、均匀性、白平衡等各方面）（0-3分）（备注：投标人根据演示要求提供户外LED电子显示演出屏单元箱体、音视频一体机及音箱、功放、交换机、控制设备等配件进行演示） |
| 项目安装实施方案 | 5分 | 根据投标人项目安装实施方案进行打分：工程质量保证的合理性和关键点；（0-1分）钢结构设计方案的合理性和安全性；（0-1分）安全施工保证；（0-1分）工程进度安排；（0-1分）突发应急预案。（0-1分） |
| 售后服务、培训及服务承诺 | 2分 | 投标人必须本地配备支撑人员，用户在使用过程中，如果需要技术支持，在提前知道和确认的情况下，必须安排现场人员支撑，可配备现场支撑人员支撑得2分，要求投标人提供加盖公章的承诺函，未提供承诺函不得分。 |
| 3分 | 服务承诺0-3分：提供详细完整的“三包”“免费保修及售后服务措施和方案（服务措施0.5-1分、回访0.5-1分、技术培训等0.5-1分,**内容完整得基础分0.5分，在此基础上视方案优劣给分，内容不齐全的不得分**。 ） |

**2、商务标评标**

**2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务评标：**

①技术标无效单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

④如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

**2.2商务标详细评审（30分）**

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/评标价）×30%×100，保留小数2位

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

**2.3扶持政策说明：**

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

①投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

②投标人已列入国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/），并提供页面查询结果（网站截图或打印页面）（打印时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）。

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的说明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

**3、计算总分（满分为100分）**

计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章合同主要条款

**义乌市政府采购合同（样本）**

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供、需双方根据\_\_\_ \_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日浙江省义乌市政府采购项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

**一、合同文件组成：**本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

**二、合同金额**

合同总价中须包括①货物价款、配件、备品备件费；②制作费、材料费；③运输费、装卸费、维护费；④就位、安装、调试、验收费；⑤劳动、劳务、管理费；⑥保险、利润、税金；⑦质保期内的服务、维修、保养费；⑧完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **规格及技术参数** | **单价** | **总价** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 合同价人民币（大写）：￥： |

**以上数量为投标数量，如有设计变更则按实结算，相同机型设备结算单价按合同单价，不同设备参照类似机型并结合市场价结算。**

**三、技术资料**

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、产权担保**

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、转包或分包**

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。

**七、质保期**

**供方必须对合同中规定的货物提供至少年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。**供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

**八、交货期、交货方式及交货地点**

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

**九、货款支付**

**1、付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(与招标文件保持一致)**

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

**十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

**十一、质量保证及售后服务**

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、违约责任**

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之\_\_三十\_\_违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日万分之\_\_\_\_向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之\_\_\_向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期\_\_\_个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值\_\_\_%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。供方向需方偿付货款总额的30%作为违约金。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额\_\_\_‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之\_\_\_的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之\_\_\_的违约金。

**十三、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、诉讼**

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

**十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。**

**十六、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**十七、本合同一式份，供需双方各执份，浙江开平企业管理咨询有限公司执一份，义乌市财政局一份，均具同等效力。**

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_账户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签约地点：

# 第八章投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、关于资格的声明函

2、法定代表人资格书（格式）

3、法定代表人授权书（格式）

4、投标货物配置一览表

5、义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表格式

**正（副）本**

**附件1 封面格式1**

**项目**

**投标文件**

**（技术文件）**

**采购项目编号：**

**投标人（公章）：**

**投标人法定代表人**

**或其委托人（签字）：**

**年月日**

**正（副）本**

**附件2 封面格式2**

**项目**

**投标文件**

**（商务文件）**

**采购项目编号：**

**投标人（公章）：**

**投标人法定代表人**

**或其委托人（签字）：**

**年月日**

**关于资格的声明函（格式）**

**致：（采购人名称）**

（招标代理机构名称）

关于贵方年月日第（采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供（项目名称）的货物和服务，并说明提交的下列文件和资料是正确和真实的。

1、由（签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由（签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：、、、

、、（空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址授权签署本资格文件人

名称（盖章）：签字（或盖章）：

地址：职务：

传真：电话：

邮编：签署日期：

**法定代表人申明函（格式）**

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（单位名称）的法定代表人，法定地址：。为项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：年月日

**投标人法定代表人授权书（格式）**

项目名称：

日期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于（注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）（身份证号码）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：职务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明函和身份说明即可。

**投标货物配置一览表**

投标人名称（盖章）：采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 | 品牌 | 产地 | 材质说明 | 配件 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

本表可根据实际情况自行制作

**投标函（格式）**

致：

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人全称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（采购项目名称、采购编号）标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本份；

2、商务标，正本一份，副本份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）\_\_\_\_\_\_\_，即 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

（企业成本价为元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期\_\_\_\_个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报信用办。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （公章）

投标方代表职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标日期： \_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日全权代表签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投标报价一览表**

投标人名称（盖章）：

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 | 人民币：元（大写）： |

全权代表签字：日期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和**实际情况**并结合企业的实际情况进行投标报价。**投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。**

**2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。**

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任**。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**监狱企业声明函**

**【非监狱企业不用提供】**

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的服务。

**本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任**。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**中小企业声明函**

**【非小微企业不用提供】**

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为（填写行业）（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加（采购人）的（项目名称）采购活动，由本企业为本项目提供服务。

**本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：

1）供应商为小型、微型企业的提供此函，其他类型单位不需提供此表。

2）后附：

国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（网站截图或打印页面）。

**义乌市政府采购项目投标承诺书**

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购管理部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，并对该项目的损失作出赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：年月日