金华市政府采购中心关于金华理工学院图书馆家具采购项目招标文件更正的说明

金华市公共资源交易中心：

金华市政府采购中心关于金华理工学院图书馆家具采购项目（项目编号：JHCG2025X-A007），因招标公告期间质疑事项，现对招标文件（第51-52页）评分标准----“产品安全性检测”进行更正。更正如下：

评分

标准	更正前	更正后
产品

安全

性检

测	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如冷轧钢板、人造板、木材、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告（一年内，本项目公告日往前推算）,每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。

原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内，本项目公告日往前推算）。

注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有 CMA 资质的第三方检测机构提供，报告加盖投标人公章。	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如冷轧钢板、人造板、木材、面料、海绵、五金配件、封边条、涂料、胶黏剂、塑料件等）的检测报告,每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得3分。

原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件。

注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有 CMA 资质的第三方检测机构提供，报告加盖投标人公章。
须提供采购标的同品类（阅览桌椅3、学图书架、书柜，详见采购内容）成品检测报告（一年内，本项目公告日往前推算），每个品类的核心技术指标评分内容如下：

1.产品涉及的力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合GB/T3324《木家具通用技术条件》规定的要求得1.5分,不符合不得分；

2.产品涉及的表面理化性能（漆膜、软硬质覆面），符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求得0.5分，不符合不得分；

3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）：

（1）按GB18580执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³ 得1分,0.05（不含）~ 0.124mg/m³得0.5分；

（2）按 GB 18584 执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分,0.5（不含）~ 1.5mg/L 得0.5分。

4.总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³,苯≤0.05mg/m³ , 甲苯≤ 0.1mg/m³ , 二甲苯≤0.1mg/m³，全部符合得1分，有一项不符合不得分；

5.家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg，全部符合得 0.5分，有一项不符合不得分;

6.可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg,符合得 0.5分，不符合不得分。

出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有 CMA 资质的第三方检测机构提供。	须提供符合采购标的同品类（阅览桌3、图书架、书柜，详见采购内容）成品检测报告，每个品类的核心技术指标评分内容如下：

1.产品涉及的力学性能，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求得1.5分,不符合不得分；

2.产品涉及的木制件表面理化性能,符 合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求得1分，不符合不得分；

备注：图书架符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》)规定。

3.甲醛释放量按GB/18584-2024执行，甲醛释放量≤0.08mg/m³得1.0分。不符合不得分；

4.总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50mg/m³,苯≤0.65mg/m³, 甲苯≤0.15mg/m³,二甲苯≤0.2mg/m³,全部符合得1分，有一项不符合不得分；

5.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤75mg/kg,铬(Cr)≤60mg/kg,汞(Hg)≤60mg/kg,锑(Sb)≤60mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,硒(Se)≤500mg/kg,砷(As)≤25mg/kg,全部符合得0.5分，有一项不符合不得分；

出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测 能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。
附件：图书馆家具采购项目图书馆平面图（CAD）

金华高等研究院

2025年6月30日