公开招标文件

项目编号：	QTJZCG2025-010
项目名称：	青田县人民医院电梯更新采购项目
采 购 人：	青田县人民医院
采购代理机构：	青田县政府采购招投标交易中心
地 址：	青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼
2025年06月

目 录

目 录	1

第一章 招标公告	1

第二章 采购需求	5

一 总则	5

三 执行标准要求：	6

四 技术要求	7

五 商务要求	20

六 工期及供货地点要求	23

七 质保期	23

八 安装、调试、验收要求	23

第三章 投标人须知	25

投标人须知前附表（一）	25

投标人须知前附表（二）	28

一 总则	29

1.1 适用范围	29

1.2 定义	29

1.3 投标人应具备资格条件	29

1.4 联合体投标	29

1.5 投标文件的语言及计量	30

1.6 投标费用	30

1.7 现场踏勘	30

1.8 答疑会	30

1.9 分包	30

1.10 保密	31

1.11 政府采购政策	31

1.12 相同品牌产品	33

1.13 信用信息记录查询	34

1.14 询问、质疑和投诉	34

1.15 特别声明	36

二 招标文件	37

2.1 招标文件的组成	37

2.2 招标文件的澄清、修改	37

三 投标文件组成	38

3.1 投标文件组成	38

3.2 资格文件	38

3.3 商务技术文件	38

3.4 报价文件	38

3.5 投标文件形式	39

四 投标文件编制	39

4.1 投标文件编制	39

4.2 投标报价要求	39

4.3 投标有效期	39

4.4 投标文件格式	40

4.5 投标文件份数及签署	40

4.6 注意事项	40

五 投标文件提交	40

5.1 投标文件导入和加密	40

5.2 投标文件提交	40

5.3 投标文件修改和撤回	40

5.4 备份投标文件的提交	41

六 开标、资格审查、评标	41

6.1 开标	41

6.2 资格审查	42

6.3 评标	42

6.4 投标文件的澄清、说明或补正	43

6.5 报价错误修正	44

6.6 评标报告	44

七 ▲投标无效的情形	45

7.1 在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	45

7.2 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	45

7.3 在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	45

7.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	46

7.5 如有下列情形之一的，其投标无效	46

八 中标和合同	47

九 其他事项	48

第四章 拟签订的合同文本	50

第五章 投标文件格式	66

一 资格文件格式	66

1.1 资格文件封面格式	66

1.2 资格文件目录	67

1.3 有效营业执照电子文档	67

1.4 法定代表人身份证电子文档	67

1.5 授权委托书格式	68

1.7 特定资格条件证明材料扫描件	70

1.8 其他	70

二 商务技术文件格式	71

2.1 资信及商务文件封面格式	71

2.2 商务技术文件目录	71

2.3 投标函格式	72

2.4 廉洁自律承诺书格式	74

2.5 符合性审查资料	75

2.6 投标项目明细清单	76

2.7 商务技术偏离表	76

2.7.1 商务技术偏离表格式	76

2.7.2 其他技术参数及产品性能说明格式	77

2.8 评标标准相应的商务技术资料	78

2.8.1 成功案例及业绩格式	78

2.8.2 拟投入的项目班子格式	78

2.8.3 产品维保结果评价材料	79

2.8.4 施工组织方案	79

2.8.5 售后服务	80

2.8.6 维保方案	80

2.8.7 投标人需要说明的其他文件和说明	80

三 报价文件格式	81

3.1 报价文件文件封面格式	81

3.2 报价文件文件目录	81

3.3 开标一览表格式	82

3.4 报价明细表格式	83

3.5 落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式	84

第六章 评标办法和评标标准	86

第一章 招标公告

项目概况：

青田县人民医院电梯更新采购项目 的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年7月23日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTJZCG2025-010

项目名称：青田县人民医院电梯更新采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4400000

最高限价（元）：4400000

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

标项名称：青田县人民医院电梯更新采购项目

数量：14台

预算金额（元）：4400000

最高限价（元）：4400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第二章

备注：

合同履行期限：120天

本项目 □是 ☑否 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一：

☑无

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目投标人为电梯制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯) B级及以上和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B级或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》 (电梯制造(含安装、修理、改造)，证书须在有效期内;

（2）本项目投标人为电梯经销商(代理商)的须具有:其经销(代理)电梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B级及以上和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B级或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》 (电梯制造(含安装、修理、改造)，证书须在有效期内。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；备份投标文件采用数据电文形式，若提交请将备份投标文件加密后以电子邮件的形式在本项目提交投标文件截止时间前发送至qtzfcg@163.com。备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

3. 开标时间：2025年7月23日 9:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206开标室（二）；投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购”应用，进入开标评标菜单中选择项目，在选择开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用“电子交易/不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。具体操作指南：见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：青田县人民医院

地 址：青田县瓯南街道江南大道288号

传 真：

项目联系人（询问）： 林先生

项目联系方式（询问）：13867073290

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15990835577

2. 采购代理机构信息

名 称： 青田县政府采购招投标交易中心

地 址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼

传 真：/

项目联系人（询问）：林女士

项目联系方式（询问）：0578-6818395

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0578-6818001

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：青田县财政局

地 址：青田县鹤城街道临江东路1号12楼1207室

传 真：

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（zfcg.czt.zj.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

一 总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价必须包括设备费、设备安装费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等和电梯验收后交付给项目使用单位前保管费等各项全部费用，以及全额含税发票、雇员费用、合同施工过程中的应预见和不可预见费用等。

5、本项目采用总价包干方式报价。投标人可以自行到采购人处现场勘查了解安装地点、环境尺寸及采购人需求，本项目设计的安装材料、安装附件均采用包干方式计入投标总价，中标后不予调整。

二 采购内容及清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	17/17/17 1000kg乘客电梯	1	台
2	17/17/17 1000kg乘客电梯	1	台
3	17/17/17 1600kg医用电梯	1	台
4	18/18/18 1350kg乘客电梯	1	台
5	17/17/17 1600kg医用电梯	1	台
6	17/17/17 1600kg医用电梯	1	台
7	17/17/17 1600kg消防电梯	1	台
8	6/6/6 1000kg

乘客电梯	1	台
9	6/6/6 1000kg

乘客电梯	1	台
10	5/5/5 1000kg

乘客电梯	1	台
11	4/4/4 1000kg

乘客电梯	1	台
12	4/4/4 1000kg

乘客电梯	1	台
13	2/2/2 1000kg

乘客电梯	1	台
14	2/2/2 1600kg

医用电梯	1	台
2.1 ▲本项目共计采购及安装电梯14台。

本项目为老旧电梯更新，轿厢高度要求为2700mm,如冲顶高度不足中标人可调整为无机房应对，土建整改费用由中标人承担。

2.2 ▲工作内容包含：1、卸后土建的复原、封堵。2、机房门锁符合现有验收规范要求。

2.3 ▲厅外门套由中标人负责重新定制不锈钢大门套。

2.4 ▲旧电梯井道由中标人负责整改，旧电梯由中标人负责拆除，并运到招标人指定位置(2公里范围内)。旧电梯井道整改、旧电梯拆除等相关费用需包含在报价中。

三 执行标准要求：

所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

中华人民共和国国家标准：民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）

中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003）

中华人民共和国国家标准:电梯安装验收规范（GB/T 10060-2011）

中华人民共和国国家标准:电梯技术条件（GB/T 10058-2009）

中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB/T 10059-2009）

中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49-87）

中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

国务院第373号令 ：特种设备安全监测条例

浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

电力供应部门的供电规章条例

四 技术要求

（一）基本参数

序号	名称	技术参数	数量	单位
1

1号乘客电梯	1.停站层:17/17/17。

2.载重:1000kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:2100mm。

5.开门尺寸:900mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2260mm*2160mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。	1	台
2

2号乘客电梯	1.停站层:17/17/17。

2.载重:1000kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:2100mm。

5.开门尺寸:900mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2260mm*2160mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。	1	台
3

3号医用电梯	1.停站层:17/17/17

2.载重:1600kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2180mm*2800mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。	1	台

4

4号乘客电梯	1.停站层:18/18/18

2.载重:1350kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:2100mm

5.开门尺寸:1100mm*2100mm，中分门

6.井道尺寸: 2480mm*2600mm

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

5

5号医用电梯	1.停站层:17/17/17

2.载重:1600kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1100mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2350mm*3050mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

6

6号医用电梯	1.停站层:17/17/17

2.载重:1600kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1100mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2350mm*3050mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台
7

7号消防电梯	1.停站层:17/17/17

2.载重:1600kg。

▲3.速度:2.5m/s。

4.顶层高度:5300mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2350mm*3050mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.医用梯轿厢三面防撞护板（高度1100mm）

22.每台电梯配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。	1	台

8

8号乘客电梯	1.停站层:6/6/6

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.75m/s。

4.顶层高度:5500mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2600mm*2500mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

9

9号乘客电梯	1.停站层:6/6/6

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.75m/s。

4.顶层高度:5500mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2600mm*2500mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

10

10号乘客电梯	1.停站层:5/5/5

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.75m/s。

4.顶层高度:4600mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:900mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2150mm*2580mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台
11	11号乘客电梯	1.停站层:4/4/4

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.75m/s。

4.顶层高度:4600mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2350mm*2200mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台
12

12号乘客电梯	1.停站层:4/4/4

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.75m/s。

4.顶层高度:4600mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1000mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2350mm*2200mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

13

13号乘客电梯	1.停站层:2/2/2

2.载重:1000kg。

▲3.速度:1.0m/s。

4.顶层高度:4600mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:900mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2150mm*2000mm 。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.轿厢内含无障碍功能（不锈钢镜面、三侧不锈钢扶手、盲人按钮、残疾人操作箱等）。

22.轿厢内配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

14

14号医用电梯	1.停站层:2/2/2

2.载重:1600kg。

▲3.速度:1.0m/s。

4.顶层高度:4600mm; 底坑深度:1900mm。

5.开门尺寸:1100mm*2100mm，中分门。

6.井道尺寸: 2500mm*3000mm。

7.轿门、轿顶、厅门、小门套、轿厢材质：发纹不锈钢（304），总厚度≥1.5mm。

8.轿顶设备：日常及应急照明、低噪声通风扇、随行电缆含视频电缆，机房至监控室线是已布线。

9.轿厢地面：仿大理石石材。

10.轿厢高度：装修后净高≥2700mm。

▲11.曳引机：原厂原品牌；永磁同步无齿轮。

12.曳引绳：钢丝绳。

▲13.调速系统控制柜：原厂原品牌控制柜整柜；32位及以上电脑微机控制系统；交流变频变压调速（VVVF）；逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。

14.电梯五方通话机及成套管线等安装及调试（已有电梯控制箱到消控室管线）。

15.含实时通话+视频版96333电梯物联智控系统。

16.光幕束≥170束。

17.有机房电梯。

18.1P单冷空调。

▲19.轿厢内含空气净化及杀菌功能。

20.轿厢内含人脸识别和语音报站功能。

21.医用梯轿厢三面防撞护板（高度1100mm）

22.每台电梯配置不小于10.4英寸全彩液晶显示屏1个。

23.对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

1

台

（二）电梯其他要求

序号	其他要求
一	基本功能及选配功能
1.1	上电再平层（由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置）；
1.2	安全停靠（电梯因故停在门区外，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门）；
1.3	次层停靠（电梯到达目的层后，若轿厢门不能安全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行）；
1.4	超载报警（轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响）；
1.5	轿内反向指令消除（电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令）；
1.6	轿内误指令自动消除（如果轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令）；
1.7	轿内照明/轿内通风装置自动关闭（电梯无方向待机一定时间后，轿内照明及轿内通风装置自动关闭以节能）；
1.8	五方通话（用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房的联系）；
1.9	轿厢到站/层站钟（到站钟鸣响提示乘客轿厢已经到达层站。钟安装在轿厢顶部和底部）；
1.10	驱动设备过热（电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行）；
1.11	轿顶检修（电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷）；
1.12	轿厢应急照明（当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明）
1.13	关门保护（当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启）
1.14	换向重开门（电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开）
1.15	关门力矩控制（电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩）
1.16	重复关门（如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除）
1.17	火灾应急返回（当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门停机）；
1.18	轿内警铃（供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界）；
1.19	随带视频线缆，轿厢内预留摄像孔；
1.20	具有司机操作功能；
1.21	应急平层（电梯发生故障如停电、地震、控制系统故障、火警等时，电梯自动或手动操作运行到预先设定的、相对安全的楼层（通常是距离最近的楼层），并打开轿厢门让乘客安全撤离。）
▲1.22	1-6号电梯为两两背靠背设置，为方便乘客了解全部的1-6号电梯运行情况，每层轿外需配置2个运行液晶显示器，共需配置34个运行液晶显示屏，屏幕≥27吋（电梯停站层为17层）。
1.23	除上述功能外，电梯标准功能必须配置。
二	技术条件
2.1	电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作。
2.2	电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时。
2.3	机房内噪声≤80dB（A）。
2.4	轿厢内噪声≤55dB（A）
2.5	开关门噪声≤60dB（A）
2.6	平层精度：≤±5mm
2.7	称重装置误差≤±2%
2.8	减速机不允许有渗、漏油现象
2.9	平均故障次数≤5/100000次
三	安全部件：投标方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备或附件，并符合现行电梯相关标准和技术规范中的规定。
3.1	断相和错相保护
3.2	上、下终点开关和上、下极限开关
3.3	缓冲器
3.4	限速器
3.5	双向安全钳
3.6	层门安全设施
3.7	轿门安全设施
五 商务要求

5.1售后服务质量保证：在收到采购人通知后1天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

（1）投标人提供的设备必须是全新、原装（未使用过的）优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应国家标准的合格产品，并提供产品相关的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。

（2）投标人应在投标文件中应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

▲（3）备货要求：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件（见清单）、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要,相关响应内容在维保方案中体现。

备品备件或专用工具

名称	型 号	数量	备 注
随机备品备件（每台电梯配置一套）:
电梯锁梯钥匙	由中标公司统一配给	2
轿厢操纵箱钥匙
2
氖灯
1
灯泡
1
保险丝
1
应急照明板
1
油盒
1
缓冲器开关
1
底坑急停开关
1
门 靴
4
靴 衬
4
手动盘车装置
1
手动开闸装置
1
门滑块
2
专用检测设备及专用维修工具（每个项目配置一套）：
工具箱	由中标公司统一配给	1
一字批100*6mm
1
十字批100*6mm
1
活动扳手200mm
1
二用扳手8#
1
二用扳手10#
1
二用扳手13#
1
二用扳手14#
1
卷尺2M
1
钢直尺150mm
1
尖嘴钳
1
鸭嘴锤
1
墙纸刀
1
油灰刀
1
照明头灯
1

5.2售后技术服务要求：

▲（1）售后维修服务

中标人当地有维修站点并提供院内或院周边（3公里以内）24小时人员驻点维保，采购人无论在任何时候都可以通过热线电话报修和投诉，售后维保人员须在接到故障信息后15分钟内到达现场，以处理所有的维修服务。

▲（2）售后质保及年检服务

电梯由采购人签署了验收证书并被接受后，即进入质保期（至少三年）。质保期内，无论何种原因产生的设备故障解决和维修、部件、配件及备品备件的更换、日常维护、技术服务、保险、年检及检测等相关所有费用全部由中标人承担。每年由中标人负责向市场监督管理局有关部门申报电梯安全检验，并取得《电梯合格使用证》。电梯维护保养应符合《电梯维护保护规则》（TSG5002-2017）的规定，及时提供相应报告给采购方检查。

（3）维保要求：在质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身或因自然磨损的质量问题及安装调试质量问题造成的损坏及故障。

（4）电梯安装及质保期内维保服务须在签订合同前提供中标品牌方针对本次项目的授权书。

（5）计划性保养

针对该项目电梯设备运行特点特别设置计划性保养方式，电梯在免费保养期间通过定期的、有计划的保养工作，预先调整或更换已磨损的零部件来预防故障的发生，使修理次数和维修时间缩至最少。每次保养，中标人需派出专业技工分批对电梯设备进行例行检查、调整、润滑和清理，以保证每台电梯的正常运行。

（6）保养程序：

①维修人员联系采购方负责人，说明本次保养内容，询问电梯的运行情况；

②在工作区域放置护栏和需要的警示标记；

③按照保养计划进行工作；

④工作完成后，清理现场；

⑤通知采购方，工作完毕；

⑥日常维护保养所需的备品备件。

供方提供完善的备件储备，保证有充足的原厂备件供应。在质保期内免费提供足够的备品备件及材料以作维修及更换需要，使系统在各种维修期间的停顿时间尽量减少。

5.3 付款方式：

1、合同签订后5个工作日内成交中标人应提供合同总价1%的履约保证金至采购人指定账户。本项目验收合格后无息退还。

2、下列付款条件具备后，中标人提供相应的增值税发票并经采购人确认无误后7个工作日内支付合同价款。

2.1合同签订后7天内，采购人向中标人支付40% 的电梯设备款做为预付款；

2.2发货前30天，支付至设备价款的70%；

2.3电梯验收合格且成交中标人提供八套完整竣工资料后的30天内，支付至设备价款的95%。

3、待项目试运行后，支付剩余款项（含5%设备款）。

4、中标人在上述款项支付期限届满前应向采购人提交书面的付款申请，并开具采购人认可的发票，采购人在收到上述付款申请及发票后，按照约定予以付款，否则，采购人有权不予付款。

5、采购人有权要求中标人分别开具设备款发票、运费发票、保险费发票。

六 工期及供货地点要求

▲6.1、 本工程开工日期以定标后起算，采购人发出供货指令，中标供应商接到供货指令后30天内到货，按采购人要求120日历天内完成初步安装及调试，初步调试采用临时用电，正式调试验收在永久通电后10天内完成。

6.2 、合同工期如遇下列情况，经双方协商。

6.2.1 合同履行中发生重大设计变更而确实影响到施工进度（属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）。

6.2.2 非正常的停水、停电连续24小时可顺延一天。

6.2.3 不可抗力因素。

6.3 除此以外，不得以任何理由变更合同工期。

6.4供货（安装）地点要求：采购人指定地点。

七 质保期

▲取得质检部门颁发的使用许可证之日起3年，其中钢丝绳保用5年。

八 安装、调试、验收要求

中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

（1）中标人负责老设备的拆除以及新设备的安装、调试、验收。

（2）中标人现场服务人员要服从监理单位及采购人的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

（5）设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行，直至拿到电梯使用许可证，验收所产生的费用由中标人承担。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表（一）

序号	事项	本项目的特别规定
1	采购人	见第一章招标公告
2	采购代理机构	见第一章招标公告
3	联合体投标	☑ 不接受；

□ 接受。
4	现场踏勘	☑ 不组织。

□ 组织，见第二章招标需求。
5	答疑会	☑ 不召开；

□ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点：
6	分包	☑ 1.不允许。

□ 2.允许，同意将非主体、非关键性的 工作分包。
7	节能环保产品认证	须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。
8	▲强制采购的节能产品	□台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机

□激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴

□制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备

□镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器

□普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机

……
9	小型、微型企业的价格扣除	1. 对小型和微型企业产品（或服务）给予 10 %（10-20%）的价格扣除（工程项目为4-6%）；

2. 联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予 4 %（4-6%）（工程类1-2%）的价格扣除；

3. 本项目所属行业：

（1）标的： 电梯 ，属于 工业 行业；

……

4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。
10	核心产品	电梯
11	质疑联系人	1. 采购需求、投标人资格条件及评标办法质疑：

单 位：青田县人民医院

联系人：陈先生 联系电话：15990835577

2. 其他事项质疑：

单 位：青田县政府采购招投标交易中心

联系人：杨先生 联系电话：0578-6818001
12	同级政府采购监督管理部门	见第一章招标公告
13	澄清、修改发布网址	1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）
14	投标文件组成	投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。见第五章 投标文件格式
15	投标有效期	90 天
16	投标文件份数	1.电子加密投标文件：政采云平台在线提交、上传一份；

2. 备份投标文件：如有需要可按招标文件第三章5.4条款要求提交一份备份投标文件；

注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。
17	样品	☑ 不要求提供。

□ 要求提供，具体要求见第二章采购需求
18	演示或讲解	☑ 不组织。

□ 组织。具体要求见第二章采购需求
19	评标方法	☑ 综合评分法

□ 最低评标价法
20	非实质性条款负偏离项数	非实质性条款负偏离 / 项以上（不含）的，作无效投标处理
21	中标公告发布网址	1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）
22	履约保证金	1.□无

2.☑有

政府采购合同金额的1%（履约保证金缴纳比例，不得超过成交金额1%。）

缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函

缴纳时间：合同签订后 7 工作日内（具体根据项目情况和采购人要求填写）

电汇、转账缴至如下账号：

开 户 名：青田县人民医院

开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司

开户账号：201000281258202

退还时间：项目验收合格后 7工作日内一次性无息退还（具体根据项目情况和采购人要求填写）

履约保函：以各银行或保险公司出具的保函为准。

投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

序号	工作内容	时间安排	备注
1	发布招标公告	2025年6月13日	1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）
2	发放招标文件	2025年6月13日起	获取方式：招标公告附件自行下载
3	现场踏勘和地点	(☑无

(XXXX年XX月XX日XX时，

地点：
4	更正公告	提交投标文件截止时间前	澄清或修改内容获取方式：更正公告
5	提交投标文件截止时间	见第一章招标公告
6	开标时间、地点	见第一章招标公告
7	中标公告及中标通知书	中标人确定之日起2个工作日内
8	质疑期限	投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出
9	投诉期限	质疑答复期满后15个工作日内
10	签订合同	采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。

一 总则

1.1 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

1.2.3 “投标人”或“供应商”系指按照招标文件的规定响应招标，参加并提交投标文件的法人、自然人或其他组织。

1.2.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或者自然人本人。

1.2.5 “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6 标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.7 标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.8 “电子交易平台”是指政府采购活动所依托的政府采购云平台（简称政采云平台：https://www.zcygov.cn/）

1.2.9 “电子投标文件”系指投标人通过“政采云平台”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.10 “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.11 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

1.3 投标人应具备资格条件

1.3.1 符合本招标公告中载明“申请人的资格要求”的规定。

1.4 联合体投标

1.4.1 联合体：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2 联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3 联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5 联合体参与的，应提供《联合体协议书》。

1.5 投标文件的语言及计量

1.5.1 投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2 投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 投标费用

投标人自行承担与本项目投标有关的所有费用（法律、法规有规定的除外）。

1.7 现场踏勘

1.7.1 现场踏勘：见投标人须知前附表（一）。

1.7.2 投标人踏勘现场发生的费用自行承担。

1.7.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4 采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8 答疑会

1.8.1 答疑会：见投标人须知前附表（一）。

1.9 分包

1.9.1 分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

1.9.3 分包承担主体应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具

有良好信用记录。

1.10 保密

参与招标投标活动的各方当事人应对投标、评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密、国家秘密等负有保密义务，违者应承担相应的法律责任。

1.11 政府采购政策

1.11.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.11.2 支持绿色发展

1.11.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

1.11.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.11.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

1.11.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

1.11.3 支持中小企业发展

1.11.3.1 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业; (三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

1.11.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3.3 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.11.3.4 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.11.3.5 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.11.3.6 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.4 支持创新发展

1.11.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.11.4.2 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。

1.11.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1.12 相同品牌产品

1.12.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，取报价最低者；均相同时，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2 核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3 因相同品牌产品原因造成实质性响应投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13 信用信息记录查询

1.13.1 查询网址：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.13.2 信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3 查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.13.4 信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14 询问、质疑和投诉

在线询问、质疑和投诉：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

1.14.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应告知供应商向采购人提出。

1.14.2 供应商质疑

1.14.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.14.2.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.14.2.3 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定。质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或必要的证明材料。

1.14.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.14.2.5 质疑供应商可直接提交、传真、邮寄方式（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）通过政采云系统在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.2.6 相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应履行相关的证明手续；

1.14.2.7 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.14.2.8 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.3 供应商投诉

1.14.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.3.2 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.14.4 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15 特别声明

1.15.1 ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2 ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15.3 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动。

1.15.4 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

二 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 第一章 招标公告；

2.1.2 第二章 采购需求；

2.1.3 第三章 投标人须知；

2.1.4 第四章 拟签订的合同文本；

2.1.5 第五章 投标文件格式；

2.1.6 第六章 评标办法和评标标准；

2.1.7 本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.2 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间至少15日前，将以发布更正公告的形式通知潜在投标人。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2.2.3 澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.4 招标文件与澄清或修改文件就同一内容表述不一致的，以最后发出的澄清或修改文件为准。

三 投标文件组成

3.1 投标文件组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2 资格文件

3.2.1 有效的营业执照电子文档；

3.2.2 负责人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

3.2.3 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.2.4 联合协议（如果有）；

3.2.5 分包意向协议（如果有）；

3.2.6 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

3.2.7 本项目的特定资格要求（如果有）。

3.2.8 其他。

3.3 商务技术文件

3.3.1 投标函；

3.3.2 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

3.3.4 符合性审查资料；

3.3.5 投标标的清单；

3.3.6 商务技术偏离表；

3.3.7 评标标准相应的商务技术资料；

3.4 报价文件

3.4.1 开标一览表（报价表）；

3.4.2 报价明细表；

3.4.3 落实政府采购政策相关声明函。

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.5 投标文件形式

3.5.1 投标文件以电子投标文件形式提交。包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，两份文件在投标文件编制完成后同时生成。

“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

四 投标文件编制

4.1 投标文件编制

4.1.1 投标人按招标文件和政采云平台电子投标工具的要求编制电子投标文件。

4.1.2 ▲投标人如参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.3 投标人按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，确保投标文件真实和准确。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5 投标文件应清晰可辨，因模糊不清所引起的不利结果由投标人自行承担。

4.2 投标报价要求

4.2.1 ▲投标报价是履行合同的最终价格，是为实现本项目目标所需的一切费用（含税费）。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.2.2 ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3 投标有效期

4.3.1 ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2 投标有效期结束前，采购人可与投标人协商延长投标有效期。

4.4 投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5 投标文件份数及签署

4.5.1 投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2 投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.6 注意事项

4.6.1 投标人进行电子投标应提前注册浙江省政府采购网正式供应商，安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.6.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

五 投标文件提交

5.1 投标文件导入和加密

5.1.1 投标人应按照资格文件、商务技术文件和报价文件内容分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2 投标人按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件，并确认将投标文件提交至政采云平台。

5.2 投标文件提交

5.2.1 提交投标文件截止时间：见第一章招标公告。

5.2.2 提交投标文件地点：见第一章招标公告。

5.2.3 投标人所提交的投标文件将不予退还。

5.3 投标文件修改和撤回

5.3.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应先行撤回原文件，补充、修改后按要求重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4 备份投标文件的提交

5.4.1 投标人在政采云平台上传提交投标文件后，还可以在投标截止时间前以电子邮件的形式发送一份备份投标文件至qtzfcg@163.com，备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，由投标人自行确定是否提交。

5.4.2 送达时间以采购代理机构指定邮箱的收件时间为准，逾期送达的备份投标文件视为未提交。

5.4.3 备份投标文件须加密，因未加密导致电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏等情况的，由投标人自行负责。

5.4.4 投标人仅提交备份投标文件，未在政采云平台上传提交投标文件的，投标无效。

5.4.5 投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。

六 开标、资格审查、评标

6.1 开标

6.1.1 开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2 所有投标人应准时参加线上开标，否则视同认可开标结果。

6.1.3 采购代理机构按招标文件规定的时间在政采云平台上组织开标。投标人不足三家的，不得开标。

6.1.4 开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

6.1.5 ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件未按时解密，投标人按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件未按时解密，又未提交备份投标文件，视为投标文件撤回。

6.1.6 报价确认指令发出后5分钟内，投标人未按时签字确认的，视同已确认投标报价。

6.2 资格审查

6.2.1 资格审查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查内容见招标文件“资格文件格式”要求。

6.2.2 ▲投标人未按招标文件要求提供完整有效资格证明材料的，或不符合项目资格条件要求的，其投标无效。

6.2.3 经资格审查，合格投标人不足三家的，采购项目不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.2.4 信用信息查询。

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录；

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询投标人的信用记录；查询结果经确认后将与采购文件一起存档；

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。信息信息已修复的，按修复后的信息为准；

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应对所有联合体成员进行信用记录查询。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3 评标

6.3.1 评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2 评标委员会由采购人或采购代理机构组建，评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评标专家不少于成员总数的三分之二，评标专家按规定从评标专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3 评标由评标委员会负责。评标委员会应按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评标标准独立评标。

6.3.4 评标程序：符合性审查、商务技术文件评审、报价文件评审。

6.3.5 符合性审查

（1）符合性审查包括商务技术文件符合性审查和报价文件符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

6.3.6 商务技术文件评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对技术商务文件符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审过程中，如有样品或演示环节要求的，应与商务技术文件评审同步进行，各投标人演示顺序由政采云系统自动生成。评标委员会成员根据澄清、演示、样品等情况按评标细则进行独立打分；

6.3.7 报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对报价文件符合性审查合格的投标文件的各投标报价的完整性、合理性进行审查；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评标委员会根据投标人的报价和评标标准，计算各投标人的报价得分。

6.4 投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1 （1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人应在规定时间内提交的澄清、说明或补正（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

6.4.3 不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5 报价错误修正

6.5.1 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）修正错误后的投标报价，经投标人确认后产生约束力。如投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6 评标报告

6.6.1 评标结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序。

6.6.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

6.6.3 评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4 评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

七 ▲投标无效的情形

7.1 在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（2）不同投标人IP地址相同，投标人未作合理说明或理由不充分的，作无效投标处理；

（3）不同投标人MAC、设备硬件信息相同，无法合理解释的，作无效响应处理；经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，无法合理解释的；

7.2 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（3）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章，且无法合理解释的；

（4）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价或投标方案，且未声明哪一份有效的;

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

7.3 在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的（如有规定），项数要求见投标人须知前附表（一）；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，无法合理解释的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图的；

（5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（6）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

7.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）投标人提交的总报价为“0元”等形式的无偿报价的；

（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（19）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，或报价文件内容与对应资格文件、商务技术文件内容不一致的；

（20）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

7.5 如有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人提供虚假材料的；

（2）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；投标人有恶意串通行为，除认定投标无效外，还需报告财政部门。

（3）法律、法规、规章、规范性文件及招标文件等规定的其他无效情形或经评标委员会认定的其他属于重大偏离的。

7.6 如有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）其他围标串标行为。

7.7 如有下列情形之一的，属于恶意串通：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

八 中标和合同

8.1 中标

8.1.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2 采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2 中标公告和中标通知书

8.2.1 采购代理机构在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2 中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。

8.2.3 中标公告期限为1个工作日。

8.2.4 采购代理机构将在线向中标人发出中标通知书。

8.2.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3 履约保证金

8.3.1 履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2 验收合格的项目，采购人应根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。

8.4 中标（成交）供应商材料复核

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，报本级财政部门。

8.5 合同

8.5.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.5.2 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应暂停签订合同，已经签订合同的，应中止履行合同。

8.5.3 采购人应自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九 其他事项

9.1 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.2 修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

9.3 电子交易活动的中止

招标过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应重新组织采购。

9.4 解释权

9.4.1 本招标文件解释权属采购代理机构；

9.4.2 未尽事宜按有关政府采购法律法规和规章制度的规定执行。

第四章 拟签订的合同文本

（根据具体项目要求可替换）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

(否

（5）政府采购组织形式：(政府集中采购 (部门集中采购 (分散采购

（6）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商 (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是 (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是 (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是 (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是 (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是 (否

（8）合同是否分包：(是 (否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业 (中型企业 (小微型企业

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他

（9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是 (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资 (部分由外国投资者投资

（10）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额： 国别： 品牌： 规格型号：

(否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购 (优先采购

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购 (优先采购

(否

是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

(强制采购 (优先采购

(否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是 (否 (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

(分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

(成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

(绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

合同履行

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是 (否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是 (否

是否邀请专家参加验收：(是 (否

是否邀请服务对象参加验收：(是 (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是 (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例： (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

(否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：(一次性验收

(分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是 (否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自 生效。

合同份数

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）	乙方（供应商）
单位名称（公章或合同章）
单位名称（公章或合同章）
法定代表人

或其委托代理人（签章）
法定代表人

或其委托代理人（签章）
拥有者性别
住 所
住 所
联 系 人
联 系 人
联系电话
联系电话
通信地址
通信地址
邮政编码
邮政编码
电子邮箱
电子邮箱
统一社会信用代码
统一社会信用代码
开户名称
开户银行
银行账号
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节

第1.2（6）项	联合体具体要求
第二节

第1.2（7）项	其他术语解释
第二节

第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
第二节

第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任
第二节

第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任
第二节

第6.1款	履行合同义务的顺序
第二节

第7.1款	包装特殊要求
指定现场
第二节

第7.2款	运输特殊要求
第二节

第7.3款	保险要求
第二节

第8.2（1）项	质量保证期
第二节

第8.2（3）项	货物质量缺陷

响应时间
第二节

第11.1款	其他应当保密的信息
第二节

第12.2款	合同价款支付时间
第二节

第13.2款	履约保证金不予退还的情形
第二节

第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
第二节

第14.1（3）项	运行监督、维修期限
第二节

第14.1（5）项	货物回收的约定
第二节

第14.1（6）项	乙方提供的其他服务
第二节

第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定
第二节

第15.2（2）项	迟延交货赔偿费
第二节

第15.3款	逾期付款利息
第二节

第15.4款	其他违约责任
第二节

第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；

（2）向 人民法院起诉。
第二节

第23.1款	其他专用条款

第五章 投标文件格式

一 资格文件格式

1.1 资格文件封面格式

投标文件

投标文件名称：	资格文件
项 目 编 号：
项 目 名 称：
标 项：	（如有）
投标人全称（盖章）：
投标人地址：
年 月 日

1.2 资格文件目录

（格式自行设计）

1.3 有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。需提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。

1.4 法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1.投标人法定代表人身份证正、反面电子文档。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

1.5 授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名） 以我方的名义参加就贵方组织的 （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

法人代表签字：

投标人盖章：

日 期：

附：1.委托代理人工作单位： 职务：

身份证号码： 性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的 （项目名称）（项目编号）（标项） 的政府采购活动，我方郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日 期：

1.7 特定资格条件证明材料扫描件

（提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯) B级及以上和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B级或者新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》 【电梯制造(含安装、修理、改造】扫描件）

（格式自行设计）

1.8 其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料）

二 商务技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

2.1 资信及商务文件封面格式

投标文件

投标文件名称：	商务技术文件
项 目 编 号：
项 目 名 称：
标 项：	（如有）
投标人全称（盖章）：
投标人地址：
年 月 日

2.2 商务技术文件目录

（格式自行设计）

2.3 投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政采云系统提交电子加密投标文件 份；

提交备份电子投标文件 份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方承诺对向该项目提交的所有投标文件、资料的合法性、准确性、真实性负责。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码： 。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起 天内有效。本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

5.我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

9.如中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人盖章：

日 期：

注：按照本声明书要求填报。

2.4 廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人名称）：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在实施项目的承接资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目承接或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人盖章：

日 期：

注：按本格式和要求提供。

2.5 符合性审查资料

符合性审查表

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	投标文件中的

页码位置
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分

投标文件

2	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函	见投标文件第 页
3	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）	见投标文件第 页
注：1.按本格式和要求提供，行数不足可填加。2.本表仅为评标指引。

投标人盖章：

日 期：

2.6 投标项目明细清单

投标项目明细清单（货物类）

序号	货物名称	品牌	规格

型号	单位及

数量	性能及指标	产地
注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人盖章：

日 期：

2.7 商务技术偏离表

2.7.1 商务技术偏离表格式

商务技术偏离表

（根据项目实际情况选择该格式）

项目编号：

项目名称： 标项（如有）：

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离指标及说明	备注
1
2
3
……

投标人承诺：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际商务技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品（或服务）要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评标专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日 期：

2.7.2 其他技术参数及产品性能说明格式

其他技术参数及产品性能说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日 期：

2.8 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六章评标办法和评标标准中“评标内容及标准”要求提供资料，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。注：供应商承诺提供赠品、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视该部分为无效承诺。）

2.8.1 类似案例及业绩格式

类似案例及业绩（如有）

投标人类似项目实施情况一览表

序号	采购人名称	产品或项目名称	采购数量	合同金额

（万元）	签约及完成日期	附件页码	采购人联系人及联系电话
合同	中标通知书
……
此表后附合同或中标通知书电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日 期：

2.8.2 拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

姓 名
年 龄
学历
职 称
职 务
拟在本项目任职
毕业院校	年毕业于 学校 专业
主要工作履历
时间	参加过类似项目	担任职务	业主及联系电话
附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	实施经验说明
附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日 期：

2.8.3 产品维保结果评价材料

（格式自行设计）

投标人盖章：

日 期：

2.8.4 施工组织方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日 期：

2.8.5 售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日 期：

2.8.6 维保方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日 期：

2.8.7 投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日 期：

三 报价文件格式

3.1 报价文件文件封面格式

投标文件

投标文件名称：	报价文件
项 目 编 号：
项 目 名 称：
标 项：	（如有）
投标人全称（盖章）：
投标人地址：
年 月 日

3.2 报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.3 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称： 标项：（如有）

名称	总报价（元）
项目总报价	大写 （￥ ）
注：

1.具体价格明细详见《报价明细表》

2.总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日 期：

3.4 报价明细表格式

报价明细表（货物类）

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称： 标项：（如有）

序号	货物

名称	品牌	产地	规格

型号	数量	单价

（元）	总价（元）
…
注：

1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

▲2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.开标时，电子交易平台公开投标人的报价信息后，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.如因此表所填信息与商务技术文件、资格文件所填内容不一致，造成的所有后果，由投标人自行承担。

投标人盖章：

日 期：

3.5 落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于 （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2、填写说明：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的（如类型、行业填写错误等），中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3、制造商请务必和《报价明细表》、商务技术文件中的制造商保持一致。

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称） 的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章 评标办法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

一 总则

1.1 评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐1名中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3 多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二 评标一般规定

2.1 本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2 资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5 报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6 投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7 评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三 评审内容及标准

3.1 报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2 资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

序号	评审类型	评审内容	评分细则	分值范围
1	资信商务	类似业绩	投标品牌在2022年1月1日至本项目投标截止之日止承接的类似项目业绩，每提供1个得1分，最多3分(所提供的业绩材料必须提供合同或中标通知书扫描件并加盖投标人公章，业绩以合同或中标通知书日期为准，否则不得分)。

注：是否属于类似业绩由评委根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-3
2
项目质保期	项目整体质保期

满足招标需求规定的不得分，超过招标需求规定的，每增加1年得1分，本项最多得5分。	0-5
3
主要部件质保期

曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器、钢丝绳的质保期在投标人响应的项目整体质保期限上再每增加一年得1分，最高分2分。	0-2
4
制造商制造能力	1.所投品牌电梯制造商获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(效期内)，且检测能力范围内含电梯曳引机(包含电机耐压、电动机能源效率、振动、电机绝缘电阻、电磁铁最低吸合电压和最高释放电压)检测的得 2分；

2.所投品牌电梯制造商获得中国合格评定国家认可委员会实验室起至今满3年的得1分，3年基础上每累加一年得 0.5分，最高分3分。(评审依据:提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的满足以上条件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。）	0-5

5

产品维保结果评价

该项目维保单位：在市级及以上市场监督管理局关于电梯维保单位2018年度至2024年度年度量化记分及分类结果评价：评价结果为A每年得0.5分，最多得3分；考核年度内连续4年为A再得2分（市场监督管理局未组织评分的年度除外）。须提供市级及以上市场监督管理部门证明材料，未提供不得分。

0-5
6	技术部分	技术参数	电梯控制柜性能:

根据所投产品的控制柜的零部件配置情况、参数、性能指标等情况，进行评分：

1. 投标产品抗雷击电压≥±15KV(含),得3分；±12KV（含）≤抗雷击电压<±15KV(不含)，得1分；其余不得分；

2.投标产品可编程电子安全相关系统功能中达到SIL3等级的数量≥15项，得3分；其余不得分。

注 :提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的满足以上条件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-6
7
电梯曳引机系统性能:

根据所投产品的曳引机的零部件配置情况、参数、性能指标等情况，进行评分：

1. 投标产品的主机温升≤80K的得2分；其余不得分。

2. 制动器的动作寿命≥1000万次，得2分；其余不得分。

3.轿厢内加载至190%额定载荷：≥额定载重190%的2分，≥额定载重150%的1分，其余不得分。

注 :提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的满足以上条件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-6
8
电梯门机系统性能：

根据所投产品的门机系统零部件配置情况、参数、性能指标等情况，进行评分：

1. 投标产品的门系统(含开门机、层门)的动作寿命同时都≥700万次的，得2分，其余不得分。

2．投标电梯开关门过程中最大噪声值≤55dB(A)得2分，≤60dB(A)得1分，其余不得分。

注 :提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的满足以上条件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-4

9
根据所选用光幕的技术性能、稳定性及先进性进行横向比较。

其中光幕为投标品牌厂商自己制造生产、且光幕束≥190 束的得4 分；

投标品牌厂商自己制造生产、且光幕束≥180 束得2分；

光幕为投标品牌厂商自己制造生产、性能指标一般的得 1 分；其余不得分。

注：提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的满足以上条件的型式试验报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。

0-4
10
根据所投产品的缓冲器、安全钳的技术先进性等，进行评分：

缓冲器、安全钳的选用、质量、技术、性能指标、是否为所投电梯制造商本厂生产的等进行评分（3分,2分,1分,0分）。	0-3
11
根据投标产品的整体参数需求进行打分，全部满足招标文件要求的得5分，非实质性负偏离每项扣0.5分，扣完为止。有无偏离，由评标委员会成员判定。	0-5
12
根据投标产品的整体性能指标进行评价打分。（5分，4分，3分,2分,1分,0分）	0-5
12
施工组织方案	1.施工方案：根据投标人提供的现场情况对电梯安装调试组织实施科学、严密、合理的方案进行评分。（3分,2分,1分,0分）。

2.根据投标人提供的施工组织架构及人员投入的专业性、职责分工及管理的系统性、施工班组管理机制的规范性进行评分。（2分,1分,0分）。

3.根据投标人提供的安装周期计划、质量保障措施、安全文明施工措施进行评分。（2分,1分,0分）。

4.根据投标人提供的安装工艺、流程及技术的方案能否对各部件安装工艺图文并茂阐述，以及调试、自检及验收的实施方案的完整性、系统性、可行性进行评分。（3分,2分,1分,0分）。	0-10
13
售后服务	根据投标人对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案及应急保障措施等是否科学合理可行进行评分（3分、2分、1分）。	0-3
14
维保方案	根据投标人提供的备品备件配备情况、电梯故障应急处理方案、维保人员驻点方案以及质保期满后大小包费用承诺情况进行比较评分。（4分，3分,2分,1分,0分）	0-4