**温州医科大学附属第一医院螺旋CT和磁共振**

**（项目编号：ZJ-2131907-06）采购文件更正公告**

**各供应商：**

现对温州医科大学附属第一医院螺旋CT和磁共振采购文件（项目编号：ZJ-2131907-06）作如下修改：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第二章采购内容及需求，二、招标技术要求的“（三）其他要求”第4条 | 提供回收服务，回收GE lightspeed pro16 CT一台和飞利浦DIGITAL DIAGNOST VR拍片机一台，报回收价格。投标价为扣除回收费后的价格。 | 删除 |
| 2 | 第二章采购内容及需求，二、招标技术要求的“（一）CT”▲1.3.2条 | 球管物理非等效热容量≥7MHu | 球管物理非等效热容量≥7MHU或者0M高散热率球管（阳极直接油冷却） |
| 3 | 第二章采购内容及需求，二、招标技术要求的“（二）磁共振”1.7条 | 磁体均匀度（V-RMS典型值） | 典型值50cm DSV | ≤2.5ppm | 磁体均匀度（V-RMS典型值） | 典型值50cm或48cm DSV | ≤2.5ppm |
| 40cm DSV | ≤0.4ppm | 40cm DSV | ≤0.4ppm |
| 30cm DSV | ≤0.1ppm | 30cm DSV | ≤0.1ppm |
| 20cm DSV | ≤0.04ppm | 20cm DSV | ≤0.04ppm |
| 10cm DSV | ≤0.007ppm | 10cm DSV | ≤0.007ppm |
| 4 | 第二章采购内容及需求，三、商务条款的“四付款方式” | 所有货物到齐后80%，设备验收合格后付清余款。 | 合同签订后预付30%货款，设备验收合格后付清余款。 |
| 5 | 第四章评标办法，五、评标细则中评标内容第1条 | 技术功能符合情况：对应招标文件第二章“招标技术要求”响应情况，每一条不能满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 | 技术功能符合情况：对应招标文件第二章“招标技术要求”响应情况，每一条不能满足采购文件要求扣1分，累计至35条不能满足采购文件要求将作无效标处理。 |
| 6 | 第四章评标办法，五、评标细则中评标内容第6条 | 投标人业绩：评委对投标人两年（投标截止日期前两年内）内投标货物（CT或MRI）的销售合同个数（提供合同复印件，合同原件备查）进行评分。上述合同中，合同买方为医疗机构等最终用户的，每个合同得1分，满分为2分。 | 投标人业绩：评委对投标人两年（投标截止日期前两年内）内同类业绩进行评分，每提供1个业绩证明材料得1分，最高得2分。每个业绩证明材料须同时提供投标人和最终用户双方签订的投标货物（CT或MRI）销售合同复印件、投标人和最终用户双方签署的安装验收报告复印件。以联合体形式投标的，联合体任何一方提供的业绩证明材料均可。 |
| 7 | 投标文件组成“商务技术文件”中第10条 | 投标人最近两年（投标截止日期前两年内）内投标货物(CT或MRI)的销售合同个数，提供最终用户为医疗机构合同复印件，以联合体形式投标的，联合体各方的销售合同均可 | 投标人两年（投标截止日期前两年内）内同类业绩。每个业绩证明材料须同时提供投标人和最终用户双方签订的投标货物（CT或MRI）销售合同复印件、投标人和最终用户双方签署的安装验收报告复印件。以联合体形式投标的，联合体任何一方提供的业绩证明材料均可。 |
| 8 | 提交投标文件截止时间 | 2021年8月26日09:00（北京时间） | 2021年9月9日09:00（北京时间） |
|  | 开标时间 | 2021年8月26日09:00（北京时间） | 2021年9月9日09:00（北京时间） |

特此通知！

联系人：沈夏奇

联系电话：0571-81061815

浙江国际招（投）标公司

2021年8月25日