采购需求

1. 项目具体所需的清单、参数要求和数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **清单** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| LED电子显示屏 | 1. 规格：户外防水，物理点间距3毫米，物理密度111111点㎡；
2. .每平方米应不少于256\*256颗灯珠； 3.平均每五平方米坏点数不超过2颗； 4.户外搭建，需要充分做好稳固性； 5.尺寸：4.6米（长）\*2.5米（高）\*5组。
 | 平方米 | 57.5 |
| LED电子显示屏包边 | 1. 根据屏幕尺寸定制；

2.材质：木工板贴高端写真纸 | 套 | 5 |
| LED电子显示屏底座 | 1. 钢木结构，可自由调节舞台高度。需要根据活动主题包加厚地毯 ；
2. 尺寸：4.6米（长）\*2.5米（宽）\*5组
 | 平方米 | 57.5 |
| 雷亚架 | 1. 铝合金材质，需要跟电子屏配套使用对屏幕进行加固
 | 吨 | 5 |
| 无缝切换台 | 支持包括模拟VGA、复合视频、分量视频以及数字视频和图像输入等多种输入信号；支持信号间直切和淡入淡出等无缝切换功能，最大限度可以满足8通道的切割功能。 要求：可以切换5组屏幕播放同一画面或5种不同画面 | 通道 | 8 |
| 服务器 | 与LED屏相匹配 | 套 | 5 |
| 设备运输、安装、调试、人员现场服务、耗材等 |  | 批 | 1 |

二、商务要求

**(一)设备租赁时间及安装地点**

▲1.租赁时间6日历天，具体开始时间：5月24日--6月2日。

2.安装维护地点：杭州转塘中国美院象山校区

3.现场维护人员：在2019之江国际青年艺术周现场需要驻点2位专业人员，直至本活动结束。

**(二)服务费结算方式**：项目完成，无事故及服务质量问题，在四十个工作日内，凭成交供应商开具的正规发票，采购人向成交供应商一次性支付全部合同款。

**(三)质保期：**供应商需确保2019之江国际青年艺术周现场6天无任何问题。

**(四)履约保证金：**成交金额的5%，项目完成后一周内无事故及服务质量问题，采购人全额无息退还质量服务保证金。