**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购单位：建德市大洋镇倪家村股份经济合作社**

**招标代理：浙江建安工程管理有限公司**

**2022年9月6日**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：****该采购文件已经我单位审核确认。****经办人（签名）：****日期：2022年9月6日** | **招标代理机构审批（公章）：****同意发布。****经办人（签名）：****日期：2022年9月6日** |

**目 录**

第一章 招标公告…………………………………………01

第二章 投标须知…………………………………………03

第三章 开标和评标须知…………………………………12

第四章 评分标准…………………………………………14

第五章 招标内容与技术要求……………………………15

第六章 商务条款…………………………………………18

第七章 财务结算程序……………………………………20

第八章 合同范本及格式…………………………………21

第九章 附 件…………………………………………24

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经相关部门批准，受建德市大洋镇倪家村股份经济合作社的委托，浙江建安工程管理有限公司就倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. **项目编号：JDMCF2022B-030**
2. **采购内容及数量：**

**标项一：倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）**

**采购连体大棚、罗曼棚各一批，**（包括本项目设备的设计、供货、运输装卸、安装调试、培训、产品保护、验收、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

**标项二：倪家村枇杷大棚建设基地（果树采购）**

**采购枇杷苗一批**（包括本项目产品的供货、运输装卸、种植、养护、产品保护、验收、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

**三、投标供应商的资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

2、本次招标不允许转包、分包；

3、本项目不接受联合体投标。

**四、本项目的报名、招标文件的发布获取地址：**

1、本项目实行资格后审，无需报名。

2、发布获取地址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)与建德市政府网（公共资源交易）(http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html)。

3、招标文件费用：100元/份，售后不退。由投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

**五、投标截止时间和地点：**

投标供应商应于2022年9月27日9时00分前将投标文件密封送交到建德市公共资源交易中心梅城分中心开标室（梅城镇车站路电信大楼四楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

1. **开标时间及地点：**

本次招标将于2022年9月27日9时00分在建德市公共资源交易中心梅城分中心开标室（梅城镇车站路电信大楼四楼）开标，投标人代表派授权代表出席开标会议**（如是授权代理人参加须携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席，如是法定代表人参加须携带身份证出席）**。

**七、发布媒体：**

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；建德市政府网（公共资源交易）(http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html)。

**八、信用记录**

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用中国（[http://www.creditchina.gov.cn/）](http://www.creditchina.gov.cn/%EF%BC%89%E5%92%8C%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%89%80%E5%9C%A8%E7%9A%84%E7%9C%81%E3%80%81%E5%B8%82%E3%80%81%E5%8C%BA%EF%BC%88%E5%8E%BF%EF%BC%89%E5%9B%9B%E7%BA%A7%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%88%AA%E6%AD%A2%E6%97%A5%E6%9C%9F%E5%89%8D7%E5%A4%A9%E4%B9%8B%E5%86%85%EF%BC%88%E4%B8%8D%E5%90%AB%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%BD%93%E5%A4%A9%EF%BC%89%E7%9A%84%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%8C%E6%89%93%E5%8D%B0%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%B9%B6%E5%8A%A0%E7%9B%96%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%85%AC%E7%AB%A0%E3%80%82%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%9B%A0%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%8F%90%E4%BE%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%88%B0%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%8C%BA%EF%BC%88%E5%8E%BF%EF%BC%89%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%8A%9E%E5%BC%80%E5%85%B7%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%81%E6%98%8E%E3%80%82) 。

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

1. **本项目为非政府采购项目。**
2. **补充事项：**
3. **请各投标供应商严格按照建交管办〔2020〕1号《关于疫情防控期间公共资源交易活动有关事项的通知》的文件要求参与投标活动，递交标书时须携带建交管办（2020）1号中要求的《开评标人员健康信息登记表》并加盖投标单位公章，进入开标场所原则上只限1人。**
4. **受疫情影响，请参加本项目所有投标单位均需按建德市人民政府或市防疫指挥部制定出台的最新疫情防控措施执行。因不符合规定不能进场的，后果自负。**
5. **业务咨询：**

采购单位：建德市大洋镇倪家村股份经济合作社

联系人： 徐书记 联系电话：13738152215

质疑联系人：邵工 联系电话：15168387125

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

联系人：陈工 联系电话：13567149366

质疑联系人：杜工 联系电话：15058155265

监管部门：建德市公共资源交易中心梅城分中心

地址：建德市公共资源交易中心梅城分中心开标室（梅城镇车站路电信大楼四楼）

监督投诉联系人：朱主任 联系电话：0571-64752330

 2022年9月6日

第二章 投标须知

前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购） |
| 2 | 项目编号：JDMCF2022B-030 |
| 3 | 投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2022年9月19日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（可邮寄）；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将2022年9月20日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 5 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 7 | 现场踏勘：**采购单位不统一组织，供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。** |
| 8 | 演示时间及地点：无 |
| 9 | 投标文件的组成：报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（**副本为正本的复印件，封面加盖公章）**、资格证明文件正本1份（详见第二章第十一条） |
| 10 | 提供的样品： 无 |
| 11 | 投标截止时间：2022年9月27日9时00分 |
| 12 | 投标地点：建德市公共资源交易中心梅城分中心开标室（梅城镇车站路电信大楼四楼） |
| 13 | 开标时间及地点：2022年9月27日9时00分在建德市公共资源交易中心梅城分中心开标室（梅城镇车站路电信大楼四楼） |
| 14 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)与建德市政府网（公共资源交易）(http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html)。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书：自中标公示结束后2个工作日内签发中标通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。（具体时间按中标通知书）。 |
| 18 | 履约保证金：采购单位在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。项目验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 19 | 接受投标文件时间：投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。如投标单位提供其他制造商的货物，应提供所有其他货物制造商的《中小型企业声明函》等相关证明材料，《中小企业声明函》详见附件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的监狱企业，应满足财库[2014]68号文件第一条的规定，并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 21 | 中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 22 | 标项一：最高限价为人民币壹佰贰拾玖万元整（￥：1290000.00元），标项二：最高限价为人民币玖万玖仟元整（￥：99000.00元），报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。 |
| 23 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 24 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

1.“招标方”系指组织本次招标的浙江建安工程管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市大洋镇倪家村股份经济合作社 。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的培训、售后等服务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

**三、投标委托**

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

**五、投标报价及修正**

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标人应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈三〉投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目所需产品的供货、运输装卸、安装调试、备品备件、保险、税金、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明、而投标人认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

**六、投标有效期**

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标人协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

**七、特别说明**

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**八、质疑和投诉**

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、投标人认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**九、招标文件的澄清和修改**

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向浙江建安工程管理有限公司提出。

2.浙江建安工程管理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在浙江政府采购网站上发布更正公告，请在投标前关注相关网站信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**十、投标文件的组成**

**A、资格后审证明文件:（单独包封递交）**

（一）法定代表人授权委托书原件**（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；**

（二）有效的营业执照副本复印件并加盖公章**（原件备查）**；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章**（原件备查）**；

（四）由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳一个月社保的证明材料复印件并加盖公章**（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）。**

**资格后审证明文件注意点：**

**1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询，并在资格后审证明文件中提交查询的网页打印件，并盖上公章。**

**2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的需随身携带营业执照副本原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；**

**3、未按以上要求提供资格后审证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格后审证明文件处理。**

**以上资格后审证明文件1份单独密封成1包，密封处须加盖供应商的单位公章（外包封封面格式详见格式1）。**

**B、报价文件包括：**

〈一〉投标函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉报价明细表（格式见附件）

〈四〉中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式见附件 ）；（若有）

 〈五〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1、将报价文件正本1份、副本5份同时密封于一个密封袋内，并在密封袋上标明《报价文件》字样。商务资信及技术文件中不得出现价格信息。

**C、商务技术文件包括：**

〈〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

**D、资信文件包括：**

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉关于资格的声明函（附件九）；

〈三〉投标人一般情况（附件十）；

〈四〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈五〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈六〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈七〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同等）（若有）（附件十一）；

〈八〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈九〉投标人的信誉证书（若有）；

〈十 〉投标人质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十一〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十二〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十三〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十四〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由资格证明文件、报价文件、资信文件、商务技术文件组成，报价文件、资信文件、商务技术文件分别装订、单独密封、加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。资信文件、商务技术文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

**十一、投标文件的签署和份数**

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。报价文件、资信文件、商务技术文件采用活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）按未装订处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由报价文件、资信文件、商务技术文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件，封面加盖公章）组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

**十二、投标文件的递交、修改和撤回**

〈一〉供应商应将资格后审证明文件正本1份密封成一包；报价文件正本1份和副本5份密封成一包；商务技术文件正本1份，副本5份密封成一包；资信文件正本1份和副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处要密封并加盖投标人公章，并在外包封封面上写明：

采购人名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话。（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

〈二〉如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标人标书时间。

投标文件于开标现场在投标截止时间前递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**十三、无效投标**

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标人未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（报价文件、资信文件、商务技术文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实详细提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资信技术文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

 〈十六〉投标报价超过最高限价的；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

**十四、标书答疑：**

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江建安工程管理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室，传真：0571-64757660，邮箱535993192@QQ.COM），招标方将于前附表规定的时间之前做统一答复，如规定的时间未收到任何质疑，则视为投标人对此均无疑义。

十五、特别声明：

（一）价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资格审查文件、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

（三）投标总报价中应包含采购服务费，标项一：采购服务费为人民币壹万贰仟零柒拾捌元整（￥：12078.00元），标项二：采购服务费为人民币肆仟元整（￥：4000.00元）。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章 开标和评标须知

**一、开标**

 〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人全权代表必须参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书原件（法人无需提供委托书）（格式见第九章附件八）。

〈二〉开标程序：

1. 由采购组织机构工作人员或采购人代表或公证人员核对验证投标人授权代表的本人身份证等能证明其有效身份的证件原件。

2. 投标人信用查询无问题后，开标会由市公共资源交易中心梅城分中心工作人员或采购组织机构工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

3. 介绍参加开标会投标单位人员名单。

4. 宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

5. 由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果。

6. 打开资格证明文件并将资格证明文件送评标室评审，未在浙江省政府采购供应商库中注册或未上传相关资质证书的同时提备查文件原件，并做好登记工作。

7. 由招标人和评标委员会对资格证明文件进行评审，评审不合格的投标单位，退还其他投标文件，评审合格的供应商进入下一轮开标程序。

8. 打开资信、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。开标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行。

9. 资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

10. 由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及认为有必要宣读的其他内容。

11. 采购代理单位工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

12. 开标会议结束。

**二、评标委员会**

　　评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

**三、对投标文件的审查和响应性的确定**

（一）对资格证明文件进行审核，并与原件或浙江省政府采购供应商库中的资料进行比对，确认是否相符，不符合且未提供补充资料原件的按未能提供合格的资格文件处理，并出具无效标情况鉴定表。

（二）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（三）开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**四、评标原则与方法**

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。

〈三〉分值的计算

资信技术的评审由评标委员会成员独立打分，资信技术得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

资信技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

综合得分=价格分+资信技术分

〈四〉客观、公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**五、定标和签发中标通知书：**

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

**六、合同授予：**

（一）中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

1. **评分标准**

## **标项一：倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分值** | **评分标准** |
| **价格部分****（30分）** | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30 |
| **商务技术（59分）** | 10 | 符合明确指标参数得10分。投标产品的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-2分，扣完为止。 |
| 5 | 根据提供的实施方案的可行性、完整性、合理性等情况酌情打分，最高得5分。 |
| 5 | 满足安全文明施工要求：根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分，最高得5分。 |
| 5 | 提供详细的设备安装及调试、验收方案，根据以上方案的科学性、合理性和有效性等情况进行打分，最高得5分。 |
| 4 | 根据项目主要施工机械配备情况酌情打分，最高得4分。提供设备购买发票复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 4 | 根据投标供应商针对本项目设计的图纸合理性及详细程度进行打分，最高得4分。 |
| 4 | 根据供应商提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可行性、完整性进行打分，最高得4分。 |
| 4 | 根据本项目制定全面、详尽、科学的培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）进行比较打分，最高4分。 |
| 4 | 根据投标人针对本项目配备加工场地的材料存储、产品保护、交通运输便利性等情况进行打分，最高得4分。 |
| 4 | 工程总体进度计划和项目施工进度控制措施，最高得4分。 |
| 4 | 承诺提供保修期外详细的技术及服务支持、零配件供应、维修服务计划，最高得4分。 |
| 2 | 投标人针对本项目质保期满足招标文件规定不得分。超出招标文件要求1年得1分，最高得2分。 |
| 4 | 根据投标单位软硬件设施、履约能力、诚信及对行业影响力等情况打分，最高得4分。（需提供相关证明材料复印件）。 |
| **资信部分****（11分）** | 3 | 投标人承诺中标后售后服务网点设在建德市范围内或已经设立的得3分；在杭州地区范围内（建德市范围除外）的得2分；在浙江省范围内的得1分； 不予设立或不承诺的不得分。（须提供相关书面承诺材料）。 |
| 3 | 投标人具有IS09001质量管理体系认证、IS014001的环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证等相关证书，每个证书得1分，最高得3分。（提供相关证明材料复印件，原件备查，无原件不得分） |
| 5 | 根据投标人提供（2019年9月1日以来签订合同）以来的同类项目业绩情况进行评分；每提供1项有效业绩得1分，最高为5分。(需提供合同复印件和发票，原件备查，无原件不得分，) |

**标项二：倪家村枇杷大棚建设基地（果树采购）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分值** | **评分标准** |
| **价格部分****（40分）** | 40 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*40 |
| **商务技术（50分）** | 10 | 符合明确指标参数得10分。投标产品的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-2分，扣完为止。 |
| 10 | 根据供应商针对本项目的苗木的选苗、起挖、包装、装运技术规范标准进行打分，技术规范、标准详细、合理、可行性强的7～10分，基本合理可行的3～6分，可行性较差的0～2分。 |
| 8 | 根据供应商投入本项目的作业设备配置情况进行打分， 配置比较齐全先进的6～8分，配置基本齐全的3～6分，配置不齐全的0～3分。（需提供设备清单和设备照片） |
| 6 | 组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤的描述是否能满足本项目要求，内容完整、考虑周全等情况进行打分，最高6分 |
| 8 | 根据供应商针对本项目的苗木品质保障措施和承诺进行打分，措施齐全、责任落实的6～8分，基本可行的3～5分，可行性较差的0～2分。 |
| 8 | 根据供应商针对本项目的运输、供货方案和保障措施进行打分，方案合理、可行性强的6～8分，方案基本合理可行的3～5分，方案可行性较差的0～2分。 |
| **资信部分****（10分）** | 6 | 投标人具有类似业绩：2019年9月1日以来投标单位从事类似供货经验业绩，每个得2分，最高得6分，没有则不得分。（需同时提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 3 | 投标人承诺中标后售后服务网点设在建德市范围内或已经设立的得3分；在杭州地区范围内（建德市范围除外）的得2分；在浙江省范围内的得1分； 不予设立或不承诺的不得分。（须提供相关书面承诺材料）。 |
| 1 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

**第五章 招标内容与技术要求**

**标项一：倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）**

**一、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 服务内容及范围 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 |  倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）  | 详见“二、采购需求” | 项 | 1 | 1290000.00 |  |
| **合计（大写）；人民币壹佰贰拾玖万元整（¥：1290000.00）** |

## 二、采购清单

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 一 | 连栋大棚 |
| 1 | 独立基础 |  | ㎡ | 9000 | 15.00 | 135000.00 |
| 2 | 主体骨架 | ㎡ | 9000 | 65.00 | 585000.00 |
| 3 | 排水系统 | ㎡ | 9000 | 9.00 | 81000.00 |
| 4 | 手动通风系统 | ㎡ | 9000 | 16.00 | 144000.00 |
| 5 | 覆盖材料 | ㎡ | 9000 | 8.00 | 72000.00 |
| 6 | 安装费 | ㎡ | 9000 | 17.00 | 153000.00 |
| 7 | 小计 |  |  |  | 1170000.00 |
| 二 | 罗曼棚 |
| 1 | 主体骨架 |  | 座 | 200 | 420.00 | 84000.00 |
| 2 | 覆盖材料 | 座 | 200 | 120.00 | 24000.00 |
| 3 | 安装费 | 座 | 200 | 60.00 | 12000.00 |
| 4 | 小计 |  |  |  | 120000.00 |
| 合计 | 人民币壹佰贰拾玖万元整 | 1290000.00 |

备注：

**1、以上清单只是采购人提出的参考清单（暂定面积），但作为所有投标人的报价基础，投标人投标时不得更改清单项目名称、规格说明、单位、数量。**

**2、本工程单价含设备材料价、运输、保管、安装、调试、配件、规费、税金、售后服务等完成本项目的所有费用。**

**3、投标报价时包含设计、制作、运输、安装、调试、辅材、附件、备品备件、验收、税金、售后服务及辅助工作等完成本项目的所有费用。**

**4、本项目的竣工结算工程量（即罗曼棚、连栋大棚的实际面积，以竣工后实测面积为结算依据，并结合投标时的中标单价结算。**

## 三、GP-L832连体钢架大棚

**一）本温室技术说明**

本项目为连栋园拱型薄膜温室，用于花卉、烟草、蔬菜及各类水果种植，本温室包括基础、主体结构、覆盖材料、四周通风、顶通风开窗系统。

**二）温室主体**

1、主体结构：

GLP832型连栋薄膜温室

2、性能指标：

风载 0.40kN/㎡

雪载 0.35kN/㎡

吊挂载荷 0.12kN/㎡

最大排水量 140mm/h

3、规格尺寸：(温室主立柱间距4米，副边立柱间距1米，拱管间距0.8米。）

栋宽：8m；由于本项目建设在山坡上，栋数根据实际地形决定。

间距：4m；由于本项目建设在山坡上，间数根据实际地形决定。

总面积：9000平方米

檐高：3-6m

顶高：5.0-8m

4、排列方式：

与温室屋脊平行的外墙称为“侧墙”,与屋脊垂直的温室外墙称为“山墙”。

温室屋脊的走向为南北向，以便充分利用自然光和季风。

**三）主体结构**

温室主体结构主要包括立柱、屋面拱梁、垂直支撑、水平支撑、檩条、各类连杆、构件、等连接件几十种零部件组成。全部钢结构件均采用热浸镀锌表面防腐处理。防老化、耐腐蚀、不生锈。温室主体型架可保十五年不生锈，工厂化生产，其它温室上部结构的连接均采用紧固件连接。现场组装。

**温室主要材料包括：**

1、温室立柱截面尺寸为80×60×2.5mm的热镀锌矩形管。

2、温室端立柱截面尺寸为50×30×2mm的热镀锌矩形管。

3、屋面拱管截面尺寸为Ø32×1.5mm的热镀锌矩形管。

4、水平拉杆截面尺寸为30×50×2mm的热镀锌矩形管。

5、屋面纵管截面尺寸为Ø32×1.5mm的热镀锌矩形管，三道纵管。

6、卷膜管截面尺寸为Ø22×1.2mm的热镀锌矩形管。

7、水沟厚度为2.0mm厚

8、立柱底板采用6mm厚的钢板。

9、薄膜固定卡槽：275克镀锌板0.7mm 。

10、卡簧：Ø3.3mm浸塑钢丝

温室钢材骨架均采用国产优质的Q235原材按《GB/T13912－1992金属覆盖层--钢铁制品热镀锌层技术要求》经热浸镀锌处理。零件热镀锌规范采用GB/T3091-96。紧固件为国产镀锌标准件,如螺栓,螺母,垫圈,自攻钉等

**四）基础**

 A、基柱埋深0.6m，温室基础采用0.40m×0.40m点式基柱，钢筋混凝土基柱顶部预埋件，与上部钢柱连接。温室走水坡度为0.5%。

 B、门:

温室山墙各设带有滑轮装置双向推拉门1扇，高2m、宽2.0m密封保温性好，密封保温性好，

**五）覆盖材料**

薄膜温室顶部安装15丝PEP利得膜，采用薄膜厚度为0.15mm，初始透光率≥85%；厂家提供2年以上使用寿命。

**六）自然通风系统:**

四周通风：设置1.8m高手动卷膜开窗系统,通风率50%；

顶通风：在每个拱设计二道1.2高的手动卷膜系统。通风率为48%；

**四、罗曼棚**

**一）本温室技术说明**

本项目为罗曼棚，用于山地水果种植，包括调节杆、主体结构、覆盖材料、防鸟网等。

**二）规格尺寸**

肩高：3-5m；由于本项目建设在山坡上，根据实际地形决定。

直径：4-6m；由于本项目建设在山坡上，根据实际地形决定。

总个数：200个

**三）主体结构**

温室主体结构主要包括调节立柱、拱梁、各类连杆、构件、等连接件几十种零部件组成。全部钢结构件均采用热浸镀锌表面防腐处理。防老化、耐腐蚀、不生锈。温室主体型架可保十五年不生锈，工厂化生产，其它温室上部结构的连接均采用紧固件连接。现场组装。

温室主要材料包括：

1、调节立柱截面尺寸为Ø32×1.5mm的热镀锌圆管。

2、拱梁截面尺寸为Ø22×1.2mm的热镀锌矩形管。

3、薄膜固定卡槽：275克镀锌板0.7mm 。

4、卡簧：Ø3.3mm浸塑钢丝

温室钢材骨架均采用国产优质的Q235原材按《GB/T13912－1992金属覆盖层--钢铁制品热镀锌层技术要求》经热浸镀锌处理。零件热镀锌规范采用GB/T3091-96。紧固件为国产镀锌标准件,如螺栓,螺母,垫圈,自攻钉等

**四）覆盖材料**

大棚顶部安装10丝PEP利得膜，采用薄膜厚度为0.15mm，初始透光率≥85%；厂家提供2年以上使用寿命。大棚四周安装尼龙防鸟网，厂家提供2年以上使用寿命。

## 标项二：倪家村枇杷大棚建设基地（果树采购）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 服务内容及范围 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 |  倪家村枇杷大棚建设基地（果树采购）  | 详见“二、采购需求” | 棵 | 1100 | 90 | 99000.00 |  |
| **合计（大写）；人民币玖万玖仟元整（¥：99000.00）** |  |

注：1.以上金额包括种苗的起苗、种植、养护、包装、运输装卸、人员工资、办理检疫、保险、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2.本项目为单价合同，结算单价（即成交单价）固定不变，中标供应商不得以任何理由予以变更。以上数量为暂定数量，结算时，以经采购单位确认的实际种植数量按实结算，但结算总价不得超过预算总价。

**二、主要技术参数要求及服务要求**

（一）项目概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **实施地点** | **种植棵数**  |
| 1 | 白枇杷苗 | 建德市大洋镇倪家村，具体地点由采购单位定 | 800 |
| 2 | 红枇杷苗 | 建德市大洋镇倪家村，具体地点由采购单位定 | 300 |

（二）种苗质量要求

1.树苗生长健壮、根系（须根）发达、色泽正常，无病虫害、无明显损伤、质量和规格符合规范要求。

2.根系完整、紧凑、不松散。

3.意向2年苗，冠径3om,泥球形20cm。

4.已萌发的树苗，植株健康，不得枯萎断株。

 5.苗木起吊上车，树皮要求完好不破损。

 6. 本项目预算单价包含枇杷苗、枇杷苗的种植、枇杷苗的养护及包装、运输装卸、人员工资、办理检疫、保险、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

（三）种苗运输要求

1.合同签订生效之日起，接采购单位电话通知，中标供应商将采挖的树苗两天内按照采购单位要求运输至实施地点，不得影响种植进度。

2.装运种苗应做到：轻抬、轻卸、轻放，树苗根系不损害，枝杆保持完好。

（三）服务及管理要求

1.若因中标供应商供应的树苗质量问题而达不到合格标准，由此引起的返工费用及一切后果均由中标供应商负责（赔偿金数额以采购单位计算为准）。

2.中标供应商必须配合采购单位及时将树苗分批送至指定地点，并种植完成。每批次种苗供应时，中标供应商必须同时提供该批次种苗清单、检疫部门的检疫证书等资料，作为采购单位的验收依据；若中标供应商提供的树苗质量、树苗参数低于招标文件要求的，采购单位验收不通过，由中标供应商重新供货，直至满足验收标准要求为止。由此产生的一切费用由中标供应商承担。

3.中标供应商按采购单位要求的时间组织供货，树苗运抵前半小时通知采购单位准备接收；树苗运抵到采购单位指定地点后，采购单位应在合理时间间隔内清点和检查，待采购单位清点完后，由采购单位管理人员负责验收签证，以现场签收单为结算依据。

4.按树苗运送至种植地点种植的实际数量计算，以经采购单位现场核对确认的数量作为结算依据，结算价=成交单价×实际用苗数量。

5.中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

在服务期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责(中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

6.中标供应商工作人员进入现场后必须服从采购单位现场人员的指挥、管理及调配。

7.成活率达到100%；若树苗发生枯苗，中标供应商需及时提供备苗。

 8.种植树苗完成后须进行后期的养护。养护包括日常清除杂草、修剪、施肥、浇水、病虫害防治等要求符合规范要求。

**第六章 商务条款**

**标项一：**

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2022年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于1年。

**3、本项目的竣工结算工程量（即罗曼棚 、连栋大棚的实际面积，以竣工后实测面积为结算依据，并结合投标时的中标单价结算。**

 **二、付款方式**

 按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

 **三、售后服务**

1、对整个项目需提供自项目竣工验收合格之日起不低于1年的免费质保期，在规定的质量保证期内，供应商应对于设备、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，招标单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担；质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如招标单位要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；服务方应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

2、中标单位需至少为招标单位提供1天以上时间的现场培训，保证招标单位的操作人员可以熟练操作；

3、投标单位需在投标文件中承诺在接到招标单位故障报修后2小时内响应，并须派遣有经验的维修人员在24小时内到现场提供免费（质保期内免费，质保期满后按相关收费标准）维修服务。项目验收合格后到免费质保期结束前，中标单位需提供7\*24小时的售后服务保障，保证接到招标单位报修电话后立即响应到场，随叫随到，该项费用包含在投标报价之内。

**四、安装调试**

1. 安装完成时间：合同签订后60日历天内完成本项目所有工作内容，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成本项目，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 安装地点： 具体地点由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

**五、验收**

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人和监理单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人和监理单位对系统设备验收合格后（工程类项目出具验收报告），在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

**标项二**

**一、采购设备的总体要求：**

必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置。

**二、付款方式**

付款方式详见第七章财务结算程序。

**三、售后服务**

售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**四、培训**

投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

**五、完成时间**

中标供应商必须在收到中标通知书之日后与采购单位签订采购合同 ，并自合同签订生效后，接采购单位电话通知，中标供应商将采挖的树苗3日内按照采购单位具体要求分批送运至采购单位指定的实施地点，不得影响种植进度。如遇特殊情况采购单位要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得中标供应商的同意，否则应承担由此给中标供应商造成的损失。

2.种植地点：由采购单位指定。

3.种植标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.中标供应商免费提供树苗的种植服务和养护服务。

**六、验收**

1.中标供应商将所供种苗送达采购单位指定地点清点完毕后，并提供该批次种苗清单、检疫部门的检疫证书等资料后，由采购单位组织进行验收，若中标供应商提供的树苗质量、树苗参数低于招标文件要求的，采购单位验收不通过，由中标供应商重新供货，直至满足验收标准要求为止。由此产生的一切费用由中标供应商承担。

2.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

3.验收费用由中标供应商承担。

第七章 财务结算

**标项一**

**一、项目款的结算：**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后，当本项目在规定时间内完工并竣工验收后，投标人提供完整的工程资料并经发包人认可支付至合同范围内的实际完成工程量的100%。

合同的最终结算金额按实际完成钢架大棚面积乘以中标单价计算确定。

结算时：供应商将结款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经业主单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，由采购人向成交供应商支付当期的项目款。

**二、履约保证金**

中标单位在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。项目验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

**标项二：**

**一、项目款的结算：**

采购单位根据合同、报价响应文件等资料进行验收。

本项目分期支付货款。

中标供应商在采购单位规定时间内将种苗供货至采购单位指定地点，经验收通过后，由采购单位向中标供应商支付结算金额的100%（结算金额=合同单价×经采购单位确认的实际种植数量）。

结算时，成交供应商将结款申请1份、发票原件（开具当期支付金额）及复印件1份、合同复印件1份、货物清单和经采购单位验收确认的《验收反馈表》和验收报告提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付结算当期货款。

**二、履约保证金**

中标单位在领取中标通知书后签订合同之前，缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。项目验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

第八章 建德市政府采购合同

**（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）**

**合同编号：**JDMCF2022B-030

**甲 方（使用方）：建德市大洋镇倪家村股份经济合作社**

**乙 方（供应商）:**

**见证方（招标方）：浙江建安工程管理有限公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项： ）的中标单位。按照招标文件（JDMCF2022B-030 ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

**第一条：货物内容、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **品牌、规格型号（或配置）及主要技术参数** | **单位** | **数量** | **中标单价****（元）** | **中标总价****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **合计：人民币 整** | **￥ 元** |

1. **注：以上总金额包括设计、生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。**
2. **供货时提供原厂质保证明材料，质保年限必须在投标文件中明确，如未在投标文件明确的作无效标处理。**

**第二条：质量要求：**

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2022年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

**第三条：合同履行时间、地点**

1. 完成时间：**合同签订后 日历天内完成供货。**

如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成供货的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 供货地点：由采购单位指定。

3. 供货标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时供货到位。

**第四条：验收时间、组织**

乙方将所供商品送达甲方指定地点拆箱完毕后，由甲方聘请专业技术人员进行验收。

**第五条：货款支付**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后，当本项目在规定时间内完工并竣工验收后，乙方提供完整的工程资料并经甲方认可支付至合同范围内的实际完成工程量的100%。

合同的最终结算金额按实际完成钢架大棚面积乘以中标单价计算确定。

结算时：乙方将结款申请1份、发票原件（当期实际支付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，由甲方向乙方支付当期的项目款。

**第六条：履约保证金**

在合同签订前按合同总金额的5%交到采购单位指定的账户（履约保证金也可以以银行、保险公司出具保函形式提交），合同履行完毕经验收合格后满一年，经回访无质量问题，凭质保金退款申请、《建德市政府采购回访意见单》、合同复印件办理结算手续。

**第七条：售后服务**

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

本项目所有设备的质量保修期为 年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在 小时内响应并提出解决方案， 小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过 小时必须送达甲方。若 小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，确保甲方的使用。特殊情况与甲方协调解决。

保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

**第八条：**乙方承担合同标的供货交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

**第九条：其他约定**

 **第十条：违约责任**

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

 乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

**第十一条：争议的解决**

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

**第十二条：合同的生效**

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位壹份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号： ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

 **甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

 法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字或盖章） （签字或盖章）

 地址： 地址：

 邮编： 邮编：

 电话： 电话：

 传真： 传真：

 签约时间：2022年 月 日

 签约地点：

见证方：浙江建安工程管理有限公司**（盖章）**

地址：建德市新安江街道财富城B座2104室

标项二：

建德市政府采购合同

**（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）**

 **合同编号：**JDMCF2022B-030

**甲 方（使用方）：建德市大洋镇倪家村股份经济合作社**

**乙 方（供应商）:**

**见证方（招标方）：浙江建安工程管理有限公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项： ）的中标单位。按照招标文件（JDMCF2022B-030 ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

**第一条：货物内容、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **品牌、规格型号（或配置）及主要技术参数** | **单位** | **数量** | **中标单价****（元）** | **中标总价****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **合计：人民币 整** | **￥ 元** |

注：1.以上金额包括种苗的起苗、包装、运输装卸、人员工资、办理检疫、保险、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2.本项目为单价合同，结算单价（即成交单价）固定不变，成交供应商不得以任何理由予以变更。以上数量为暂定数量，结算时，以经采购单位确认的实际种植数量按实结算，但结算总价不得超过预算总价。

**第二条：质量要求**

乙方保证所供货物必须符合询价采购文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须符合林业相应规范的种苗。

**第三条：合同履行时间、地点**

中标供应商必须在收到中标通知书之日后与采购单位签订采购合同 ，并自合同签订生效后，接采购单位电话通知，中标供应商将采挖的树苗3日内按照采购单位具体要求分批送运至采购单位指定的实施地点，不得影响种植进度。如遇特殊情况采购单位要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得中标供应商的同意，否则应承担由此给中标供应商造成的损失。

2.种植地点：由采购单位指定。

3.种植标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.中标供应商免费提供树苗的种植服务和养护服务。

**第四条：验收**

1.中标供应商将所供种苗送达采购单位指定地点清点完毕后，并提供该批次种苗清单、检疫部门的检疫证书等资料后，由采购单位组织进行验收，若中标供应商提供的树苗质量、树苗参数低于招标文件要求的，采购单位验收不通过，由中标供应商重新供货，直至满足验收标准要求为止。由此产生的一切费用由中标供应商承担。

2.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

3.验收费用由中标供应商承担。

**第五条：货款支付**

采购单位根据合同、报价响应文件等资料进行验收。

本项目分期支付货款。

中标供应商在采购单位规定时间内将种苗供货至采购单位指定地点，经验收通过后，由采购单位向中标供应商支付结算金额的100%（结算金额=合同单价×经采购单位确认的实际种植数量）。

结算时，成交供应商将结款申请1份、发票原件（开具当期支付金额）及复印件1份、合同复印件1份、货物清单和经采购单位验收确认的《验收反馈表》和验收报告提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付结算当期货款。

**第六条：履约保证金**

在签订合同前，乙方将合同总价的5%交到甲方指定的账号作为履约保证金（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后，经回访无质量、服务问题后凭结款申请1份、合同复印件1份，经甲方签署意见的《建德市政府采购回访意见单》（一式四份）提交甲方，按照有关规定通过银行划帐方式结算（不计息）。由于乙方迟迟不提出结算申请致使保证金逾期结算的，责任由乙方自负。因乙方质量、服务原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

**第七条：售后服务**

1.售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**第八条：**乙方承担自项目开始至合同期结束为止的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

**第九条：不可抗力**

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议

**第十条：其他约定**

 1.乙方按询价文件要求及报价响应文件内容提供货物及服务。

 2.

  **第十一条：违约责任**

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同项目款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同。

 乙方按合同要求完成服务后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

**第十二条：争议的解决**

1.因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

2.双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

 **第十三条：合同的生效**

1.本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3.本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改询价文件的主要条款。

4.本合同未涉及的部分以采购文件（项目编号： ）(包括补充更正，如有)为准，上述询价文件与乙方针对本项目的报价响应文件文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

 法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

 （签字） （签字）

 地址： 地址：

 邮编： 邮编：

 电话： 电话：

 传真： 传真：

 签约时间：2022年 月 日

 签约地点：

 见证单位：（盖章）

 签约时间：2022年 月 日

第九章 附 件

附件一

**投标报价函**

**浙江建安工程管理有限公司：**

贵单位JDMCF2022B-030的**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项： ）**招标文件(包括**补充更正**，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写) （￥ 元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

**特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。**

单位名称：

联系人： 电话：

手机： 传真：

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

日期：2022年 月 日

附件二

**（1）开标一览表**

**招标编号：**

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写：人民币 元整 |

投标响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字： 职务： 日期：

**备注：1.** 本项目的投标总价为交钥匙工程价格。投标总价本项目的设计、供货、制作、运输、安装、备品备件、附件、人工工资、保险、税金、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

**2.** 此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

**3.** 投标方不能拆分标项内容投标。

**4、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。**

**（2）投标报价明细表**

 **格式自拟**

**附件三**

**投 标 函**

浙江建安工程管理有限公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(投标单位全称)授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全权代表姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项： ）**(招标编号：JDMCF2022B-030 )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格证明文件、报价文件、资信文件、商务技术文件。资格证明文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册、单独密封。报价文件、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本5份；资格证明文件正本1份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

 日期：2022年 月 日

附件四

**技术参数对照表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 投标产品规格、型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

 2、行数不够可自行增加。

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

日期： 年 月 日

附件五

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

 日期：2022年 月 日

附件六

**商务条款应对表**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

日期：2022年 月 日

附件七

**服务计划表**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量保障措施及服务内容** | **承 诺** | **备注** |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5\*8、5\*24、7\*8、7\*24）（天\*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

日期：2022年 月 日

附件八

**法定代表人授权书**

浙江建安工程管理有限公司：

本授权书声明：注册于          （投标单位地址）的          （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项 ： ）**（招标编号：JDMCF2022B-030 ）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于 年  月  日起签字生效，特此声明。

 全权代表身份证号：

     联系电话：

手机号码：

     传  真：

邮政编码：

联系地址：

 法定代表人签字：

 投标单位(盖章)：

 2022年  月  日

附件九

**关于资格的声明函**

浙江建安工程管理有限公司：

 关于贵方2022年 月 日招标编号JDMCF2022B-030 **倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）（标项： ）**投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

 1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

 2、投标方一般情况。

 3、相关资质证明材料

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

 日期：2022年 月 日

附件十

**投标方一般情况**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 企业名称： |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

日期：2022年 月 日

附件十一：

**投标人同类项目实施情况一览表**

**招标编号：JDMCF2022B-030**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |

 全权代表(签字)：

 投标单位(盖章)：

日期：2022年 月 日

**附件十二**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下:

1. ,属于（工业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员 人,营业收入为 万元，资产总额为 万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标供应商（盖章）：

 日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

**正（副）本**

**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）**

**标项：**

招标编号：JDMCF2022B-030

（资格证明、商务技术、资信或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2022年 月 日

（2）外包封封面格式：

**倪家村枇杷大棚建设基地（大棚建设）、（果树采购）**

**标项：**

招标编号：JDMCF2022B-030

（资格证明、商务技术、资信或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称: (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

**在开标截止时间之前不得启封**

附件十四：

|  |  |
| --- | --- |
| 现场体温实测 |  |

**开评标人员健康信息登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 单位名称 |  | 单位电话 |  |
| 个人地址 |  | 手机号码 |  |
| 人员身份 | □招标人代表□招标代理□投标人代表□评标专家 |
| 个人健康情况 |
| 发热、乏力 | □有□无 | 咳嗽、气促 | □有□无 |
| 是否在近14天内离开过杭州？**□离开过杭州 □从未离开杭州** |
| 离杭目的地 |  | 离杭时间 |  |
| 乘坐交通工具（车次） |  | 返杭时间 |  |
| 近14天内是否与疫情重点地区人员接触？**□未接触过 □接触过****具体接触时间及地点：** | 是否接触过确诊病人或疑似病人？**□未接触过 □接触过****具体接触时间及地点：** |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申请人（签名）： 日期： 所在单位（公章）： |

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：