|  |
| --- |
|  |
| 萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目 |
| 招标文件 |
| **（电子招投标）** |
| 编号:XSWZ-OB2025-0707 |
| 杭州市萧山区第五高级中学  欧邦工程管理集团有限公司 |
| 2025年7月9日 |
|  |

本招标文件为2025年4月1日稿

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

（萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目 ）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月1日 9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**XSWZ-OB2025-0707

**项目名称：**萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目

**预算金额（元）：**820000.00

**最高限价（元）：**820000.00

**采购需求：**（萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目）具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：详见招标文件**

**本项目接受联合体投标：** 是； 否

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；

供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；

供应商应以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

1. 本项目的特定资格要求：

无。

有特定资格要求： ，该特定条件的法律法规据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年8月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2025年8月1 日9点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年8月1日9点30分00秒（北京时间）

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市萧山区第五高级中学

地 址：杭州市萧山区北干街道市心中路1165-8号

传 真： /

项目联系人（询问）：汤焕炯

项目联系方式（询问）：13606706707

质疑联系人：瞿东

质疑联系方式： 18057156871

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名 称：欧邦工程管理集团有限公司

地 址：杭州大江东产业集聚区义蓬街道办事处老办公大楼

传 真：/

项目联系人（询问）：沈荣伟

项目联系方式（询问）：15869158391

质疑联系人：吕伟平

质疑联系方式：13777860061

质疑联系方式：（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传 真：/

联系人 ：朱老师

监督投诉电话：0571-87800218

政策咨询电话：0571-82756122（汤先生）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

## CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类。单一产品或核心产品为：厨房设备采购 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目 ，属于 工业 行业；  注：中小企业划型标准详见附件8。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。  C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）  （1）样品： 编号91低糖米饭机 ；  （2）样品制作的标准和要求：按采购文件要求 ；  （3）样品的评审方法以及评审标准： 样品分未超过价格分的50%；  样品分超过价格分的50%，理由 ；  详见招标文件第四部分评标办法。  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：开标当天8:30-9:30 ；地点：杭州市萧山区第五高级中学食堂一楼 ，由工作人员引导放至样品间（接收样品联系人：沈荣伟，联系电话：15869158391）。样品递交人须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复印件及营业执照复印件）、身份证。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证，否则不得讲解演示。讲解签到时间为开标当天8:30-9:30。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信证明文件。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  强制采购。产品： 龙头 。▲对实施政府强制采购，**投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效**。  □优先采购节能产品。产品：  □优先采购环保产品。产品：  □无。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。  本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。  有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见<http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html> |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： ；备份投标文件签收人员联系电话： 。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购机构代理费用** | 项目采购代理费由中标人支付。采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定货物类收费标准的50%计取 |
| 14 | **资格审查和信用信息审查** | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | **质疑接收人及答复** | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告  **线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。**  本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由**采购人**进行答复。  涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由**采购代理机构**进行答复。 |
| 16 | **履约验收** | 验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布后已有新文件规定，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。 联系电话: 0571-83587785/0571-82816012 联系地址: 萧山区通惠北路2-1号304室 |
| 17 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
| 本项目每个标项推荐中标候选人数量：1 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. **定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1. **投标文件的组成**

**▲投标文件至少应包括以下文件。**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。如果本项目分多个标项的，投标人应按所投标项提交相应的投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

1. **投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

1. **备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

1. **投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

1. **投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

**四、开标**

**18. 开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**五、资格审查**

1. **资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

1. **信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**六、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**七、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## **24.及时复核供应商材料。**在评审结束后、合同签订前，采购人应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。

**八、合同授予**

**25.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**26. 合同的签订**

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**27. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## **28.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**九、电子交易活动的中止**

**29. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**十、验收**

**31. 验收**

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 招标一览表

#### 标项一：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| 1 | 萧山五中食堂一楼厨房设备采购项目 | 1 | 项 | 820000 | 详见技术需求 | 820000 |

## **注：▲投标人需在投标（开标）一览表中明确投标报价（总价）及以上各分项小计报价，各分项小计报价不得超过上表各最高限价。**严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超限额标准。（萧财国资【2019】389号）

## 采购需求

1. 技术需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **图号** | **品名** | **规格** | **单位** | **数量** | **参数** | **图片** |
| **A更衣间** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | 六门更衣柜 | 900\*400\*1800 | 台 | 3 | 201不锈钢0.7厚度 |  |
| 2 | A02 | 六门更衣柜 | 900\*400\*1800 | 台 | 2 | 201不锈钢0.7厚度 |  |
| **B收货区** | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | B01 | 风幕机 | 1200\*220\*195mm | 台 | 1 | 额定电压220V风口风量m3/h800-2600外型尺寸1200\*220\*195mm功率165W机身长度1200mm |  |
| 4 | B02 | 平板车 | 900\*510\*880 | 台 | 3 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面板厚度为1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 5 | B04 | 感应龙头 | / | 个 | 2 | 1H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理2座台式安装，开孔尺寸25mm3红外感应距离25cm，感应距离可调4AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源5三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。6感应龙头尺寸249\*170\*339出水口距台面249mm |  |
| 6 | B06 | 落地柜式洗手双星盆 | 862\*420\*800/900 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面背板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：356\*254\*151 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 |  |
| **C仓库** | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C01 | 大米搁架(方管型) | 1150\*500\*300 | 台 | 14 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层外框采用38\*38\*1.0不锈钢方管 —层内档采用30\*15\*0.8不锈钢方管 —加固三角板采用304不锈钢板 —整体手持激光焊焊接成型 —配包钢可调式子弹脚 |  |
| 8 | C02 | 四层板货架 | 1125\*500\*1800 | 台 | 5 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层板厚1.0mm不锈钢板 —采用一体自动高精度折弯 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通 —整体手持激光焊焊接成型 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| **D加工间** | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D01 | 工具挂架 | 1500\*40\*80 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm —支承结构无螺丝外露 —配活动式挂钩 |  |
| 10 | D02 | 三星盆台 | 1800\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —拉伸台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 11 | D05 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 2 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| 12 | D06 | 四层档货架(方管型) | 1150\*500\*1800 | 台 | 3 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层框38\*25\*1.0不锈钢管制作 —搁档30\*15\*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —整体手持激光焊焊接成型 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 13 | D06 | 四层档货架(方管型) | 1800\*500\*1800 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层框38\*25\*1.0不锈钢管制作 —搁档30\*15\*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —整体手持激光焊焊接成型 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 14 | D07 | 工作台下层板 | 1800\*750\*800 | 台 | 2 | —板材采用304-2B食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体高精度折弯 —※产品具有防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级：户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 —※板材样品经“GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验”360h以上中性盐雾试验，符合盐雾试验项目符合 GB/T 6461-2002 标准 10 级要求。 |  |
| 15 | D09 | 工作台带水池 | 1500\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 16 | D10 | 挂墙架 | 1500\*300 | 台 | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —面板，板厚1.0mm； —采用一体自动高精度折弯 —三角侧板，板厚1.2mm —三角板双覆结构，美观易清洁 —固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 |  |
| 17 | D13 | 电脑开水器（含底座） | 520\*543\*1515 | 台 | 1 | 接水高度：390（可放下大号暖瓶） 额定电压;380V 额定功率：9KW 接线方式：三相四线 储水量：50L 加热方式：步进式加热 出水类型：双热 出水方式：机械龙头 出水量：120L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级800优质合金材质，加热管采用食品级800优质合 |  |
| 18 | D14 | 单星剖鱼盆 | 1500\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —拉伸台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 19 | D15 | 单星大盆台 | 1200\*750\*800/950 | 台 | 5 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000\*500\*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 20 | D16 | 工作台下层板 | 1200\*750\*800/950 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| **E冷库** | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | E02 | 直角低温冷库 | 3215\*2611\*2600 | 套 | 1 | —冷库保温板，防火等级B1; —库板双面0.6mm304不锈钢; —库板厚度为100mm聚氨酯夹芯板，密度≥42kg/m3; —埋地式冷库库内地面浇筑钢筋混凝土铺防滑地砖;步入式冷库库内地铺2mm304防滑不锈钢板，底板内预埋方管加强; **—※配优质压缩机，采用智能热氟化霜物联网成套机组，智能控制，可接入智慧厨房物联平台;配套热氟化霜冷风机;电子膨胀阀控制;** —冷库门配自动回归门，带门加热，配内部安全式拉手门锁及防潮胶边; —电子式温度表及冷库专用照明灯; —化霜水管配电加热; —低温冷库配平衡窗; **—※不锈钢冷库板符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016要求，具备食品接触产品安全认证证书； —※冷库板燃烧性能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求，具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告；** |  |
| 22 | E03 | 直角高温冷库 | 3215\*3550\*2600 | 套 | 1 | —冷库保温板，防火等级B1; —库板双面0.6mm304不锈钢; —库板厚度为100mm聚氨酯夹芯板，密度≥42kg/m3; —埋地式冷库库内地面浇筑钢筋混凝土铺防滑地砖;步入式冷库库内地铺2mm304防滑不锈钢板，底板内预埋方管加强; —※配优质压缩机，采用智能热氟化霜物联网成套机组，智能控制，可接入智慧厨房物联平台;配套热氟化霜冷风机;电子膨胀阀控制; —冷库门配自动回归门，带门加热，配内部安全式拉手门锁及防潮胶边; —电子式温度表及冷库专用照明灯; —化霜水管配电加热; —低温冷库配平衡窗; **—※不锈钢冷库板符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016要求，具备食品接触产品安全认证证书； —※冷库板燃烧性能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求，具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告；** |  |
| **F蒸煮间** | |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 燃气热水器 | / | 台 | 2 | 1.18升直流变频恒温  2.长七排分段燃烧器  3.无氧铜水箱  4.恒温燃气比例阀  5.气量、水量监测  6.断电记忆功能 |  |
| 24 | F01 | 四层档货架(方管型) | 1150\*500\*1800 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层框38\*25\*1.0不锈钢管制作 —搁档30\*15\*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —整体手持激光焊焊接成型 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 25 | F02 | 港式料台平板 | 500\*1100\*800/1050 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面板厚1.2mm，采用一体自动高精度折弯，前置R20圆角 —后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 26 | F03 | 五层蒸笼架 | 620W×450D×1800H | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造，五层，三角形简易式。  2、柱Φ38\*δ=1.2不锈钢管，横档Φ25\*δ=1.2不锈钢管 |  |
| 27 | F04 | 单星大盆台 | 1200\*750\*800/950 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000\*500\*280mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 28 | F05 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| 29 | F07 | 工作台下层板 | 1500\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 30 | F08 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 10000\*1300\*500 | 平方 | 13 | —板材采用304不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 31 |  | 不锈钢封板 | 定制 | m2 | 18 | —采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm —用于烟罩及炉灶背板之间封板 —封板折弯厚度15mm |  |
| 32 |  | 不锈钢风管（201） | 定制 | m2 | 36 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 一配套法兰采用镀锌角铁制造 一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| **G面点间** | |  |  |  |  |  |  |
| 33 | G06 | 单星盆台 | 750\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 34 | G08 | 机械款电饼铛（锅沿6cm） | 700\*850\*970（锅沿高度6cm） | 台 | 2 | 用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压380v，额定功率50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率5kw，锅沿高度6cm，配有超温保护，温度误差小。 |  |
| 35 | E05 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| 36 |  | 二层收碗车(方管型) | 800\*450\*900 | 台 | 5 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层板厚度为1.0mm —φ25mm厚度1.0mm不锈钢手柄，25\*25mm厚1.0mm立柱 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 —三角板304，厚度2.0mm |  |
| **H主厨间** | |  |  |  |  |  |  |
| 37 | H02 | 单星盆台 | 750\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 38 | H04 | 四层档货架(方管型) | 1150\*500\*1800 | 台 | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层框38\*25\*1.0不锈钢管制作 —搁档30\*15\*0.8不锈钢方管 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —整体手持激光焊焊接成型 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 39 | H05 | 工作台柜（翻门） | 1800\*750\*800 | 台 | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面板厚1.2mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 **—※提供经过CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合QB/T2139.3-1995同时满足：搁板和底板承受100kg载荷时，其变形量≤0.6mm，且柜门、抽屉不得卡住。** —配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固 |  |
| 40 | H05 | 工作台柜（移门） | 1800\*750\*800 | 台 | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面板厚1.2mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固 |  |
| 41 | H08 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 10770\*1300\*500 | 平方 | 14 | —板材采用304不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 42 |  | 不锈钢封板 | 定制 | m2 | 20 | —采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm —用于烟罩及炉灶背板之间封板 —封板折弯厚度15mm |  |
| 43 | H10 | 港式料台平板 | 500\*1100\*800/1050 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 44 |  | 冷热水龙头 | / | 个 | 2 | 1座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。2配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.1mm,360度可旋转。4开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距152mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。 5总高度230mm,出水口距台面149mm |  |
| 45 | H14 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| **I售卖间** | |  |  |  |  |  |  |
| 46 | I01 | 不锈钢挂衣钩 | 6钩 | 个 | 2 | 304不锈钢 |  |
| 47 | I03 | 双门食品保温柜 | 1170\*750\*1800 | 台 | 5 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —上层外壳厚1.0mm，围身厚0.8mm； —采用一体自动高精度折弯 —可内置深65mm的1/1份数盆20只；深150mm的1/1份数盆2只； —热风循环保温； —门玻璃采用夹胶防爆玻璃； —配推车:755\*625\*1690，骨架采用304不锈钢管； —电压/功率：220V/2.2KW； —采用数字显示温控器； —温度控制范围：0-85度； |  |
| 48 | I04 | 紫外线消毒灯 | 1230\*55\*40 | 台 | 4 | 220V40W |  |
| 49 | I05 | 落地柜式洗手双星盆 | 862\*420\*800/900 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面背板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：356\*254\*151 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 |  |
| 50 | I06 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| 51 | I07 | 工作台柜带水池（左星） | 1800\*750\*800 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —配2″去水 —水斗一体冲压成型，规格：500\*500\*280 —配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固 |  |
| 52 |  | 十二斗热风循环保温售菜柜 | 2100\*1100\*800 | 台 | 7 | —主体板材：采用304不锈钢制造，耐腐蚀性强，坚固耐用 —台面板厚度：1.2mm，厚实稳固，承重能力强 —底板厚度：1.0mm，水斗厚度1.0mm，后板、侧板厚0.8mm，整体结构稳定 —门板结构：门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.8mm，双层设计，保温性能更佳 —份数盆格：配备1/1″份数盆格10只，方便分类放置菜品 —门轨设计：路轨导向趟门，开关顺畅，经久耐用 —脚部支撑：配φ50不锈钢重力脚，底部支撑稳固，承重均匀，不易晃动 —加强型三角板：201不锈钢厚3mm加强型三角板，进一步提升设备稳定性 —热风循环：220V高速变频暖风系统，无蒸汽加热，热量均匀分布，不影响玻璃罩可视度 **—※保温售卖台柜产品具有防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级：户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书** —无水设计：无水加热，避免积水滋生细菌，维护更方便 —连接线材：连接线采用国标耐高温线，确保安全耐用 —微电脑控制面板：配备微电脑控制面板，数字显示定时定温功能，操作便捷，精准控制保温时间和温度，满足不同菜品的保温需求 |  |
| 53 |  | 感应龙头 | / | 个 | 2 | 1H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理2座台式安装，开孔尺寸25mm3红外感应距离25cm，感应距离可调4AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源5三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。6感应龙头尺寸249\*170\*339出水口距台面249mm |  |
| 54 |  | 酒精喷淋洗手机 | 248\*165\*470mm | 个 | 1 | —酒精喷淋 —支持浙江省众食安平台接入 —支持手部喷淋数据监测 |  |
| 55 |  | 壁挂式擦手纸巾盒 | 280\*95\*210 | 个 | 1 | —ABS材质、加厚加料、耐高温抗摔打—新型锁扣两用开关，可选钥匙或按钮开盖—强力免钉螺丝，承重高达6KG—大容量盒身，最大支持200抽纸放入—建议纸包尺寸:高小于18CM/宽15-23CM |  |
| 56 |  | 高身饼盘车 | 470\*650\*1500 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，—滑道厚1.2mm，顶板、底板厚1.0mm—不锈钢方通30\*30厚1.0mm,横档30\*15厚0.8mm—带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑—配4个4"脚轮,其中两个带刹车掣 |  |
| 57 |  | 双层平板工作台 | 1000\*500\*800 | 台 | 12 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| **J洗碗间** | |  |  |  |  |  |  |
| 58 | J01 | 双星盆台 | 1500\*750\*800/950 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 59 | J02 | 拖把池连架 | 1000\*600\*1800 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料1.2mm —配2″去水 —30×30×1.0不锈钢方管架子 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 60 | J03 | 残菜柜连车 | 750\*750\*800 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚1.0㎜，后板、侧板厚0.8㎜ —采用一体自动高精度折弯 —四周柜式结构，立柱框架采用38\*38\*1.0mm方管 —外柜配包钢可调式子弹脚 —带平板车，配φ400mm塑料垃圾桶 —平板车面板、背板厚1.0㎜，背板内板厚0.8㎜ —平板车把手采用φ32mm厚度1.0mm不锈钢管制作 —配4个4"车轮，其中两个带刹车掣 —三角板304，厚度2.0mm |  |
| 61 | J05 | 投放柜 | L\*300/350\*850/950 | 米 | 5 | —优质304#不锈钢板，厚度1.0mm，用于装饰，美观大方根据传送带长度定制前开门，用于取放垃圾桶(垃圾桶客户自理); **—※所投产品304不锈钢板依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》方法进行中性盐雾(NSS)(5±0.5)%氯化钠试验持续300h，本身的耐腐蚀等级（保护评级Rp）达到10级（表面无锈蚀），判定合格。报告需带有CMA、ILAC-MRA、CNAS中国认可国际互认检测等标记，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询;** |  |
| 62 | J06 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| 63 | J07 | 风幕机 | 1200\*220\*195mm | 台 | 1 | 额定电压220V风口风量m3/h800-2600外型尺寸1200\*220\*195mm功率165W机身长度1200mm |  |
| 64 | J08 | 工作台下层板 | 1200\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —产品具有防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级：户内1级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 65 | J09 | 鼓泡水池 | 1500X1000X900 | 台 | 1 | 机械控制面板，操作简便。餐具投入鼓泡池后可自动输送至洗碗机省时省力，配合餐具输送线效果更佳。整机双层结构，牢固可靠。独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。水槽容量：1300\*800\*500mm电源要求：380V/50Hz/3N常温型功率：0.75kw电加热型功率：8.75kw **※所投设备生产厂家需提供《售后服务完善程度认证证书》经评价，服务能力达到：《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011及《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009的十二星要求（且证书上须可在全国认证认可信息公共服务平台查询）且配有6名合格售后管理师,证书覆盖范围：厨房清洗设备，证书有效性查询网址：www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询 ※所投设备生产厂家依据标准GB/T19001-2016idtISO9001:2015获得ISO9001质量管理体系认证证书，证书有效性以二维码为准，可通过全国认证认可信息公共服务平台www.cx.cnca.cn进行证书有效性查询验证。所投设备生产厂家；危害分析与关键控制点符合：依据GB/T27341-2009;《危害分析与关键控制点（HACCP）》,获得HACCP认证证书。（证书有效性以二维码为准，可通过网站：www.china-ccgj.cn进行证书有效性查询验证）** |  |
| 66 | J10 | 长龙式洗碗机（1主洗，2漂洗，1烘干） | 4200\*1000\*2040 | 台 | 1 | —洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成; —机器传送带速度无极变速可调; —入口区长度900mm,主洗区800mm长度，漂洗区长度600mm,烘干1区长度800mm,出口区1100mm; —机器入口高度420mm，传送带宽度505mm; —整机采用西门子触摸屏操作、PLC控制; —电加热型功率：64kw; —电源要求：380V/50Hz/3N; —洗涤量每小时3000碟; —关键部件及产品亮点：洗涤系统采用上4、下4的喷管结构，每个喷嘴都采用内凹式，使喷出的水成扇形，水分分散均匀，上、下喷水水压力达到5.5-7kg流量更集中，冲洗更干净; **—※可接入智慧物联平台，支持显示设备状态显示以及设备故障告警，状态包含当前状态运行状态是否开启、洗涤温度、漂洗温度、烘干温度、进水温度；** **—※所投洗碗机依据GB/T5750.1~5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法》标准进行卫生安全性浸泡试验检测、检测项目为色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体、铬(六价)、铝、锰、铁、铜锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳指标均符合《生活饮用水卫生规范》卫生部2001版附件2生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求。检测结果合格。报告需带有CMA、CAL、ILAC-MRA、CNAS中国认可国际互认检测等标记，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 —※所投洗碗机依据GB/T2423.1-2008进行低温试验，依据GB/T2423.2-2008进行高温试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。依据GB/T1040.2-2022进行拉伸强度试验，试验结果≧125.53Mpa，依据GB/T1040.1-2018进行拉断力试验，试验结果≧5011.35N，依据GB/T2423.10-2019进行振动试验，试验后，样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。且报告上面有CMA，ilac-MRA,CNAS，中国认可国际互认检测标志，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。** |  |
| 67 | J11 | 链板式输送带（直型） | L\*600\*850/950 | 米 | 1.7 | —带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置; —链片采用食品级材料PP，确保食品卫生; —自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机; —驱动轮、牵引轮为304材质,方便拆卸; —长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型;采用304不锈钢材质; —板厚1.5mm（T≥1.35mm）; —链板宽度：305mm; —传送速度：~~20m/min; —电源要求：220V/50Hz; —功率：0.55kw; —尺寸：Lx600x850/950; —关键部件及产品亮点：输送带转弯半径小，可实现直线、弯道、爬坡等多样化输送线路，能够根据场地需求灵活设计，优化空间利用，提高场地整体运营效率; |  |
| 68 | J12 | 链板式输送带（直型） | L\*600\*850/950 | 米 | 4.8 | —带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置; —链片采用食品级材料PP，确保食品卫生; —自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机; —驱动轮、牵引轮为304材质,方便拆卸; —长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型;采用304不锈钢材质; —板厚1.5mm（T≥1.35mm）; —链板宽度：305mm; —传送速度：~~20m/min; —电源要求：220V/50Hz; —功率：0.55kw; —尺寸：Lx600x850/950; —关键部件及产品亮点：输送带转弯半径小，可实现直线、弯道、爬坡等多样化输送线路，能够根据场地需求灵活设计，优化空间利用，提高场地整体运营效率; |  |
| 69 | J13 | 链板式输送带（直型） | L\*600\*850/950 | 米 | 2 | —带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置; —链片采用食品级材料PP，确保食品卫生; —自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机; —驱动轮、牵引轮为304材质,方便拆卸; —长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型;采用304不锈钢材质; —板厚1.5mm（T≥1.35mm）; —链板宽度：305mm; —传送速度：~~20m/min; —电源要求：220V/50Hz; —功率：0.55kw; —尺寸：Lx600x850/950; —关键部件及产品亮点：输送带转弯半径小，可实现直线、弯道、爬坡等多样化输送线路，能够根据场地需求灵活设计，优化空间利用，提高场地整体运营效率; |  |
| 70 |  | 抽气罩（洗碗机） | 4450\*1200\*450 | 平方 | 6 | —板材采用304不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 71 |  | 轴流风机 | 5# | 台 | 1 | —风量;7000m3/h; —功率/电压;0.75KW/380V; —采用多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用304-77#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果; |  |
| 72 |  | 不锈钢风管（201） | 定制 | m2 | 33 | —采用优质201不锈钢板制造 —风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 一配套法兰采用镀锌角铁制造 一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| 73 |  | 风口百页 | 500\*400 | 个 | 1 | —铝合金材质 |  |
| 74 |  | 高压洗地龙头 | / | 台 | 3 | 1开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）2固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体315.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度4黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）5进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| **储碟间** | |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 高身储碟柜(翻门) | 1200\*500\*1800 | 台 | 2 | —板材采用304-2B食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm —门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm —采用一体高精度折弯 —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固 |  |
| **L洗锅间** | |  |  |  |  |  |  |
| 76 | L01 | 工具挂架 | 1500\*40\*80 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm   —支承结构无螺丝外露  —配活动式挂钩 |  |
| 77 | L02 | 工作台下层板 | 750\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺， —面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —采用一体自动高精度折弯 —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用1.0mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 78 | L03 | 三星盆台 | 1800\*750\*800/950 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —拉伸台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500\*500\*280 —水斗与面板采用环缝焊一次焊接 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 |  |
| 79 | L05 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*155\*200mm | 台 | 1 | 配迪门子灯管；材质：阻燃ABS功率2\*8W电压：220-240V/50Hz；适用面积：60-80m2 |  |
| **配件** | |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 双温星盆龙头 | / | 个 | 21 | —材质：黄铜; —座台式单孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度; —配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; —开孔尺寸32mm,进水接口为标准G1/2内螺纹; —通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标; |  |
| 81 |  | 花洒龙头 | / | 个 | 2 | 1座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理2优质陶瓷阀芯、一字手柄3横向固定杆长度300mm,工作高度12104打孔尺寸32mm,标准1/2''外螺纹5不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 |  |
| 82 |  | 冲压饭盘 | 620\*415\*50 | 台 | 96 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —一体拉伸成型. —上沿口四角圆角50mm,沿边圆角2.5mm卷边。提高饭盘整体强度、圆角防止割手。 —整体外观全部圆角过度，无任何锐边、毛边。 —上口内尺寸580\*375mm，圆角24mm。 —底部向内倾斜3度，上大下小方便饭盘多层叠放。 —**※提供不锈钢拉伸饭盘符合GB4806.9《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测标准的检测报告。** |  |
| 83 |  | 1/1份数盆 | 530\*325\*15 304/1.0 | 套 | 84 | 304 1.0mm食品级不锈钢，150mm深度 |  |
| 84 |  | 1/1份数盆 | 530\*325\*10 304/1.0 | 套 | 84 | 304 1.0mm食品级不锈钢，100mm深度 |  |
| 85 |  | 油烟二次净化系统 | 2.2KW | 台 | 1.00 | 餐饮油烟二次净化装置（含所需管线、电路施工和防水工程） ―湿法吸附颗粒物或油烟分子，实现餐饮油烟短距离沉降的二次净化； ―装置配备自动控制系统，自动定时控制频率和量； ―装置采用高效节能技术，能够节约用水量，减少浪费； ―有效距离5米\*3米，全向喷射； ―220V低功率接电，高寿命全铜电机； ―耐低温、耐高温、耐风化、坚韧耐高压环保材质； ―防水、防尘外壳设计，满足屋顶等户外长期使用稳定性要求； |  |
| 86 |  | 定制面点专用工作柜连台上柜 | 1800\*800\*800/1800\*350\*600/1800\*350\*350 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 |  |
| 87 |  | 嵌入式物联传感控制系统软件 | / | 套 | 1 | —接入浙江省市场监管食品安全协管平台 —数据格式兼容浙江省平台 —包含6路在线视频流推送服务三年 —包含推流设备和施工 |  |
| 88 |  | 管道改造施工 | / | 批 | 1 | 现场勘测确认改造施工量 |  |
| 89 |  | 旧设备拆除、搬运、安装、调试等费用 | / | 批 | 1 | —旧设备、管线及隐蔽工程拆除、清理、搬运 —利旧设备拆除、维修、清洁、安装、调试 |  |
| 90 |  | 阳光厨房监控拆除安装费 | / | 批 | 1 | —一楼食堂监控拆除、维修、清洁、安装调试 —浙江省食品安全协管平台数据接入 |  |
| 91 |  | **低糖米饭机  （样品）** | 745\*745\*885 | 台 | 1 | —采用304不锈钢，面板厚度1.5mm，框体整体采用1.2mm厚度板。  —保温桶双层结构外径φ550mm，高度600mm；内径φ500，内深490mm。  —按压按键，甑子饭、快速饭、手工饭三个功能，可实现自动调节蒸汽蒸饭。 —蒸米量5~35斤，出饭量约10斤~70斤，可供约25人~175人食用。 —甑子饭蒸饭方法：泡—沥—蒸—泡—沥—蒸，历时85min。 —甑子饭米饭特点：米饭低糖耐饥，控制餐后血糖飙升；断电后保湿保温，保证米饭口感。 —内胆容积40L，外桶容积100L。  —内胆采用旋压成型工艺外形尺寸外径φ526mm，高度261mm，内胆桶身两处加强凸筋R7.5mm，底部球面上凸32mm，底部有沥水槽，上口卷边R4.3mm。   —数字显示屏，显示内容：倒计时时间。  —锅盖翻盖，打开后90度区间可随意停。  —底部一寸下水球阀。  —额定电压380V三相五线,功率9kw。 —两个4"定向脚轮，两个4"万向轮带刹。 |  |

2、商务需求：

2.1供货期

在合同签订后20天内交货并安装调试完毕。

▲2.2供货地点

业主指定地点

▲2.3质保期

中标供应商须提供从验收合格之日起，2年的免费质保期。供应商承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务。

2.4售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 2 小时内做出响应， 12 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

▲2.5付款方式

验收合格后支付至合同总价的100%，成交单位支付合同价的1.5%作为质保金。

注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

1.商务技术评分表（70）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | | 权重 | 主客  观分 |
| 1 | 商务资信分（8分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似厨房设施设备采购项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。  【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 2 | 投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、知识产权管理体系认证证书（认证依据：GB/T29490/ISO29490）的，每个得1分，最高得3分。  【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 3 | 安全生产：投标人具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业的得2分，三级企业的得1分，此项最高得2分。  【证明材料：1）以上内容提供有效证书复印件并加盖投标人公章。2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 2分 | 客观分 |
| 4 | 技术和服务方案分  （62分） | 投标产品技术指标响应（满足）程度：  （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得12分；  （2）技术条款（需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分；  （3）本项得分扣完为止。  【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件采购需求清单中所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一对一响应。加※参数要求提供检测报告的产品，需要具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告。】 | 12分 | 客观分 |
| 5 | 根据各投标人设备进场前工序等进行考量：水电点位现场测量及符合标准，施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则。  根据工序内容是否完整且符合项目实际情况等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；  ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；  ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；  ④内容存在严重缺项的得2分；  ⑤内容与采购需求不适应的得1分；  ⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 6 | 针对采购需求中的内容进行技术交底，详细描述：1）视频监控及阳光厨房拆装、维修和省平台接入的方案；2）排油烟风机系统综合技术调整方案，满足杭州市油烟排放管控要求；3）燃气管线改造、接驳和排查隐患方案；  ①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得4分；  ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；  ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ④内容存在严重缺项的得1分；  ⑤内容与采购需求不适应或未提供的得1分； | 4分 | 主观分 |
| 7 | 针对流程方案进行综合考量：1）订单处理流程；2）工程现场复核流程；3）产品生产流程；4）工程进度跟踪确认单；5）售后服务管理流程。  根据相关流程是否全部符合要求，可行性强等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；  ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；  ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；  ④内容存在严重缺项的得2分；  ⑤内容与采购需求不适应的得1分；  ⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 8 | 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案评定。  根据成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案是否详细、完整具有可操作性等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；  ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；  ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；  ④内容存在严重缺项的得2分；  ⑤内容与采购需求不适应的得1分；  ⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 9 | 根据投标人提交的施工方案进度安排和项目完成的方案和措施：如何确保工程进度、如何确保工程质量、如何确保设备材料质量、安全生产、文明施工等方面的技术组织措施等。  根据方案是否详细具体，内容是否完整准确，思路是否清晰，是否贴合实际情况，具有可执行性等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得4分；  ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；  ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ④内容存在严重缺项的得1分；  ⑤内容与采购需求不适应或未提供的得1分； | 4分 | 主观分 |
| 10 | 拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等综合评定。  根据投入人员数量是否充足、分工配备是否完善、类似项目经验是否丰富等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①团队配置全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②团队配置基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ③团队配置存在严重缺项的得1分；  ④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 11 | 投标人或生产厂家生产设备的技术实力、先进性等情况综合评定。  投标人或生产厂家具有大型激光切割类设备组的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动折弯类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动焊接机器人类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动不锈钢板材开平加工类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有300T以上液压类设备的，得1分，租赁的得0.5分；  有效证明材料：设备购置（租赁）发票复制件、现场设备生产照片。 | 5分 | 客观分 |
| 12 | 提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求。  根据是否具有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ③方案存在严重缺项的得1分；  ④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 13 | 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、人员配备、应急服务等）  根据服务内容、服务承诺、服务方式是否完善合理，人员配备是否充足、应急服务是否合理可行、针对性强等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分；  ③方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；  ④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 14 | 培训计划的方案（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）  根据方案是否详细、是否合理可行，是否针对性强等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。  ①计划方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分；  ③方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；  ④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 15 |  | 针对投标人提供的：低糖米饭机 **1台，投标人随样品提供产品爆炸图及用料、功能清单。**  一、 材质与工艺 (3.0分)  1.不锈钢材质与厚度 (1.5分)  材质： 样品主体结构、面板及与米饭接触部分完全采用304不锈钢，得 1.0分。部分采用或无法提供有效证明，此项不得分。  厚度： 面板厚度≥1.5mm，得0.25分；框体主要承重结构厚度≥1.2mm，得0.25分。合计 0.5分。每有一项不满足要求，扣除相应分数。  2.内胆与保温桶工艺 (1.5分)  结构与尺寸： 保温桶为双层结构，经测量外径、高度、内径、内深尺寸与要求（外径φ550mm，高600mm；内径φ500，深490mm）误差在±5%以内，得 0.5分。超出误差范围或结构不符，酌情扣分。  内胆工艺： 内胆采用旋压成型工艺，表面光滑无焊接痕迹，得 0.5分，工艺不符或尺寸误差较大不得分。  内胆细节： 内胆桶身具备加强凸筋、底部球面上凸、底部有沥水槽、上口卷边的精细化设计，与要求完全一致，做工精良，得 0.5分。每缺少一项或做工粗糙，扣0.2分，扣完为止。  二、 功能与性能 (4.0分)  1.核心功能与操控 (1.5分)  功能： 具备“甑子饭”、“快速饭”、“手工饭”三个功能，得1分。功能缺失不得分。  数字显示： 配备数字显示屏，能显示倒计时时间等核心工作状态，得 0.5分。功能缺失或有缺陷不得分。  2.容量与效率 (1.5分)  处理能力： 产品标称或说明书明确标注蒸米量范围覆盖5-35斤，出饭量范围覆盖10-70斤，完全满足要求，得 1.0分。标称范围小于要求范围，按比例扣分。  容积： 产品标称或说明书明确标注内胆容积≥40L，外桶容积≥100L，完全满足要求，得 0.5分。其中任一项不满足则此项不得分。  3.特色功能实现度 (1.0分)  甑子饭流程： 提供技术说明或功能演示，证明其“甑子饭”模式严格遵循“泡—沥—蒸—泡—沥—蒸”的特定流程，且总时长约为85分钟（±5分钟），得1分。流程描述不符或无法证明不得分。  三、 设计与易用性 (2.0分)  1.结构与操作便利性 (1.0分)  锅盖悬停： 锅盖为翻盖设计，现场操作，在打开后能稳定在90度区间的任意位置自由悬停，得 0.5分。无法随意悬停或操作不便，酌情扣分。  排污阀门： 设备底部配备公称直径为一寸（DN25）的下水球阀，阀门材质优良，开关灵活省力，便于排污和清洁，得 0.5分。未配备、口径不足或开关卡滞不得分。  2.移动与固定装置 (1.0分)  脚轮配置： 样品底部安装两个4英寸定向脚轮和两个4英寸万向轮，且万向轮带有效刹车装置，与要求完全一致，得 0.5分。脚轮配置不符或刹车功能缺失不得分。  移动性能： 现场推动样品，脚轮滚动顺滑，转向灵活，噪音低；刹车装置踩下后能有效锁死，设备稳固不晃动，得 0.5分。移动不便或刹车不可靠酌情扣分。  四、 安全与合规性 (1.0分)  1.电气规格 (1.0分)  参数一致性： 产品铭牌或机身强制性认证标志上清晰标注额定电压为380V、额定功率为9kW、电源性质为三相五线制，与采购要求完全一致，得 1.0分。任何一项不符均不得分。 | 0-10分 | 主观分 |

2.报价评分表（30）

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计算方法 |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100  （计算得分保留小数点后2位）  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予X%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予X%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

\*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 投标报价低于项目预算50%，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.15投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

1. **合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4 | 乙方 （是/否）需要支付履约保证金。 |
| 1.4.1 | 履约保证金的比例为合同金额的 %； |
| 1.4.2 |  |
| 1.5 | 甲方 （是/否）需要支付预付款。 |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，**除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。**

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

1. 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。
2. 其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因**，否则投标无效。**）

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。（根据项目具体情况二选一填写）。

（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、（投标人名称）将工作分包如下：***（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）***

将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称）；

将 XX工作内容 分包给（分包供应商2名称）；

## ……

## 以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：

1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## **附件8：中小企业划型标准**

各行业划型标准为：  
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。  
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。  
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。  
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。  
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。  
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。  
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。  
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。  
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。  
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件9样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派 先生/女士，身份证号：

手机： ，代表我公司前来递交 采购项目【项目编号： 】（标项号： ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期： 年 月 日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

**同时有样品和演示的，可委托不同人员。**