**广西祥立工程咨询有限责任公司10立方挂桶式压缩自卸平头垃圾车、8立方挂桶式自卸平头垃圾车、6立方挂桶式自卸平头垃圾车、普通自卸平头垃圾车和配套铁制**

**侧钩垃圾桶采购**

**（项目编号：HCZC2019-G1-70011-GXXL）**

**招标公告**

广西祥立工程咨询有限责任公司受凤山县农业农村局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》等规定，现就10立方挂桶式压缩自卸平头垃圾车、8立方挂桶式自卸平头垃圾车、6立方挂桶式自卸平头垃圾车、普通自卸平头垃圾车和配套铁制侧钩垃圾桶采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

**一、项目名称：**10立方挂桶式压缩自卸平头垃圾车、8立方挂桶式自卸平头垃圾车、6立方挂桶式自卸平头垃圾车、普通自卸平头垃圾车和配套铁制侧钩垃圾桶采购

**项目编号：**HCZC2019-G1-70011-GXXL

**二、采购组织类型：委托采购**

**三、采购方式：公开招标**

**四、采购内容及数量（售后服务及具体参数详见招标文件）。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 金额合计（万元） |
| 10立方挂桶式压缩自卸平头垃圾车、 | 1.底盘配置:轴距4500mm,平顶半浮驾驶室,锡柴CA4DLD-19E6,一汽  CA6TB075M,378铸造桥(速比5.571),  10.00R2018层级,连续工作取力器及控制机构,铁储气筒,200L铁油箱,巡航系  统  2. 上装配置:10立方,边四底五,箱体尺寸约:4200\*2250\*1400mm,双顶自10立方挂桶式压缩自卸,右侧安装提升机构,可挂360L塑料卸平头垃圾车垃圾桶或铁桶, 带压缩功能,后门液压辆锁紧不渗漏,垃圾箱前端安装清洗设备,方便清洗垃圾现场及车辆清洗。该车可用于清运生活垃圾、污泥转运等。  3.配备智能化行车管家及车队后台智能管理系统,并终身免费享受VIP特权  4.整车质保一年或三万公里,发动机保十万公里。 | 辆 | 3 | 24.3 | 72.9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8立方挂桶式自卸平头垃圾车 | 1.底盘配置:轴距3900mm,平顶单排驾驶  室,潍柴WP4.1160马力发动机,陕齿8档变速箱,8吨级后桥,245真空胎;空调,电动门窗,中控锁,200L铝合金油箱,双取气口,气喇叭,板簧7/10+3,带ABS,定速巡航。  2.上装配置:厢体容积约7-8方,中置双顶(自卸功能),加装后门液压对接垃圾车辆  尾门,手动操作方式(带手油门),边三底四碳钢板。  3.配备智能化行车管家及车队后台智  能管理系统,并终身免费享受VIP特权   1. 整车质保一年或三万公里,发动机   保十万公里. | 辆 | 13 | 15.3125 | 199.0625 |
| 6立方挂桶式自卸平头垃圾车 | 1. 底盘配置:轴距3300mm,平顶单排驾   驶室,潍柴WP2.3110马力发动机,万里扬5档变速箱,3.5t后桥,7.00R16轮胎;空调+电动门窗+中控锁,多功能方向盘,带ABS,定速巡航,150L铝合金油箱,板簧7/7+3。  2.上装配置:罐体容积6.5方,中置双垃圾车顶(自卸功能),加装后门液压对接尾辆  门,手动操作方式(带手油门),边三底四碳钢板。  3.配备智能化行车管家及车队后台智能管理系统,并终身免费享受VIP特权  4.整车质保一年或三万公里,发动机保十万公里。 | 辆 | 7 | 11.2125 | 78.4875 |
| 普通自卸平头垃圾车 | 1.底盘配置:轴距3400mm,平顶单排驾驶室,潍柴WP3.7140马力发动机,万里扬5档副变速变速箱,8吨级后桥,8.25R16轮胎;空调,电动门窗,中控锁,150L铝合金油箱,板簧10/10+9,带ABS,气喇叭,定速巡航。  2.上装配置:4200\*2100\*800五开门(高强板底3边2/2纵梁2翻转座/140中辆顶油缸/带篷布).  3.配备智能化行车管家及车队后台智能管理系统,并终身免费享受VIP特权  4.整车质保一年或三万公里,发动机保十万公里。 | 只 | 12 | 13.5125 | 162.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套240L钢制圆形垃圾桶 | 1.规格:L650\*550\*920 总重量30kg  (正负1.5kg)桶体采用优质优质钢板+拉伸防撞筋制成,桶体厚度大于等于1.8mm优质镀锌板,桶底厚度大于等于1.8mm优质镀锌板,整体机械压制一次  成型。  2.外观: 颜色为灰、绿、蓝、红,垃表面采用全自动静电粉末喷涂技圾桶技术,采用优质进口粉末,经230-300摄氏度高温烘烤。环卫铸铁轮,前轮90\*30mm万向轮,后轮110mm\*30mm,桶体采用加宽加厚型耳朵连接,厚度大于3mm优质镀锌板,宽度大于65mm优质镀锌板,挂钩采用20mm钢筋,有效防止断裂,使用寿命增长。  3.整桶质保五年. | 只 | 1300 | 0.055 | 71.5 |
| 配套360L钢制圆形垃圾桶 | 1.规格:L680\*600\*960 总重量31kg  (正负1.5kg)桶体采用优质优质钢板+拉伸防撞筋制成,桶体厚度大于等于1.8mm优质镀锌板,桶底厚度大于等于1.8mm优质镀锌板,整体机械压制一次成型。  2.外观: 颜色为灰、绿,蓝、红,垃表面采用全自动静电粉末喷涂技术,采用优质进口粉末,经230-300摄氏度高温烘烤。环卫铸铁轮,前轮90\*30mm万向轮,后轮110mm\*30mm,桶体采用加宽加厚型耳朵连接,厚度大于3mm优质镀锌板,宽度大于65mm优质镀锌板,挂钩采用20mm钢筋,有效防止断裂,使用寿命增长。  3.整桶质保五年。 | 只 | 1000 | 0.06 | 60 |
| 本项目政府采购预算：644.10万元 | | | | | |

**五、本项目需要落实的政府采购政策：**

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，

5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

**六、合格投标人的资格要求：**

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物并具有行业主管部门颁发的生产或经营许可证的具有法人资格

2.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标供应商不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标响应文件中将查询结果截图加盖单位公章。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4..本项目不接受联合体投标。

**七、招标文件的获取：**

本项目招标文件为网上免费下载，2020年1月 13日9点00分至2020年1月17 日17点00分，潜在投标人可以登陆河池市公共资源交易中心网站（[http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/](http://www.hcggzy.cn/gxhchy/login.aspx?type=2)），在河池市公共资源交易中心电子交易平台注册投标单位身份，并在系统上报名及下载招标文件。

**八、投标保证金：**

人民币十万元整（¥100000.00 元），投标人应于2020年2月3日上午9时30分前将投标保证金以电汇、转账等形式从投标人的基本账户转出到指定账户。

**九、投标截止时间和地点：**

投标人应于2020年2月3日上午9时30分(北京时间)前，将投标文件密封提交到河池市公共资源交易中心(地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室以现场电子屏幕显示为准），逾期送达的将予以拒收。

**十、开标时间及地点：**

本次招标将于2019年 2月3日上午9时30分(北京时间)，在河池市公共资源交易中心开标室开标（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，开标室以现场电子屏幕显示为准），投标人可以派授权代表出席开标会议。

**十一、 投标注意事项：**

投标截止时间前投标人在递交投标文件同时必须递交下述原件，并由工作人员当场清点出据确认清单，如原件不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理。

(1)有效的营业执照副本；(2) 有效的企业组织机构代码证；(3)有效的税务登记证； (4)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。（5）行业主管部门颁发的有效设备生产或经营许可证。

**十二、发布公告的媒介：**

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html） 、河池市公共资源交易中心网站（[http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/](http://www.hcggzy.cn/gxhchy/login.aspx?type=2)）、广西祥立工程咨询有限责任公司网(http://www.gxxiangli.cn)。上发布。

**十三、业务咨询：**

1、招标人：凤山县农业农村局

联系人：钟诚 电话：18977817075

地 址：凤山县凤阳路158号

2、招标代理机构：广西祥立工程咨询有限责任公司

项目联系人：刘德惠 电话：0778-7908770

地 址：河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号

1. 政府采购监督部门:凤山县政府采购办公室 联系电话：0778-6819211

招标人：凤山县农业农村局

招标代理机构：广西祥立工程咨询有限责任公司

2020年1月10日