成都市双流区政府采购项目需求表（工程类）

采购项目名称：四川省双流艺体中学运动场维修改造工程

政府采购计划表编号：(2021)0422号

采购人名称（盖章）：四川省双流艺体中学

提交时间： 2021年 7 月2日

项目经办人：贾先慧 联系电话：➀座机：028-85850259 ➁ 手机：13882173158

采购方式：➀公开招标□ ➁竞争性谈判□ ③询价□ ④单一来源□ ⑤邀请招标□

⑥竞争性磋商☑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **要求事项** | **内容** | **备注** |
| 一、供应商特定资格条件要求 | 本项目的特定资格要求：  1.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；  2. 具有有效的安全生产许可证，省外企业须持有《四川省省外企业在川从事建筑活动备案登记证》或按（川建发【2016】473 号）文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。  3.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；  4.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；  5.本项目不接受联合体投标。  6.供应商为本项目配备的项目经理具有建筑专业二级或以上注册建造师执业资格；  7.供应商为本项目配备的项目技术负责人应具备建筑工程类中级及以上技术职称。 | 《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 二、技术规格、参数与要求 | （一）品目名称  B0899-其他建筑物、构筑物修缮  （二）数量  新建塑胶跑道6280平米；新建人造草坪足球场7140平米；新建加厚塑胶跑道1366平米；新建扑篮球场面层608平米；改扩建主席台160平米。  （三）用途的简要说明  学生公体及专业训练、足球专业训练及大型活动开展、社会体育及赛事活动等。  （四）技术规格、参数与要求（含预审批复和预审过的工程量清单、图纸等）  **一**、篮球场找平重做8MMPU面层；**二**、跑道13MM聚氨酯面层；加厚部分20MM; 三、人工草坪+级配硅砂：**1、**绒长50~55，内填石英砂，环保橡胶颗粒。**2、** 草坪高度须达到50-55mm；草纤维纤度≥10000分特；草纤维宽度1.5mm；草皮簇绒密度≥10500针/m2；簇绒强度：拔出力≥45N,拉断力≥28N；草纤维厚度：边缘部分130μm±3μm，中间加茎部分310μm±3μm；磨损量小于2.5%；**3、**石英砂粒径0.4-0.8mm，圆度大于80%，无粉尘；**4、**橡胶料粒径0.8-2.0mm，粉末少，不含重金属，无异味等.**四、**主席台铺装材料为中国红花岗石。  （五）施工范围  四川省双流艺体中学内运动场  （六）最高限价  此次改造工程最高限价为2893110.06元  （七）验收标准和方法  按建筑质量标准和规范执行。验收由建设单位，施工单位，监理单位及学校委托的专业机构共同实施。  （七）售后服务的要求  按建筑规范及合同要求执行  （八）其它需要说明的事项 | 1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款；  2、未尽事项，可另附表格或材料。 |
| 三、履约要求 | （一）甲方名称、地址 ：  四川省双流艺体中学（成都双流彭镇人民路一段28号）   1. 项目现场   成都双流彭镇人民路一段28号   1. 履行合同的时间、地点及方式   合同履行时间为30个日历日；地点按照采购人指定地点实施。  （四）质量保证期和责任缺陷期  一年  （五）响应时间  合同签订起。  （六）合同价款支付方式和条件  合同签订生效后7个工作日预付合同款（扣除暂列金）的30%；  工程竣工，经甲方验收合格后，根据验收报告支付至合同工程量的75%；乙方提供全套竣工及结算资料后，甲方委托第三方造价咨询机构审核10个工作日内支付至审定金额的97%；余款3%，在工程竣工验收合格之日起满贰年后无质量问题，一次性无息支付。如在此期间内发生任何质量而乙方怠于处理或者未能修复，甲方有权自行安排维修并扣除相应费用。  （七）伴随服务  场地划线（按相关专业规范）  （八）违约责任  合同约定  （九）解决争议的方式 □ 提请仲裁 ☑ 向人民法院提起诉讼  （十）其他未尽事项 |
| 四、其他要求 | （一）是否面向中小企业采购 是 ☑ 否 □  （二）是否接受联合体 是 □ 否 ☑  （三）是否接受备选方案 是 ☑ 否 □  （四）是否经财政部门同意采购进口产品 是 □ 否 □  （五）其他 |
| 五、评审办法及标准建议 | 综合评分法 |

1. **评审办法及标准建议：**

**本次采购项目采用竞争性磋商的采购方式，采用综合评分法，具体评审标准如下：**

| **评分因素及分值** | **评分标准** | **说明** |
| --- | --- | --- |
| 报价  (50分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50  注：对失信行为供应商给予10%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评分，若加成后的报价超过采购预算/最高限价的，其施工响应文件按照无效处理。 | 共同评分因素 |
| 施工组织设计  （31.5分） | 供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容且响应磋商文件的得31.5分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期或未明确出进度具体时间，具体时间是指将工期量化到年月日）的，每缺少一项内容扣4.5分，内容粗糙或存在缺陷或不合理的或不利于项目实施的，每有一处扣2分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 业绩  (10分) | 供应商2018年1月1日（含1日）以来具有一个已完成类似项目业绩的得2.5分，在此基础上每增加1个加2.5分，最多得10分。（提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收报告或验收表（单）、该项目任意一次付款证明材料。）类似项目是指：装修改造工程项目。 | 共同评分因素 |
| 优先采购节能、环境标志、无线局域网产品  （6分） | 供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得1分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分。本项共6分。  注：  1、可重复计分；  2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。  3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在施工响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。  4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。  注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。 | 共同评分因素 |
| 扶持少数民族地区  （1分） | 供应商属于少数民族地区中小建筑企业的得1分。（指供应商注册地在民族自治州、自治县、自治乡的中小建筑企业，提供营业执照复印件。） | 共同评分因素 |
| 施工响应文件的规范性  （1.5分） | 没有细微偏差情形的得1.5分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。  注：本项评分因素适用于施工组织设计以外的评分项。细微偏差是指施工响应文件基本上符合磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响施工响应文件的有效性。 | 共同评分因素 |
| 注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖供应商单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在施工响应文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。 | | |