**更正内容**

关于成都市锦江区教育局电化教育馆2021年幼儿园木质设备采购项目（招标编号：510104202100024）的招标文件，相关更正如下：

一、第七章二、产品要求第1. （2）项：“《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》GB 24410-2009” 更正为：“《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020”。

二、第八章综合评分明细表的“投标产品综合情况”更正后内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 投标产品综合情况 | 13 | 投标人提供有资质的专业检验机构出具的检验合格报告复印件。检测报告应附带有二维码或电话等查询方式。检测报告至少应有CMA和CNAS章，并加盖投标人公章。1.原材料检测，提供符合要求的实木板和水性漆检验检测报告复印件得3分，不含以下检测指标不得分。（实木板检测指标含水率；水性漆检测指标至少包括挥发性有机化合物含量、苯系物含量、游离甲醛含量）。2.提供幼儿床、床垫、幼儿椅、幼儿桌和玩具柜5种成品检验检测报告复印件，每有一种检测报告得2分（相关产品检测报告不含以下检测指标不得分），最多得10分。①幼儿床检测指标至少应包括：木制件外观、涂层外观、力学性能、可迁移元素、甲醛释放量≦1.5mg/L、边缘及尖端、总挥发性有机化合物含量、苯系物含量；②床垫检测指标至少应包括：安全卫生要求、甲醛释放量≦0.050mg/㎡.h、阻燃性能、有机化合物含量、苯系物含量；③幼儿椅检测指标至少应包括：木制件外观、涂层外观、甲醛释放量≦1.5mg/L、总挥发性有机化合物含量、苯系物含量、边缘及尖端、稳定性、强度和耐久性；④幼儿桌检测指标至少应包括：木制件外观、涂层外观、甲醛释放量≦1.5mg/L、边缘及尖端、有机化合物含量、苯系物含量；⑤玩具柜检测指标至少应包括：木制件外观、涂层外观、甲醛释放量≦1.5mg/L、可迁移元素、边缘及尖端、结构和底架强度、有机化合物含量、苯系物含量。 |