**第三章:分项报价表**

项目名称：西宁市中小学生社会实践教育中心多功能厅LED屏及灯光设备采购项目

                                         单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| **1** | LEDP2.5全彩屏 | 山西高科光电室内P2.5全彩模组320mm\*160mm | 52.4㎡ | 2700.00 | 141480.00 |  |
| **2** | 钢结构 | 钢材：国标厚度3mm，采用40\*60。 | 52.4㎡ | 440.00 | 23056.00 |  |
| **3** | 压铸铝箱体 | 箱体，尺寸为640\*640\*74mm。 | 52.4㎡ | 700.00 | 36680.00 |  |
| **4** | 视频处理器 | 卡莱特X16 | 1台 | 12800.00 | 12800.00 |  |
| **5** | 控制软件 | 软件支持视频、音频、图像、文字、Flash、等形式的媒体文件播放； | 1套 | 0 | 0 | 赠送 |
| **6** | 接收卡 | 卡莱特5A-75E | 110张 | 105.00 | 11550.00 |  |
| **7** | 发送卡 | 卡莱特S2 | 4张 | 650.00 | 2600.00 |  |
| **8** | 墙面装饰 | 原有墙体恢复装饰及显示屏整体框架装饰, | 52.4㎡ | 100.00 | 5240.00 |  |
| **9** | 线缆 | 国标3\*70平方+2. | 20米 | 150.00 | 3000.00 |  |
| **10** | 辅材 | 相关辅助材料 | 1批 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| **11** | 260W电脑光束灯 | GZYUELIGHT 、YG-M028 | 8台 | 2950.00 | 23600.00 |  |
| **12** | LED染色灯 | GZYUELIGHT 、YG-P004 | 32台 | 650.00 | 20800.00 |  |
| **13** | LED面光灯 | GZYUELIGHT、 YG-P024 | 12台 | 500.00 | 6000.00 |  |
| **14** | 512信号放大器 | GZYUELIGHT、YG-C013 | 1台 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| **15** | LED面光灯 | GZYUELIGHT、YG-P024 | 12台 | 500.00 | 6000.00 |  |
| **16** | 512信号放大器 | GZYUELIGHT、YG-C013 | 1台 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| **17** | 灯光控台 | GZYUELIGHT、YG-C020 | 1台 | 6800.00 | 6800.00 |  |
| **18** | 烟雾机 | GZYUELIGHT、YG-1119 | 1台 | 2800.00 | 2800.00 |  |
| **19** | 阻燃电线 | 监控M2 | 500米 | 8.00 | 4000.00 |  |
| **20** | 信号线 | RC330 | 300米 | 6.00 | 1800.00 |  |
| **21** | 灯钩钢丝绳 | 定制 | 56套 | 15.00 | 840.00 |  |
| **22** | 灯光架辅材 | 定制 | 4道 | 1000.00 | 4000.00 |  |
| **23** | 辅材 | 相关辅助材料 | 1批 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| **24** | 地插布线 | 舞台话筒、网络、电源暗线布放 | 1批 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| **25** | 控制室 | 玻璃隔断，10mm夹胶钢化玻璃 | 18㎡ | 800.00 | 14400.00 |  |
| **26** | 控制室门 | 10mm夹胶钢化玻 | 1套 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| **27** | 舞台加固 | 使用胶木板等材料对原有舞台加固 | 150㎡ | 100.00 | 15000.00 |  |
| **28** | 监控 | 多功能厅监控和学校现有的监控系统对接 | 1套 | 2454.00 | 2454.00 |  |
| **投标总价** | | **大写：叁拾陆万伍仟元整** | | **小写：365000.00** | | |