**贵南县河长制信息化平台前端建设**

**设备采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**中国·青海**

**2019年5月**

**目 录**

[第一部分 询价采购邀请 3](#_Toc16581)

[第二部分 询价采购须知 5](#_Toc23113)

[第三部分 用户需求（采购货物清单） 9](#_Toc27409)

[第四部分 政府采购合同文本样式（参考） 11](#_Toc2095)

[第五部分 附 件 15](#_Toc19489)

## 第一部分 询价采购邀请

**贵南县河长制信息化平台前端建设设备采购项目**

**的询价邀请**

贵南县政府采购中心受贵南县农牧和水利局委托，拟对贵南县河长制信息化平台前端建设设备采购项目进行询价采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加询价。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 贵南县河长制信息化平台前端建设设备采购项目 |
| 采购项目编号 | 贵南政采询价（货物）2019-003号 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购预算控制额度 | 46.954万元 |
| 项目分包个数 | 未分包 |
| 要求 | 详细内容:询价文件 |
| 供应商资格条件 | 1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告和近三月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。5、询价文件中规定的其他资质条件。 |
| 公告发布时间 | 2019年5月28日 |
| 询价通知书领取时间 | 2019年5月29日至2019年5月31日上午9:00- 12:00，下午14：30-17：00（北京时间）节假日除外。  |
| 询价通知书领取方式及联系人  | 询价文件：自行在青海省政府采购网市州县一栏下载地址：贵南县政府采购中心联系人：刘女士电话：0974-8502919 |
| 报价截止时间 | 2019年6月11日 上午10：30 |
| 开标时间 | 2019年6月11日 上午10：30（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市城东区建国路61号西宁大厦3楼2号会议室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：贵南县农牧和水利局联 系 人：周先生 联系电话： 15609748034 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 贵南县政府采购中心联 系 人：刘女士联系电话：0974-8502919 |
| 采购代理机构开户银行 | 农行贵南县支行营业部 |
| 收款人 | 贵南县政府采购中心（专户） |
| 银行账号 | 28-440001040004125 |
| 购买询价文件时应提供的材料 | 企业营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一证照、法人授权委托书或单位介绍信（提供原件），复印件需加盖供应商公章。 |
| 财政部门监管电话 | 监督部门：贵南县财政局 联系电话： 0974-8502349 |

## 第二部分 询价采购须知

**1、说明**

1.1适用范围

本询价采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2 .1应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告和近三月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

1.2.2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

1.2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

1.2.4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。

1.2.5、文件中规定的其他资质条件。

1.3询价采购的费用

无论本项目询价的结果如何，询价供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

1.4供应商应当一次报出不得更改的价格。

1.5本项目需缴纳询价保证金：**8000.00（捌仟元整）；缴款截止时间：2019年6月11日10:30前**缴入“**贵南县政府采购中心（专户）**”银行帐户；帐号：**28-440001040004125**；开户行：**农行贵南县支行营业部**，附言**标注项目编号**，并将投标保证金汇出凭据（复印件）、基本账户开户行许可证（复印件）制作入投标文件中，并对投标保证金的退回以文字说明写出退回的银行账户、账号、开户行等信息。否则投标无效。

2、询价采购文件

2．1询价采购文件的组成

(1)询价采购邀请书

(2)询价采购须知

(3)用户需求（采购货物清单）

(4)合同（参考）

(5)附件（样本）

2．2询价采购文件的澄清

 询价供应商若对询价采购文件有疑问，应在询价截止时间三日前书面提出,采购人应在采购响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有已购买询价采购文件供应商，并要求回执确认，并视情况决定是否延长购买询价采购文件截止时间，逾期提出的，采购人可不予受理。

2．3询价采购文件的补充和修改

 采购人可以用书面补充通知的方式对询价采购文件进行补充和修改。该补充通知作为询价采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，采购人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有询价供应商。

**3、询价响应文件**

3．1响应报价文件的编写

(1)询价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，并按询价采购文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应报价文件。

(2)计量单位应使用国际单位

(3)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

1. 如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3. 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）询价供应商报价时提交的响应报价文件都必须密封盖章。否则有权拒绝。

 （5）本次采购采用最低评标价法，按品目分项成交，供应商可根据自身的供货能力可以选择任一品目报价，也可以选择几个品目同时报价，但要按品目分项报价，且价格标分项独立包装。

（6）供应商需提交询价响应文件一式3份；正本1份，副本2份；单独封装的开标一览表1份；电子文档1份并保证能打开（U盘、格式为PDF格式）。

3．2响应报价文件的组成（价格标）

一、价格标

询价货物报价一览表

二、技术商务标

(1)询价响应函

(2)法定代表人证明书

(3) 法定代表人授权书（加盖红章）

(4) 资格证明文件

(5)**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

(6)五重大违法记录声明

（7）询价响应一览表

（8）询价响应货物技术要求响应表

(9)询价响应货物数量及规格型号清单

(10)具备履行合同所必须的设备专业技术能力证明

(11)询价保证金缴纳证明

（12）退还投标保证金申请函

 (13) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自定）

3.3响应报价文件的修改和撤回

(1)在本次询价规定的截标时间前,询价供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人。在询价规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4询价过程及评审

一、询价过程

(1)采购人将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价。

(2)采购人组织和主持询价报价，并办理询价供应商签到等相关手续。

(3)询价小组将对实质性响应询价采购文件要求的供应商进行评审。

二、询价评审办法

 (1)本次询价**采取经评审最低评标价法**确定成交人，每包取满足询价要求，且报价最低的一家为成交人。

 (2)询价小组将按符合采购需求、质量等要求的货物经评定后确定成交供应商候选人。

（若所投产品技术指标难以区别优劣的则取交货时间最短的为成交人；如最低报价人交货时间无法满足采购人工作需要，询价小组可根据采购人实际情况另确定成交人）。

(3)采购人根据评委会推荐的成交候选人，将在青海政府采购信息网公示五个工作日，同时向成交供应商签发《成交通知书》，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续。如有异议，先向我中心提出质疑，若质疑答复不满意的，再向相关监督管理部门投诉。

（4）《成交通知书》对采购人和成交人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。

（5）签订合同：

 1、成交人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。询价采购文件、成交人的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

 2、成交人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购机构可依评标排序重新选定成交人，并协调双方签订采购合同。

 3、采购人与成交人应当自《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订采购合同，并返回招标代理机构两份合同原件用于备案。

 4、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件；采购人和成交人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

 5、询价采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件、《成交通知书》等，均为签订采购合同的依据。

3.5其他事项

1、被询价供应商未经采购人同意不得擅自对报价单作任何改动，否则有权对其所改动 的标段作无效报价处理。

2、响应文件密封，技术商务标与价格标必须分开包装，若商务技术标中含有价格标将被拒绝。

## 第三部分 用户需求（采购货物清单）

贵南县河长制信息化平台前端建设设备购置清单 预算控制：469540.00元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中心安全认证网关 | 1、硬件及性能要求：要求所投产品为标准1U机架设备，配备千兆电口≥4个，千兆光口≥4个， SSL VPN加密速度≥250Mbps，SSL VPN并发用户数≥1000人，IPSEC VPN加密速度≥100Mbps，防火墙吞吐量≥ 550Mbps，最大并发会话数目≥650,000，单电源，要求提供至少10个EMM并发接入授权。2、部署方式：支持网关模式、单臂模式部署两种方式； 3、基本特性：专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备；支持PC终端使用包括window10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用；支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome， Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用（提供截图证明）；4、易用性：可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果；支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；5、权限、服务器安全：支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统； 6、身份认证：必须支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，支持webservice嘉迅版；产品可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证；设备内部必须支持自建CA中心，单台VPN设备同时支持5套以上CA根证书；7、高速性：必须支持至少4条以上的外网多线路配置；支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS),该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。（提供自主知识产权证明）8、稳定性、可扩展性：产品必须支持经过集成的，基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行；支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图证明）；9、远程应用：产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能；远程应用发布客户端应支持IOS图标发布资源；远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端，并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作；支持自定义Easyconnect客户端登陆界面； 10、为保障后期产品使用过程用的运维服务，要求产品原厂售后服务体系通过ISO9001认证（提供认证证书），并且在本地设立原厂直属办事处等服务机构（官网可查）；提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查；为保障软件开发质量及后期软件升级服务，要求厂商具有CMMI L5级证书。厂商须具备国家信息安全测评颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级），信息安全应急处理服务资质（一级），信息安全风险评估服务资质（一级），具备信息安全等级保护安全建设服务机构能力合格资质，以上须提供相关资质的复印件或扫描件。 | 1 | 台 |
| 2 | 河道安全接入网关 | 1、硬件要求：网络接口具备千兆WAN电口≥1个及千兆LAN口≥3个，千兆DMZ电口≥1个，支持DC12V直流电供电； 2、性能要求：防火墙吞吐量≥250Mbps，IPSec VPN加密速度≥40Mbps（128-bit AES），IPSec VPN隧道数≥100条；3、模块要求：须集成流控、防火墙、VPN、多网口交换机、WIFI、3G/4G模块，内置4G为三网版合一（同时支持三大网的4G/3G/2G），须内置4G SIM卡，支持向下切换到3G或2G信号，提供三年的网络使用期。4、设备必须支持网关模式，能提供代理上网、防火墙等功能，设备必须支持单臂模式，以在不影响原有网络情况下同时能降低网络单点故障的发生概率。并在此模式下仍能实现多线路功能；5、支持易部署，通过专业的集中管理平台下发邮件方式，实现分支管理人员点击邮件链接即可实现分支自动完成基础网络配置，自动连接到集中管理平台，简化分支配置，实现分支快速上线。（提供截图证明）；6、支持Auto VPN，集中管理平台自动将VPN配置信息下发给指定的分支端设备，实现分支自动接入VPN总部设备（提供截图证明）；7、支持根据不同业务分类调度到指定链路；支持根据不同业务特性要求和链路实时质量状态，将业务智能调度到最合适的链路；优先保障核心业务的链路质量；（提供截图证明）8、支持AES、DES、3DES、MD5、SHA1、aes192，aes256，sha2-256，sha2-384，sha2-512等算法，除用户名/密码认证方式外，还支持基于网关硬件特征的高安全身份验证技术。9、不依赖于第三方的基于动态IP寻址的VPN组网技术（非DDNS方式），提供自主知识产权证明。10、总部与分支有多条线路，可在线路间一一进行IPSecVPN隧道建立，并可根据需要自行设置主隧道组及备份隧道组，对主隧道组内可在多条隧道间实现带宽叠加、按包或会话进行流量平均分配；主隧道组线路全部无效时可自动切换到备份隧道组上，保证业务不中断；以上隧道分配策略可在每一分支根据需要设置不同的策略；单臂部署下同样支持多线路策略（提供自主知识产权证明）；11、基于WEB的图形化配置管理界面；支持配置的导入、导出和备份设备管理员支持分级分权限设置；12、具有20多个大类、超过850条应用识别规则，并支持应用协议识别库实时更新，支持弱特征识别等相关技术，识别非常见的、新出现的P2P软件、原有P2P软件的新版本，可分组、分时段、分服务控制网络使用，支持设定用户网络访问时间限额及网速限额，基于应用协议识别库,非简单的IP+端口方式，可对网游、IM、炒股、在线流媒体、P2P工具等应用进行封堵13、有专业统一的平台进行全网的策略编辑、部署和维护；支持离线配置；新策略支持即时下发和定时下发两种模式；可在线禁用、中断用户联接；策略数据库支持定时自动备份，支持所有端点的自动的升级功能；支持分批升级功能，以防止同时升级带来的带宽拥塞；(提供管理平台设备的界面截图证明)14、为保障后期产品使用过程用的运维服务，要求产品原厂售后服务体系通过ISO9001认证（提供认证证书），并且在本地设立原厂直属办事处等服务机构（官网可查）；提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查；为保障软件开发质量及后期软件升级服务，要求厂商具有CMMI L5级证书。厂商须具备国家信息安全测评颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级），信息安全应急处理服务资质（一级），信息安全风险评估服务资质（一级），具备信息安全等级保护安全建设服务机构能力合格资质，以上须提供相关资质的复印件或扫描件。15、为保证整网统一接入及兼容性，要求接入网关与中心网关可以无缝对接，并能统一管控和升级。 | 13 | 台 |
| 3 | 中心管理平台 | 标准机架式设备，千兆电口≥1个，USB2.0接口≥2个，全面支持IPv6网络接入，专用处理器，支持存储扩展最大至40TB，本次存储配置不少于4TB，实景影像并发处理量不少于16R，支持数据备份，要求必须支持与现有生态基流平台开发对接，支持与省、州级河长制平台对接。 | 1 | 套 |
| 4 | 前端硬盘录像机 | 支持至少4路POE摄像头接入，支持ONVIF、RTSP标准协议，可支持众多主流厂商摄像机接入，接入带宽不少于40Mbps，分辨率最大支持1920\*1080/60Hz，支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像，提供1TB硬盘，支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网，4个支持POE功能10M/100M自适应交换网口。 | 13 | 台 |
| 5 | 室外枪机 | 夜视全彩网络摄像头支持200万远程监控夜视高清，焦距6mm，主码流支持H.265/H.264，子码流支持：H.265/H.264/MJPEG,压缩输出码率32Kbps~8Mbps，支持POE供电，最大图像尺寸2560\*1440，工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结），防护等级IP67。 | 13 | 台 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 150AH硅能蓄电池、150W太阳能电池板、150W控制器、12V150AH地埋箱、太阳能电池板支架，支持阴雨天气电池可提供不少于7天续航能力。 | 13 | 套 |
| 7 | 监控立杆 | 材质为防锈钢管，高度不少于4米，含配套螺丝、配电箱、地笼、避雷针、垫片等。 | 13 | 套 |
| 8 | 中心大屏 | 50吋LED显示屏，屏幕比例：16:9，分辨率≥ 1920x1080，对比度3000:1，响应时间5ms，支持TNR降噪，支持HDMI输入，RJ45接口，支持嵌入式、壁挂式、吊装式、桌面支架方式。 | 4 | 台 |
| 9 | 多屏视频矩阵服务器 | 至少支持4路画面输出，支持多路画面输入拆分合并，支持多级联机拼接，兼容ONVIF协议，具备H.265解码能力，采用Linux操作系统，支持输出最大分辨率4096\*2160，网络接口支持100M/1000M，支持WEB管理模式。 | 1 | 套 |
| 10 | 主控电脑 | 一体机台式电脑，CPU ≥I5 4核，内存≥4GB，硬盘≥1TB；正版Windows10 专业版；显示屏: ≥23英寸；千兆RJ45接口≥1个。 | 2 | 台 |
| 11 | 接入交换机 | 支持10/100/1000M电口≥24个，万兆光口≥4个，背板交换容量≥256Gbps，包转发≥96Mpps，支持地址自动学习、自动老化,支持MAC地址≥8K。 | 1 | 台 |
| 12 | 综合施工及其他 | 室外立杆，监控布线安装调试，机柜，设备安装，提供线材、配件，耗材，交钥匙工程。 | 1 | 批 |
|  |  |  |  |

##  第四部分 政府采购合同文本样式（参考）

**青海省政府采购**

**合**

**同**

**书**

**合同编号：**

**项目名称：**

**采购单位：**

**采购文件编号：贵南政采询价（货物）2019-003号**

(注：此为参考合同，增加条款须经双方协商同意)

采购单位（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

**一、合同标的**

1、按询价通知书要求提供货物清单；

成交金额：人民币 元；

2、附件：(1)投标报价分项表；(2)技术条款偏离表；(3)其他相关承诺；(4)中标通知书。

3、本合同以人民币进行核算，投标总价应包括装备费、包装费、运费、售前、售中、售后服务费、税金及其他不可预见费等全部费用。

**二、质量保证**

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，提供的节能和环境产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

4、质量保证期内如发生质量问题，乙方应在接到甲方诉求一周内（以传真日期为准）给予应答。属于乙方责任的，乙方负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用。属于甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决，修复或更换的时间不超过10天，费用由甲方负责，但不得超过损坏部件的乙方分项报价（或市场均价）。若乙方在收到甲方诉求十天内无应答，则视为乙方承认质量问题，甲方有权进行自行处理，乙方将承担由此产生的一切费用。

**三、交付和验收**

1、交货时间：自合同签订后**15**个工作日。

 交货地点：签订合同时协商

交货地点：贵南县综合行政楼11楼贵南县农牧和水利局。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后经专家论证进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

**四、付款方式**（可从其合同约定）

乙方所交付的产品由甲方验收合格后，由甲方办理相关手续，按合同金额向供货方支付合同价款的 %；剩余 %在免费质保期满一年后支付。

**五、合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第5 0条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物的除外）其应履行的合同义务。

**六、违约责任**

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接受的或特殊情况甲方不同意接收的，履约保证金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合同权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款0.3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，产品交付超过约定时限对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**七、合同争议解决**

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**八、签订本合同依据**

1、政府采购询价通知书； 2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书； 4、成交通知书。

**九、合同生效及其它：**

1、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效（**合同一式六份**）。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

地址： 地址：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行：

账号：

供需方签约时间：

政府采购代理机构:贵南县政府采购中心

负责人：

##

## 第五部分 附 件

**投 标 文 件**

 **项目编号:**

**项目名称**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投 标 人**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**附件1**：  **询价响应函**

贵南县政府采购中心：

 根据贵方政府采购编号为： 的询价邀请函。我单位正式授权 （姓名） （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的 （询价编号、询价项目名称）询价的有关活动，并对 货物进行响应。为此提供询价须知规定的全部响应文件：

1、完全满足询价通知书中全部实质性要求。

2、响应文件一式3份；价格商务技术标正本1份，副本2份；包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守询价通知书中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目询价响应有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部询价通知书、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的询价保金可被贵方没收。

9、本询价响应自询价之日起90个日历日内有效。

10、与本有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

询价响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

## 附件2：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

**致：贵南县政府采购中心**

 （法定代表人姓名） 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**供应商：（公章）**

 **年 月 日**

## 附件3：法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

**致：贵南县政府采购中心**

 （供应商名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理参与该项目的一切具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年月 日起至 年 月 日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**供应商：（公章）**

 **年 月 日**

**附件4：供应商资格证明文件**

**供应商资格证明文件**

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

**附件5：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2018年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件6：无重大违法记录声明

**无重大违法记录声明**

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式可自定）；并附“信用中国”网站的查询截图，时间为评审时间前10天内（截图中须显示“报告查看时间”）。

**供应商：（公章）**

 **年 月 日**

**附件7:**

**询价响应一览表**

询价项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规 格、 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价响应货物总金额人民币（大写）： ￥： |

 询价响应单位（盖章）：

 法定代表人（签字）：

 年 月 日

**附件8**：

 **询价响应货物技术要求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价通知书技术性能、要求 | 响应文件对应技术性能、要求 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

询价响应单位（盖章）：

年 月 日

**附件9**：

 **询价响应货物数量及规格型号清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**附件10**：

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自定），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

**附件11**：

**投标保证金**

附投标保证金汇出凭据复印件，并附银行出具的基本账户开户许可证明。

**附件12**： **退还投标保证金申请函**

**退还投标保证金申请函**

**致：贵南县政府采购中心**

我方为项目名称 （谈判文件编号：）投标所提交的投标保证金（大写） ，已按询价文件要求于2019年 月 日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账 号：

联系人： 联系电话：

注：同时附该笔保证金**银行的回执单扫描或复印件**，内容需清晰，否则责任自负。项目结束后，由项目经办人按规定时间退还保证金（联系电话：0974-8502919）。

 **投标单位： （公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （签字并盖章）**

 **年 月 日**

## 附件13：供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自定）